                                        ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
    Сатып алудың атауы.
Автомобильдің механикалық беріліс қорабын жөндеу бойынша жұмыстарToyota Corolla 2011 жылы шығарылған, қозғалтқышының көлемі 1,4 литр.
Сатып алу мәні: автомобильдің механикалық беріліс қорабын толық күрделі жөндеу бойынша қызметтер көрсету Toyota Corolla 2011 жылы шығарылған, қозғалтқышының көлемі 1,4 литр, бөлшектеу, жөндеу-қалпына келтіру, құрастыру, реттеу және сынау жұмыстарының кешенін жүзеге асырумен, сондай-ақ механикалық беріліс қорабының ішкі компоненттерін толығымен ауыстырумен. жаңалары.
Орындаушы механикалық беріліс қорабының техникалық жай-күйін жөндеуден кейін автомобильдің сенімді және қауіпсіз жұмысын қамтамасыз ете отырып, жұмысқа жарамды күйге келтіру бойынша жұмыстардың толық кешенін орындауға міндетті.
Қызметтің құрамына кіреді:
1 .Өткізу ақаулықтың сипатын анықтай отырып, механикалық беріліс қорабының бастапқы диагностикасы, бөгде шуларды, ызылдауды, дірілді, берілістерді қосу немесе өшіру қиындықтарын, берілістердің өздігінен өшуін, беріліс қорабының майының ағуын және басқа ақауларды анықтау.
2 .Алу автомобильден механикалық беріліс қорабының Toyota Corolla 2011 жылы шығарылған, қозғалтқышының көлемі 1,4 литр, қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып және шанағына, қозғалтқышына, ілінісуіне, жетектеріне, электр сымдарына және автомобильдің басқа да түйіскен бөліктеріне зақым келтірместен.
3 .  Корпусты, бастапқы және қайталама біліктерді, берілістерді, синхронизаторларды, мойынтіректерді, ауыстырғыш шанышқыларды, штангаларды, беріліс қорабын таңдау және ауыстыру механизмін, дифференциалды және барлық басқа ішкі элементтерді бөлшектей отырып, механикалық беріліс қорабын толық бөлшектеу.
4 .Толық механикалық беріліс қорабының корпусы мен ішкі бөліктерін ескі беріліс қорабының майынан, металл жоңқаларынан, ластаушы заттардан және тозу өнімдерінен тазалау және жуу.
5 Толық жүргізу ақауларды анықтау механикалық беріліс қорабының барлық бөлшектерінің техникалық жай-күйін, тозуын, ойықтарын, жарықтарын, деформацияларын, сынықтарын тексере отырып, задиров қойды және басқа да зақымдар.
6 .Жүргізу механикалық беріліс қорабының ішкі компоненттерін подшипниктерді, синхронизаторларды, тісті доңғалақтарды, біліктерді, ауысым шанышқыларын, штангалар мен ауысым механизмінің элементтерін, сондай-ақ осы беріліс қорабының құрылымында қарастырылған басқа ішкі бөлшектерді қоса алғанда, жаңаларына толығымен ауыстыру.
7 .Орындау механикалық беріліс қорабының кіріс білігін жаңасына ауыстыру, содан кейін орнатудың дұрыстығын және рұқсат етілмеген ойнаудың болмауын тексеру.
8 .Орындау механикалық беріліс қорабының қосалқы білігін жаңасына ауыстыру, оның дұрыс орнатылуын және берілістермен және синхронизаторлармен өзара әрекеттесуін тексеру.
9 .Орындау механикалық беріліс қорабының беріліс жинағын, соның ішінде тиісті беріліс берілістерін және айналу моментін беруді қамтамасыз ететін элементтерді толығымен ауыстыру.
10 .Орындау механикалық беріліс қорабының синхронизаторлар жинағын толығымен ауыстыру. Синхронизаторлар берілістердің сықырлаусыз және соққысыз бірқалыпты және анық қосылуын қамтамасыз етуі керек.
11 .Орындау бастапқы және қайталама біліктердің мойынтіректерінің жиынтығын, дифференциалды және басқа мойынтіректердің конструкциясында қарастырылған толық ауыстыру.
12 .Орындау берілістерді ауыстыру шанышқыларын, штангаларды, қысқыштарды және берілістерді таңдау және ауыстыру механизмінің басқа элементтерін ауыстыру.
13 .Орындау әрбір берілістің анық қосылуын және өшірілуін қамтамасыз ете отырып, берілістерді таңдау және ауыстыру механизмін жөндеу немесе толығымен ауыстыру.
14 .Орындау дифференциалдың ішкі элементтерін, оның ішінде тозған берілістерді, мойынтіректерді және құрылымда қарастырылған басқа элементтерді толығымен ауыстыру.
15 .Орындау механикалық беріліс қорабының тығыздағыштарын, соның ішінде жетек тығыздағыштарын және басқа қол жетімді тығыздағыш элементтерін толығымен ауыстыру.
16 .Орындау механикалық беріліс қорабын құрастыру кезінде қолданылатын барлық тығыздағыштарды, тығыздағыш сақиналарды және тығыздағыш элементтерді ауыстыру.
17 .Кезінде құрастыруда трансмиссияларда қолдануға арналған жаңа жоғары сапалы тығыздағыш материалдарды пайдалану.
18 .Кейін барлық компоненттерді ауыстыру механикалық беріліс қорабын құрастыруды автомобиль өндірушісінің технологиялық талаптарына сәйкес жүзеге асыруы керек.
19 .Кезінде құрастыру біліктердің, берілістердің, синхронизаторлардың, мойынтіректердің, шанышқылардың, штангалардың және берілістерді ауыстыру механизмінің дұрыс орнатылуын қамтамасыз етеді.
20 .Орындау автомобильге беріліс қорабын орнатпас бұрын біліктердің дұрыс айналуын және ауыстыру механизмінің жұмысын тексеру.
21 .Орнату автокөлікке толығымен жөнделген механикалық беріліс қорабы.
22 .Орындау жетектерді, берілістерді ауыстыру механизмін және барлық біріктірілген элементтерді қосу.
23 .Орындау автокөлікке механикалық беріліс қорабын орнатқаннан кейін берілістерді ауыстыру механизмін реттеу.
24 .Орындау механикалық беріліс қорабының қалыпты жұмыс істеуі үшін қажетті барлық байланысқан элементтерді орнату және реттеу.
25 .Жүргізу механикалық беріліс қорабына автомобиль өндірушісінің талаптарына және осы беріліс қорабының техникалық сипаттамаларына сәйкес келетін жаңа беріліс қорабының майын құю.
26 .Тексеру толтырғаннан кейін трансмиссиялық майдың деңгейі.
27 .Өткізу механикалық беріліс қорабының корпусының, түйіспелердің, тығыздағыштардың және басқа тығыздағыш элементтердің тығыздығын тексеру.
28 .Кейін жөндеу аяқталғаннан кейін автокөлікті сынақтан өткізіңіз және механикалық беріліс қорабының жұмысын тексеріңіз.
29 .Өткізу әрбір берілісті жеке-жеке сынау, бірінші, екінші, үшінші, төртінші және бесінші және алтыншы берілістерді, сондай-ақ кері берілістерді қосудың тегістігі мен анықтығын тексеру.
30 .Тексеру берілістердің сықырламауы, соғылмауы, ұсталмауы және өздігінен өшпеуі.
31 .Тексеру автокөліктің әртүрлі жүргізу режимдерінде бөгде шудың, шудың және дірілдің болмауы.
32 .Тексеру сынақтар жүргізілгеннен кейін трансмиссиялық майдың ағуының болмауы.
33 .Кейін жөндеу аяқталғаннан кейін механикалық беріліс қорабының соңғы диагностикасын жүргізіп, оның жұмысқа жарамдылығын растаңыз.
   	Қосалқы бөлшектер мен материалдарға қойылатын талаптар
Механикалық беріліс қорабының барлық ауыстырылатын ішкі керек-жарақтары болуы керек жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымданудың, коррозияның және тозудың іздері жоқ.
Қосалқы бөлшектер автомобильдің механикалық беріліс қорабының конструкциясы мен техникалық талаптарына сай болуы керек Toyota Corolla 2011 жылы шығарылған, қозғалтқышы 1,4 литр.
Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз қалпына келтірілген, қолданыста болған немесе техникалық талаптарға сәйкес келмейтін бөлшектерді орнатуға жол берілмейді.
Құрамдас бөліктер бір-бірімен үйлесімділікті және күрделі жөндеуден кейін механикалық беріліс қорабының қалыпты жұмысын қамтамасыз етуі керек.
     Жұмыстарды орындау сапасына қойылатын талаптар.
Жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде мамандандырылған құралдар мен жабдықтар қолданылуы керек.
Мердігер орындалған жөндеу жұмыстарының сапасына және ауыстырылған компоненттердің дұрыс орнатылуына жауап береді.
Жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін механикалық беріліс қорабы бөгде шуларсыз, гуілсіз, дірілсіз, сықырлаусыз, кептеліссіз және берілістерді өздігінен өшірмей жұмыс істеуі керек.
Трансмиссиялық майдың ағуына жол берілмейді.
   Қызмет көрсету нәтижесіне қойылатын талаптар
Қызметтің нәтижесі толығымен күрделі жөндеуден өткен механикалық беріліс қорабы болып табылады Toyota Corolla 2011 жылы шығарылған, қозғалтқыш көлемі 1,4 литр, с автокөлікке орнатылған және одан әрі пайдалануға дайын ішкі компоненттерді толығымен ауыстыру арқылы.
Жөндеуден кейін механикалық беріліс қорабы айналу моментінің қалыпты берілуін, барлық берілістердің анық және тегіс ауысуын, дифференциалдың дұрыс жұмыс істеуін және беріліс қорабының майының ағып кетпеуін қамтамасыз етуі керек.
Орындалған жұмыстарға және орнатылған бөлшектерге кепілдік мерзімі — орындау актісіне қол қойылған күннен бастап 12 айдан кем емес.жұмыстарды жүргізу.
 	Кепілдік мерзімі ішінде Мердігер сапасыз жөндеу, сапасыз қосалқы бөлшектерді орнату немесе жұмыс технологиясын бұзу салдарынан туындаған ақауларды ақысыз жоюды қамтамасыз етеді.
 	Кепілдікті жөндеуге, автокөлікті тасымалдауға, қосалқы бөлшектерге, шығын материалдарына байланысты барлық шығындар материалдармен тасымалдайды Орындаушы.
  	Тасымалдау, сақтау немесе жұмыстарды орындау кезінде автокөлікке немесе оның тораптары мен тораптарына зақым келген жағдайда Мердігер келтірілген залалды өз есебінен жоюға немесе орнын толтыру құнын өтеуге міндетті. ауыстыру жөндеу
                                      








  ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
    Наименование закупки.
Работа по ремонту механической коробки передач автомобиля Toyota Corolla 2011 года выпуска, объем двигателя 1,4 л.
Предмет закупки: оказание услуг по полному капитальному ремонту механической коробки передач автомобиля Toyota Corolla 2011 года выпуска с объемом двигателя 1,4 л, с выполнением комплекса демонтажных, ремонтно-восстановительных, сборочных, регулировочных и испытательных работ, а также с полной заменой внутренних комплектующих механической коробки передач на новые.
Исполнитель обязан выполнить полный комплекс работ по восстановлению технического состояния механической коробки передач до работоспособного состояния с обеспечением надежной и безопасной эксплуатации автомобиля после ремонта.
В состав услуги входит:
1 .Проведение первичной диагностики механической коробки передач с определением характера неисправности, выявлением посторонних шумов, гула, вибрации, затрудненного включения или выключения передач, самопроизвольного выключения передач, наличия течи трансмиссионного масла и других неисправностей.
2 .Снятие механической коробки передач с автомобиля Toyota Corolla 2011 года выпуска, объем двигателя 1,4 л, с соблюдением требований безопасности и без повреждения кузова, двигателя, сцепления, приводов, электропроводки и других сопряженных узлов автомобиля.
3 .  Полная разборка механической коробки передач с демонтажем корпуса, первичного и вторичного валов, шестерен, синхронизаторов, подшипников, вилок переключения, штоков, механизма выбора и переключения передач, дифференциала и всех остальных внутренних элементов.
4 .Полная очистка и промывка корпуса и внутренних деталей механической коробки передач от старого трансмиссионного масла, металлической стружки, загрязнений и продуктов износа.
5 Проведение полной дефектовки всех деталей механической коробки передач с проверкой технического состояния, наличия износа, люфтов, трещин, деформаций, сколов, задиров и других повреждений.
6 .Произвести полную замену внутренних комплектующих механической коробки передач на новые, включая подшипники, синхронизаторы, шестерни, валы, вилки переключения, штоки и элементы механизма переключения, а также другие внутренние детали, предусмотренные конструкцией данной коробки передач.
7 .Выполнить замену первичного вала механической коробки передач на новый с последующей проверкой правильности установки и отсутствия недопустимого люфта.
8 .Выполнить замену вторичного вала механической коробки передач на новый с проверкой правильности установки и взаимодействия с шестернями и синхронизаторами.
9 .Выполнить полную замену комплекта шестерен механической коробки передач, включая шестерни соответствующих передач и элементы, обеспечивающие передачу крутящего момента.
10 .Выполнить полную замену комплекта синхронизаторов механической коробки передач. Синхронизаторы должны обеспечивать плавное и четкое включение передач без хруста и ударов.
11 .Выполнить полную замену комплекта подшипников первичного и вторичного валов, дифференциала и других предусмотренных конструкцией подшипников.
12 .Выполнить замену вилок переключения передач, штоков, фиксаторов и других элементов механизма выбора и переключения передач.
13 .Выполнить ремонт или полную замену механизма выбора и переключения передач с обеспечением четкого включения и выключения каждой передачи.
14 .Выполнить полную замену внутренних элементов дифференциала, включая изношенные шестерни, подшипники и другие элементы, предусмотренные конструкцией.
15 .Выполнить полную замену сальников механической коробки передач, включая сальники приводов и другие доступные уплотнительные элементы.
16 .Выполнить замену всех прокладок, уплотнительных колец и герметизирующих элементов, используемых при сборке механической коробки передач.
17 .При сборке использовать новые качественные герметизирующие материалы, предназначенные для применения в трансмиссиях.
18 .После замены всех комплектующих произвести сборку механической коробки передач с соблюдением технологических требований производителя автомобиля.
19 .При сборке обеспечить правильную установку валов, шестерен, синхронизаторов, подшипников, вилок, штоков и механизма переключения передач.
20 .Выполнить проверку правильности вращения валов и работы механизма переключения до установки коробки передач на автомобиль.
21 .Установить полностью отремонтированную механическую коробку передач на автомобиль.
[bookmark: _GoBack]22 .Выполнить подключение приводов, механизма переключения передач и всех сопряженных элементов.
23 .Выполнить регулировку механизма переключения передач после установки МКПП на автомобиль.
24 .Выполнить установку и регулировку всех сопряженных элементов, необходимых для нормальной работы механической коробки передач.
25 .Произвести заправку механической коробки передач новым трансмиссионным маслом, соответствующим требованиям производителя автомобиля и техническим характеристикам данной коробки передач.
26 .Проверить уровень трансмиссионного масла после заправки.
27 .Провести проверку герметичности корпуса механической коробки передач, соединений, сальников и других уплотнительных элементов.
28 .После завершения ремонта произвести контрольный запуск автомобиля и проверку работы механической коробки передач.
29 .Провести испытание каждой передачи в отдельности, проверить плавность и четкость включения первой, второй, третьей, четвертой и пятой и шестой передач, а также передачи заднего хода.
30 .Проверить отсутствие хруста, ударов, заеданий и самопроизвольного выключения передач.
31 .Проверить отсутствие постороннего гула, шума и вибрации при различных режимах движения автомобиля.
32 .Проверить отсутствие течи трансмиссионного масла после проведения испытаний.
33 .После завершения ремонта провести окончательную диагностику механической коробки передач и подтвердить ее исправность.
Требования к запасным частям и материалам
Все заменяемые внутренние комплектующие механической коробки передач должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, без следов механических повреждений, коррозии и износа.
Запасные части должны соответствовать конструкции и техническим требованиям механической коробки передач автомобиля Toyota Corolla 2011 года выпуска, двигатель 1,4 л.
Не допускается установка восстановленных, бывших в эксплуатации или не соответствующих техническим требованиям деталей без предварительного письменного согласования с Заказчиком.
Комплектующие должны обеспечивать совместимость между собой и нормальную работу механической коробки передач после капитального ремонта.
     Требования к качеству выполнения работ.
При проведении ремонта должны применяться специализированные инструменты и оборудование.
Исполнитель несет ответственность за качество выполненных ремонтных работ и правильность установки замененных комплектующих.
После завершения ремонта механическая коробка передач должна работать без постороннего шума, гула, вибрации, хруста, заедания и самопроизвольного выключения передач.
Не допускается наличие течи трансмиссионного масла.
   Требования к результату оказания услуги.
Результатом оказания услуги является полностью капитально отремонтированная механическая коробка передач Toyota Corolla 2011 года выпуска, объем двигателя 1,4 л, с полной заменой внутренних комплектующих, установленная на автомобиль и готовая к дальнейшей эксплуатации.
Механическая коробка передач после ремонта должна обеспечивать нормальную передачу крутящего момента, четкое и плавное переключение всех передач, исправную работу дифференциала и отсутствие утечки трансмиссионного масла.
Гарантийный срок на выполненные работы и установленные комплектующие — не менее 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ.
 	В течение гарантийного срока Исполнитель обеспечивает бесплатное устранение неисправностей, возникших вследствие некачественного ремонта, установки некачественных запасных частей либо нарушения технологии выполнения работ.
 	Все расходы, связанные с гарантийным ремонтом, транспортировкой автомобиля, запасными частями, расходными материалами  несёт Исполнитель.
В случае повреждения автомобиля либо его узлов и агрегатов в период транспортировки, хранения или выполнения работ Исполнитель обязан за свой счет устранить причиненный ущерб либо возместить стоимость восстановительного ремонта .

