Техническая спецификация
[bookmark: _Hlk237357787]
Монтаж системы наружного и внутреннего видеонаблюдения (12 камер) в здании ветеринарного пункта в сельских округах  Актогай, Алга, Сарайчик. Заказчик; КГП  "Махамбетская  районная ветеринарная станция Управления сельского хозяйства и земельных отношений Атырауской области"
1.Общие характеристики требуемых работ
Исполнитель обязан выполнить работы по установке системы видеонаблюдения по адресу: Атырауская область, Махамбетский район, Актогайский с/о , ул.Наурыз 26Б, Алгинский с/о, улица Махамбета 1Б,  Сарайчиковский с/о, улица М.Ауезова 18А.
2.Термины и определения
Система видеонаблюдения — совокупность работающих видеоканалов, программных и технических средств записи и хранения видеонаблюдений, а также программных и (или) технических средств управления, осуществляющих информационный обмен между собой.

3.Требования к объему выполняемых работ
3.1. Производить монтаж и пусконаладку оборудования, указанного в таблице, в местах, определенных Заказчиком. Все виды работ выполняются с использованием расходных материалов, запасных частей и оборудования за счет Поставщика.
3.2.Оборудование предоставляется Исполнителем.
3.3.Обучение персонала использованию системы, включая:
•управление камерами;
•настройку системы и просмотр архива;
•обеспечение безопасности системы.
3.4. Система видеонаблюдения должна обеспечивать возможность выполнения следующих действий наряду с процессом записи:
- оперативный поиск и просмотр видеозаписей с указанной камеры за определенный промежуток времени за последние 30 дней при максимальном разрешении видеокамер;
3.5. Сохранение интересующих фрагментов на USB-накопитель или на жесткий диск компьютера оператора системы видеонаблюдения через сеть.
4.Требования к применяемому оборудованию и материалам
4.1. Все оборудование и материалы, используемые при выполнении работ, должны быть новыми (не бывшими в употреблении), соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации и безопасности (санитарные нормы и правила, государственные стандарты и др.).
4.2.В целях недопущения приобретения контрафактного программного обеспечения Исполнитель обязан предоставить документ, подтверждающий исключительные права правообладателя на программное обеспечение, либо лицензионный договор, предоставляющий Заказчику право на использование программного обеспечения и выполнение сопутствующих работ.

5.Требования к выполнению работ
5.1. Все работы должны выполняться в соответствии с нормативными документами и стандартами Республики Казахстан с учетом современных технологий и требований безопасности.

6.Гарантийные обязательства
6.1. Гарантия качества распространяется на все составные части результата работ и составляет 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ.
6.2. Выявленные при приемке недостатки и дефекты Исполнитель обязан устранить в согласованные с Заказчиком сроки за свой счет.
6.3.В случае повреждения имущества Заказчика или третьих лиц во время выполнения работ или аварийной ситуации Исполнитель возмещает ущерб в полном объеме за свой счет.
6.4.Все расходы, связанные с устранением дефектов и несоответствий, выявленных в течение гарантийного срока, несет Исполнитель.
6.5.Устранение дефектов и недостатков, выявленных в гарантийный период, осуществляется в течение 3 (трех) дней с момента подписания соответствующего акта.

Срок выполнения работ: в течение 30 календарных дней с момента подписания договора.
Поставщик должен иметь квалифицированных специалистов, необходимое оборудование и инструменты для выполнения указанных видов работ. Гарантийный срок — 1 год.

В указанную сумму включены все расходные материалы, включая кабельные каналы, крепежные и изоляционные материалы необходимого объема. А также услуги видеонаблюдения до 31.12.2026г
7. Требования к приобретаемым камерам видеонаблюдения

	№
	Наименование
	Техническое характеристики
	Ед Изм
	Кол-во

	1
	РоЕ Коммутатор
4 порт

	РоЕ Коммутатор, облачный / Уровень:
Неуправляемый | Интерфейс: PoE 24×RJ45
	шт
	3

	2
	IP Камера
цилиндрическая

	Разрешение: 4.0МР 3200*1800 @25к/с
Угол обзора 90
Подсветка: Smart ИК до 30м

	шт
	12

	3
	IP
Видеорегистратор

	Количество каналов: 4х/Р
Интерфейс: Аудио 1×RCA Вход/1xRCA
Выход / Сигнальный 4хВход/1×Выход /
2xUSB 2.0 / 1xHDMI UHD 4K / 1xVGA FulIHD

	шт
	3

	4
	Монитор 4К

	Диагональ 21.4 дюйм
Разрешение 2560х1440

	шт
	3

	5
	Жесткий диск

	Специализированный жесткий диск для систем видеонаблюдения 

	шт
	3

	6
	Кабель utp

	Тип кабеля LAN U/UTP. Структура кабеля: 4xВитые пары 25АWG 0.45 мм (+0,01 мм) Категория:Cat.5E| Частота:100МГц/ Материал:Медьбескислодная 99,95%/ Вытяжной текстильный трос /Изоляция: ПВХ
                                                        -
	метр

	300

	7
	Монтаж работы 

	Установка и подключение системы  видеонаблюдения  на четыре обьект
	работа

	3




Техникалық сипаттама
Ветеринариялық нысанда үй-жай ішінде және сыртында бейнебақылау жүйесін (12 камера) орнату. Орналасқан жерлері: Ақтоғай, Алға, Сарайшық ауылдық округтері. Тапсырыс беруші: «Атырау облысының Ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасының Махамбет аудандық ветеринариялық станциясы» КМК.


1. Талап етілетін жұмыстардың жалпы сипаттамасы
Орындаушы мына мекенжай бойынша орналасқан объектіде бейнебақылау жүйесін орнату жұмыстарын орындауға міндетті: Атырау облысы, Махамбет ауданы, Ақтоғай а/о , Наурыз көшесі  26Б, Алға а/о, Махамбет көшесі 1Б,  Сарайшық а/о, М.Әуезов көшесі 18А, 
2. Терминдер мен анықтамалар
Бейнебақылау жүйесі - өзара ақпараттық алмасуды жүзеге асыратын жұмыс істейтін бейнеканалдардың, бейнебақылауларрды жазудың және сақтаудың бағдарламалық және техникалық құралдарының, сондай-ақ басқарудың бағдарламалық және (немесе) техникалық құралдарының жиынтығы;

3. Орындалатын жұмыстардың көлеміне қойылатын талаптар
3.1. Кестеде көрсетілген жабдықтарды Тапсырыс беруші көрсеткен орындарда монтаждауды және іске қосуды орындау және жұмыстардың барлық түрлерін орындау кезінде шығын материалдарын, қосалқы бөлшектер мен жабдықтарды кемінде:
Барлық негізгі және қосымша шығын материалдарымен, орнату және іске қосу жұмыстары, Жеткізуші есебінен жүзеге асырылады.

3.2. Жабдықты Орындаушы ұсынады
3.3. Персоналды жүйені пайдалану бойынша оқыту, оның ішінде:
• Камераларды басқару
• Жүйені баптау және мұрағатты қарау
• Жүйенің қауіпсіздігін қамтамасыз ету
3.4. Бейнебақылау жүйесі жазу процесімен қатар келесі әрекеттерді орындау мүмкіндігін қамтамасыз етуі керек:
- бейнекамералардың максималды ажыратымдылығында соңғы 30 күн ішінде белгілі бір уақыт аралығында көрсетілген камерадан бейне жазбаларды жедел іздеу және қарау;
3.5. Қызықты фрагментті USB жад картасына немесе желі арқылы бейнебақылау жүйесінің операторының компьютерінің қатты дискісіне сақтау.

4. Қолданылатын жабдықтар мен материалдарға қойылатын талаптар
4.1. Жұмыс өндірісінде пайдаланылатын барлық жабдықтар мен материалдар жаңа (бұрын пайдаланылмаған) болуы тиіс, сапа, өмір мен денсаулықтың қауіпсіздігі талаптарына, сондай-ақ сертификаттаудың, қауіпсіздіктің өзге де талаптарына (санитариялық нормалар мен қағидалар, мемлекеттік стандарттар және т.б.) сәйкес келуі тиіс.
4.2. Контрафактілік бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алуды болдырмау мақсатында Орындаушы бағдарламалық қамтамасыз етуге айрықша құқықтарды иеленушінің құжатын не осы Техникалық тапсырмаға енгізілген Тапсырыс берушінің атына бағдарламалық 
қамтамасыз етуді жеткізуге және Тапсырыс беруші үшін ілеспе жұмыстарды орындауға рұқсат беретін айрықша құқықты беру туралы құқық иеленушіден лицензиялық шартты ұсынуға тиіс.
5. Орындалатын жұмыстардың талаптары
5.1. Барлық жұмыстар қазiргi заманғы технологиялар мен қауiпсiздiкке қойылатын талаптарды ескере отырып, Қазақстан Республикасының нормативтiк құжаттары мен стандарттарына сәйкес орындалуы тиiс.

6. Жұмыс сапасына кепілдік беру мерзімі
6.1. Жұмыс сапасының кепілдігі Жұмыс нәтижесінің барлық құрамдас бөліктеріне қолданылады және Орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған сәттен бастап 12 айды құрайды
6.2. Жұмыстарды қабылдау кезінде анықталған кемшіліктер мен ақауларды Орындаушы Тапсырыс берушімен келісілген мерзімде, өз күшімен және өз қаражаты есебінен жоюы тиіс.
6.3. Жұмыстарды жүргізу кезінде немесе авариялық жағдай туындаған кезде Тапсырыс берушінің немесе үшінші тұлғалардың мүлкі бүлінген жағдайда, Орындаушы зиянды өз қаражаты есебінен толық көлемде өтейді.
6.4. Орындалған жұмыстардың ақауларын, сәйкессіздіктерін жою жөніндегі кепілдік мерзімі ішінде анықталған барлық шығыстарды Орындаушы көтереді.
6.5. Кепілдік мерзімі ішінде ақауларды, олқылықтарды жою тиісті актіге қол қойылған сәттен бастап 3 (үш) күн ішінде жүзеге асырылады.  .

Жұмыстарды орындау мерзімдері: Келісім – шартқа қол қойған күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде. 
Әлеуетті өнім берушінің мынадай жұмыс түрлерін жүргізу үшін білікті мамандары, қажетті жабдықтары, құралдары болуы тиіс:
Өнім берушінің қосымша өлшеуі қажет.
Кепілдіктер 1 жыл.

Осы сомаға қажетті көлемдегі кабельдік арнаны, бекіту және оқшаулау материалдарын қоса алғанда, барлық шығыс материалдары кіреді. Сонымен қатар, 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейінгі ай сайынғы бейне бақылау қызметі кіреді.

7. Сатып алынатын бейнебақылау камераларына қойылатын талаптар

	№
	Наименование
	Техническое характеристики
	Ед Изм
	Кол-во

	1
	РоЕ Коммутатор
5 порт

	РоЕ Коммутатор, облачный / Уровень:
Неуправляемый | Интерфейс: PoE 24×RJ45
	шт
	3

	2
	IP Камера
цилиндрическая

	Разрешение: 4.0МР 3200*1800 @25к/с
Угол обзора 90 
Подсветка: Smart ИК до 30м

	шт
	12

	3
	IP
Видеорегистратор

	Количество каналов: 4х/Р
Интерфейс: Аудио 1×RCA Вход/1xRCA
Выход / Сигнальный 4хВход/1×Выход /
2xUSB 2.0 / 1xHDMI UHD 4K / 1xVGA FulIHD

	шт
	3

	4
	Монитор 
	Диагональ 21.4 дюйм
Разрешение 2560х1440

	шт
	3

	5
	Жесткий диск

	Специализированный жесткий диск для систем видеонаблюдения 

	шт
	3

	6
	Кабель utp

	Тип кабеля LAN U/UTP. Структура кабеля: 4xВитые пары 25АWG 0.45 мм (+0,01 мм) Категория:Cat.5E| Частота:100МГц/ Материал:Медьбескислодная 99,95%/ Вытяжной текстильный трос /Изоляция: ПВХ
                                                        -
	метр
	300

	7
	Монтаж работы 

	Установка и подключение системы  видеонаблюдения  на четыре обьект
	работа
	3



Примечание: наружный 3 видеокамера, внутренний 1 видеокамера на один ветеринарный пункт. Установка на телефоны заведующим 3 вет. пунктов и руководителю предприятия.
