ДЕРЕКТЕР ПАРАҒЫ
«ҚР Мемлекеттік рәміздері» ақпараттық стендін өндіру, жеткізу және орнату бойынша
Осы Техникалық сипаттама (бұдан әрі - Техникалық сипаттама) Мемлекеттік сатып алу туралы келісімнің ажырамас бөлігі болып табылады және ақпараттық стендті (бұдан әрі - Өнім) дайындау және орнату бойынша жұмыстарды орындауға арналған кешенді техникалық, сапалық, ұйымдастырушылық және қаржылық талаптарды белгілейді.
1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1. Осы Техникалық сипаттама «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, сондай-ақ «Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына сәйкес әзірленді.
1.2. Өнімді өндіруде қолданылатын барлық жұмыстар, материалдар және мемлекеттік белгілер Қазақстан Республикасының стандарттарына қатаң сәйкес келуі тиіс.
1.3. Өнім Тапсырыс берушінің аумағында орналастыруға арналған және Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздерінің репрезентативті және нормативтік-құқықтық тұрғыдан дұрыс көрсетілуін қамтамасыз етуі тиіс.
2. ӨНІМГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР
2.1. Жалпы өлшемдері: 4500 (ені) × 2700 (биіктігі) × 350 (диаметрі) мм.
2.2. Негізгі панель: Негізгі панель қалыңдығы 5-тен 8 мм-ге дейінгі поливинилхлоридті (ПВХ) парақтардан жасалған. Негізгі панель плоттер кесу технологиясын қолдана отырып, толық түсті, жылтыр эко-еріткіш баспамен басылған.
2.3. Орталық бөлік:
· Диаметрі 500 мм болатын үш өлшемді Қазақстан Республикасының Мемлекеттік елтаңбасын орналастыру жоспарлануда.
· Ламинатталған ДСП-дан (ЛДСП) жасалған стендте қорғаныш әйнегінің астына орнатылған Қазақстан Республикасы Конституциясының макетін орналастыру.
2.4. Сол жақ:
· Арнайы амортизаторлармен бекітілген мөлдір материалдан жасалған Қазақстан Республикасының картасы.
· Үшбұрышты пішінді сәндік ұшымен жабдықталған алтын түсті кеңселік жалаушаға Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туын орнату.
2.5. Тік бағандар: Олардың ойыс геометриялық пішіні бар. Сәндік элементтермен көрнекі контраст беру үшін олар ақ жылтыр пленкамен жабылған. Әшекейлер алтын айна тәрізді өздігінен жабысатын пленкадан (мысалы, ORACAL немесе оған ұқсас) жасалған.
2.6. Негіз (Подиум): Подиумның биіктігі 140 мм. Негіз материалы ламинатталған ДСП. Қаптамасы көк түсті жылтыр пленкадан (мысалы, ORACAL немесе оған ұқсас) жасалған .
2.7. Жоғарғы бөлігі (Жарық қорабы): Жоғарғы бөлімде өнімнің атауы көрсетілген жарық жәшігі орналасқан. Жарық жәшігіне үш (3) прожектор біріктірілген, бұл ақпараттық аймақты қосымша жарықтандырумен қамтамасыз етеді.
3. МЕМЛЕКЕТТІК РӘМІЗДЕР МЕН НОРМАТИВТІК ТАҒДЫРЛАРҒА СӘЙКЕСТІККЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
3.1. Сертификаттау: Жеткізуші Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы мен Мемлекеттік Елтаңбасы бейнеленген өнімдерге сертификат беруге міндетті.
3.2 Стандарттар: Мемлекеттік рәміздер келесі талаптарға толық сәйкес келуі тиіс:
· ҚР СТ 989 "Қазақстан Республикасының Мемлекеттік елтаңбасы. Техникалық шарттар";
· ҚР СТ 988 "ҚР Мемлекеттік туы. Жалпы техникалық сипаттамалар."
3.3. Ақпараттық мазмұн: Мемлекеттік рәміздердің, қаріптің, мәтіннің (ҚР Мемлекеттік әнұранының мәтінін қоса алғанда) және стенд атауының түсі, өлшемі, пропорциялары және орналасуы Қазақстан Республикасының заңды түрде бекітілген стандарттарына қатаң сәйкес келуі тиіс. Кез келген ауытқуларға жол берілмейді.
4. ЖҰМЫСТЫҢ УАҚЫТЫ МЕН ОРНЫ
4.1. Келісім бойынша міндеттемелерді орындаудың жалпы мерзімі (өнімді жобалауды, өндіруді, жеткізуді, құрастыруды және орнатуды қоса алғанда) он алты (16) күнтізбелік күнді құрайды .
4.2. Жұмыстарды орындау мерзімін есептеу Мемлекеттік сатып алу туралы шарт Қазақстан Республикасының мемлекеттік қазынашылық органдарында тіркелген күннен кейінгі күннен басталады.
4.3. Жұмыстарды орындау (өнімді орнату) орны: Келісімшартта көрсетілген мекенжай бойынша Тапсырыс берушінің аумағы мен үй-жайы.
4.4. Жұмысты орындау мерзімдерін сақтамау Келісім шарттарына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айыппұлдар (айыппұлдар, тұрақсыздық айыбы) қолдануға әкеп соғады.
5. ЖҰМЫСТЫ ОРЫНДАУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ БЕКІТУ ТӘРТІБІ
5.1. 1-кезең: Жобалау. Жоба жобасы Келісім жасалғаннан кейін 24 (жиырма төрт) сағат ішінде әзірленеді. Жеткізуші Тапсырыс берушіге 3D форматында кемінде үш (3) жоба нұсқасын ұсынуға міндетті.
5.2. 2-кезең: Міндетті түрде алдын ала ала бару (өлшеулер және орналасқан жер). Деректердің бұрмалануын және тапсырыстың дұрыс түсіндірілмеуін болдырмау үшін Жеткізуші өкілдің (дизайнердің) және жоба менеджерінің Тапсырыс берушінің алаңына міндетті түрде алдын ала ала баруын ұйымдастыруға міндетті. Бұл барудың мақсаты - орналасуларды талқылау, орнату орнын таңдау және бақылау өлшемдерін жүргізу. 5.3. 3-кезең: Мақұлдау алаңына бару. Жеткізушінің өкілі Тапсырыс берушінің алаңына келесі әрекеттерді орындау үшін оралуға міндетті:
· Соңғы эскизді көрсету және бекіту;
· Тапсырыс берушінің уәкілетті тұлғасынан растау қолтаңбасын алу;
· Өндірісте қолданылатын материалдардың физикалық үлгілерін көрсету және бекіту (текстураларды үйлестіру, пленка түстері, баспа сапасы).
6. ҚАПТАУҒА, ТАСЫМАЛДАУҒА ЖӘНЕ ОРНАТУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
6.1. Жеткізуші Өнімді бөлшектеу (қажет болған жағдайда), жеткізу, тиеу-түсіру операцияларын және орнатуды «кілтпен» жүзеге асырады.
6.2. Қаптама: Тасымалдау үшін өнімнің барлық бөліктері мен элементтерін кәсіби түрде қаптау қажет, бұған өнімнің тұтастығына кез келген зақым келтіру, сызаттардың, сынықтардың немесе деформациялардың пайда болуы кірмейді.
6.3. Өлшеу, өндіру, жеткізу, құрастыру және орнатуға байланысты барлық жұмыстар тек Жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады.
7. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ
7.1. Өнімге және орындалған жұмысқа кепілдік Жұмыстың аяқталуы туралы актке (Қабылдау актісіне) қол қойылған күннен бастап 2 (екі) жылды құрайды.
7.2. Кепілдік мерзімі ішінде ақаулар анықталған жағдайда, Жеткізуші міндетті:
· Хабарламаны алған күннен бастап 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде Тапсырыс берушінің жұмыс орнына барыңыз, орнатуды тексеріңіз және екіжақты ақау туралы есеп жасаңыз ;
· Ақаулық туралы есеп жасалған күннен бастап 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде кемшіліктерді жою немесе ақаулы бөлшектерді өз есебіңізден ауыстыру.
8. ҚАРЖЫ ШАРТТАРЫ
8.1. Келісімшарттың бағасы бекітілген және осы Техникалық сипаттама бойынша міндеттемелерді орындаумен байланысты Жеткізушінің барлық шығындарын қамтиды.
8.2. Келісімшарт бағасына материалдарды, мемлекеттік рәміздерді (Ту, Елтаңба), көлік шығындарын, іссапар шығындарын, Жеткізушінің мамандарының тұруын, сондай-ақ барлық байланысты қызметтерді сатып алу шығындары кіреді.
8.3. Тапсырыс беруші Келісімшартта көрсетілген сомадан тыс қосымша қаржылық шығындарды көтермейді . Жеткізушінің материалдар, логистика немесе қызметкерлеріне арналған тұрғын үй үшін қосымша төлем жасау туралы кез келген талаптары қабылданбайды немесе қанағаттандырылмайды.
9. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР
9.1. Осы Техникалық сипаттама Келісімді орындаудың міндетті шарты болып табылады.
9.2. Осы құжатта көрсетілген талаптардан кез келген ауытқу Келісім шарттарын бұзу болып табылады және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген азаматтық-құқықтық жауапкершілік шараларын қолдануға әкеп соғады.
9.3. Осы Техникалық сипаттамамен реттелмеген барлық мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен реттеледі.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на изготовление, поставку и установку информационного стенда «Государственная символика Республики Казахстан»
Настоящая Техническая спецификация (далее – Спецификация) является неотъемлемой частью Договора о государственных закупках и устанавливает исчерпывающие технические, качественные, организационные и финансовые требования к выполнению работ по изготовлению и монтажу информационного стенда (далее – Изделие).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая Спецификация разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках», а также Конституционным законом РК «О государственных символах Республики Казахстан». 
1.2. Все работы, материалы и государственные символы, используемые при изготовлении Изделия, должны строго соответствовать стандартам Республики Казахстан.
1.3. Изделие предназначено для размещения в помещении Заказчика и должно обеспечивать репрезентативное и нормативно-корректное отображение Государственных символов РК.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИЗДЕЛИЮ
2.1. Габаритные размеры: 4500 (Ш) × 2700 (В) × 350 (Г) мм. 
2.2. Основная панель: Изготовление основы выполняется из листового поливинилхлорида (ПВХ) толщиной от 5 до 8 мм. На основу наносится полноцветная глянцевая экосольвентная печать с применением технологии плоттерной резки.
2.3. Центральная часть:
· Предусматривается размещение объемного Государственного Герба Республики Казахстан диаметром 500 мм.
· Размещение макета Конституции Республики Казахстан, установленного под защитным стеклом на подставке, изготовленной из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП). 
2.4. Левая часть:
· Карта Республики Казахстан, выполненная из прозрачного материала, закрепленная с использованием специальных амортизаторов.
· Установка Государственного Флага Республики Казахстан на кабинетном флагштоке золотистого цвета, оснащенном декоративным наконечником в форме трезубца. 
2.5. Вертикальные колонны: Имеют вогнутую геометрическую форму. Оклеиваются белой глянцевой пленкой для обеспечения визуального контраста с декоративными элементами. Орнаменты выполняются из золотой зеркальной самоклеящейся пленки (типа ORACAL или эквивалент). 
2.6. Основание (Подиум): Высота подиума составляет 140 мм. Материал основания – ЛДСП. Облицовка выполняется синей глянцевей пленкой (типа ORACAL или эквивалент). 
2.7. Верхняя часть (Световой короб): В верхней части предусматривается световой короб с наименованием Изделия. В конструкцию светового короба встраиваются три (3) софита, обеспечивающие дополнительную верхнюю подсветку информационной зоны.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННЫМ СИМВОЛАМ И НОРМАТИВНОМУ СООТВЕТСТВИЮ
3.1. Сертификация: Поставщик обязан предоставить Сертификат на продукцию Государственного Флага и Государственного Герба Республики Казахстан. 
3.2. Стандарты: Государственные символы должны полностью соответствовать требованиям:
· СТ РК 989 «Государственный Герб Республики Казахстан. Технические условия»;
· СТ РК 988 «Государственный Флаг Республики Казахстан. Общие технические условия». 
3.3. Информационное наполнение: Цвет, размер, пропорции и расположение государственных символов, шрифт, текст (включая текст Государственного Гимна РК), а также наименование стенда должны строго соответствовать законодательно утвержденным стандартам РК. Любые отклонения не допускаются.
4. СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Общий срок исполнения обязательств по Договору (включая проектирование, изготовление, доставку, монтаж и установку Изделия) составляет шестнадцать (16) календарных дней.
 4.2. Исчисление срока исполнения работ начинается с даты, следующей за днем регистрации Договора о государственных закупках в органах государственного казначейства Республики Казахстан. 
4.3. Место выполнения работ (установки Изделия): территория и помещения Заказчика согласно адресу, указанному в Договоре. 
4.4. Нарушение сроков исполнения работ влечет за собой применение штрафных санкций (пени, неустойки) в соответствии с условиями Договора и законодательством Республики Казахстан.
5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ
5.1. Этап 1: Дизайн-проектирование. Разработка эскиза осуществляется в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента заключения Договора. Поставщик обязан предоставить Заказчику не менее трех (3) вариантов эскизов в трехмерном (3D) формате. 
5.2. Этап 2: Обязательный предварительный выезд (Замер и локация). В целях исключения искажения данных и неверного восприятия заказа, Поставщик обязан организовать обязательный предварительный выезд на объект Заказчика представителя (дизайнера) и руководителя проекта. Цели выезда: обсуждение макетов, выбор места установки, проведение контрольных замеров. 5.3. Этап 3: Утверждающий выезд. Представитель Поставщика обязан повторно прибыть на объект Заказчика для:
· Демонстрации и утверждения окончательного эскиза;
· Получения подтверждающей подписи от уполномоченного лица Заказчика;
· Демонстрации и утверждения физических образцов материалов, которые будут использованы при изготовлении (согласование фактур, цветов пленок, качества печати).
6. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И МОНТАЖУ
6.1. Поставщик осуществляет демонтаж (при необходимости), доставку, погрузо-разгрузочные работы и монтаж Изделия «под ключ». 
6.2. Упаковка: Обязательна профессиональная упаковка всех деталей и элементов Изделия для транспортировки, исключающая любое повреждение целостности изделий, появление царапин, сколов или деформаций. 
6.3. Все работы по снятию замеров, изготовлению, доставке, монтажу и установке осуществляются исключительно за счет Поставщика.
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7.1. Гарантия на Изделие и выполненные работы составляет 2 (два) года с даты подписания Акта выполненных работ (Акта приема-передачи). 
7.2. В случае обнаружения дефектов в период гарантийного срока, Поставщик обязан:
· В течение 3 (трех) календарных дней с момента получения уведомления выехать на объект Заказчика, произвести осмотр инсталляции и составить двусторонний Акт дефектовки;
· В течение 5 (пяти) календарных дней с даты составления Акта дефектовки устранить недостатки или заменить дефектные детали за свой счет.
8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Цена Договора является твердой и включает в себя все без исключения затраты Поставщика, связанные с исполнением обязательств по настоящей Спецификации. 
8.2. Расходы на приобретение материалов, государственных символов (Флаг, Герб), транспортные расходы, командировочные расходы, проживание специалистов Поставщика, а также все сопутствующие услуги включены в стоимость Договора. 
8.3. Заказчик не несет никаких дополнительных финансовых затрат сверх суммы, указанной в Договоре. Любые требования Поставщика о доплате за материалы, логистику или проживание его сотрудников не принимаются и удовлетворению не подлежат.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящая Техническая спецификация является обязательным условием для исполнения Договора. 
9.2. Любые отступления от требований, изложенных в данном документе, являются нарушением условий Договора и влекут за собой применение мер гражданско-правовой ответственности, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. 
9.3. Все вопросы, не урегулированные настоящей Спецификацией, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.
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