ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА желдету жүйелерін тазарту жөніндегі қызметтерге Желдету жүйелерін тазарту қызметінің атауы 1. Қызмет көрсету мақсаты Қызмет көрсетудің мақсаты 2 желдету арналары мен ауа өткізгіштерді , 2 желдету қолшатырларын тазалау болып табылады. Жұмыстар жабдықтың нақты техникалық жай-күйін және желдету жүйесінің жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру қажеттілігін ескере отырып, объектінің қолданыстағы желдету жүйесіне қатысты орындалады. 2. П1, П2 желдету арналары мен ауа өткізгіштерін тазарту Орындаушы қолданыстағы желдету арналарын, ауа өткізгіштерді және желдету элементтерін тазалауға міндетті. Жобалық белгілерге сәйкес, желдетуге мыналар жатады: P1 — жеткізу жүйесі; P2 — жеткізу жүйесі. Жұмыстың осы түрі аясында Орындаушы орындауға міндетті: 1. Жұмыстарды орындауды бастамас бұрын П1, П2 жеткізу жүйелерін тексеру. 2. Желдету арналарын, ауа өткізгіштерді, желдету торларын, ауа тарату учаскелерін және басқа да қол жетімді желдету элементтерін шаңнан, ластанудан, қоқыстардан және шөгінділерден тазарту. 3. Тазалау аяқталғаннан кейін желдету арналары мен ауа өткізгіштердің өткізгіштігін тексеру. 4. Желдетудің тазартылған учаскелерінің техникалық жай-күйін тексеру. 5. Жұмыстарды орындау кезінде пайда болған ластануларды, қоқыстарды және қалдықтарды жою. 6. Жұмыстарды орындау орындарын тиісті санитарлық және техникалық жай-күйге келтіру. П1, П2 желдету каналдары мен ауа өткізгіштерін тазарту олардың қалыпты өткізгіштігін және одан әрі пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз ететін көлемде жүргізілуі керек. 4. Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар Жұмыстарды Орындаушының білікті персоналы Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын қауіпсіздік, еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі, электр қауіпсіздігі және санитарлық талаптар талаптарын сақтай отырып орындауы тиіс. Орындаушы Орындалатын жұмыстардың сипатына және қолданыстағы желдету жүйесінің техникалық параметрлеріне сәйкес келетін жарамды жабдықты, құралды, материалдар мен компоненттерді пайдалануға міндетті. Есептік параметрлерге сәйкес келмейтін не қолданыстағы желдету жүйесіне зақым келтіру қаупін туғызатын электр қозғалтқыштары мен өзге де жабдықтарды орнатуға жол берілмейді. 5. Қызмет көрсету нәтижесіне қойылатын талаптар Қызмет көрсету нәтижелері бойынша қамтамасыз етілуі тиіс: 1. Қолданыстағы желдеткіш каналдардың, ауа өткізгіштердің және желдету элементтерінің, сору қолшатырларының П1, П2 тазартылған желдеткіш каналдары мен ауа өткізгіштері. 2. Жөндеу жұмыстарын жүргізгеннен кейін мәжбүрлі / механикалық желдетудің өнімділігі. 5. Объектінің желдету жүйесін одан әрі қауіпсіз пайдалану мүмкіндігі.






























ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на услуги по очистке систем вентиляции
Наименование Услуги очистке систем вентиляции

1. Цель оказания услуги
Целью оказания услуги является очистка 2 вентиляционных каналов и воздуховодов , 2 зонтов вентиляции.
Работы выполняются в отношении существующей системы вентиляции объекта с учетом фактического технического состояния оборудования и необходимости восстановления работоспособности вентиляционной системы.
2. Очистка вентиляционных каналов и воздуховодов приточной вентиляции П1, П2
Исполнитель обязан выполнить очистку существующих вентиляционных каналов, воздуховодов и элементов приточной вентиляции.
Согласно проектным обозначениям, к приточной вентиляции относятся: П1 — приточная система; П2 — приточная система.
В рамках данного вида работ Исполнитель обязан выполнить:
1. Осмотр приточных систем П1, П2 перед началом выполнения работ.
2. Очистку вентиляционных каналов, воздуховодов, вентиляционных решеток, участков воздухораспределения и иных доступных элементов приточной вентиляции от пыли, загрязнений, мусора и отложений.
3. Проверку проходимости вентиляционных каналов и воздуховодов после выполнения очистки.
4. Проверку технического состояния очищенных участков приточной вентиляции.
5. Удаление загрязнений, мусора и отходов, образовавшихся при выполнении работ.
6. Приведение мест выполнения работ в надлежащее санитарное и техническое состояние.
Очистка вентиляционных каналов и воздуховодов приточной вентиляции П1, П2 должна быть выполнена в объеме, обеспечивающем их нормальную проходимость и возможность дальнейшей эксплуатации.
4. Требования к выполнению работ
Работы должны выполняться квалифицированным персоналом Исполнителя с соблюдением требований безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности и санитарных требований, действующих на территории Республики Казахстан.
Исполнитель обязан использовать исправное оборудование, инструмент, материалы и комплектующие, соответствующие характеру выполняемых работ и техническим параметрам существующей системы вентиляции.
Не допускается установка электродвигателей и иного оборудования, не соответствующих расчетным параметрам либо создающих угрозу повреждения существующей системы вентиляции.
5. Требования к результату оказания услуги
По результатам оказания услуги должны быть обеспечены:
1. Очищенные вентиляционные каналы и воздуховоды приточной вентиляции П1, П2 существующих вентиляционных каналов, воздуховодов и элементов приточной вентиляции, зонтов вытяжек.
2. Работоспособность принудительной / механической вентиляции после выполнения ремонтных работ.
5. Возможность дальнейшей безопасной эксплуатации системы вентиляции объекта.

