             Техническая спецификация на предоставляемые услуги
Требования для сценического светового звукового  и вспомогательного оборудования
1 . Оборудование:

- компактные четырех полосные акустические системы (линейный массив) с возможностью подвеса, мощностью до 30-ти кВт (евро стандарт EN) – 24 штук;

Рамы  подвеса звука с системой подвеса акустических кабинетов
- цифровые звуковые концертные микшерных пульта от 56 каналов, 8 AUX для
    FOH – 2 щтук;
 - мониторные пульты 32-16 каналов – 6 штук;
- 2х полосные пассивные акустические напольные мониторы,  мощностью не менее 500 W каждый – 10 штук;
- 2х полосные акустические мониторы в комплекте с акустическими стойками – 14 штук;
- радио микрофоны, оснащенные усилительными антеннами, с возможностью сдвига по частотам – 16 штук;
- системы носителей CD/MD – 2 шт
- 56-32 канальные мультикоры (сигнально-силовая кабельная магистраль), при длине до 50 метров – 2 штук;
- комплекты  басовых  и акустических гитарных усилителей от 300 до 600 Вт – 1 штук;
- комплекты 5-ти барабанных ударных установок, оснащенных специализированными  шнуровыми микрофонами – 1 штук; 
- комплекты DJ пультов – 1 штук;
- цифровые световые консоли с возможностью программирования интеллектуального света по протоколу DMX, минимум 1024 канала каждый – 4 штук;
- осветительные приборы типа movinghead (поворотные головы) профилирующего и заливного света, лазер 1200Вт, литографические световые фильтры, призма, система фокусировки луча, управление по DMX – 24 штук;
- осветительные приборы типа movinghead (поворотные головы) узко-лучевого света, лампа не менее 200 Вт, литографические световые фильтры, призма, система фокусировки луча, управление по DMX – 16 штук;
- светодиодные осветительные приборы, поворотных голов заливного света RGB не менее 90 и  светодиодах, RGB, управление по DMX – 16 штук;
- 4096 DMX канальный световой пульт – 2 штук;
- пушки слежения с мощностью лампы от 2500 Вт, сменные световые фильтра, фокусирующие линзы – 2 штук;
- светодиодные приборы архитектурной заливки LED par – 48 штук;
- стробоскопы, управление по DMX протоколу – не менее4 штук;
- генераторы тумана типа хейзер – 2 штук;
- Дымовые машины, мощностью 1 кВт – 2 штук;
;
- наличие не менее 120 кв.м. светодиодных экранов (Led дисплеев) типа outdoor (уличный), технологии SMD, с шагом пикселя  не менее P-3 
- наличие видео сервера с высоким разрешением на видео выходах – 1 штук;
- возможность  приема до 4-х типов видео сигналов WGA, композитного, компонентного  и S-video  одновременно – 1 штук;
-
- светодиодные лэд  рампы трехцветных (RGB), с возможностью воспроизведения визуальных эффектов и с   возможностью управления по протоколу DMX – 24 штук;
- процессор преобразования видеосигналов с картой вывода – 2штук;
- наличие страховочного оборудования, такого как наземные грузы, спонцетты, тросы – 1 штук;
- наличие только электромеханического подъемного оборудования (лебедки) с централизованным управлением – 12 штук;
- цифровое устройство ввода/вывода аудиосигналов 44.1/48/88.2/96 кГц – 1 штук;
- Подготовка тематического видеоконтента к мероприятию 
- наличие сценических алюминиевых металлоконструкций (ферм) только европейского производства для построения сценических навесов для защиты артиста от погодных условий, размерами высота до 12м Х ширина 8м Х глубина 10м, с  крышей, 2-мя дополнительными пролетами для подвеса акустических систем, наличие виниловых одежд по периметру конструкций для защиты от ветра и бокового дождя, в количестве 2-х комплектов – 1 штук;
- наличие сценических металлоконструкций и мостовых конструкции AllroundFW (евро стандарт EN) (LAYHER) только европейского производства для построения сценических конструкций с возможностью подвеса на них акустических систем, светового и видео оборудования – 1 штук;
- наличие 120 кв.м. мобильных сценических платформ европейского производства, специализированных для применения вне помещений, оснащенных поставками (ногами) следующих высот 0,2м, 0,4м, 0,6м, 1,2м, 1,8м, 2.2м в количестве, достаточном для построения до 4-х сценических площадок – 1 штук;
- 2х полосные пассивные акустические напольные мониторы,  мощностью не менее 300 W каждый – 16 штук. 
2. Звукообеспечение:

- не менее одной профессиональной акустической системы (линейный массив) с возможностью подвеса, и системой усиления не менее трех раздельных полос, мощностью 25 - 30 кВт и полосой частот 35 – 18500Гц с неравномерностью АЧХ не более 3дБ.

- с учетом конфигурации и акустических свойств помещения, акустическая система должна иметь центральный канал и канал фронтального поля (front feel).

- акустическая система должна развивать 120дБ звукового давления в точке расположения микшерного пульта.

- Цифровой микшерный пульт, оснащенный не менее чем 32 физическими моторизированными фэйдерами (регуляторами уровня канала) и возможностью подключения не менее 64 аналоговых каналов, стейджбоксов по протоколу Dante; микшерный пульт должен иметь все необходимое для размещения в центре зоны прослушивания в центре площадки и должен быть надежно соединен со стейджбоксами на сцене.

Микшерный пульт 48 каналов моно + 2 стерео, LCR+, 8 AUX, 4 подгруппы, 8 VCA групп, матрикс 8 х 4, Insert TRS Jack, Direct Output, 8 групп Mute, Mute Snapshot, 4-х полосный параметрик, встроенный генератор розового шума и синусоиды 1 кГц, панель со стрелочными индикаторами уровня
- Два специализированных осветительных приборов на месте размещения микшерного пульта.

- Стэйджбоксы, подключаемые по протоколу Dante, общим количеством аналоговых каналов не менее 32.

- Основной и резервный Ethernet кабели не ниже Cat 6, соответствующий протоколу Dante и достаточной длины, чтобы соединить микшерный пульт и стэйджбоксы.

- не менее 10 шт. 2х полосных акустических систем (напольных мониторов), мощностью не менее 500 Вт каждый и максимальным относительным звуковым давлением не менее 130дБ. Усиление для АС только рекомендуемое производителем.

- не менее 6 шт. 2х полосных акустических систем в качестве боковых прострелов для сцены (side feel), мощностью 1000Вт и максимальным давлением не менее 133дБ.

- не менее 4 радио микрофонов, оснащенных усилительными антеннами, с возможностью сдвига по частотам.

- барабанная установка, подходящими по звучанию для исполнения популярной, эстрадной музыки, оснащенная бас-барабаном размером 22 дюйма; малым барабаном, размером 14 на 4,5 дюйма; навесным томом, размером 10 дюймов; навесным томом, размером 12 дюймов; напольным томом 14 дюймов; напольным томом 16 дюймов; двумя специализированными стойками для тарелок, типа «журавль» с противовесом, одной специализированной стойкой с механизмом фиксации и педальным управлением тарелкой «хэй-хэт» с двумя ножками: педаль для бас – барабана с цепной передачей, профессионального уровня; стул для барабанщика, с анатомическим седлом и винтовым механизмом изменения высоты, с рабочим фиксатором.

- одно ковровое покрытие под барабанную установку, размером не менее 2 на 3 метра с противоскользящим эффектом.

- один комплект тарелок, производства с соответствующими размерами «хэй-хэт» 14 дюймов; 3 шт. «краш» 16, 17, 18 дюймов; «райд» 20 дюймов, 2 шт. «сплэш» 10 и 12 дюймов.

- один прозрачный звукоизоляционный экран для барабанной установки на сцене не менее 5 секций.

- один кахон, 
- один усилитель и кабинет, или комбинированный усилитель для бас – гитары, мощностью не менее 350Вт, оснащенный не менее 2х десятидюймовых динамиков, 
- один усилитель и кабинет, или комбинированный усилитель для электрогитары, мощностью не менее 50Вт, использующий полную ламповую схемотехнику, оснащенный одним или двумя двенадцатидюймовым динамиком и пружинным ревербератором, 
- стойка для гитарного комбинированного усилителя.

- подставка для комбинированного усилителя для бас – гитары.

- четыре гитарные стойки.

- один специализированный динамический микрофон, профессионального уровня, для озвучивания большого барабана, 

- три специализированных динамических микрофона, профессионального уровня, для озвучивания малого барабана, навесных и напольного тома.

- тридцать специализированных, конденсаторных, узконаправленных микрофонов, профессионального уровня, для озвучивания музыкальных инструментов, 

- двенадцать директбоксов,

- 4 канала en ear систем 

- две одноярусные, устойчивые стойки для клавишных инструментов, рассчитанные на тяжелые инструменты и интенсивную игру.

- пятьдесят микрофонных стоек типа «журавль» с надежными, плотными креплениями.

-Радиомикрофон профессионального вокального уровня 6 шт не ниже серии Shure XLXD
- сто балансных микрофонных кабелей, с разъемами «штекер - гнездо» XLR 3pin, 

- двадцать десятиметровых, балансных кабелей с разъемами TRS-TRS.

- десять десятиметровых, небалансных кабелей с разъемами TS-TS.

5.2. Монтаж оформления местапроведения мероприятия, прочих вспомогательных конструкции, звуковогооборудования и автотехники должен осуществляться за 24 часа до мероприятия. Оборудование должно быть смонтированно согласно сценического плана, согласованного и утвержденного не позднее одного дня, после подписания Договора.

5.3. Демонтаж оформления места проведения мероприятия, прочих вспомогательных конструкций, звукового оборудования, и автотехникидолжен осуществляться в течении 24 часов после окончания мероприятия. С площадки должны быть вывезены оборудование и производственный мусор.
Поставщик обязан соблюдать требования по безопасности при монтаже и демонтажа в соответствии с технической спецификацией. 

А также иметь квалифицированных специалистов при оказании услуг.

5.4.  Энергообеспечение оборудования на время проведения монтажно/демонтажных работ, а также на день проведения мероприятия осуществляется подключением к электро-мощностям Площадки. 

3. LED Экран:
 Светодиодный экран, с большим углом обзора и низким энергопотреблением, модуль с шагом пикселя 3.91 мм и разрешением 128х128. Бесшумную работу светодиодному экрану обеспечивают корпус из литого алюминия и отсутствие вентилятора охлаждения, изготовлен с помощью высокоточного ЧПУ (с точностью до 0,1 мм). Для использования внутри помещений: на дискотеках, телестудиях, концертах, выставках, в клубах, торговых центрах, на закрытых спортивных площадках и т.д.. Яркий, легкий дисплей высокой четкости - идеальный компонент для светодиодного видеокуба на закрытых спортивных аренах! Быстрый монтаж/демонтаж и удобное обслуживание!
К преимуществам светодиодного экрана Aluminum Series 500x500mm 500x1000 outdoor / Indoor P3.91 можно отнести:

· Легкий: один блок весит всего 9 кг, удобная транспортировка и монтаж.

· Бесшумная работа: корпус изготовлен из литого алюминия, нет вентилятора охлаждения.

Дата проведения мероприятия посвященное Дню Республики - 23  октября 2026 года
Репетиция 19-22 октября
