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на выполнение работ по испытанию электрозащитных
средств на 2026 год

	№
п/п
	Перечень основных 
данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	Наименование Заказчика
	Акционерное общество «Совместное Казахстанско- Российское предприятие «Байтерек»

	2
	Месторасположение объекта
	Республика Казахстан, Кызылординская область, комплекс «Байконур»

	3
	Наименование объекта
	Филиал АО «СП «Байтерек», КРК «Зенит-М» площадки 42,43,45

	4
	Виды работ, услуг
	Периодическое испытание электрозащитных средств (далее- ЭЗС), применяемых при эксплуатации электроустановок систем энергоснабжения КРК «Зенит-М»

	5
	Место оказываемых услуг
	Космодром	«Байконур», КРК «Зенит-М» площадка 42, либо электротехническая лаборатория (далее - ЭТЛ) поставщика услуг (доставка ЭЗС осуществляется за счет средств Исполнителя).

	6
	Период выполнения
	Согласно Приложению к Технической спецификации, планируется испытание электрозащитных средств в октябре месяце 2026 года.

	7
	Объем оказываемых услуг
	Согласно Приложению к Технической спецификации на выполнение работ по испытанию электрозащитных средств в количестве - 69 средств.

	8
	Требования к услугам
	Услуги оказываются в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок», «Правилами применения и испытание средств защиты, используемых в электроустановках» и другими нормативно-техническими документами Республики Казахстан.
Организация, осуществляющая испытание
электрозащитных средств, должна быть аккредитована в порядке, установленным законодательством Республики Казахстан.

	9
	Конечный результат
	Результаты испытания электрозащитных средств оформляются в соответствии с Правилами применения и испытание средств защиты, используемых в электроустановках» и другими нормативно-техническими документами. По окончании оказания услуг Исполнитель выдает Заказчику Заключение, протокол (свидетельство) об испытании электрозащитных средств. В случае признания электрозащитных средств непригодным к дальнейшему применению - протокол (извещение) о непригодности к применению. 
Приёмка работы проводится Заказчиком с оформлением акта оказания услуг.





	10
	Особые условия
	С учетом особого статуса комплекса «Байконур», Исполнителю оказываемых услуг необходимо направить информацию Заказчику для оформления допуска на посещение объектов комплекса Байконур в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о порядке посещения комплекса "Байконур" от 21 мая 2009 года, которым предусмотрены сроки подачи заявок на получение допуска на территорию комплекса своевременность получения допуска на территорию комплекса «Байконур» несет Исполнитель. Исходя из вышеописанного, Исполнителю	для	получения
разрешительных документов (пропуска) необходимо в срок не менее чем за 10 рабочих дней до выполнения работ или оказания услуг, направить в адрес Заказчика нижеперечисленные документы:
1. Письмо в адрес Заказчика о содействии в получении разрешительных документов (пропуска);
2. Список работников, оборудования, инструментов, необходимых для работы и автотранспорта в бумажном и электронном виде (*.doc, *.docx);
3. Ксерокопии	документов	удостоверяющих
личности работников;
4. Ксерокопию свидетельства о регистрации автотранспортного средства, а также доверенность на управление автотранспортным средством, в случае если автотранспортное средство зарегистрировано на другое лицо.




Приложение
 к Технической спецификации 
на выполнение работ по испытанию 
электрозащитных средств на 2026 год
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Перечень электрозащитных средств

	№ 
п/п
	Обозначение электрозащитных средств
	Сведения электрозащитных средств

	
	Наименование
	Тип
	Периодичность испытаний
	Кол.

	в октябре месяце

	1
	Диэлектрические перчатки
	-
	1 раз в 6 месяцев
	12

	2
	Изолирующая штанга ПЗ выше 1000В
	ШЗП 10/15
	1 раз в 12 месяцев
	4

	3
	Штанга изолирующая универсальная выше 1000В
	ШОУ -15
	1 раз в 12 месяцев
	4

	4
	Указатель низкого напряжения
	ПИН-90М
	1 раз в 12 месяцев
	4

	5
	Указатель высокого напряжения выше 1000В
	УВНУ-10
	1 раз в 12 месяцев
	4

	6
	Указатель высокого напряжения с трубкой фазировки выше 1000В
	УВН80-2 с ТФ
	1 раз в 12 месяцев
	2

	7
	Изолирующая ручка переносного заземления до 1000В
	УВНУ-10 СЗ ЭНЗА
	1 раз в 12 месяцев
	4

	 8
	Изолирующий инструмент с однослойной изоляцией до 1000В
	-
	1 раз в 12 месяцев
	30

	 9
	Электроизмерительные клещи до 1000В
	ДТ-3353
ДТ-362
	1 раз в 12 месяцев
	3

	10
	Электроизмерительные клещи выше 1000В
	Ц4502
	1 раз в 12 месяцев
	2

	Итого:
	69





2026 жылға арналған электр қорғау құралдарын сынақтан өткізу жөніндегі жұмыстарды орындауға арналған техникалық ерекшелік

	№ р/с
	Негізгі деректер мен талаптардың тізбесі
	Негізгі деректер мен талаптардың мазмұны

	1
	Тапсырыс берушінің атауы
	«Бәйтерек» қазақстандық-ресейлік бір кәсіпорны» акционерлік қоғамы 


	2
	Объектінің орналасқан жері
	Қазақстан Республикасы, Қызылорда облысы, «Байқоңыр» кешені 


	3
	Объектінің атауы
	«Бәйтерек» БК» АҚ филиалы, 42, 43, 45 алаңдардағы «Зенит-М» ЗТК 


	4
	Жұмыстардың, қызметтердің түрлері
	«Зенит-М» ЗТК энергиямен жабдықтау жүйелерінің электр қондырғыларын пайдалану кезінде қолданылатын электр қорғау құралдарын (бұдан әрі – ЭҚҚ) мерзімді сынау 


	5
	Көрсетілетін қызметтердің орны
	«Байқоңыр» ғарыш айлағы, «Зенит-М» ЗТК 42-алаң, немесе қызмет көрсетушінің электр техникалық зертханасы (бұдан әрі – ЭТЗ) (ЭҚҚ жеткізу Жеткізушінің қаражаты есебінен жүзеге асырылады) 


	6
	Орындалу кезеңі
	Техникалық ерекшелікке қосымшаға сәйкес, 2026 жылдың қазан айында электр қорғау құралдарын сынау жоспарлануда. 


	7
	Көрсетілетін қызметтердің көлемі
	Электр қорғау құралдарын сынау жөніндегі жұмыстарды орындауға арналған Техникалық ерекшелікке қосымшаға сәйкес – 69 құрал. 


	8
	Қызметтерге қойылатын талаптар
	Қызметтер «Электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы ережелеріне», «Электр қондырғыларында қолданылатын қорғаныс құралдарын қолдану және сынау ережелеріне» және Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік-техникалық құжаттарына сәйкес көрсетіледі. Электр қорғау құралдарын сынауды жүзеге асыратын ұйым Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен аккредиттелген болуы тиіс.

	9
	Түпкілікті нәтиже
	Электр қорғау құралдарын сынау нәтижелері «Электр қондырғыларында қолданылатын қорғаныс құралдарын қолдану және сынау ережелеріне» және басқа да нормативтік-техникалық құжаттарға сәйкес ресімделеді. Қызметтер көрсетілгеннен кейін Жеткізуші Тапсырыс берушіге қорытынды, электр қорғау құралдарын сынау туралы хаттама (куәлік) береді. Электр қорғау құралдары әрі қарай қолдануға жарамсыз деп танылған жағдайда – қолдануға жарамсыздығы туралы хаттама (хабарлама) беріледі. Жұмысты қабылдауды Тапсырыс беруші қызметтерді көрсету актісін ресімтей отырып жүргізеді

	10
	Ерекше шарттар
	«Байқоңыр» кешенінің ерекше мәртебесін ескере отырып, көрсетілетін қызметтерді жеткізушіге Байқоңыр кешенінің объектілеріне баруға рұқсатты ресімдеу үшін Ресей Федерациясының Үкіметі мен Қазақстан Республикасының Үкіметі арасындағы 2009 жылғы 21 мамырдағы "Байқоңыр" кешеніне бару тәртібі туралы Келісімге сәйкес Тапсырыс берушіге ақпарат жіберу қажет, осы Келісімде кешен аумағына рұқсат алуға өтінімдерді беру мерзімдері көзделген, «Байқоңыр» кешенінің аумағына рұқсаттың уақтылы алынуын Жеткізуші қамтамасыз етеді. Жоғарыда баяндалғандардың негізінде, Жеткізушіге рұқсат ету құжаттарын (өткізу қағазын) алу үшін жұмыстарды орындау немесе қызметтерді көрсету мерзіміне дейін кемінде 10 жұмыс күні қалғанға дейін Тапсырыс берушінің мекенжайына төменде көрсетілген құжаттарды жіберу қажет:
· Рұқсат ету құжаттарын (өткізу қағазын) алуға жәрдемдесу туралы Тапсырыс берушінің атына жазылған хат;
· Жұмысқа қажетті қызметкерлердің, жабдықтардың, құрал-саймандардың және автокөліктің тізімі қағаз және электрондық түрде (*.doc, *.docx);
· Қызметкерлердің жеке басын куәландыратын құжаттардың көшірмелері;
· Автокөлік құралын тіркеу туралы куәліктің көшірмесі, сондай-ақ автокөлік құралы басқа тұлғаға тіркелген жағдайда оны басқаруға арналған сенімхат. | 









2026 жылға арналған электр қорғау құралдарын
 сынақтан өткізу жөніндегі жұмыстарды 
орындауға арналған техникалық ерекшелікке
ҚОСЫМША


Электр қорғау құралдарының тізбесі


	№ р/с
	Электр қорғау құралдарының белгіленуі
	Электр қорғау құралдарының мәліметтері

	
	Атауы
	Түрі
	Сынақ мерзімділігі
	Қаз. саны

	қазан айында


	1
	Диэлектрические перчатки (Диэлектрическалық қолғаптар) 
	- 

	6 айда 1 рет 

	12 


	2
	Изолирующая штанга ПЗ выше 1000В (1000В жоғары ЖҚ оқшаулаушы штангасы) 

	ШЗП 10/15 

	12 айда 1 рет 

	4 


	3
	Штанга изолирующая универсальная выше 1000В (1000В жоғары әмбебап оқшаулаушы штанга) 

	ШОУ -15 

	12 айда 1 рет 

	4 


	4
	[bookmark: _GoBack]Указатель низкого напряжения (Төмен вольтты кернеу көрсеткіші) 
	ПИН-90М 

	12 айда 1 рет 

	4 


	5
	Указатель высокого напряжения выше 1000В (1000В жоғары жоғары вольтты кернеу көрсеткіші) 

	УВНУ-10 

	12 айда 1 рет 

	4 


	6
	Указатель высокого напряжения с трубкой фазировки выше 1000В (1000В жоғары фазалау түтігі бар жоғары вольтты кернеу көрсеткіші) 

	УВН80-2 с ТФ 

	12 айда 1 рет 

	2 


	7
	Изолирующая ручка переносного заземления до 1000В (1000В дейінгі тасымалданатын жерлендірудің оқшаулаушы тұтқасы) 

	УВНУ-10 СЗ ЭНЗА 

	12 айда 1 рет 

	4 


	8
	Изолирующий инструмент с однослойной изоляцией до 1000В (1000В дейінгі бір қабатты оқшаулауы бар оқшаулаушы құрал) 

	- 

	12 айда 1 рет 

	30 


	9
	Электроизмерительные клещи до 1000В (1000В дейінгі электр өлшеуіш қысқыштар) 

	ДТ-3353 ДТ-362
	12 айда 1 рет
	3

	10
	Электроизмерительные клещи выше 1000В (1000В жоғары электр өлшеуіш қысқыштар)
	Ц4502
	12 айда 1 рет
	2

	
	Барлығы:
	69



