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Қонаев қаласы, 5 шағын ауданы, 61-үй, 
«Алматы облысының білім басқармасы» ММ «Облыстық әдістемелік орталығы» КММ
(«Ахмет Жұбанов атындағы № 5 орта мектеп» КММ базасында орналасқан)

Техникалық сипаттама: «Күн-түн» роликті терезе ролл шторын  жасау және орнату.
Жұмыстың оындалу мерзімі: келісім шартқа қол қойылғаннан кейін 20 (жиырма) календарлық күн ішінде орындалуы керек.
"Күн-түн" роликті терезе ролл-перделерін жасау және орнату жөніндегі қызметтер. Көлденең: көлденең мөлдір жолақтардан, өзара кезектесетін тығыз жолақтардан тұратын ролл-перделер. Жайма білікке оралған орама болып табылады. Рулонның шеті арнайы карнизге бекітіледі және қабырғаға бекітіледі. Матаның төменгі жағында перденің еніне сәйкес келетін шағын диаметрлі түтікті білдіретін ауырлатқыш бекітілген. Матаның екі қабатынан пайда болған матаны тарқату кезінде ілмек перделерді төмен түсіреді, терезенің барлық ауданын біртіндеп жауып тұрады. Материалды тартуға бүйірлерінде шектегіштермен жабдықталған ауырлатқыш ықпал етеді.
«Күні-түні» рулонды перделерді басқару:
- қозғалыста білік шынжырлы механизмнің көмегімен келтіріледі;
- қажетті жағдайға жету үшін рулонды бекіту керек;
- жарық деңгейін өзгерту үшін шынжырды тартып, матаның қарама-қарсы қабатына қатысты перде жолағының бірнеше сантиметріне жылжыту керек.
Гүлденуге төзімділігі жоғары, арнайы сіңдіру (полиуретан), сондай-ақ жоғарғы және төменгі жағынан арнайы корпус болуы тиіс. Шартқа қол қойылғаннан кейін 3 жұмыс күні ішінде Өнім беруші бақылау өлшемдерін алып тастауға, үлгілерді Тапсырыс берушінің өкілдерімен келісу үшін ұсынуға міндетті.
Ролл-перделердің жалпы саны: 13 терезе, жалпы ауданы - 80 шаршы метр
Оқу кабинеттері мен корридор - 13 терезе (терезе биіктігі - 2,2 метр; терезе ені - 2,7 метр), оның ішінде жалпы ауданы 80 шаршы метр. метр.

Матаның (материалдың) өлшемдері, конструкциясы, дизайны және тығыздығы Тапсырыс берушімен келісіледі, ролл-штордың түсі кабинеттің бағыты бойынша әрбір кабинетке іріктелуі тиіс (нақты түсі алдымен Тапсырыс берушімен келісіледі). Міндетті түрде!!!).
 Роликті ролл штордың құрылымы мыналардан тұруы тиіс: Өнімнің өлшеміне байланысты диаметрі 17мм, 25мм немесе одан да көп алюминий құбырынан; Пластикалық кронштейндері бар қолмен тізбекті басқарылатын механизмінің D17; тізбекті қолмен басқару механизмінің D25, металл кронштейндермен және ақ түсті сәнді қақпақтармен жабылуы тиіс. Матаның төменгі жағы магниті бар ақ болатпен қапталуы тиіс.  Матаның құрылымы, шаңды сіңіруден қорғайтын, күн сәулесіне күймейтін 100% полиэфирден (PE) жасалған болуы шарт. Кенеп күн сәулесін  75%-ға дейін өткізбейді және деформацияға немесе созылуға ұшыраудан сақтайды. Матаның тығыздығы 190г/м2 кем болмауы тиіс.
1. Өнім беруші тиісті өтінімді алған күннен бастап 3 жұмыс күні ішінде ақауларды жоюға кепілдікті өз міндетіне алуға, міндетті.
        2. Кепілдік мерзімі өнімді пайдалануға берілген күннен бастап 1 (бір) жылды құрайды.
Бағаға барлық шығын материалдары, көлік шығындары, соның ішінде бюджетке төленетін төлемдер, терезенің көлемін өлшеу, роликті ролл штор орнату, роликті ролл шторды жасау кіреді.
Жабдық пен Тапсырыс берушінің басқа мүлкіне зиян келтірген жағдайда Өнім беруші жауапкершілікті өз мойнына алады, қаржылай өтейді. Бұл жағдайда Өнім беруші Тапсырыс берушінің жасаған ақаулық  актіге  сәйкес келтірілген залалды толығымен өтейді. Роликті перделерді орнату орны Тапсырыс берушімен келісіледі. ТС бойынша тел: +7771 410 7138
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КГУ «Областной методический центр» ГУ «Управления образования Алматинской области»
[bookmark: _GoBack](находится на базе КГУ «Средняя школа №5 имени Ахмета Жубанова»)

Техническая спецификация: Работа по изготовлению и установке оконных ролл-штор «День-ночь».
Срок выполнения работ: после подписания договора составляет 20 (двадцать) календарных дней.
Услуги по изготовлению и  установке оконных ролл-штор. Ролл-шторы горизонтально состоящие из: горизонтальных прозрачных полос, плотных полос, которые чередуются между собой. Полотно представляет собой рулон, намотанный на вал. Край рулона прикрепляется к специальному карнизу и фиксируется к стенке. Снизу полотна прикреплен утяжелитель, который представляет собой небольшого диаметра трубку, соответствующей ширине шторы. При разматывании полотна, образованная двумя слоями ткани петля опускается вниз шторы, постепенно закрывает всю площадь окна. Натяжению материала способствует утяжелитель, оснащенный по бокам ограничителями.
Управление рулонными шторами «День-ночь»:
-  в движении вал приводится с помощью цепочного механизма;
-  чтобы достичь нужного положения, рулон следует зафиксировать;
- для изменения уровня освещения следует потянуть цепочку и сместить на несколько сантиметров полосы шторы относительно противоположного слоя ткани.
Должен иметь высокую стойкость к выцветанию, специальная пропитка (полиуретан), также специальный корпус с верхней и нижней стороны. После подписаня договора течение 3х рабочих дней Поставщик обязан снять контрольный замеры, предоставить образцы для согласования с представителями Заказчик. 
Общее количество ролл-штор: 13 окон, общий площадь – 80 кв.м
Учебные кабинеты и корридор - 13 окон (высота окна – 2,2 метр; ширина окна – 2,7 метр)  из них общий площадь 80 кв. метров.  
Размеры, конструкцию, дизайн и плотность ткани (материала) согласовать с Заказчиком, цвет ролл-штора должны подобрать на каждый кабинет по направлению кабинета (точную расцветку прежде согласовать с Заказчиком. Обязательно!!!).
Рулонные шторы должны состоять из: алюминиевой трубы диаметром 17мм, 25мм и более в зависимости от размера изделия; Ручным цепочным механизмом управления D17 с пластиковыми кронштейнами; Ручным цепочным механизмом управления D25 с металлическими кронштейнами и декоративными крышками белого цвета. Нижней овес ткани стальной белого цвета с магнитами: Ткань полиэстер (РЕ) 100%, с пылеотталкивающей пропиткой, не выгорающей на солнце. Полотно задерживает до 75% солнечного света, не подвергается деформации и растяжению.  Плотность ткани не менее 190г/м2.  
1.  На период гарантийного обслуживания Поставщик должен устранить неполадки в течении 3-х рабочих дней с момента поступления соответствующей заявки.
2.  Срок гарантийного обслуживания – 1 (один) год с момента ввода в эксплуатацию.
 В цену включены все расходные материалы (товар за счет Поставщика), транспортные расходы, включая платежи в бюджет, также замер проема, установка ролл-штор, изготовление ролл-штор. 
Поставщик несет полную материальную ответственность за допущение нанесения имущественного вреда оборудованию и иному имуществу Заказчика. В этом случае Поставщик в полном объеме возмещает ущерб согласно дефектному акту, составленному Заказчиком. Место установки ролл-шторы согласовывается с Заказчиком. ТС согасовать по тел: + 771 410 7138.
 
