Техническая спецификация закупаемых услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта с запасными частями и горюче-смазочными материалами.
Общие требования
Поставщик должен соблюдать все условия договора по технической спецификации и сроки.
1. Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта КГП на ПХВ "Городская больница города Серебрянск  района Алтай" УЗ ВКО, именуемое в дальнейшем «Заказчик», должны быть оказаны потенциальным поставщиком, далее «Поставщик», специализирующимся на обслуживании и ремонте автотранспорта. От Заказчика передается на обслуживание Поставщику автотранспорт, в количестве 4 единиц.
	п/п
	Марка/модель
	Рег №
	год выпуска ТС

	1
	УАЗ 396295-460
	225AY16
	2017

	2
	Шевроле 212300-552
	561AK16
	2013

	3
	УАЗ 396295-336
	919CA16
	2009

	4
	ГАЗ-А31R23 
	332CD16
	2020

	5
	УАЗ 396295-336
	751CD16
	2011

	6
	УАЗ 396295-336
	501CD16
	2011

	6
	УАЗ 396295-449
	288AL16
	2014



2.   Поставщик, по первому требованию Заказчика, обязан разместить на обслуживание одновременно не менее 7 (семь) единиц автотранспортных средств.
	3. Станция технического обслуживания должна находиться на территории Заказчика.
	4. Если у Заказчика возникают проблемы транспортировки автотранспорта, то Поставщик за свой счет доставляет его на эвакуаторе до места обслуживания и обратно  до адреса Заказчика.
	5. Заказчик может расторгнуть договор, если качество оказываемых Поставщиком услуг не будет соответствовать настоящей технической спецификации.
6. Техническое обслуживание автотранспорта должно выполняться в соответствии с требованиями нормативно-технической, эксплуатационной документаций на конкретный вид техники.
7. Поставщик, должен указать кандидатуры ответственных лиц по всем видам закупаемых услуг (с указанием их стажа работ и квалификации).
8. Поставщик, должен обеспечить оказание услуг в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. В экстренных случаях, для ремонта автотранспорта больницы,  по требованию ответственного лица Заказчика Исполнитель должен прибыть на объект Заказчика в течение 2 (двух) часов с момента получения соответствующего требования вне зависимости от дня недели и времени суток. Поставщик обязан закрепить представителя или сотрудника для связи с указанием полных его координат (адрес, контактные телефоны рабочий, сотовый, адрес электронной почты). Заявка  приниматься от уполномоченного представителями Заказчика всеми видами связи (почта, эл. почта, интернет, телефон, ватсап).
         9. Предоставляемые услуги должны обеспечить работоспособность автотранспорта, устранение неисправностей. В результате технического обслуживания автотранспорт должен выполнять все функции, указанные в технической документации или руководстве по эксплуатации.
10. Заказчик предоставляет Поставщику копию технического паспорта переданного на обслуживание автотранспорта. 
11. Приемка и оплата услуг Поставщика будет производиться по фактически выполненным работам в пределах общей суммы заключенного договора. В этих целях Поставщик должен предоставить, кроме Таблицы цен, утвержденный прейскурант цен по видам обслуживания.
12 Приложение № 1 к технической спецификации должно быть предоставлено с таблицей цен, в случае непредставления Заказчик вправе установить в договоре наименьшую цену на каждый вид обслуживания из 
13. Ремонт с заменой отдельных узлов, деталей, механизмов, косметический ремонт (покраска деталей кузова) должен выполняться после проведения соответствующей диагностики, также согласования цен на приобретаемые узлы и детали с уполномоченными представителями Заказчика с предоставлением ценового(ых) предложения(ий).
Поставщик должен предусмотреть не менее 40% от суммы за услуги по техническому обслуживанию автотранспорта на запасные части, для ремонта вышедшей из строя автотранспорта Заказчика в процессе обслуживания. Запасные части должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными после ремонта и не являться выставочными или торговыми экземплярами/экспонатами.
14. Услуги будут приниматься уполномоченными представителями Заказчика (старшим водителем, руководителем КГП на ПХВ "Городская больница города Серебрянск  района Алтай" УЗ ВКО). Выполнение услуг должно подтверждаться актами приема - передачи выполненных услуг, подписанных старшим водителем, руководителем КГП на ПХВ "Городская больница города Серебрянск  района Алтай" УЗ ВКО. Поставщик должен предоставлять формы заявок и актирования по каждому виду обслуживания в соответствии с формой, приведенной в Приложении № 2 к технической спецификации. 
15. Для проведения технического обслуживания и ремонта имеет существенное значение наличие у потенциального поставщика необходимых оборудований по всем видам указанных в перечне обязательных услуг, оказываемых Поставщиком, также необходимых специалистов.   
16. Представителями Заказчика в целях определения достоверности информации, предоставленной в сведениях о квалификации на наличие соответствующего помещения, эвакуатора, оборудования и прочих требований, предусмотренных Технической спецификацией, при необходимости будет проведен визуальный осмотр с выездом на базу (станция технического обслуживания) потенциального поставщика.  

Перечень обязательных услуг, оказываемых Поставщиком.
Диагностика
Диагностика автомобиля подразумевает проверку всех узлов и агрегатов автомобиля с целью выявления неисправных или изношенных деталей и узлов. В полную диагностику автомобиля обязательно входит компьютерная диагностика двигателя и системы зажигания, диагностика ходовой части, диагностика тормозной системы, диагностика электрооборудования и диагностика выхлопной системы. 
Экспресс замена масла в двигателях, коробке передачи автотранспорта
В случаях необходимости Поставщик сообщает Заказчику потребность экспресс замены масла и масляные фильтры в двигателях, коробке передачи автотранспорта. При этом если у Заказчика не имеются соответствующие товары для замены, то Поставщик закупает их по согласованию с представителем Заказчика. 
Обслуживание и заправка автомобильных кондиционеров
При необходимости по заявке Заказчика Поставщик производит обслуживание и заправку автомобильных кондиционеров.
Работы по обслуживанию авто кондиционеров включает:
диагностика авто кондиционеров 
заправка авто кондиционера фреоном 
замена трубок на шланги 
антибактериальная обработка испарителя 
устранение неприятных запахов в салоне 
внешняя промывка конденсора, испарителя 
промывка системы авто кондиционера.
	Текущий ремонт.
Ремонт должен обеспечить устранение неисправностей и частичное восстановление ресурса автотранспорта с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры, определяемой экономической целесообразностью.
Ремонт проводится с уведомлением Заказчика и на основании заявки уполномоченных лиц Заказчика. Ремонт не должен нарушать структуру циклов технического обслуживания, установленных для автотранспорта. В объем работ при ремонте входит:
1. диагностика неисправности – визуальный осмотр, контрольные замеры и определение отдельных деталей, узлов, механизмов и плат, подлежащих замене или восстановлению;
1. частичная разборка оборудования со снятием ограниченной номенклатуры узлов и механизмов, исключая базовые;
1. разборка снятых узлов (по мере необходимости);
1. замена или ремонт отдельных дефектных деталей, узлов, механизмов, плат и устройств, исключая базовые;
1. регулировка оборудования по техническим и электрическим параметрам;
1. проверка правильности работы оборудования на контрольном и рабочем материале;
1. сдача автотранспорта в эксплуатацию. 
Сроки ремонта оборудования зависят от типа автотранспорта и могут варьироваться в зависимости от сложности ремонта, но не должны превышать 3 дня с момента регистрации заявки на ремонт автотранспорта. В случае если требуется замены отдельных узлов, деталей, механизмов, которые поставляются только по заказу из заграницы, то срок ремонта по письменному соглашению Заказчика может продлеваться, но не более 30 календарных дней.
Ремонт двигателей
       Перечень выполняемых работ по ремонту двигателей: 
       Ремонт топливной системы;
       Шлифовка валов;
       Расточка цилиндров;
       Ремонт блока цилиндров, сварка;
       Ремонт головки блока;
       Ремонт деталей агрегатов, узлов; 
       Замена поршневых колец и вкладышей;
	Ремонт двигателя

	Контроль и натяжка ремней

	Замена цепи и звездочки ГРМ

	Замена ремня ГРМ

	Замена воздушного фильтра

	Замена топливного фильтра

	Замена свечей зажигания

	Замена прокладки головки

	Замена переднего сальника коленвала

	Замена заднего сальника коленвала

	Замена распредвала

	Замена прокладки крышки клапанов

	Замена натяжителя цепи

	Замена успокоителя цепи

	Замена термостата

	Замена датчика давления масла

	Замена датчика температуры

	Снятие/установка водяного насоса

	Снятие/установка бензонасоса

	Замена ремня генератора

	Снятие/установка стартера

	Замена подушки двигателя

	Монтаж и демонтаж ДВС

	Монтаж и демонтаж поддона

	Снятие и установка бензобака

	Снятие и установка радиатора охлаждения ДВС

	Замена приемной трубы


          Стоимость ремонта автомобильных двигателей также входит в общую стоимость услуг.
Ремонт и диагностика МКПП
При необходимости ремонт МКПП производится в соответствии с техническими требованиями заводов изготовителей.
Общая последовательность диагностики КПП: 
Входная диагностика КПП; 
Составление дефектной ведомости калькуляция стоимости ремонта; 
Согласование счета с заказчиком;
Комплектация запчастями; 
Выходная диагностика  
	           Входная диагностика КПП

	           Снятие/установка  КПП
            Снятие/установка КПП

	            Разборка/сборка КПП

	            Замена главного цилиндра сцепления

	           Замена диска сцепления КПП

	           Замена кардана

	           Замена наружной, внутренней ШРУС

	           Замена редуктора

	           Монтаж и демонтаж карданного вала

	           Замена крестовины

	            Замена подвесного подшипника

	           Замена эластичной муфты

	           Замена сальника полуоси

	           Замена сальника хвостовика


         Выходная диагностика  
Ремонт ходовой части
Поставщик посредством диагностики ходовой части автомобиля должен четко определить те детали, которые уже отслужили свой срок и подлежат замене. 
Ремонтные работы ходовой части включают в себе:
Диагностика;
	Замена нижнего переднего рычага;

	Замена верхнего переднего рычага;

	Замена задних рычагов;

	Замена шаровой опоры;

	Замена верхней шаровой; 

	Замена подшипника передней ступицы;

	Замена подшипника задней ступицы;

	Регулировка передних ступиц;

	Замена стойки амортизатора (перед/зад.);

	Замена передней пружины;

	Замена задней пружины;

	Замена продольной или поперечной тяги;

	Замена стоек стабилизатора (перед./зад.);

	Замена втулок стабилизатора;

	Замена балки (перед./зад.);



Рулевое управление 
Поставщик должен обеспечить качественную регулировку всех параметров по установке углов колес любых моделей автомобилей:
	             Развал-схождение;

	            Геометрия колес;

	            Монтаж и демонтаж рулевого механизма;

	            Снятие и установка рулевой рейки;

	            Замена рулевой тяги;

	            Замена наконечника рулевой тяги (1 шт.);

	            Замена масла в рулевой рейке;

	            Замена рулевого маятника;

	            Снятие и установка насоса ГУР;

	            Замена демпфера руля;

	            Снятие и установка рулевой колонки;

	            Снятие и установка рулевого колеса;

	            Замена пыльника рулевой рейки;

	            Диагностика;

	


        Шиномонтаж, балансировка колес
Поставщик должен обеспечить на высокоточном оборудовании шиномонтажа выполнение следующих видов работ:
снятие и установка колес (на пневматическом подъемнике или подкатном домкрате); 
электронная балансировка колес на литых и штампованных дисках R15; 
монтаж, демонтаж колес; 
ремонт прокола колеса (методом установки грибка или жгута); 
устранение спускания шины через закраину (методом герметизации покрышки).

	Кузовные работы
	Покраска отдельных деталей кузова

	Замена лобового и заднего стекла 

	Снятия и установка дверных ручек 

	Снятия и установка стеклоподъемника 

	Снятия и установка бампера 

	Снятия и установка оптики 

	Снятия и установка передней двери 

	Снятия и установка задней дверей 

	Снятия и установка молдингов и накладок 

	Снятия и установка сидений 

	Снятия и установка обшивки двери 

	Снятия и установка обшивки потолка 

	Снятия и установка паласа и уплотнителей 

	Снятия и установка задних фонарей 

	Замена и подгонка телевизора 


При необходимости кузовные работы производится согласно заявке Заказчика в случае дорожно-транспортного происшествия (ДТП).
          Данный вид работ подразумевает восстановление первичной геометрии кузова автомобиля или замену/восстановления отдельных деталей, к восстановлению внешнего вида автомобиля, которое включает покраску с использованием лаборатории подбора красок.
Данные виды работ могут оплачиваться страховой компанией, где застрахован данный автотранспорт. В этом случае все работы по оплате услуг Поставщика производится через страховую компанию. Все необходимые документы, включая судебное решение, передаются Поставщику для требования оплаты оказанных услуг.


















Приложение № 1
к Технической спецификации

	Потенциальный поставщик указывает цены за услуги на автотранспортные средства
согласно перечню: 


	Перечень услуг, формируемый ценовое предложение потенциального поставщика

	(выбор поставщика будет производится путем выбора наименьшей суммы за услуги 
с 1-42 позиции)



	№
	Наименование Услуг
	
Цена за ед. услуг, тенге, с учетом НДС

	Основные виды услуг

	1
	Диагностика на механические узлы
	

	2
	Замена масел в двигателе
	

	3
	Замена масел в коробке
	

	4
	Промывка инжектора
	

	5
	Разборка/сборка 4-х колес 
	

	6
	Разборка/сборка 1-го колеса
	

	7
	Электронная балансировка 4-х колес 
	

	8
	Электронная балансировка 1-го колеса
	

	9
	Ремонт безкамерных шин  
	

	10
	Установка ниппелей    
	

	11
	Развал-схождение
	

	12
	Замена рулевой тяги
	

	13
	Замена наконечника рулевой тяги (1 шт.)
	

	14
	Замена пыльника рулевой рейки
	

	15
	Заправка кондиционера фреоном
	

	16
	Замена ремня ГРМ
	

	17
	Замена воздушного фильтра
	

	18
	Замена топливного фильтра
	

	19
	Замена свечей зажигания
	

	20
	Замена прокладки головки
	

	21
	Замена прокладки крышки клапанов
	

	22
	Замена ремня генератора
	

	23
	Замена наружной, внутренней ШРУС
	

	24
	Замена шаровой опоры
	

	25
	Замена подшипника передней ступицы
	

	26
	Замена подшипника задней ступицы
	

	27
	Замена стойки амортизатора (перед/зад.)
	

	28
	Замена передней пружины
	

	29
	Замена задней пружины
	

	30
	Замена стоек стабилизатора (перед./зад.)
	

	31
	Замена втулок стабилизатора
	

	32
	Замена опорного подшипника 
	

	33
	Прокачка тормозов
	

	34
	Регулировка стояночного тормоза
	

	35
	Монтаж и демонтаж тормозного суппорта
	

	36
	Замена тормозного диска
	

	37
	Замена передних тормозных колодок
	

	38
	Замена задних тормозных колодок (диск,торм.сист.)
	

	39
	Замена задних тормозных колодок (бар.торм.сист.)
	

	40
	Замена тормозного шланга
	

	41
	Проточка тормозных дисков
	

	42
	Компьютерная диагностика    
	

	Дополнительные виды услуг

	43
	Замена масла в переднем/заднем мосту
	

	44
	Замена антифриза
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Приложение № 2
к Технической спецификации
АКТ на диагностику № ____ от ______________
                                                
Настоящий  акт составлен в том, что на основании договора  № ____ от  ____________ 
и  заявки  от  ______________ по  _____________________________________________
           произведен ремонт автомобиля: (марка, государственный номер)
	
№
п/п
	Неисправность по
результату 
диагностики 
	Описание работ по 
ремонту с указанием 
наименования и типа 
использованных 
запасных частей 
	Стоимость услуг, 
работ, 
в тенге
	Заключение о Техническом состоянии (исправен/ неисправен)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Услугу принял:                                                          Услугу сдал: 

______________/_________________           ________________ / __________________
 (подпись, Ф.И.О.)                                                    (подпись, Ф.И.О.)






















Қосалқы бөлшектері мен жанар-жағармай материалдары бар автокөлікке техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшелігі.
Жалпы талаптар
Өнім беруші техникалық ерекшелік бойынша шарттың барлық талаптары мен мерзімдерін сақтауы тиіс.

1. Бұдан әрі "Тапсырыс беруші" деп аталатын ШҚО ДСБ "Алтай ауданы Серебрянск қаласының қалалық ауруханасы" ШЖҚ КМК автокөлікке техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша қызметтерді әлеуетті жеткізуші, бұдан әрі автокөлікке қызмет көрсетуге және жөндеуге мамандандырылған "жеткізуші" көрсетуі тиіс. Тапсырыс берушіден 4 бірлік мөлшерінде автокөлік жеткізушіге қызмет көрсетуге беріледі.
	п/п
	Марка/модель
	Рег №
	год выпуска ТС

	1
	УАЗ 396295-460
	225AY16
	2017

	2
	Шевроле 212300-552
	561AK16
	2013

	3
	УАЗ 396295-336
	919CA16
	2009

	4
	ГАЗ-А31R23 
	332CD16
	2020

	5
	[bookmark: _GoBack]УАЗ 396295-336
	751CD16
	2011

	6
	УАЗ 396295-336
	501CD16
	2011

	6
	УАЗ 396295-449
	288AL16
	2014



2. Өнім беруші Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша қызмет көрсетуге бір мезгілде кемінде 7 (жеті) бірлік автокөлік құралын орналастыруға міндетті.
3. Техникалық қызмет көрсету станциясы Тапсырыс берушінің аумағында болуы тиіс.
4. Егер Тапсырыс берушіде автокөлікті тасымалдау проблемалары туындаса, онда өнім беруші оны эвакуаторда қызмет көрсету орнына дейін және кері қарай Тапсырыс берушінің мекенжайына жеткізеді.
5. Егер Өнім беруші көрсететін қызметтердің сапасы осы техникалық ерекшелікке сәйкес келмесе, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады.
6. Автокөлікке техникалық қызмет көрсету техниканың нақты түріне арналған нормативтік-техникалық, пайдалану құжаттамаларының талаптарына сәйкес орындалуы тиіс.
7. Өнім беруші сатып алынатын қызметтердің барлық түрлері бойынша жауапты адамдардың кандидатураларын (олардың жұмыс стажы мен біліктілігін көрсете отырып) көрсетуге тиіс.
8. Жеткізуші қызмет көрсетуді тәулігіне 24 сағат, аптасына 7 күн режимінде қамтамасыз етуі тиіс. Шұғыл жағдайларда, аурухананың автокөлігін жөндеу үшін Тапсырыс берушінің жауапты тұлғасының талабы бойынша орындаушы аптаның күніне және тәулік уақытына қарамастан тиісті талапты алған сәттен бастап 2 (екі) сағат ішінде Тапсырыс берушінің объектісіне келуге тиіс. Жеткізуші өкілді немесе қызметкерді оның толық координаттарын (мекен-жайы, Байланыс телефондары, жұмыс, ұялы, электрондық пошта мекенжайы) көрсете отырып байланыстыру үшін бекітуге міндетті. Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілдерінен өтінім байланыстың барлық түрлерімен қабылданады (пошта, эл. пошта, интернет, телефон, ватсап).
9. Көрсетілетін қызметтер автокөліктің жұмысқа қабілеттілігін, ақаулықтарды жоюды қамтамасыз етуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету нәтижесінде автокөлік техникалық құжаттамада немесе пайдалану нұсқаулығында көрсетілген барлық функцияларды орындауы керек.
10. Тапсырыс беруші Өнім берушіге Қызмет көрсетуге берілген автокөліктің техникалық паспортының көшірмесін ұсынады.
11. Өнім берушінің қызметтерін қабылдау және оған ақы төлеу жасалған шарттың жалпы сомасы шегінде нақты орындалған жұмыстар бойынша жүргізілетін болады. Осы мақсатта өнім беруші баға кестесінен басқа қызмет көрсету түрлері бойынша бекітілген баға прейскурантын ұсынуы тиіс.
12. Техникалық ерекшелікке № 1 қосымша бағалар кестесімен ұсынылуы тиіс, ұсынылмаған жағдайда Тапсырыс беруші Шартта ұсынылған баға ұсыныстарының әрбір қызмет көрсету түріне ең төмен бағаны белгілеуге құқылы.
13. Жекелеген тораптарды, Бөлшектерді, механизмдерді ауыстыра отырып жөндеу, косметикалық жөндеу (Шанақ бөлшектерін бояу) тиісті диагностика жүргізілгеннен, сондай-ақ сатып алынатын тораптар мен бөлшектерге бағаны Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілдерімен келіскеннен кейін, кемінде үш баға ұсынысын бере отырып орындалуға тиіс.
         Өнім беруші қызмет көрсету процесінде істен шыққан Тапсырыс берушінің автокөлігін жөндеу үшін қосалқы бөлшектерге автокөлікке техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтер үшін соманың кемінде 40% -. көздеуге тиіс. Қосалқы бөлшектер жаңа, пайдаланылмаған, жөндеуден кейін қалпына келтірілмеген және көрме немесе сауда даналары/экспонаттары болмауы керек.
14. Қызметтерді Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілдері (аға жүргізуші, ШҚО ДСБ "Алтай ауданы Серебрянск қаласының қалалық ауруханасы" ШЖҚ КМК басшысы) қабылдайды. Қызметтерді орындау ШҚО ДСБ "Алтай ауданы Серебрянск қаласының қалалық ауруханасы" ШЖҚ КМК басшысы, аға жүргізуші қол қойған орындалған қызметтерді қабылдау - тапсыру актілерімен расталуы тиіс. Өнім беруші техникалық ерекшелікке № 2 қосымшада келтірілген нысанға сәйкес қызмет көрсетудің әрбір түрі бойынша өтінімдер мен акт нысандарын ұсынуға тиіс.
15. Техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді жүргізу үшін әлеуетті өнім берушіде өнім беруші көрсететін міндетті қызметтердің тізбесінде көрсетілген барлық түрлері бойынша қажетті жабдықтардың, сондай-ақ қажетті мамандардың болуы елеулі мәнге ие.
16. Өнім беруші Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жергілікті қамту шарттарының тиісінше орындалуын қамтамасыз етуге міндетті.
17. Тапсырыс берушінің өкілдері тиісті үй-жайдың, эвакуатордың, жабдықтың және техникалық ерекшелікте көзделген өзге де талаптардың болуына біліктілік туралы мәліметтерде ұсынылған ақпараттың дұрыстығын айқындау мақсатында қажет болған жағдайда әлеуетті өнім берушінің базасына (техникалық қызмет көрсету станциясына) шыға отырып, көзбен шолып қарап тексеру жүргізетін болады.

Өнім беруші көрсететін міндетті қызметтердің тізбесі.
Диагностика

Автомобильді диагностикалау ақаулы немесе тозған бөлшектер мен тораптарды анықтау үшін автомобильдің барлық тораптары мен агрегаттарын тексеруді қамтиды. Автомобильдің толық диагностикасына міндетті түрде қозғалтқыш пен тұтану жүйесінің компьютерлік диагностикасы, жүріс бөлігінің диагностикасы, тежегіш жүйесінің диагностикасы, электр жабдықтарының диагностикасы және пайдаланылған газ шығару жүйесінің диагностикасы кіреді.
Қозғалтқыштардағы, автокөлік беріліс қорабындағы майды жедел ауыстыру.
Қажет болған жағдайда өнім беруші Тапсырыс берушіге қозғалтқыштардағы, автокөлікті беру қорабындағы майды және май сүзгілерін жедел ауыстыру қажеттілігін хабарлайды. Бұл ретте, егер Тапсырыс берушіде ауыстыру үшін тиісті тауарлар болмаса, онда өнім беруші оларды Тапсырыс беруші өкілінің келісімі бойынша сатып алады.
Автомобиль кондиционерлеріне қызмет көрсету және май құю
Қажет болған жағдайда Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша өнім беруші автомобиль кондиционерлеріне қызмет көрсетуді және май құюды жүргізеді.
Автокондиционерлерге қызмет көрсету бойынша жұмыстар мыналарды қамтиды:
автокондиционерлердің диагностикасы
фреонмен автосалқындатқышты толтыру
түтіктерді шлангтарға ауыстыру
антибактериалды буландырғышты емдеу
салондағы жағымсыз иістерді жою
конденсаторды, буландырғышты сыртқы жуу
автокондиционер жүйесін жуу.
Ағымдағы жөндеу.
	Жөндеу экономикалық орындылықпен анықталатын шектеулі номенклатураның құрамдас бөліктерін ауыстырумен немесе қалпына келтірумен автокөлік ресурсының ақаулықтарын жоюды және ішінара қалпына келтіруді қамтамасыз етуі тиіс.
	Жөндеу Тапсырыс берушіні хабардар ете отырып және Тапсырыс берушінің уәкілетті адамдарының өтінімі негізінде жүргізіледі. Жөндеу автокөлік үшін белгіленген техникалық қызмет көрсету циклдерінің құрылымын бұзбауы тиіс. Жөндеу кезіндегі жұмыс көлеміне мыналар кіреді:
1) Ақаулықты диагностикалау-ауыстыруға немесе қалпына келтіруге жататын жекелеген бөлшектерді, тораптарды, механизмдер мен платаларды көзбен қарап тексеру, Бақылау өлшеулері және айқындау;
2) тораптар мен механизмдердің шектеулі номенклатурасын алып тастай отырып, жабдықтарды ішінара бөлшектеу;
3) алынған тораптарды бөлшектеу (қажеттілігіне қарай);
4) базалық бөлшектерді қоспағанда, жекелеген ақаулы бөлшектерді, Тораптарды, механизмдерді, платаларды және құрылғыларды ауыстыру немесе жөндеу;
5) жабдықты техникалық және электрлік параметрлер бойынша реттеу;
6) бақылау және жұмыс материалындағы жабдық жұмысының дұрыстығын тексеру;
7) автокөлікті пайдалануға тапсыру.
Жабдықты жөндеу мерзімі автокөліктің түріне байланысты және жөндеудің күрделілігіне байланысты өзгеруі мүмкін, бірақ автокөлікті жөндеуге өтінім тіркелген сәттен бастап 3 күннен аспауы тиіс. Егер шетелден тапсырыс бойынша ғана жеткізілетін жекелеген тораптарды, бөлшектерді, Тетіктерді ауыстыру қажет болған жағдайда, Тапсырыс берушінің жазбаша келісімі бойынша жөндеу мерзімі ұзартылуы мүмкін, бірақ күнтізбелік 30 күннен аспайды.
Қозғалтқыштарды жөндеу
Қозғалтқыштарды жөндеу бойынша орындалатын жұмыстардың тізбесі:
Отын жүйесін жөндеу;
Біліктерді ажарлау;
Цилиндрлерді бұру;
Цилиндр блогын жөндеу, дәнекерлеу;
Блок басын жөндеу;
Агрегаттардың, тораптардың бөлшектерін жөндеу;
Поршеньдік сақиналар мен лайнерлерді ауыстыру;
                  Қозғалтқышты жөндеу                                                                                                                                                                                                                         
               Белдіктерді бақылау және керу
               Уақыт тізбегі мен жұлдызшасын ауыстыру
               Замена ремня ГРМ
               Ауа сүзгісін ауыстыру
               Жанармай сүзгісін ауыстыр
              Ұшқындарды ауыстыру
              Ауыстыру төсеу бастары
              Иінді біліктің алдыңғы сальнигін ауыстыру
              Иінді біліктің артқы сальнигін ауыстыру
              Білікшені ауыстыру
              Замена прокладки крышки клапанов
           Тізбекті тартқышты ауыстыру
           Тізбекті седативті ауыстыру
           Термостатты ауыстыру
           Май қысымының сенсорын ауыстыру
           Температура сенсорын ауыстыру
           Су сорғысын алу/орнату
           Бензин сорғысын алу / орнату
           Генератор белдігін ауыстыру
           Стартерді алып тастау / орнату
           Қозғалтқыш жастығын ауыстыру
           ІЖҚ монтаждау және демонтаждау
           Тұғырықты монтаждау және демонтаждау
           Бензин багын алу және орнату
           ІЖҚ салқындату радиаторын алу және орнату
           Қабылдау құбырын ауыстыру
Автомобиль қозғалтқыштарын жөндеу құны қызметтердің жалпы құнына да кіреді.
МКПП жөндеу және диагностикалау
Қажет болған жағдайда МКПП жөндеу дайындаушы зауыттардың техникалық талаптарына сәйкес жүргізіледі.
Беріліс қорабын диагностикалаудың жалпы реттілігі:
Беріліс қорабының кіріс диагностикасы;
Ақаулық ведомосін жасау жөндеу құнының калькуляциясы;
Тапсырыс берушімен шотты келісу;
Қосалқы бөлшектерді жинақтау;
Шығу диагностикасы
Беріліс қорабының кіріс диагностикасы
БӨП алу / орнату
БӨП алу / орнату
Беріліс қорабын бөлшектеу / құрастыру
Негізгі ілінісу цилиндрін ауыстыру
Беріліс қорабының ілінісу дискісін ауыстыру
Гимбалды ауыстыру
Сыртқы, ішкі ШРУСТЫ ауыстыру
Редукторды ауыстыру
Кардан білігін монтаждау және демонтаждау
Крестті ауыстыру
Аспалы подшипникті ауыстыру
Серпімді муфтаны ауыстыру
Жартылай біліктің сальнигін ауыстыру
Тығыздағышты ауыстыру
Шығу диагностикасы
Жүріс бөлігін жөндеу
Жеткізуші автомобильдің шассиін диагностикалау арқылы өз мерзіміне қызмет еткен және ауыстыруға жататын бөлшектерді нақты анықтауы керек.
Шассиді жөндеу жұмыстары мыналарды қамтиды:
Диагностика;
Төменгі алдыңғы тұтқаны ауыстыру;
Алдыңғы жоғарғы тұтқаны ауыстыру;
Артқы тұтқаларды ауыстыру;
Шар тірегін ауыстыру;
Жоғарғы шарды ауыстыру;
Алдыңғы хаб мойынтірегін ауыстыру;
Артқы хаб мойынтірегін ауыстыру;
Алдыңғы хабтарды реттеу;
Амортизатор тіреуін ауыстыру (алдыңғы / артқы.);
Алдыңғы серіппені ауыстыру;
Артқы серіппені ауыстыру;
Бойлық немесе көлденең тартқышты ауыстыру;
Тұрақтандырғыш тіректерін ауыстыру (алдында./ артқы.);
Тұрақтандырғыш жеңді ауыстыру;
Сәулені ауыстыру (алдында./ артқы.);
Рульдік басқару
Жеткізуші кез-келген автомобиль модельдерінің доңғалақ бұрыштарын орнатудың барлық параметрлерін сапалы реттеуді қамтамасыз етуі керек:
Құлау-бірігу;
Доңғалақ геометриясы;
Рульдік механизмді монтаждау және бөлшектеу;
Рульдік рейканы алу және орнату;
Руль тартқышын ауыстыру;
Руль тартымының ұштығын ауыстыру (1 дана);
Рульдік рельстегі майды ауыстыру;
Рульдік маятникті ауыстыру;
ГУР сорғысын алу және орнату;
Руль демпферін ауыстыру;
Руль бағанасын алу және орнату;
Руль дөңгелегін алу және орнату;
Рульдік рельстің антерін ауыстыру;
Диагностика;
Шанақ жұмыстары
Шанақтың жекелеген бөлшектерін бояу
Алдыңғы және артқы әйнекті ауыстыру
Есік тұтқаларын алу және орнату
Шыны көтергішті алу және орнату
Бамперді алу және орнату
Оптиканы алып тастау және орнату
Алдыңғы есікті алып тастау және орнату
Артқы есіктерді алып тастау және орнату
Молдингтер мен жапсырмаларды алу және орнату
Орындықтарды алып тастау және орнату
Есік қаптамасын алу және орнату
Төбенің қаптамасын алу және орнату
Палас пен тығыздағыштарды алу және орнату
Артқы шамдарды алып тастау және орнату
Теледидарды ауыстыру және бекіту
Қажет болған жағдайда Шанақ жұмыстары жол-көлік оқиғасы (ЖКО) жағдайында Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес жүргізіледі.
Жұмыстың бұл түрі автомобиль корпусының бастапқы геометриясын қалпына келтіруді немесе жеке бөлшектерді ауыстыруды/қалпына келтіруді, бояуды таңдау зертханасын қолдана отырып бояуды қамтитын автомобильдің сыртқы түрін қалпына келтіруді білдіреді.
Бұл жұмыс түрлері осы автокөлік сақтандырылған сақтандыру компаниясымен төленуі мүмкін. Бұл жағдайда жеткізушінің қызметтерін төлеу бойынша барлық жұмыстар сақтандыру компаниясы арқылы жүргізіледі. Барлық қажетті құжаттар, соның ішінде сот шешімі жеткізушіге көрсетілген қызметтерге ақы төлеуді талап ету үшін беріледі.














№ 1 қосымша
техникалық ерекшелікке

Әлеуетті өнім беруші автокөлік құралдарына көрсетілетін қызметтер үшін бағаларды көрсетеді
тізімге сәйкес:

Әлеуетті өнім берушінің қалыптастырылатын баға ұсынысы қызметтерінің тізбесі
(жеткізушіні таңдау қызметтер үшін ең аз соманы таңдау арқылы жасалады 1-42 позициядан)


	№
	Қызметтердің Атауы
	
Қызметтер бірлігінің бағасы, теңге, ҚҚС есебімен

	Қызметтердің негізгі түрлері

	1
	Механикалық түйіндердің диагностикасы
	

	2
	Қозғалтқыштағы майларды ауыстыру
	

	3
	Қораптағы майларды ауыстыру
	

	4
	Инжекторды жуу
	

	5
	4 дөңгелекті бөлшектеу/құрастыру
	

	6
	1-ші дөңгелекті бөлшектеу / құрастыру
	

	7
	4 доңғалақты электронды теңдестіру
	

	8
	1-ші доңғалақты электронды теңдестіру
	

	9
	Түтіксіз шиналарды жөндеу
	

	10
	Емізіктерді орнату
	

	11
	Құлау-бірігу
	

	12
	Руль тартқышын ауыстыру
	

	13
	Руль тартымының ұштығын ауыстыру (1 дана)
	

	14
	Рульдік рельстің антерін ауыстыру
	

	15
	Кондиционерді фреонмен толтыру
	

	16
	Белдікті ауыстыру ГРМ
	

	17
	Ауа сүзгісін ауыстыру
	

	18
	Жанармай сүзгісін ауыстыру
	

	19
	ұшқындарды ауыстыру
	

	20
	Ауыстыру төсеу бастары
	

	21
	қақпақтардың қақпақтарын төсеулерін ауыстыру
	

	22
	Генератор белдігін ауыстыру
	

	23
	Сыртқы, ішкі ШРУСТЫ ауыстыру
	

	24
	Шар тірегін ауыстыру
	

	25
	Алдыңғы хаб мойынтірегін ауыстыру
	

	26
	Артқы хаб мойынтірегін ауыстыру
	

	27
	Амортизатор тіреуін ауыстыру (алдыңғы / артқы.)
	

	28
	Алдыңғы серіппені ауыстыру
	

	29
	Артқы серіппені ауыстыру
	

	30
	Тұрақтандырғыш тіректерін ауыстыру (алдында./ артқы.)
	

	31
	Тұрақтандырғыш жеңді ауыстыру
	

	32
	Тірек мойынтірегін ауыстыру
	

	33
	Тежегіштерді айдау
	

	34
	Тұрақ тежегішін реттеу
	

	35
	Тежегіш суппортты монтаждау және демонтаждау
	

	36
	Тежегіш дискіні ауыстыру
	

	37
	алдыңғы тежегіш қалыптарын ауыстыру
	

	38
	Артқы тежегіш қалыптарын ауыстыру (диск, торм.сист.)
	

	39
	Артқы тежегіш қалыптарын ауыстыру (бар.торм.сист.)
	

	40
	Тежегіш шлангты ауыстыру
	

	41
	Тежегіш дискілерді тесу
	

	42
	Компьютерлік диагностика
	

	Қосымша қызмет түрлері

	43
	Алдыңғы / артқы көпірдегі майды ауыстыру
	

	44
	Антифризді ауыстыру
	

	45
	Отын жүйесін жуу
	

	46
	Рульдік механизмді монтаждау және бөлшектеу
	

	47
	Рульдік рейканы алу және орнату
	

	48
	Рульдік рельстегі майды ауыстыру
	

	49
	Рульдік маятникті ауыстыру
	

	50
	ГУР сорғысын алу және орнату
	

	51
	Руль демпферін ауыстыру
	

	52
	Руль бағанасын алу және орнату
	

	53
	Руль дөңгелегін алу және орнату
	

	54
	Кондиционерлерді диагностикалау
	

	55
	Конденсаторды, буландырғышты сыртқы жуу
	

	56
	Кондиционер жүйесін жуу
	

	57
	Белдіктерді бақылау және керу
	

	58
	Уақыт тізбегі мен жұлдызшасын ауыстыру
	

	59
	Иінді біліктің алдыңғы сальнигін ауыстыру
	

	60
	Иінді біліктің артқы сальнигін ауыстыру
	

	61
	Білікшені ауыстыру
	

	62
	Тізбекті тартқышты ауыстыру
	

	63
	Тізбекті седативті ауыстыру
	

	64
	Термостатты ауыстыру
	

	65
	Май қысымының сенсорын ауыстыру
	

	66
	Температура сенсорын ауыстыру
	

	67
	Су сорғысын алу/орнату
	

	68
	Бензин сорғысын алу / орнату
	

	69
	Стартерді алып тастау / орнату
	

	70
	Қозғалтқыш жастығын ауыстыру
	

	71
	ІЖҚ монтаждау және демонтаждау
	

	72
	Тұғырықты монтаждау және демонтаждау
	

	73
	Бензин багын алу және орнату
	

	74
	ІЖҚ салқындату радиаторын алу және орнату
	

	75
	Қабылдау құбырын ауыстыру
	

	76
	Қозғалтқышты жөндеу
	

	77
	Генераторды алу / орнату
	

	78
	Беріліс қорабының кіріс диагностикасы
	

	79
	БӨП алу / орнату
	

	80
	Беріліс қорабын бөлшектеу / құрастыру
	

	81
	Негізгі ілінісу цилиндрін ауыстыру
	

	82
	Беріліс қорабының ілінісу дискісін ауыстыру
	

	83
	Гимбалды ауыстыру
	

	84
	Редукторды ауыстыру
	

	85
	Кардан білігін монтаждау және демонтаждау
	

	86
	Крестті ауыстыру
	

	87
	Аспалы подшипникті ауыстыру
	

	88
	Серпімді муфтаны ауыстыру
	

	89
	Жартылай біліктің сальнигін ауыстыру
	

	90
	Тығыздағышты ауыстыру
	

	91
	БӨП алу / орнату
	

	92
	Беріліс қорабын бөлшектеу / құрастыру
	

	93
	Редукторды жөндеу
	

	94
	Төменгі алдыңғы тұтқаны ауыстыру
	

	95
	Алдыңғы жоғарғы тұтқаны ауыстыру
	

	96
	Артқы тұтқаларды ауыстыру
	

	97
	Жоғарғы шарды ауыстыру
	

	98
	Алдыңғы хабтарды реттеу
	

	99
	Бойлық немесе көлденең тартқышты ауыстыру
	

	100
	Сәулені ауыстыру (алдында./ артқы.)
	

	101
	Дыбысты өшіргішті ауыстыру
	

	102
	Ауыстыру тірек жастығы
	

	103
	Негізгі тежегіш цилиндрді ауыстыру
	

	104
	Жұмыс тежегіш цилиндрін ауыстыру
	

	105
	Вакуумды ауыстыру
	

	106
	Тежегіш барабанды ауыстыру
	

	107
	Кабель тұтқасын ауыстыру
	

	108
	Шанақтың жекелеген бөлшектерін бояу
	

	109
	Алдыңғы және артқы әйнекті ауыстыру
	

	110
	Бамперді жөндеу
	

	111
	Есік тұтқаларын алу және орнату
	

	112
	Шыны көтергішті алу және орнату
	

	113
	Бамперді алу және орнату
	

	114
	Оптиканы алып тастау және орнату
	

	115
	Артқы шамдарды алып тастау және орнату
	

	116
	Есік қаптамасын алу және орнату
	

	117
	Фараның шамын ауыстыру
	

	118
	Сақтандырғышты ауыстыру
	

	119
	Стартерді жөндеу
	

	120
	Генераторды жөндеу
	




Қосымша  № 2
                                                                                                               Техникалық ерекшелікке 



Диагностика актісі № ____       ______________жылы
                                                
Осы акт шарт негізінде жасалды № ____     ____________жылы 
және өтінімдер __________________________________________________________
           автокөлік жөнделді: (маркасы, мемлекеттік нөмірі)
	
№
р/н
	ақаулық бойынша және 
диагностика нәтижесі

	Пайдаланылған қосалқы бөлшектердің атауы мен түрін көрсете отырып, жөндеу жұмыстарының сипаттамасы
	Қызметтердің құны,
жұмыстарды,
теңгемен
	Техникалық жай-күйі туралы қорытынды (ақаусыз/ ақаулы)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




Қызметті қабылдадым:                                                     қызметті тапсырдым:
______________/_________________           ________________ / __________________
 (Аты – жөні,   қолы.)                                                    (Аты – жөні,   қолы.)                                                    

