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ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на текущий ремонт жилого дома
Объект: жилой дом по адресу: Махамбетский район, село Махамбет, ул. А.Иманова, дом №1

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	Раздел I. Демонтажные работы

	
	Демонтаж унитаза
	шт.
	1

	
	Демонтаж ванны
	шт.
	1

	
	Демонтаж рукомойника (раковины)
	шт.
	1

	
	Демонтаж существующей внутренней разводки канализационных труб
	м.п.
	уточняется по месту

	
	Очистка основания пола и стен от остатков плиточного клея и раствора
	м²
	не менее 33

	
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	м³
	уточняется по месту

	Раздел II. Земляные работы (устройство септика и траншеи)

	
	Разработка грунта в котловане под септик размерами 3,0 × 3,0 × 3,0 м
	м³
	не менее 27

	
	Разработка траншеи под наружную канализационную трубу от дома до септика
	м³
	20

	
	Устройство песчаной подготовки (постели) под днище септика толщиной не менее 100 мм
	м²
	не менее 9

	
	Устройство песчаной подготовки (постели) под трубопровод толщиной не менее 100 мм
	м.п.
	20

	
	Обратная засыпка пазух котлована и траншеи грунтом с послойным уплотнением
	м³
	уточняется по месту

	
	Вывоз излишков грунта
	м³
	уточняется по месту

	Раздел III. Бетонные и железобетонные работы (днище септика)

	
	Устройство бетонной подготовки под днище септика (класс не ниже В15/М200, толщина не менее 100 мм)
	м²
	не менее 9

	Раздел IV. Кладочные работы (стены септика)

	
	Кладка стен септика из ракушечного блока (плотность не менее 900 кг/м³) 
	м³
	не менее 11

	
	Заделка (уплотнение) швов между блоками
	м.п.
	не менее 12

	Раздел VI. Устройство перекрытия септика

	
	Монтаж/устройство железобетонных плит перекрытия септика (толщина не менее 100 мм)
	м²
	не менее 9

	
	Устройство люка ассенизационного доступа (Ø не менее 600 мм) с герметичной крышкой
	шт.
	1

	
	Устройство вентиляционного стояка (Ø не менее 100 мм, высота не менее 0,5 м над уровнем земли)
	шт.
	1

	
	Обратная засыпка грунтом поверх перекрытия с уклоном от люка
	м³
	уточняется по месту

	Раздел VII. Устройство наружной канализационной линии (от дома до септика)

	
	Укладка трубы ПВХ наружной канализационной Ø110 мм (не более 160 мм) с уклоном не менее 2%
	м.п.
	20

	
	Устройство гильзы в месте прохода трубы через фундамент дома с герметизацией зазора
	шт.
	1

	
	Испытание наружного трубопровода на герметичность
	1 испытание
	1

	Раздел VIII. Устройство внутренних инженерных сетей санузла

	
	Штробление стен и пола под прокладку канализационных труб и труб водоснабжения (по типовой раскладке)
	м.п.
	не менее 15

	
	Прокладка канализационной трубы ПП/ПВХ Ø110 мм от унитаза до стояка с уклоном не менее 2% (по типовой раскладке)
	м.п.
	≈ 1,5

	
	Прокладка канализационной трубы ПП/ПВХ Ø50 мм от ванны до стояка с уклоном не менее 2% (по типовой раскладке)
	м.п.
	≈ 3,5

	
	Прокладка канализационной трубы ПП/ПВХ Ø50 мм от рукомойника до стояка с уклоном не менее 2% (по типовой раскладке)
	м.п.
	≈ 2,5

	
	Установка ревизий и соединительных фитингов на канализационных линиях
	компл.
	1

	
	Заделка штроб цементно-песчаным раствором после прокладки труб
	м.п.
	не менее 15

	
	Прокладка трубы холодного водоснабжения (ХВС, Ø не менее 20 мм) к унитазу (по типовой раскладке)
	м.п.
	≈ 1,5

	
	Прокладка труб холодного и горячего водоснабжения (ХВС/ГВС, Ø не менее 20 мм) к ванне (по типовой раскладке)
	м.п.
	≈ 3,5 + ≈ 3,5

	
	Прокладка труб холодного и горячего водоснабжения (ХВС/ГВС, Ø не менее 20 мм) к рукомойнику (по типовой раскладке)
	м.п.
	≈ 2,5 + ≈ 2,5

	
	Установка запорной арматуры (кранов) на подводках к каждому прибору
	шт.
	3

	
	Опрессовка (испытание) системы водоснабжения на герметичность
	1 испытание
	1

	Раздел IX. Гидроизоляционные работы санузла

	
	Огрунтовка основания пола и стен под гидроизоляцию
	м²
	не менее 20

	
	Устройство обмазочной гидроизоляции пола санузла в 2 слоя
	м²
	не менее 8

	
	Устройство обмазочной гидроизоляции стен в зоне мокрых точек в 2 слоя (не менее 1800 мм в зоне ванны)
	м²
	не менее 12

	
	Устройство гидроизоляционной ленты (герметизирующей манжеты) в углах и местах примыкания труб
	м.п.
	не менее 11

	Раздел X. Устройство напольного покрытия

	
	Укладка керамогранитной/керамической плитки размером не менее 600 × 600 мм на пол
	м²
	не менее 8

	
	Затирка межплиточных швов влагостойкой затиркой (пол)
	м²
	не менее 8

	Раздел XI. Отделочные работы стен

	
	Выравнивание (шпатлевание) поверхности стен
	м²
	не менее 25

	
	Шлифовка поверхности стен
	м²
	не менее 25

	
	Грунтование поверхности стен не менее чем в 1 слой
	м²
	не менее 25

	
	Окраска стен водоэмульсионной влагостойкой краской белого цвета в 2 слоя
	м²
	не менее 25

	Раздел XII. Установка сантехнического оборудования

	
	Установка унитаза-компакта с подключением к канализации и водоснабжению
	шт.
	1

	
	Установка ванны размерами не менее 1700 × 800 мм с подключением через сифон
	шт.
	1

	
	Установка рукомойника (раковины)
	шт.
	1

	
	Установка смесителя для ванны
	шт.
	1

	
	Установка смесителя для рукомойника (раковины)
	шт.
	1

	
	Подключение смесителей к системе водоснабжения (гибкая подводка, герметичное соединение)
	компл.
	2

	
	Герметизация примыкания ванны к стене санитарным силиконовым герметиком
	м.п.
	не менее 5

	Раздел XIII. Отопление: приобретение и установка газового котла и радиатора

	
	Приобретение и доставка газового отопительного котла тепловой мощностью не менее 10 кВт (напольный, с закрытой камерой сгорания, КПД не менее 90 %, с автоматикой безопасности, с разрешением на применение в РК)
	шт.
	1

	
	Приобретение и доставка алюминиевого секционного радиатора отопления на 10 секций (межосевое расстояние не менее 500 мм, рабочее давление не менее 16 бар, теплоотдача одной секции не менее 150 Вт) с комплектом крепления (кронштейны не менее 3 шт., пробки, прокладки), краном для спуска воздуха и заглушками
	компл.
	1

	
	Монтаж газового котла на полу на полу 
	шт.
	1

	
	Установка радиатора на стену, подключение к трубопроводам отопления через запорную арматуру (шаровые краны Ø не менее 20 мм, не менее 2 шт.)
	компл.
	1

	
	Подключение котла к газопроводу (газовый кран, гибкая подводка, сертифицированные соединения) 
	компл.
	1

	
	Заполнение системы отопления теплоносителем, удаление воздуха, гидравлическое испытание (опрессовка) на давление не менее 1,5 рабочего
	1 испытание
	1

	
	Пусконаладочные работы газового котла, проверка герметичности газовых соединений и работы
	компл.
	1

	Раздел XIV. Устройство ограждения из деревянного штакетника (50 м.п.)

	
	Разметка трассы и подготовка места для установки ограждения
	м
	50

	
	Деревянный штакетник, обработанный защитным составом
	м²
	55

	
	Столб деревянный/металлический для ограждения
	шт.
	21

	
	Поперечная направляющая (прожилина)
	м
	100

	
	Бетонная смесь для устройства оснований под столбы
	м³
	1,5

	
	Крепёжные материалы (саморезы, болты, гвозди и т.п.)
	компл.
	1

	
	Защитная обработка деревянных элементов антисептическим составом
	м²
	55

	
	Окраска деревянных элементов ограждения в 2 слоя
	м²
	55

	
	Установка столбов, направляющих и деревянного штакетника
	м
	50

	
	Погрузка, транспортировка и разгрузка материалов
	компл.
	1

	
	Уборка территории после выполнения работ
	компл.
	1



