Техническая спецификация на закупку работ по ремонту роллетных ворот

	№
	Наименование параметра
	Требуемые характеристики / Описание работ

	1
	Наименование закупаемых работ
	Работы по текущему (срочному) ремонту роллетных ворот со встроенной калиткой и автоматикой.

	2
	Объем выполняемых работ
	Всего 4 (четыре) единицы, в том числе:
• Корпус №1: 2 штуки (роллетные ворота со встроенной калиткой);
• Гаражный бокс: 2 штуки.

	3
	Цель проведения работ
	Восстановление эксплуатационных характеристик, обеспечение пожарной безопасности (беспрепятственная эвакуация через встроенные калитки), обеспечение сохранности ТМЦ, восстановление режима контроля доступа.

	4
	Состав и содержание работ
	• Комплексная диагностика механизмов подъема, элементов полотна и автоматики;
• Замена изношенных деталей подъемных механизмов (валы, пружины, направляющие капсулы, подшипники);
• Ремонт/выравнивание элементов полотна ворот (ламелей) для устранения заклинивания и обеспечения плотного прилегания;
• Ремонт и регулировка встроенных калиток (замки, петли, доводчики);
• Настройка, регулировка и устранение сбоев в работе систем автоматики и электроприводов;
• Финишное тестирование работоспособности ворот во всех режимах.

	5
	Требования к качеству и материалам
	Подрядчик должен использовать новые, не бывшие в употреблении запасные части и материалы, соответствующие техническим стандартам заводов-изготовителей ворот.

	6
	Сроки и условия выполнения
	Работы являются срочными. Выполнение в течение по заявке в течение 15 календарных дней со дня подписания договора.

	7
	Гарантийные обязательства
	Гарантия на выполненные работы и замененные детали должна составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта выполненных работ.
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Техническая спецификация на казахском языке (Қазақ тілінде)
Роликті қақпаларды жөндеу жөніндегі жұмыстарды сатып алуға арналған техникалық ерекшелік

	№
	Параметр атауы
	Талап етілетін сипаттамалар / Жұмыстардың сипаттамасы

	1
	Сатып алынатын жұмыстардың атауы
	Кірістірілген есігі (калиткасы) және автоматикасы бар роликті (роллетті) қақпаларды ағымдағы (шұғыл) жөндеу жөніндегі жұмыстар.

	2
	Орындалатын жұмыстардың көлемі
	Барлығы 4 (төрт) бірлік, соның ішінде:
• №1 корпус: 2 дана (кірістірілген есігі бар роликті қақпалар);
• Гараж боксы: 2 дана.

	3
	Жұмыстарды жүргізудің мақсаты
	Пайдалану сипаттамаларын қалпына келтіру, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету (кірістірілген есіктер арқылы кедергісіз эвакуациялау), тауарлық-материалдық құндылықтардың (ТМҚ) сақталуын қамтамасыз ету, қолжетімділікті бақылау режимін қалпына келтіру.

	4
	Жұмыстардың құрамы мен мазмұны
	• Көтеру механизмдерін, кенеп (полотно) элементтерін және автоматиканы кешенді диагностикалау;
• Көтеру механизмдерінің тозған бөлшектерін (біліктер, серіппелер, бағыттаушы капсулалар, мойынтіректер) ауыстыру;
• Кептелісті жою және тығыз жанасуды қамтамасыз ету үшін қақпа кенебінің элементтерін (ламельдерді) жөндеу/тегістеу;
• Кірістірілген есіктерді жөндеу және реттеу (құлыптар, топсалар, есік жапқыштар);
• Автоматика жүйелері мен электр жетектерінің жұмысындағы ақауларды жою, баптау және реттеу;
• Қақпалардың барлық режимдердегі жұмыс қабілеттілігін соңғы тестілеуден өткізу.

	5
	Сапа мен материалдарға қойылатын талаптар
	Мердігер қақпаларды шығарушы зауыттардың техникалық стандарттарына сәйкес келетін, бұрын пайдаланылмаған (жаңа) қосалқы бөлшектер мен материалдарды қолдануы тиіс.

	6
	Орындау мерзімдері мен шарттары
	Жұмыстар шұғыл болып табылады. шартқа қол қойылған Өтінім бойынша шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде.

	7
	Кепілдік міндеттемелер
	Орындалған жұмыстар мен ауыстырылған бөлшектерге берілетін кепілдік жұмыстарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 (он екі) айды құрауы тиіс.




