№2 қосымша


Техникалық сипаттама

Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланының 6654 әскери бөлімі республикалық мемлекеттік мекемесі.
Тауарды жеткізу мекенжайы:
Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланының 6654 әскери бөлімі, Алатау қаласы, Жетіген шағынауданы, 1-Құрылыс мекенжайы бойынша орналасқан.
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ТАЛАПТАРЫНЫҢ ТІЗБЕСІНЕ МЫНАЛАР КІРЕДІ:
Сатып алу заты: майларды, техникалық сұйықтықтарды, ҚТЖ және шығын материалдарын ауыстырумен техникалық қызмет көрсету. Ағымдағы жөндеу жүргізу-алдыңғы (Алдыңғы) шыныны ауыстыру, 2012 жылы шығарылған Kia Cadenza VG автокөлігінде суспензияны жөндеу, G6DC 3.5 l V6 қозғалтқышы, автоматты беріліс қорабы.VIN: KNALN414BD5101765
Саны: 1 услуга.
Көрсетілетін қызметке қойылатын талаптар: Орындаушы мынадай жұмыстарды орындауға міндетті:
	№
п/п
	Наименование работ 
	Ед.
	Кол.
	Цена без НДС
	НДС 16%
	Цена с НДС

	1.
	Артқы алдыңғы қолдың үнсіз блоктарын ауыстыру (2 дана, престеумен, жүктеме астында)
	комп.
	1
	25 000 тн.
	4 000 тн.
	29 000 тн.

	2.
	Алдыңғы шар тіректерін ауыстыру (2 дана)
	комп.
	1
	16 000 тн.
	2 560 тн.
	18 560 тн.

	3.
	Рульдік ұштарды ауыстыру (солға + оңға)
	комп.
	1
	12 000 тн.
	1 920 тн.
	13 920 тн.

	4.
	Артқы амортизаторларды ауыстыру (2 дана, жүктеме астында қатайтылған)
	комп.
	1
	22 000 тн.
	3 520 тн.
	25 520 тн.

	5.
	Аспалы тартқыштың бекіту болттарын ауыстыру (2 болт, тартқышпен)
	комп.
	1
	8 000 тн.
	1 280 тн.
	9 280 тн.

	6.
	Алдыңғы амортизаторларды ауыстыру (жинақтағы тіректер, 2 дана)
	комп.
	1
	28 000 тн.
	4 480 тн.
	32 480 тн.

	7.
	Алдыңғы амортизатордың жоғарғы тіректерін (сырғаларын) ауыстыру (2 дана)
	комп.
	1
	10 000 тн.
	1 600 тн.
	11 600 тн.

	8.
	Алдыңғы тежегіш дискілерді (2 дана) престеу және тартумен ауыстыру
	комп.
	1
	14 000 тн.
	2 240 тн.
	16 240 тн.

	9.
	Тежегіш жастықшалар жинағын ауыстыру (алдыңғы + артқы)
	комп.
	1
	12 000 тн.
	1 920 тн.
	13 920 тн.

	10.
	Қозғалтқыш майын май, ауа, Отын және салон сүзгілерін ауыстырумен ауыстыру (to-2).
	комп.
	1
	18 000 тн.
	2 880 тн.
	20 880 тн.

	11.
	Алдыңғы әйнекті ауыстыру (отырғызу орнын дайындаумен, желім-герметик жағумен, қартаюмен)
	комп.
	1
	20 000 тн.
	3 200 тн.
	23 200 тн.

	12.
	Құлау-конвергенция (суспензия мен рульдік басқару элементтерін ауыстырғаннан кейін)
	комп.
	1
	8 000 тн.
	1 280 тн.
	9 280 тн.

	13.
	Жүріс бөлігі мен тежегіш жүйесінің диагностикасы (жөндеуге дейін және кейін)
	комп.
	1
	5 000 тн.
	800 тн.
	5 800 тн.

	14.
	Жеткізуші ұсынатын шығын материалдары:

	
	5W-40 мотор майы
	л.
	6
	5568 тн.
	33 408 тн.

	
	Алдыңғы әйнекке арналған желім + праймер
	комп.
	1
	11 600 тн.
	11 600 тн.

	
	Тежегіш тазартқыш
	шт.
	4
	1740 тн.
	6960 тн.

	
	Техникалық майлау материалдары (3 түрі)
	комп.
	1
	13 108 тн.
	13 108 тн.

	
	Бекіту материалы
	комп.
	1
	6 380 тн.
	6 380 тн.

	
	Антифриз G12+тазартылған су
	комп.
	1
	5 336 тн.
	5 336 тн.

	Барлығы:
	306472 тн.



сынақ сынақтарын жүргізу, автомобиль жүгірісі жүйелерінің жұмысқа қабілеттілігін тексеру, жүріс бөлігінің геометриясын қосымша диагностикалау, дөңгелектердің құлауы, автомобильдің көлденең тұрақтылығы;
орындалған жұмыстар актісін, автомобильдің техникалық жай-күйі актісін ресімдеу.
Қызмет көрсету орнына және жөндеуші мамандарға қойылатын талаптар: 
Автокөлікті жөндеу бойынша қызмет көрсету мамандандырылған көтергішпен, қарау шұңқырымен және паркогараж жабдықтарымен жабдықталған мамандандырылған станция (техникалық қызмет көрсету орталығы) базасында жүзеге асырылады.
Жұмыстарды орындау мерзімі: шартқа қол қойылған сәттен бастап 25 (бес) жұмыс күнінен аспауға тиіс.
Кепілдік міндеттемелері: орындалған жұмыстарға кепілдік кемінде 6 (алты) айды құрауы тиіс. Орындаушы: анықталған монтаждау ақауларын тегін жоюға, қажет болған жағдайда қайта реттеуді қамтамасыз етуге, пайдалану процесінде анықталған кемшіліктерді жоюға, кепілдік айналымға ден қою мерзімі – 5 (бес) жұмыс күнінен аспауға міндетті.
Жауапкершілік: жеткізуді кешіктіргені үшін тұрақсыздық айыбы бойынша төлемдер – мерзімі өткен әрбір күн үшін шарт сомасының - 0,1%. Жеткізуші жеткізілетін өнімнің 2012 жылғы Kia Cadenza VG автокөлігімен, g6dc 3.5 l v6 қозғалтқышымен, автоматты беріліс қорабымен, VIN: knaln414bd5101765 үйлесімділігіне толық жауапты
Ескерту: ЕҰУ жұмыс регламенті ә/б 6654.
Дүйсенбі-жұма: 09: 00-ден 18: 00-ге дейін, түскі ас 13:00-ден 15:00-ге дейін;
Сенбі: 09: 00-ден 13: 00-ге дейін;
Жексенбі: демалыс.
Тапсырыс берушінің байланыс нөмірі: 8-707-722-70-02, Дмитрий.

Қызмет бастығы (автобронетанкова оқытушысы) 
подполковник                                                                                              А. Баранов
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Приложения №2

Техническая спецификация

Заказчик: Республиканское Государственное учреждение воинская часть 6654 Национальной гвардии Республики Казахстан.
Адрес поставки товара:
Воинская часть 6654 Национальной гвардии Республики Казахстан, расположенный по адресу: г. Алатау, микрорайон Жетіген, Строение -1.
В ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ВХОДИТ:
Предмет закупки: Техническое обслуживание с заменой масел, технических жидкостей, ЯТЖ и расходных материалов. Проведение текущего ремонта - замена лобового (ветрового) стекла, ремонт подвески, ходовой на автомобиле Kia Cadenza VG, 2012 года выпуска, двигатель G6DC 3.5 L V6, АКПП.VIN: KNALN414BD5101765
Количество: 1 услуга.
Требования к оказываемой услуге: исполнитель обязан выполнить следующие работы:
	№
п/п
	Наименование работ 
	Ед.
	Кол.
	Цена без НДС
	НДС 16%
	Цена с НДС

	1.
	Замена сайлентблоков переднего рычага задних (2 шт., с прессовкой, под нагрузкой) 
	комп.
	1
	25 000 тн.
	4 000 тн.
	29 000 тн.

	2.
	Замена шаровых опор передних (2 шт.) 
	комп.
	1
	16 000 тн.
	2 560 тн.
	18 560 тн.

	3.
	Замена наконечников рулевой тяги (левый + правый) 
	комп.
	1
	12 000 тн.
	1 920 тн.
	13 920 тн.

	4.
	Замена задних амортизаторов (2 шт., с затяжкой под нагрузкой) 
	комп.
	1
	22 000 тн.
	3 520 тн.
	25 520 тн.

	5.
	Замена крепёжных болтов тяги подвески (2 болта, с протяжкой) 
	комп.
	1
	8 000 тн.
	1 280 тн.
	9 280 тн.

	6.
	Замена передних амортизаторов (стоек в сборе, 2 шт.) 
	комп.
	1
	28 000 тн.
	4 480 тн.
	32 480 тн.

	7.
	Замена верхних опор стоек (серёг) переднего амортизатора (2 шт.) 
	комп.
	1
	10 000 тн.
	1 600 тн.
	11 600 тн.

	8.
	Замена тормозных дисков передних (2 шт.) с запрессовкой и протяжкой 
	комп.
	1
	14 000 тн.
	2 240 тн.
	16 240 тн.

	9.
	Замена комплекта тормозных колодок (передние + задние) 
	комп.
	1
	12 000 тн.
	1 920 тн.
	13 920 тн.

	10.
	Замена масла двигателя с заменой масляного, воздушного, топливного и салонного фильтров (ТО-2). 
	комп.
	1
	18 000 тн.
	2 880 тн.
	20 880 тн.

	11.
	Замена лобового стекла (с подготовкой посадочного места, нанесением клея-герметика, выдержкой) 
	комп.
	1
	20 000 тн.
	3 200 тн.
	23 200 тн.

	12.
	Развал-схождение (после замены элементов подвески и рулевого управления) 
	комп.
	1
	8 000 тн.
	1 280 тн.
	9 280 тн.

	13.
	Диагностика ходовой части и тормозной системы (до и после ремонта) 
	комп.
	1
	5 000 тн.
	800 тн.
	5 800 тн.

	14.
	Расходные материалы, предоставляемые поставщиком:

	
	Моторное масло 5W-40
	л.
	6
	5568 тн.
	33 408 тн.

	
	Клей монтажный для лобового стекла + праймер
	комп.
	1
	11 600 тн.
	11 600 тн.

	
	Очиститель для тормозов
	шт.
	4
	1740 тн.
	6960 тн.

	
	Технические смазки (3 вида)
	комп.
	1
	13 108 тн.
	13 108 тн.

	
	Крепёжный материал
	комп.
	1
	6 380 тн.
	6 380 тн.

	
	Антифриз G12+дистиллированная вода
	комп.
	1
	5 336 тн.
	5 336 тн.

	Итого:
	306472 тн.



проведение тестовых испытаний, проверка работоспособности систем пробегом автомобиля, дополнительная диагностика геометрии ходовой части, развал-схождения колёс, горизонтальной устойчивости автомобиля;
оформление акта выполненных работ, акта технического состояния автомобиля.
Требования к месту оказания услуг и специалистам ремонтникам: оказание услуг по ремонту автомобиля осуществляется на базе специализированной станции (центра технического обслуживания) оборудованного специализированным подъёмником, смотровой ямой и паркогаражным оборудованием.
Срок выполнения работ: не должен превышать 25 (пяти) рабочих дней с момента подписания договора.
Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы должна составлять не менее 6 (шести) месяцев. Исполнитель обязан: бесплатно устранить выявленные дефекты монтажа, обеспечить повторную регулировку при необходимости, устранить недостатки, выявленные в процессе эксплуатации, срок реагирования на гарантийное обращение – не более 5 (пяти) рабочих дней.
Ответственность: выплаты по неустойке за просрочку поставки – 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки. Поставщик несет полную ответственность за совместимость поставляемого товара с автомобилем Kia Cadenza VG, 2012 года выпуска, двигатель G6DC 3.5 L V6, АКПП, VIN: KNALN414BD5101765
Примечание: Регламент работы РГУ в/ч 6654.
Понедельник – Пятница: с 09:00 до 18:00 часов, обед с 13:00 до 15:00 часов;
Суббота: с 09:00 до 13:00 часов;
Воскресенье: выходной.
Контактный номер Заказчика: 8-707-722-70-02, Дмитрий.

Начальник службы (преподователь автобронетанковой) 
подполковник                                                                                                  А. Баранов

