ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на приобретение и установку межкомнатной двери

1. Наименование товара и работ
Приобретение, доставка и установка межкомнатного дверного блока размером 2000×900 мм.
2. Основные технические характеристики
	№
	Наименование характеристики
	Требование

	1
	Вид изделия
	Межкомнатный дверной блок

	2
	Размер дверного полотна/дверного блока
	2000×900 мм

	3
	Назначение
	Для установки внутри здания

	4
	Материал дверного полотна
	МДФ/дерево-композит или аналогичный материал

	5
	Покрытие
	Ламинированное, ПВХ или эмалевое покрытие, устойчивое к бытовому износу

	6
	Цвет
	По согласованию с Заказчиком

	7
	Дверная коробка
	В комплекте, соответствующая размеру дверного блока

	8
	Наличники
	В комплекте, с двух сторон

	9
	Петли
	Не менее 3 шт. на дверное полотно

	10
	Замок
	Врезной межкомнатный замок

	11
	Ручка
	Комплект дверных ручек с розетками

	12
	Уплотнитель
	Предусмотреть в дверной коробке

	13
	Порог
	При необходимости, по согласованию с Заказчиком

	14
	Направление открывания
	Определяется по месту установки

	15
	Комплектность
	Дверное полотно, коробка, наличники, петли, замок, ручки, крепежные материалы

	16
	Состояние
	Новое, не бывшее в эксплуатации



3. Требования к установке
Поставщик должен выполнить полный комплекс работ по установке дверного блока, включая:
· демонтаж существующей двери (при наличии);
· подготовку дверного проема;
· доставку дверного блока к месту установки;
· сборку дверной коробки;
· установку дверного полотна;
· установку петель;
· монтаж замка и дверных ручек;
· установку наличников;
· надежное крепление дверной коробки;
· регулировку дверного полотна;
· заполнение монтажных зазоров монтажной пеной;
· проверку свободного открывания и закрывания двери;
· уборку строительного мусора после выполнения работ.

4. Требования к качеству
Установленная дверь должна:
1. Надежно и ровно крепиться в дверном проеме.
2. Свободно открываться и закрываться без заеданий.
3. Не иметь перекосов дверного полотна и коробки.
4. Не иметь видимых повреждений, сколов, трещин и дефектов покрытия.
5. Обеспечивать плотное прилегание дверного полотна к коробке.
6. Иметь исправный замок и дверные ручки.
7. Иметь аккуратно выполненные монтажные швы и установленные наличники.
8. Соответствовать фактическим размерам дверного проема.

5. Материалы и комплектующие
Все материалы и комплектующие, необходимые для установки двери, должны предоставляться Поставщиком и входить в стоимость товара и работ.
[bookmark: _GoBack]Используемые материалы должны быть новыми, качественными и предназначенными для установки межкомнатных дверей.

6. Требования к результату работ
По окончании работ Поставщик передает Заказчику полностью установленный и готовый к эксплуатации дверной блок.
Стоимость предложения должна включать:
· стоимость дверного блока;
· дверную коробку и наличники;
· замок и ручки;
· петли;
· крепежные материалы;
· монтажную пену и иные расходные материалы;
· доставку;
· демонтаж существующей двери (при необходимости);
· монтаж и регулировку;
· уборку места проведения работ.

7. Гарантия
Поставщик предоставляет гарантию на поставленный дверной блок и выполненные монтажные работы в соответствии с условиями договора.
При выявлении недостатков, возникших по вине Поставщика, устранение таких недостатков производится Поставщиком за свой счет в течение гарантийного срока.

8. Место выполнения работ
Место поставки и установки: определяется Заказчиком.

9. Количество
1 (один) комплект.

10. Единица измерения
Комплект.

11. Примечание
Перед изготовлением и установкой Поставщик обязан произвести контрольный замер дверного проема. Окончательные размеры дверного блока и направление открывания согласовываются с Заказчиком до начала изготовления/поставки.

