САТЫП АЛЫНАТЫН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ
Сатып алу атауы: Павлодар облыстық соты ғимаратының санитарлық тораптарын (дәретханаларын) ағымдағы жөндеу жұмыстары.

Сатып алу мәні: Инженерлік желілерді, сантехфаянсты ауыстыру, қаптау, қалқаларды орнату, жарықтандыру, желдету және халықтың қозғалысы шектеулі топтарына арналған бейімдеу арқылы санитариялық-гигиеналық үй-жайларды (санитариялық тораптарды) кешенді ағымдағы жөндеу (МГМ).

Сатып алу нысанасының түрі: Жұмыс (құрылыс-монтаж жұмыстарымен байланысты емес ғимараттар мен құрылыстарды ағымдағы жөндеу).

Жұмыстарды орындау орны: 140000, Қазақстан Республикасы, Павлодар қаласы, Жеңіс алаңы, 1 үй (Павлодар облыстық сотының ғимараты).

Жұмыстарды орындау мерзімі: Шарт заңды күшіне енген сәттен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде (Тапсырыс берушімен келісілген кезеңдік кесте бойынша, соттың жұмысын тоқтатпай).

Бастапқы құжаттардың нысаны: Егжей-тегжейлі фотоесеп (дейін, үдерісте, кейін) және Елішілік құндылық туралы есеп (53-қосымша) бекітіле отырып, орындалған жұмыстардың электрондық актісі (№ 687 ГЗ қағидаларына 50-қосымша/ Ф-2В-нысан).

№ Көрсеткіштің атауы/шарттары Толықтыру және талап

1. Кепілдік мерзімі және ақауды жою  Кепілдік мерзімі 36 ай. Мердігер анықталған ақауларды өз есебінен 3 жұмыс күні ішінде жояды.

2. Материалдар сапасы мен стандарттары  AISI 304 болаттан жасалған R10-R11, ылғалдан қорғау, МГН тұтқалары бар керамогранит, жез араластырғыштар.

3. Сот ғимаратының режимділігі және жұмыстардың кезеңділігі.  Жұмыстар қолданыстағы сотта жүргізіледі. Шулы бөлшектеу жұмыстары сағат бойынша келісіледі. Өнім беруші персонал мен автокөлікке рұқсаттамаларды ресімдейді.

4. Жасырын жұмыстарды куәландыру. Жасырын жұмыстарды куәландырудың аралық актілерін міндетті түрде жасау (гидроизоляцияның 2 қабаты, қысыммен құбырларды гидравликалық сығымдау).

5. Объектiдегi бақылау өлшемдерiн. Жеткiзушi материалдар сатып алынғанға дейiн Шарт жасалғаннан кейiн объектiдегi бақылау өлшемдерiн өз есебiнен жүргiзуге мiндеттi.

6.Қоқысты тазалау және кәдеге жарату. Өнім беруші мәреге дейін ылғалды жинауды (клининг), дезинфекциялауды орындауға және санитариялық тораптарды пайдалануға 100% дайын күйінде беруге міндетті.

7. Есік ойықтарының ені (кіреберіс және МГҚ)  Есік блоктарының және жарықтағы ойықтардың ені санитарлық тораптарға кіру есіктерінің де, мүгедектерге арналған мамандандырылған кабинаға (МГҚ) есіктердің де ені «МГҚ үшін ғимараттардың қолжетімділігі» ҚР ҚН бойынша кемінде 90 см (900 мм) құрауы тиіс.

8 Бекіту-реттеу арматурасы (крандар)  Жылыту радиаторларына (батареяларға) шарлы толық өтетін жез крандарды, сондай-ақ әрбір араластырғышқа, унитазға және лейкаға келтірілген жеке бекіту крандарын тәуелсіз жөндеу үшін міндетті түрде орнату.

ЗАҢНАМАЛЫҚ ЖӘНЕ НОРМАТИВТІК-ТЕХНИКАЛЫҚ БАЗА

Жұмыстар Қазақстан Республикасының мынадай нормативтік құқықтық актілеріне қатаң сәйкестікте орындалады:

1. «Мемлекеттік сатып алу туралы» № 106-VIII ҚР Заңы;

2. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидалары № 687 (15-қосымша «Құрылыс-монтаж жұмыстарымен байланысты емес сатып алынатын жұмыстардың техникалық ерекшелігі»);

3. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі (Ерекше бөлім, 32-тарау «Қатарынан»);

4. Сумен жабдықтау, кәріз, әрлеу және электротехникалық жұмыстар саласындағы ҚР ҚН/ҚР ҚНжЕ;

5. ҚР ҚН «Халықтың қозғалысы шектеулі топтары үшін ғимараттар мен құрылыстардың қолжетімділігі (МГМ) «;

6. Әкімшілік ғимараттарға және сот төрелігі объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар.

ТЕГЖЕЙ-ТЕГЖЕЙЛІ ТЕХНИКАЛЫҚ КӨЛЕМ ЖӘНЕ МАТЕРИАЛДАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

Барлық қолданылатын құрылыс, сантехникалық және әрлеу материалдары жаңа (2026 жылы шығарылған), бұрын қолданыста болмаған, ҚР СТ/ЕАЭО сәйкестік сертификаттары және өндірушілердің сапа паспорттары болуы тиіс.

1. Бөлшектеу және дайындық жұмыстары:

1) Ескі сантехникалық жабдықтарды, арақабырғалар мен есіктерді, ескі плиткаларды және тозған құбырларды бөлшектеу.
2) Негізді тазалау, қабырғаларды гидрофобизациялайтын қоспалары бар цемент-құм сылақпен тегістеу және еденді керу құрылғысы.

2. Сантехникалық жұмыстар және инженерлік желілер:

Су құбыры: PP-R полипропилен құбырларын төсеу шыны талшықпен/алюминиймен арматураланған, жез тиекті арматура мен жылу оқшаулағыш орнатылған.

Кәріз: Жуынатын бөлме бойымен шуды азайтатын қасиеті бар полипропилен (ПВХ/ПП) кәріз құбырларын, соның ішінде қызмет көрсету люктері мен едендегі су ағызу нүктелеріне арналған құрғақ сифондарды орнату.

Сантехникалық жабдықтар: Шашырауға қарсы конструкциясы, даққа төзімді жылтыр беті және үнемді қос режимді (6 л) су ағызу жүйесі бар, тиісті арматурасымен жабдықталған санитарлық фарфор унитаздар;

Артқы қорғаныш панелі бар тікбұрышты қолжуғыштар (2 дана); оларға жанаспайтын сенсорлы немесе шынтақпен басқарылатын, хромдалған жезден жасалған су шүмектері орнатылған;
Сантехникалық жабдықтар:  Тапсырыс берушімен алдын ала келісілсін. Түсі ақ.
3. Қаптау және әрлеу жұмыстары:

1) Еден: Тайғанауға қарсы сыныбы суық және суға төзімді желімнен төмен емес жоғары тозуға төзімді күңгірт керамогранитпен (PEI IV-V класы) қаптау R10-R11. Түсі Тапсырыс берушімен алдын ала келісілсін. Түсі Тапсырыс берушімен алдын ала келісілсін.
2) Қабырғалар: Еденнен төбеге дейінгі барлық биіктікте антигрибкосы бар ылғалға төзімді сүрткішпен жіктерді толтыра отырып, глазурленген керамикалық тақтайшамен қаптау. Түсі Тапсырыс берушімен алдын ала келісілсін.
3) Төбе: Ылғалға төзімді акрил бояумен боялған аспалы таянышты немесе ылғалға төзімді гипсокартон төбесін (ГКЛВ) монтаждау.

4. Қалқалар, есік блоктары және аксессуарлар:

1) Сантехникалық кабиналар: Тот баспайтын болаттан жасалған фурнитурасы және «бос/бос» индикаторлары бар алюминий пішіндегі HPL-пластиктен жасалған жеңіл ылғалға төзімді қалқалар мен есіктер (қалыңдығы кемінде 12 мм). Орнату алдында модельді Тапсырыс берушімен келісу.
2) Аксессуарлар: Қабырғаға орнатылатын сенсорлы айналар, вандалға төзімді сұйық сабын диспенсерлері, қағаз сүлгі ұстағыштары, сенсорлы қол кептіргіштер. Жеткізу алдында Тапсырыс берушімен келісілсін.
5. Халықтың аз қозғалатын топтарына арналған бейімделу (МГН) (1 жиынтық):

МГН мамандандырылған кабинасының жабдығы: «Қолжетімділік» ҚР ҚН стандарты бойынша AISI 304 маркалы (диаметрі 32 мм, есептік жүктемесі кемінде 150 кг) жылтыратылған тот баспайтын болаттан жасалған стационарлық және қайырмалы тірек тұтқалары.

6. Желдету және электрик:

1) Автоматты түрде қосылатын және шудың төмен деңгейі бар мәжбүрлі арналық сору желдеткіші. Түсі ақ.
2) IP44/IP65 төмен емес қорғаныс дәрежесі бар ылғалдан қорғалған жарықдиодты шамдар. Түсі ақ.
ОБЪЕКТІНІҢ ҰЙЫМДАСТЫРУ ШАРТТАРЫ МЕН РЕЖИМДІЛІГІ

1. Сот жұмысының үздіксіздігі: Шулы бөлшектеу жұмыстарын орындауға қатаң түрде облыстық сот әкімшілігімен келісілген күнтізбелік кесте бойынша, сот отырыстарының бұзылуын болдырмау үшін жол беріледі.

2. Өткізу режимі: Өнім беруші жұмыс басталғанға дейін 3 жұмыс күні бұрын рұқсаттаманы ресімдеу үшін автокөлік пен жұмысшылардың тізімін (ЖСН және паспорттық деректерді көрсете отырып) ұсынады.

3. Қауіпсіздік: ҚТ, ЕҚ, өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау. Объектідегі жауапты жұмыс өндірушінің мақсаты.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ

1. Кепілдік мерзімі:
1) Орындалған жұмыстардың, орнатылған сантехникалық аспаптардың, араластырғыштардың, қалқалардың және инженерлік желілердің кепілдік мерзімі Орындалған жұмыстардың электрондық актісіне қол қойылған күннен бастап 36 (отыз алты) айды құрайды.

2) Плитаның ағуы, ақаулары, фурнитураның сынуы анықталған кезде Өнім беруші Тапсырыс берушінің жазбаша/электрондық хабарламасын алған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде оларды өз қаражаты есебінен жояды.

2. Жасырын жұмыстарды куәландыру:

Гидроизоляция құрылғысы (қабырғасына 15 см орналастырылған 2 қабат) және қысыммен құбырларды гидравликалық сынау плиткалау және әрлеу жұмыстары басталғанға дейін жасырын жұмыстарды куәландыру актісін ресімдеу арқылы қабылданады.

3. Қабылдау және электрондық құжат айналымы:

1) Орындалған жұмыстарды қабылдау веб-порталда Орындалған жұмыстардың электрондық актісіне қол қою арқылы жүзеге асырылады (Ф-2В-нысан/МБ қағидаларының 50-қосымшасының нысаны бойынша) goszakup.gov.kz. және қағаз жеткізгіште орындалған жұмыстардың толық жазылуы.

2) Актіге қоса беріледі: фотоесеп (дейін/процесте/кейін), материалдарға сәйкестік сертификаттарының сканерлік көшірмелері.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКУПАЕМЫХ РАБОТ

Наименование закупки: Работы по текущему ремонту санитарных узлов (туалетов) здания Павлодарского областного суда.

Предмет закупки: Комплексный текущий ремонт санитарно-гигиенических помещений (санузлов) с заменой инженерных сетей, сантехфаянса, облицовкой, устройством перегородок, освещения, вентиляции и адаптацией для маломобильных групп населения (МГН).

Вид предмета закупок: Работа (текущий ремонт зданий и сооружений, не связанный со строительно-монтажными работами).

Место выполнения работ: 140000, Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Площадь Победы, д. 1 (здание Павлодарского областного суда).

Срок выполнения работ: В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента вступления Договора в законную силу (по поэтапному графику, согласованному с Заказчиком, без приостановки работы суда).

Форма первичных документов: Электронный акт выполненных работ (по форме Приложения 50 к Правилам ГЗ № 687 / Форма Ф-2В) с прикреплением детального фотоотчета (до, в процессе, после) и Отчета о внутристрановой ценности (Приложение 53).

	№
	Наименование показателя / условия
	
	Дополнение и требование 

	1
	Гарантийный срок и устранение брака
	
	Гарантийный срок 36 месяцев. Подрядчик устраняет выявленные дефекты за свой счет в течение 3 рабочих дней.

	2
	Классы качества и стандарты материалов
	
	Керамогранит с классом противоскольжения R10–R11, влагозащита, поручни МГН из стали AISI 304, латунные смесители.

	3
	Режимность здания суда и поэтапность работ
	
	Работы проводятся в действующем суде. Шумные демонтажные работы согласовываются по часам. Поставщик оформляет пропуска на персонал и автотранспорт.

	4
	Освидетельствование скрытых работ
	
	Обязательное составление промежуточных Актов освидетельствования скрытых работ (2 слоя гидроизоляции, гидравлическая опрессовка труб под давлением).

	5
	Контрольные замеры на объекте
	
	Поставщик обязан за свой счет произвести контрольные замеры на объекте после заключения Договора до закупа материалов.

	6
	Клининг и утилизация мусора

	
	Поставщик обязан выполнить финишную влажную уборку (клининг), дезинфекцию и передать санузлы в состоянии 100% готовности к эксплуатации.

	7
	Ширина дверных проемов (входные и МГН)
	
	Ширина дверных блоков и проемов в свету как входных дверей в санузлы, так и дверей в специализированную кабинку для инвалидов (МГН) должна составлять не менее 90 см (900 мм) по СН РК «Доступность зданий для МГН».

	8
	Запорно-регулирующая арматура (краны)
	
	Обязательная установка шаровых полнопроходных латунных кранов на радиаторы отопления (батареи), а также индивидуальных запорных кранов на подводках к каждому смесителю, унитазу и лейке для независимого ремонта.

	
	
	
	


ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Работы выполняются в строгом соответствии со следующими нормативно-правовыми актами Республики Казахстан:

1. Закон РК № 106-VIII «О государственных закупках»;

2. Правила осуществления государственных закупок № 687 (Приложение 15 «Техническая спецификация закупаемых работ, не связанных со строительно-монтажными работами»);

3. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть, Глава 32 «Подряд»);

4. СН РК / СП РК / СНиП РК в области водоснабжения, канализации, отделочных и электротехнических работ;

5. СН РК «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения (МГН)»;

6. Санитарно-эпидемиологические требования к административным зданиям и объектам правосудия.

ДЕТАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ И ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ
Все применяемые строительные, сантехнические и отделочные материалы должны быть новыми (2026 г. выпуска), не бывшими в употреблении, имеющими сертификаты соответствия СТ РК / ЕАЭС и паспорта качества производителей.

1. Демонтажные и подготовительные работы:

1) Демонтаж старой сантехники, перегородок и дверей, старого кафеля и изношенных труб.

2) Очистка оснований, выравнивание стен цементно-песчаной штукатуркой с гидрофобизирующими добавками и устройство стяжки пола.

2. Сантехнические работы и инженерные сети:

Водопровод: Прокладка полипропиленовых труб PP-R, армированных стекловолокном/алюминием, с установкой латунной запорной арматуры и теплоизоляции.

Канализация: Монтаж бесшумных полипропиленовых канализационных труб ПВХ/ПП по длине сан узла с обустройством ревизий и сухих затворов трапов.
Санфаянс: 

Унитазы из санфарфора с системой антивсплеск, глазурованной поверхностью, устойчивой к налету, и экономичным двухрежимным сливом (6 л), в комплекте с арматурами;
Раковины/умывальники (2 шт.) с бесконтактными сенсорными или локтевыми смесителями из латуни с хромированным покрытием, прямоугольные со спинкой;
Санфаянс предварительно согласовать с Заказчиком. Цвет белый.
3. Облицовочные и отделочные работы:

1) Пол: Облицовка матовым керамогранитом повышенной износостойкости (класс PEI IV-V) с классом противоскольжения не ниже R10–R11 на морозо- и водостойкий клей. Цвет предварительно согласовать с Заказчиком.
2) Стены: Облицовка глазурованной керамической плиткой на всю высоту от пола до потолка с заполнением швов влагостойкой затиркой с антигрибковыми добавками. Цвет предварительно согласовать с Заказчиком.
3) Потолок: Монтаж подвесного реечного или влагостойкого гипсокартонного потолка (ГКЛВ) с окраской влагостойкой акриловой краской. Цвет предварительно согласовать с Заказчиком.
4. Перегородки, дверные блоки и аксессуары:

1) Сантехнические кабины: Легкие влагостойкие перегородки и двери из HPL-пластика (толщина не менее 12 мм) в алюминиевом профиле с фурнитурой из нержавеющей стали и индикаторами «занято/свободно». Перед установкой согласовать модель с Заказчиком.
2) Аксессуары: Зеркала настенные сенсорные (с подсветкой), антивандальные диспенсеры жидкого мыла, держатели бумажных полотенец, сенсорные сушилки для рук. Перед поставкой согласовать с Заказчиком.
5. Адаптация для маломобильных групп населения (МГН) (1 компл.):

Оборудование специализированной кабины МГН: стационарные и откидные опорные поручни из полированной нержавеющей стали марки AISI 304 (диаметр 32 мм, расчетная нагрузка не менее 150 кг) по стандарту СН РК «Доступность».

6. Вентиляция и электрика:

1) Принудительная канальная вытяжная вентиляция (2 компл.) с автоматическим включением и низким уровнем шума. Цвет белый.

2) Светотодиодные светильники во влагозащищенном исполнении со степенью защиты не ниже IP44/IP65. Цвет белый.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ И РЕЖИМНОСТЬ ОБЪЕКТА
1. Бесперебойность работы суда: Выполнение шумных демонтажных работ допускается строго по календарному графику, согласованному с администрацией областного суда, во избежание срыва судебных заседаний.

2. Пропускной режим: Поставщик за 3 рабочих дня до начала работ предоставляет списки автотранспорта и рабочих (с указанием ИИН и паспортных данных) для оформления пропусков.

3. Безопасность: Соблюдение правил ТБ, ОТ, пожарной безопасности. Назначение ответственного производителя работ на объекте.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ
1. Гарантийный срок: 

1) Гарантийный срок на выполненные работы, установленные сантехнические приборы, смесители, перегородки и инженерные сети составляет 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания Электронного акта выполненных работ.

2) При обнаружении протечек, дефектов плитки, поломок фурнитуры Поставщик за счет собственных средств устраняет их в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного/электронного уведомления Заказчика.

2. Освидетельствование скрытых работ: 

Устройство гидроизоляции (2 слоя с заведением на стены на 15 см) и гидравлические испытания трубопроводов под давлением принимаются с оформлением актов освидетельствования скрытых работ до начала плиточных и отделочных работ.

3. Приемка и электронный документооборот: 

1) Приемка выполненных работ осуществляется путем подписания Электронного акта выполненных работ (по форме Приложения 50 к Правилам ГЗ / Форма Ф-2В) на веб-портале goszakup.gov.kz. и на бумажном носителе с рашифровкой выполненных работ. 
2) К акту прикладываются: фотоотчет (до/в процессе/после), скан-копии сертификатов соответствия на материалы.

