ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

Жұмыстың атауы: Душ бөлмесінде, дәретханада және ас үй аймақтарында едендер мен қабырғалардағы ескі керамикалық плиткаларды бөлшектеу, гидрооқшаулау жұмыстарын орындау және жаңа керамикалық плиткаларды ( қажетті  барлық материалдарымен бірге) қоса төсеу.
1. Жұмыстың мақсаты
Душ бөлмесінің, дәретхананың және ас үй аймақтарының едендері мен қабырларының санитариялық-гигиеналық талаптарға сәйкестігін қамтамасыз ету, тозған плиткаларды жаңарту, ылғалдың құрылыс конструкцияларына өтуіне жол бермеу және үй-жайлардың пайдалану сапасын жақсарту.
2. Жұмыстың жалпы көлемі
Едендер мен қабырғалардың жалпы ауданы – 200,0-250,0 м².
3. Орындалатын жұмыстардың құрамы
Жұмыс жүргізілетін аймақтарды дайындау, жиһаздар мен жабдықтарды қорғау және жұмыс орнын қауіпсіз ұйымдастыру.
Едендер мен қабырғалардағы ескі керамикалық плиткаларды, қажеттілігіне қарай ескі желім және ерітінді қалдықтарын бөлшектеу.
Бөлшектелген құрылыс қалдықтарын жинау, жұмыс орнынан шығару және белгіленген тәртіппен кәдеге жарату.
Плитка төселетін негіздерді тазалау, шаңнан, кірден және босап тұрған бөлшектерден арылту.
Қажет болған жағдайда негіздің ақауларын жою, тегістеу және жаңа плитка төсеуге жарамды күйге келтіру.
Душ бөлмесінде, дәретханада және ылғал әсеріне ұшырайтын ас үй аймақтарында едендер мен жобада көзделген қабырғаларға гидрооқшаулағыш материалдарды жағу. Гидрооқшаулауды бұрыштарда, қосылыстарда, құбырлар өтетін жерлерде және басқа да осал учаскелерде тиісті қосымша материалдармен күшейту.
Гидрооқшаулағыш қабатты өндірушінің нұсқаулығына сәйкес қажетті қабат санымен жағу және плитка төсеуге дейін белгіленген мерзімде кептіру.
Жаңа керамикалық плиткаларды едендер мен қабырғаларға арнайы плитка желімімен төсеу, қатарлардың түзу орналасуын, тігістердің біркелкілігін және жабынның сапасын қамтамасыз ету.
Плиткааралық тігістерді ылғалға төзімді жіктерді толтырғышпен толтыру, бұрыштар мен қозғалыс жіктерін тиісті герметикпен өңдеу.
Плиткалардың бетін тазалау, орындалған жұмыстардың сапасын тексеру және жұмыс орнын құрылыс қалдықтарынан тазарту.

4. Материалдарға қойылатын талаптар
Жұмыстарды орындау үшін қажетті материалдар мен шығыс бұйымдарын мердігер қамтамасыз етеді. Оларға мыналар жатады:
· ылғалға төзімді плитка желімі;
· гидрооқшаулау 5литр -8шт кем емес;
· білікше -4 каптама;
· грунтовка -4 бочка кем емес;
· үлкен білікше -2;
· крест 2мм -8 қаптама кем емес;
· қоқыс шығаруға арналған қап 50дана;
· Фуга 5кг -4 қамптама кем емес;
· Шелек 20кг -5 дана кем емес; 
· гидрооқшаулағыш қоспалар немесе мембраналар;
· гидрооқшаулау бұрыштары мен қосылыстарына арналған таспалар және манжеттер;
· плиткааралық жіктерге арналған суға және ылғалға төзімді толтырғыш;
· санитариялық тораптар мен қосылыстарға арналған герметик;
· фуга;
· негізді дайындауға арналған грунтовка және тегістеу материалдары;
· плитка төсеу мен бөлшектеуге қажетті өзге де шығыс материалдары.
Қолданылатын барлық материалдар жаңа, сапалы, мақсатына сәйкес және өндірушінің техникалық талаптарына сай болуы тиіс.
5. Жұмыстардың сапасына қойылатын талаптар
Жұмыстар қолданыстағы құрылыс нормаларына, қауіпсіздік талаптарына және материал өндірушілерінің нұсқаулықтарына сәйкес орындалуы тиіс.
Гидрооқшаулағыш қабат тұтас, ақаусыз және тиісті су өткізбейтін қасиеттерге ие болуы қажет.
Плиткалар берік бекітіліп, бетінде жарықтар, сынықтар, айқын ойықтар мен дөңестер болмауы тиіс.
Плиткааралық жіктер біркелкі орындалып, бұрыштар мен санитариялық жабдықтарға жанасатын жерлер герметикалық өңделуі тиіс.
Едендердің еңісі жобада көзделген жағдайда су ағатын траптарға немесе су жинау нүктелеріне қарай қамтамасыз етілуі тиіс.
Жұмыстар аяқталғаннан кейін орындалған жұмыс көлемі мен сапасы тапсырыс берушінің өкілімен тексеріліп, қабылдау актісімен рәсімделеді.
6. Орындау мерзімі мен тәптібі
Жұмыс материалдары, түсі, сапасы тапсырыс берушімен келісе, келісілген мерзімде гидрооқшаулағыш пен плитка желімінің технологиялық кебу уақытын ескере отырып  орындалуы тиіс.
7. Жұмыс көлемінің өлшем бірлігі
Өлшем бірлігі – шаршы метр (м²).
Жалпы көлемі – 200,0-250,0 м².
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование работ: Демонтаж старой керамической плитки на полах и стенах в душевых помещениях, туалетах и кухонных зонах, выполнение гидроизоляционных работ и укладка новой керамической плитки (с учетом всех необходимых материалов).
1. Цель работ
Обеспечение соответствия полов и стен душевых помещений, туалетов и кухонных зон санитарно-гигиеническим требованиям, обновление изношенного плиточного покрытия, предотвращение проникновения влаги в строительные конструкции и улучшение эксплуатационных характеристик помещений.
2. Общий объем работ
Общая площадь полов и стен — 200,0-250,0 м².
3. Состав выполняемых работ
· Подготовка участков для проведения работ, защита мебели и оборудования, а также организация безопасного рабочего места.
· Демонтаж старой керамической плитки с полов и стен, а при необходимости — удаление остатков старого клея и раствора.
· Сбор демонтированных строительных отходов, их вывоз с места проведения работ и утилизация в установленном порядке.
· Очистка оснований, предназначенных для укладки плитки, от пыли, загрязнений и отслаивающихся элементов.
· При необходимости — устранение дефектов основания, выравнивание поверхности и приведение ее в состояние, пригодное для укладки новой плитки.
· Нанесение гидроизоляционных материалов на полы и предусмотренные проектом участки стен в душевых помещениях, туалетах и кухонных зонах, подверженных воздействию влаги.
· Усиление гидроизоляции в углах, местах соединений, проходах труб и других уязвимых участках с использованием соответствующих дополнительных материалов.
· Нанесение гидроизоляционного слоя в необходимом количестве слоев в соответствии с инструкцией производителя и его выдержка до высыхания в течение установленного срока перед укладкой плитки.
· Укладка новой керамической плитки на полы и стены с использованием специального плиточного клея с обеспечением ровности рядов, равномерности швов и надлежащего качества покрытия.
· Заполнение межплиточных швов влагостойкой затиркой, обработка углов и деформационных швов соответствующим герметиком.
· Очистка поверхности плитки, проверка качества выполненных работ и уборка строительных отходов с рабочего места.
4. Требования к материалам
Подрядчик обеспечивает поставку всех необходимых материалов и расходных изделий для выполнения работ, в том числе:
· влагостойкий плиточный клей;
· гидроизоляция (в 5-литровых емкостях) — не менее 8 шт.;
· валики для покраски — 2 упаковки;
· грунтовка — не менее 2 бочек;
· большой валик для покраски — 1 шт.;
· крестики для плитки (2 мм) — не менее 8 упаковок;
· мешки для строительного мусора — 50 шт.;
· затирка для швов (в упаковках по 5 кг) — не менее 4 упаковок;
· ведра (объемом 20 л) — не менее 5 шт.;
· гидроизоляционные составы или мембраны;
· гидроизоляционные ленты и манжеты для обработки углов и соединений;
· водо- и влагостойкая затирка для межплиточных швов;
· герметик для санитарных узлов и соединений;
· фуга;
· грунтовка и выравнивающие материалы для подготовки основания;
· прочие расходные материалы, необходимые для укладки и демонтажа плитки.
Все применяемые материалы должны быть новыми, качественными, соответствовать своему назначению и техническим требованиям производителей.
5. Требования к качеству работ
Работы должны выполняться в соответствии с действующими строительными нормами, требованиями безопасности и инструкциями производителей используемых материалов.
Гидроизоляционный слой должен быть сплошным, без дефектов и обладать необходимыми водонепроницаемыми свойствами.
Плитка должна быть надежно закреплена. На поверхности покрытия не допускаются трещины, сколы, выраженные впадины и выступы.
Межплиточные швы должны быть выполнены равномерно, а углы и места примыкания к санитарно-техническому оборудованию должны быть герметично обработаны.
При наличии соответствующих проектных требований уклоны полов должны обеспечивать отвод воды в сторону сливных трапов или водосборных точек.
После завершения работ объем и качество выполненных работ проверяются представителем заказчика и оформляются актом приемки выполненных работ.
6. Сроки и порядок выполнения работ
Работы должны выполняться в согласованные с заказчиком сроки с учетом технологического времени высыхания гидроизоляционных материалов и плиточного клея. Материалы, их цвет и качество подлежат предварительному согласованию с заказчиком.
7. Единица измерения объема работ
Единица измерения — квадратный метр (м²).
Общий объем работ — 200,0-250,0 м².
