Приложение 2 к Договору 
 от «___» _______ 2026 года № ___

Техническая спецификация закупаемых работ
	№
п/п
	Наименование работ
	Техническая спецификация, характеристика работ

	1
	2
	3

	1. 
	Ремонт окон 
	Размеры окон:
1.) 1,20 м *0,5м – 30 окон
2.) 1,40 м*,05 м- 68 окон
3.) 1,30 м*0,5м – 5 окон
4.) 1,20м*0,8 м – 2 окна
5.) 1,00 м * 0,5 м – 9 окон
Виды работ:
- Замена стеклопакета – 3 окна
- Замена уплотнителя – 114 окон, резин по всему периметру
- Замена ручек из алюминия – 14 окон и объединенных балконных дверей 4 ручки
- Замена шпингалета – 40 окон
- Проверить герметизацию и регулировка отремонтированных окон
- Установить 10 блокираторов на окна, на замке
- Замена москитных сеток-114 штук.
Замена стеклопакета 3-х камерное, стеклопакет толщина 32-35 мм.
Заменить стеклопакет на 3 окнах размером: 1,50 м *0,7 м, 1,20 м *0,4 м и 1,00 м *0,6м
Работа по изготовлению и установке москитной сетки для окон. Всего: 114 штук.   Измерить размеры каждого окна, установить 10 шт блокираторов на окна. Ограничивает открывание окна для безопасности детей, тип: ограничитель, материал: металл, пластик. Цвет белый, фиксация на саморезы, замки предоставить Заказчику, стальной трос внутри удлинителя, длина удлинителя не более 200 мм., выдерживает до 200 кг.
В стоимость услуги входит выезд специалиста для контрольного замера, доставка и установка москитных сеток. Поставщик должен изготовить и установить в полном объеме без дополнительных затрат со стороны Заказчика. Цвет, фактура и дизайн по согласованию с Заказчиком. Обязательным условием является согласование с Заказчиком размер алюминиевого профиля (ширина, толщина, высота), а также размер ячеек москитной сетки. В случае неисправности или некачественного исполнения москитных сеток поставщик обязан в течении 3 календарных дней устранить неисправность за свой счёт по заявке Заказчика в течении гарантии. 
Характеристика москитной сетки на пластиковые окна: - каркас москитной сетки состоит из алюминиевого профиля, соединенная пластиковыми уголками, Крепление - кронштейны со стороны улицы.  Возможность демонтажа, собственными силами – возможно. Сетка светло-серая из полиэстера, не должна поддерживать процесс горения. Уплотнительный шнур резиновый. Москитные сетки должны быть в полной комплектации, готовыми к установке и со всеми крепежами в комплекте. 

Поставщик обязан выполнить контрольные замеры самостоятельно. 
В общую сумму входят все затраты и расходные материалы, связанные с работой: демонтаж разбитых/треснутых стеклопакетов, уплотнителя и ручек и москитных сеток и  монтаж, изготовление и доставка материала, а также вывоз мусора. 
При необходимости (если было повреждение), после установки произвести штукатурные работы. Все материалы и работы согласовать с Заказчиком.
Гарантия 12 месяцев. При обнаружении дефектов и несоответствий, поставщик обязан их устранить за свой счет.
Работы должны выполняться в соответствии с требованиями СН и СНиП РК. Поставщик предоставляет гарантию на все материалы и выполненные работы, сроком не менее 1 года (12 месяцев). Если в период гарантийной эксплуатации обнаруживаются дефекты, возникающие по вине поставщика, не позволяющие продолжить эксплуатацию объекта, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется поставщиком за свой счет. Поставщик должен соблюдать чистоту на участке выполнения работ и своевременно убирать строительный мусор. Строительный мусор должен быть вывезен с территории силами и средствами поставщика. Поставщик несет полную материальную ответственность за допущение нанесение имущественного вреда заказчика. В таком случае поставщик в полном объеме возмещает ущерб за свой счет. 
Адрес: ГККП "Ясли-сад № 15 "Дарын" акимата города Астаны по адресу пр.Мангилик ел,37/2.
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Шартқа 2 қосымша

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшеліктері 

	№ р/с*
	Қызметтердің атауы 
	Қызметтердің техникалық ерекшеліктері

	1
	2
	3

	
	
	Терезе өлшемдері:
1.) 1,20 м *0,5 м – 30 терезе
2.) 1,40 м*,05 м - 68 терезе
3.) 1,30 м*0,5 м – 5 терезе
4.) 1,20 м*0,8 м – 2 терезе
5.) 1,00 м * 0,5 м – 9 терезе
Жұмыс түрлері:
- Екі қабатты терезені ауыстыру - 3 терезе
- Тығыздағышты ауыстыру – периметрі бойынша 114 терезе, резеңке
- Алюминий тұтқаларын ауыстыру-14 терезе және біріктірілген балкон есіктері 4 тұтқа
- Шпингалетті ауыстыру-40 терезе
- Жөнделген терезелердің тығыздалуын және реттелуін тексеріңіз
- Терезелерге, құлыпқа 10 блокатор орнатыңыз
- Масалардың торларын ауыстыру-114 дана.
3 камералы екі қабатты терезені ауыстыру, екі қабатты терезенің қалыңдығы 32-35 ММ.
3 терезедегі екі қабатты терезені ауыстырыңыз: 1,50 м * 0,7 м, 1,20 м * 0,4 м және 1,00 м * 0,6 м
Терезелерге арналған москит торын жасау және орнату бойынша жұмыс. Барлығы: 114 дана.   Әр терезенің өлшемдерін өлшеңіз терезелерге 10 дана блокатор орнатыңыз. Балалардың қауіпсіздігі үшін терезенің ашылуын шектейді, түрі: шектегіш, материал: металл, пластик. Түсі ақ, бұрандаларға бекітіледі, құлыптар Тапсырыс берушіге беріледі, ұзартқыштың ішіндегі Болат кабель, ұзартқыштың ұзындығы 200 мм-ден аспайды, 200 кг-ға дейін шыдайды.
Қызметтің құнына бақылау өлшеу үшін маманның кетуі, москит торларын жеткізу және орнату кіреді. Жеткізуші Тапсырыс беруші тарапынан қосымша шығындарсыз толық көлемде дайындауы және орнатуы тиіс. Тапсырыс берушінің келісімі бойынша түсі, құрылымы және дизайны. Міндетті шарт-Тапсырыс берушімен алюминий профилінің өлшемін (ені, қалыңдығы, биіктігі), сондай-ақ москит торының ұяшықтарының өлшемін келісу. Москит торлары ақаулы немесе сапасыз орындалған жағдайда өнім беруші кепілдік ішінде Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша ақауды күнтізбелік 3 күн ішінде өз есебінен жоюға міндетті. 
Пластикалық терезелердегі москит торының сипаттамасы: - москит торының қаңқасы пластикалық бұрыштармен жалғанған алюминий профилінен тұрады, бекіту-көше жағындағы кронштейндер.  Бөлшектеу мүмкіндігі, өз күшімен – мүмкін. Торы, ақшыл-сұр полиэстерден емес, қолдау керек жану процесі. Резеңке тығыздағыш сым. Москит торлары толық жиынтықта, орнатуға дайын және барлық бекітпелермен бірге болуы керек. 

Жеткізуші Бақылау өлшемдерін өз бетінше орындауға міндетті. 
Жалпы сомаға жұмысқа байланысты барлық шығындар мен шығын материалдары кіреді: сынған/жарылған екі қабатты терезелерді, тығыздағыштар мен тұтқаларды және москит торларын бөлшектеу және монтаждау, материалды дайындау және жеткізу, қоқыстарды шығару. 
Қажет болса (егер зақым болса), орнатқаннан кейін сылақ жұмыстарын жүргізіңіз. Барлық материалдар мен жұмыстар Тапсырыс берушімен келісіледі.
Кепілдік 12 ай. Егер ақаулар мен сәйкессіздіктер анықталса, жеткізуші оларды өз есебінен жоюға міндетті.
Жұмыстар ҚР ҚНЖ және ҚНжЕ талаптарына сәйкес орындалуы тиіс. Жеткізуші барлық материалдар мен орындалған жұмыстарға кемінде 1 жыл (12 ай) мерзімге кепілдік береді. Егер кепілдік пайдалану кезеңінде объектіні пайдалануды жалғастыруға мүмкіндік бермейтін өнім берушінің кінәсінен туындайтын ақаулар анықталса, онда кепілдік мерзімі тиісінше ақауларды жою кезеңіне ұзартылады. Ақауларды жоюды жеткізуші өз есебінен жүзеге асырады. Жеткізуші жұмысты орындау учаскесінде тазалықты сақтауға және құрылыс қоқыстарын уақтылы тазартуға тиіс. Құрылыс қоқыстарын жеткізушінің күшімен және құралдарымен аумақтан шығару керек. Өнім беруші Тапсырыс берушінің мүліктік зиян келтіруіне жол бергені үшін толық материалдық жауаптылықта болады. Мұндай жағдайда өнім беруші залалды өз есебінен толық көлемде өтейді.
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