





Техническая спецификация на инженерно-геологических изыскания.

Местонахождение: КГП на ПХВ «Многопрофильная больница им. профессора Х.Ж. Макажанова» г. Караганда ул.Муканова 5/3

Выполнение инженерно-геологических изысканий на объекте: КГП на ПХВ «Многопрофильная больница им. профессора Х.Ж. Макажанова» г.Караганда ул.Муканова 5/3

Запланировано бурение:
· 1 скважин по 25 метра,
· 3 скважины глубиной 12 метров, 
· 2 скважины глубиной 10 метров
· общий погонный метраж по объекту – 18 погонных метров.
Полевые работы:
· отбор проб грунта (монолиты и валовые пробы);
· описание каждого пройденного слоя (ИГЭ), определение границ слоя (кровля и подошва);
· определение гидрогеологических условий (появившийся и установившейся уровень подземных вод);
· отбор проб воды (в пластиковую тару).
Лабораторные испытания:
· механических свойств грунта при естественной влажности (сила сцепления, угол внутреннего трения, модуль деформации)
· физических свойств грунта (естественная влажность, влажность на границе текучести, на границе раскатывания, число пластичности, показатель текучести, плотность, коэффициент пористости, коэффициент влагонасыщения, гранулометрический состав);
 относительной деформации набухания;
· подземных вод (определение химического состава и агрессивности к бетонным конструкциям);
· агрессивности грунта к бетонным и железобетонным конструкциям;
· агрессивности грунта к свинцовой и алюминиевой оболочке кабеля;
· агрессивности грунта по отношению к стали.

Поставщик проводит проходку скважин заданной глубины (до 25 м) с возможностью отбора монолитов нарушенной и ненарушенной структуры.
Применяемые средства измерений и оборудования для работ, должны быть зарегистрированны в Реестре Государственной системы обеспечения единства измерений РК (ГСИ РК). 
Нормативно-техническая база:
Выполнение изысканий строго в соответствии с требованиями действующей нормативной базы РК: СП РК 1.02-105-2014, СН РК 1.02-18-2014, СН РК 1.02-03-2011, а также профильных ГОСТов. Аттестация и аккредитация (согласно Закону РК «Об аккредитации в области оценки соответствия. Соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 («Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»). 

Охрана труда и безопасность:
Соблюдение правил техники безопасности, охраны труда и экологических норм при производстве буровых и изыскательских работ на территории больничного комплекса.
Все применяемые приборы, стенды, сдвиговые и компрессионные приборы, весы и ареометры должны иметь действующие сертификаты либо аттестаты поверки или калибровки ГСИ РК.
Форма отчетности:
Протоколы лабораторных испытаний должны содержать ссылку на номер аттестата аккредитации, быть заверены печатью лаборатории и подписями ответственных испытателей. Результаты испытаний должны входить в состав итогового технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям.
Срок выполнения работ: двадцать пять (25) календарных дней с момента подписания договора.






























Инженерлік-геологиялық ізденістерге арналған техникалық тапсырма.

Орналасқан жері: Қарағанды ​​қаласы, Мұқанов көшесі, 5/3 мекенжайында орналасқан «Профессор Х.Ж. Макажанов атындағы көпбейінді аурухана» ШЖҚ КМК.

Инженерлік-геологиялық іздестіру жұмыстарын орындау орны: Қарағанды ​​қаласы, Мұқанов көшесі, 5/3 мекенжайындағы «Профессор Х.Ж. Макажанов атындағы көпбейінді аурухана» ШЖҚ КМК.
Жоспарланған бұрғылау жұмыстары:
•	тереңдігі 25 метр болатын 1 ұңғыма;
•	тереңдігі 12 метр болатын 3 ұңғыма;
•	тереңдігі 10 метр болатын 2 ұңғыма;
•	алаң бойынша жалпы бұрғылау тереңдігі – 18 метр.
Далалық жұмыстар:
•	топырақ сынамаларын алу (бұзылмаған құрылымды сынамалар/монолиттер және бұзылған құрылымды сынамалар);
•	кездескен әрбір топырақ қабатын (инженерлік-геологиялық элементті) сипаттау, соның ішінде қабат шекараларын (жоғарғы және төменгі) анықтау;
•	гидрогеологиялық жағдайларды бағалау (жерасты суларының бастапқы және тұрақтанған деңгейлерін анықтау);
•	су сынамаларын алу (пластик ыдыстарға жинау).
Зертханалық сынақтар:
• табиғи ылғалдылық кезіндегі топырақтың механикалық қасиеттері (когезия, ішкі үйкеліс бұрышы, деформация модулі);
• топырақтың физикалық қасиеттері (табиғи ылғалдылық, сұйықтық шегі, пластикалық шегі, пластикалық индексі, өтімділік индексі, тығыздық, бос орын қатынасы, қанығу дәрежесі, бөлшектердің өлшемдік таралуы);
• салыстырмалы ісіну деформациясы;
• жер асты сулары (химиялық құрамы мен бетон конструкцияларына коррозиясын анықтау);
• топырақтың бетон және темірбетон конструкцияларына коррозиясы;
• топырақтың қорғасын және алюминий кабель қабықтарына коррозиясы;
• топырақтың болатқа коррозиясы.
Орындаушы белгіленген тереңдікке дейін (25 метрге дейін) ұңғыма бұрғылау жұмыстарын жүргізеді; бұл ретте құрылымы бұзылған және бұзылмаған топырақ үлгілерін (монолиттерін) алу мүмкіндігі қарастырылған.
Жұмыс барысында пайдаланылатын барлық өлшеу құралдары мен жабдықтар Қазақстан Республикасының Өлшемдер бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің (ҚР МЖЖ) тізілімінде тіркелген болуы тиіс.
Нормативтік-техникалық база:
Зерттеу жұмыстары Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік базасының, соның ішінде СП ҚР 1.02-105-2014, СН ҚР 1.02-18-2014 және СН ҚР 1.02-03-2011 құжаттарының, сондай-ақ тиісті ГОСТ стандарттарының талаптарына қатаң сәйкестікте жүргізіледі. Ұйым қажетті сертификаттар мен аккредиттеулерге ие («Сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес) және ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 стандартының («Сынақ және калибрлеу зертханаларының құзыреттілігіне қойылатын жалпы талаптар») талаптарына сай келеді.
Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы:
Аурухана кешені аумағында бұрғылау және іздестіру жұмыстарын жүргізу кезінде қауіпсіздік ережелерін, еңбекті қорғау стандарттарын және қоршаған ортаны қорғау талаптарын сақтау міндетті болып табылады.
Пайдаланылатын барлық жабдықтар, сынақ қондырғылары, ығысуға және сығылуға сынау құрылғылары, таразылар мен ареометрлер Қазақстан Республикасының Өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесіне ҚР ӨБМЖ сәйкес берілген жарамды сертификаттарға немесе калибрлеу/тексеру туралы құжаттарға ие болуы тиіс.
Есеп беру пішімі:
Зертханалық сынақ есептерінде аккредиттеу сертификатының нөміріне сілтеме болуы тиіс; сондай-ақ олар зертхана мөрімен және сынақ жүргізуге жауапты қызметкерлердің қолдарымен бекітілуі қажет. Сынақ нәтижелері инженерлік-геологиялық ізденістер бойынша қорытынды техникалық есепке енгізілуі тиіс.
Орындау мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап жиырма бес (25) күнтізбелік күн.
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