Техникалық ерекшелік
Музыка залын ағымдағы жөндеу
Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасының Өскемен қаласы бойынша білім бөлімінің «№70 БАЛАБАҚША-БӨБЕКЖАЙЫ» КМҚК
1 Жалпы мәліметтер
	Параметр
	Мәні

	Сатып алу нысанасы
	Көзделген жабдықты жеткізіп, орната отырып, музыка залын ағымдағы жөндеу

	Жұмыстарды орындау орны
	Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 34/2 үй


Жұмыстардың нәтижесі: есік блоктары, ағаш сахна мен баспалдақ, еден жабыны, қабырға қаптамасы, жарықтандыру құралдары, жиһаз және спорттық жабдық орнатылған, мақсаты бойынша пайдалануға жарамды жөнделген музыка залы.
2 Жұмыстардың түрлері мен көлемдері
Мердігер аталған жұмыстарды орындайды және материалдар мен жабдықтарды жеткізуді қамтамасыз етеді. Есік блоктарын, линолеумды, панельдер мен шамдарды жеткізу позициялары тиісті монтаждау позицияларына жатады және төселген жабын көлемін немесе бұйымдар санын арттырмайды.
	№
	Жұмыс немесе жеткізілім
	Өлш. бірл.
	Көлемі

	1
	Тас қабырғалардағы есік қораптары. Ойық жақтауларындағы сылақты қағып түсіре отырып бөлшектеу
	дана
	2

	2
	Есік жармалары. Алып тастау
	м²
	3,2

	3
	Люминесцентті лампаларға арналған шамдар. Бөлшектеу
	дана
	6

	4
	Ішкі қабырғалар мен қалқаларда ауданы 3 м²-ге дейінгі ағаш есік блоктарының конструкцияларын керме дюбельдермен орнату
	м²
	3,2

	5
	ҚР СТ 943-92 бойынша жапырақты ағаш тұқымдарының табиғи шпонынан сәндік қаптамасы бар, әйнексіз жармалы, бір жармалы ішкі есік блогы; құлпы, тұтқалары, топсалары, жақтау қаптамалары және қосымша кеңейткіш элементтері бар
	м²
	3,2

	6
	Сақтауға арналған жылжымалы тартпалары бар ағаш сахна жасау және қалыңдығы 36 мм тақтай жабын төсеу
	жабынның м²
	11,1

	7
	Тақтайлармен ішінара қаптау
	қабырға қаптамасының м² (ойықтар шегерілгенде)
	2,5

	8
	Ағаш баспалдақ орнату
	сөренің м²*
	2,5

	9
	Ені кемінде 4 см, алтын түстес металл бұрыштықтар
	м
	11

	10
	Поливинилхлоридті еден ернеуліктерін өздігінен бұралатын бұрандалармен орнату
	еден ернеулігінің м
	37

	11
	Залда және сахнада баспалдақты ескере отырып, линолеумнан еден жабынын желіммен төсеу
	жабынның м²
	73

	12
	Поливинилхлоридті коммерциялық гетерогенді линолеум, 33 немесе 34-класс, МЕМСТ 7251-2016. Пішуге арналған қорды ескергендегі мөлшері: 73 × 1,04
	м²
	75,92

	13
	Қабырғаларды мырышталған профильдерден жасалған бір қабатты қаңқаға гипсоакрилді панельдермен қаптау конструкцияларын орнату
	қабырғаның м²
	102

	14
	Сәндік гипсоакрилді қабырға панелі
	м²
	102

	15
	Көлемі 160 мм-ге дейінгі пенополистиролдан (немесе пенополиуретаннан) жасалған галтельдерді (карниздерді) орнату
	карниздің (галтельдің) м
	37

	16
	Жергілікті жарықтандыруға арналған жарықдиодты шам орнату
	дана
	6

	17
	Кеңселік жарықдиодты шам, қуаты 58 Вт, қорғаныс дәрежесі IP 40
	дана
	6

	18
	Ойыншықтар мен оқу құралдарына арналған купе шкаф-сөре, қалыңдығы 16 мм ламинатталған ағаш-жоңқалы тақта; өлшемдерін, стилі мен түсін Тапсырыс берушімен келісу
	дана
	1

	19
	Стандартты ағаш швед қабырғасы (тақтай 40 × 140 мм), биіктігі 260 см-ге дейін; Тапсырыс берушімен келісу
	дана
	2

	20
	Спорттық мүкәммалды сақтауға арналған жұмсақ элементі бар модульдік сөрелер; өлшемін, түрі мен стилін Тапсырыс берушімен келісу
	дана
	3

	21
	Үй-жайлар. Құрылыс қоқысынан тазарту
	т
	5

	22
	Құрылыс қоқысы. Қолмен тиеу
	т
	5

	23
	Құрылыс қоқысын жүк көтергіштігі 5 тоннадан жоғары және 10 тоннаға дейінгі автосамосвалдармен 15 км қашықтыққа шығару
	т·км*
	5


* Баспалдақ үшін «сөренің м²» өлшем бірлігі және тасымалдаудың 5 т·км мәні ақаулар актісінен сақталған. Сатып алуды жарияламас бұрын тапсырыс беруші бұл көрсеткіштерді көлемдер ведомосінде нақтылайды. Тасымалдауды көлік жұмысы бойынша есептегенде 5 т × 15 км = 75 т·км болады.
3 Материалдарға және жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар
Есіктер. Жалпы ауданы 3,2 м², әйнексіз жармалары бар, жапырақты ағаш тұқымдарының табиғи шпонымен қапталған, бір жармалы ішкі ағаш есік блоктары. Жиынтығы: құлыптар, тұтқалар, топсалар, жақтау қаптамалары және қосымша кеңейткіш элементтер. Бекіту тәсілі — керме дюбельдермен. Бекітудің сенімділігін, еркін ашылып-жабылуын және фурнитураның жарамдылығын қамтамасыз ету. Дайындау алдында ойықтардың өлшемдерін тексеру.
Сахна және баспалдақ. Жабын ауданы 11,1 м² ағаш сахна, қалыңдығы 36 мм тақтай төсем, сақтауға арналған жылжымалы тартпалар; тақтайлармен ішінара қаптау — 2,5 м²; ағаш баспалдақ — көлемі 2-бөлімге сәйкес. Конструкция орнықты, бекітпелер сенімді, беттері жаңқасыз және шығып тұрған өткір элементтерсіз болуы тиіс. Металл бұрыштықтар — ені кемінде 40 мм, түсі алтын түстес, ұзындығы 11 м.
Еден жабыны. Залда және сахнада баспалдақты ескере отырып, линолеумды желіммен төсеу — 73 м². Материал — 33 немесе 34-класты коммерциялық гетерогенді ПВХ линолеум, қорды ескергендегі жеткізілім көлемі 75,92 м². Негізді өндірушінің технологиясы бойынша дайындау. Көпіршіктердің, қабаттың ажырауының және ашық жиектердің болуына жол берілмейді. ПВХ еден ернеулігі — 37 м, өздігінен бұралатын бұрандалармен бекітіледі.
Қабырғалар мен карниздер. Қабырғаларды мырышталған профильдерден жасалған бір қабатты қаңқаға сәндік гипсоакрилді панельдермен қаптау — 102 м². Ресурстық смета бойынша: бағыттаушы профиль 28 × 27 мм, ПП профилі 60 × 27 мм, болаттың қалыңдығы 0,4–0,45 мм. Панельдерді қисайтпай және зақымдамай бекіту, түйіспелерді жүйенің технологиясы бойынша әрлеу. Ені 160 мм-ге дейінгі пенополистиролдан немесе пенополиуретаннан жасалған карниздер — 37 м.
Жарықтандыру. Люминесцентті лампаларға арналған қолданыстағы 6 шамды бөлшектеп, қуаты 58 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40 болатын 6 кеңселік жарықдиодты шам орнату. Жұмыстарды электр қуаты ажыратылған кезде орындау. Сенімді бекітуді, қауіпсіз электр қосылыстарын және әр шамның қосылуын тексеруді қамтамасыз ету.
Жиһаз. Ойыншықтар мен оқу құралдарына арналған купе шкаф-сөре — 1 дана, қалыңдығы 16 мм ламинатталған ағаш-жоңқалы тақта. Спорттық мүкәммалға арналған жұмсақ элементі бар модульдік сөрелер — 3 дана. Бұйымдарды құрастырылған күйінде жеткізіп, орнату; жиектерін жабу, фурнитурасы дұрыс жұмыс істеуі тиіс. Орнықсыздыққа және қол жететін өткір бекітпелердің болуына жол бермеу.
Спорттық жабдық. Ағаш швед қабырғалары — 2 дана, тақтайы 40 × 140 мм, биіктігі 260 см-ге дейін. Өндірушінің нұсқаулығына сәйкес негізге сенімді бекітуді қамтамасыз ету. Ағаш элементтерде жарықтар мен жаңқалар болмауы тиіс. Қабылдау алдында орнықтылығын және бекітпелердің бүтіндігін тексеру.
Материалдар. Орнатылатын барлық материалдар мен жабдықтар жаңа, зақымдалмаған және мектепке дейінгі ұйымның үй-жайында пайдалануға жарамды болуы тиіс. Желімдер мен әрлеу материалдарын өндірушілердің нұсқаулықтарына сәйкес қолдану. Қолданылатын техникалық регламенттерде көзделген жағдайларда жұмыстарды тапсыру кезінде сапасы мен сәйкестігі туралы құжаттарды ұсыну.
Стандарттар. Бастапқы құжаттамада есік блоктары үшін ҚР СТ 943-92; линолеум үшін МЕМСТ 7251-2016; мырышталған профильдер үшін ҚР СТ 2621-2015; ПВХ еден ернеулігі үшін МЕМСТ 19111-2001 көрсетілген. Тиісті материалға немесе бұйымға қатысты Қазақстан Республикасында қолданыстағы стандарттар мен техникалық регламенттердің талаптарын қолдану.
4 Жұмыстарды ұйымдастыру және қауіпсіздігі
Жөндеу басталғанға дейін мердігер балабақшаның жұмысын ескере отырып, жұмыстардың ретін, кіру режимін және шу шығаратын жұмыстар кестесін тапсырыс берушімен келіседі. Жөндеу аймағы балалар мен бөгде адамдардың кіруінен қоршалады; өту жолдары мен эвакуация жолдары бос ұсталады.
Мердігер қолданыстағы конструкцияларды, мүлікті және инженерлік коммуникацияларды зақымданудан қорғауды қамтамасыз етеді, шаңның таралуын шектейді, еңбекті қорғау, өрт және электр қауіпсіздігі талаптарын сақтайды. Мердігердің кінәсінен туындаған зақымдар оның есебінен жойылады.
Мердігер көзделген бұйымдарды жеткізуді, түсіруді, сақтауды, құрастыруды және орнатуды, қажетті бекіткіштер мен шығыс материалдарын, құралдар мен механизмдерді қамтамасыз етеді.
Құрылыс қоқысы жиналып, үй-жайдан шығарылады. Ақаулар актісінде көзделген тазарту және тиеу көлемдері — әрқайсысы 5 т. Қоқыс тиісті қалдықтарды қабылдауға рұқсат етілген орынға шығарылады; құрамында сынап болған жағдайда бөлшектелген люминесцентті лампалар бөлек жиналып, тиісті түрде өңдеу үшін беріледі.
Жұмыстар аяқталғаннан кейін мердігер үй-жайды және орнатылған бұйымдарды тазалайды, қаптаманы, материал қалдықтарын және қоқысты шығарады, залды пайдалануға дайын күйінде тапсырады.
5 Сапаны бақылау және қабылдау
Тапсырыс беруші жұмыстардың нақты көлемдерін, жеткізілімдердің жиынтықтылығын және 2 және 3-бөлімдердегі сипаттамаларға сәйкестігін тексереді. Кейінгі конструкциялармен жабылатын жұмыстар жабылғанға дейін тапсырыс берушіге көрсетіледі және мұндай рәсімдеу талап етілген жағдайда актілер жасалады.
Қабылдау кезінде есіктер мен фурнитураның жұмысы, еден жабыны мен қабырға қаптамасының сапасы, сахнаның, баспалдақтың, жиһаздың және швед қабырғаларының орнықтылығы, сондай-ақ барлық алты шамның жұмысы тексеріледі. Анықталған кемшіліктер тіркеліп, түпкілікті қабылдауға дейін мердігер тарапынан жойылады.
Мердігер көлемдері егжей-тегжейлі көрсетілген орындалған жұмыстар актісін, заңнамада көзделген материалдар мен жабдықтардың сапасы туралы құжаттарды, бұйымдарға арналған нұсқаулықтар мен кепілдік құжаттарын, сондай-ақ орындалған жұмыс көлемі үшін қажет болған жағдайда жасырын жұмыстарды куәландыру актілері мен тексеру құжаттарын тапсырады.
Белгіленген кепілдік мерзімі ішінде мердігер жұмыстарды тиісінше орындамау немесе сапасыз материалдарды қолдану салдарынан туындаған ақауларды өз есебінен жояды. Талаптар қою тәртібі мен ақауларды жою мерзімдері шартпен айқындалады.
Шартты орындау кезінде бұйымдардың сыртқы түрін келісуге жарияланған сипаттамалар шегінде, олардың көлемдері мен функционалдық мақсатын өзгертпей жол беріледі.
