Мен мақұлдаймын
№29 ҚМУ мектебінің директоры
_________________Аблашова А.Б.

Ішінара қолданыстағы асфальт жабынын бөлшектеу (бөлшектеу)
Жаңа асфальт жабынын төсеу
2026 жылға арналған №29 ҚМУ ОШ
Бөгенбай батыр әулеті №42,
Алматы қаласының Медеу ауданы

	Жоқ
	Жұмыс түрі.
	Өлшем бірлігі
	Саны
	Деректер парағы

	1
	Қолданыстағы асфальт жабынын бөлшектеу (бөлшектеу)
	м 2
	255
	 Бар асфальт жабынын бөлшектеу (бар болса).
 Негізді қоқыстардан, шаңнан және кірден тазарту.


	2
	Жаңа асфальт жабынын төсеу
	м 2
	255
	1. Асфальтбетон жабынын төсеу
· Іргетасты жоспарлау және тегістеу.
· Тегістеу қабатын орнату (қажет болған жағдайда ұсақталған тас, құм, цемент-құм қоспасы).
· SNiP және ГОСТ талаптарына сәйкес негізді роликтермен тығыздау.
· Битум эмульсиясын қолдану (негізді өңдеу).
· Асфальтбетон қоспасының тегістеу қабатын төсеу (қажет болған жағдайда).
· Қалыңдығы 6 см ыстық асфальт-бетон қоспасының негізгі қабатын төсеу (жобада көрсетілген).
· Асфальт төсемімен қоспаны тегістеу.
· Діріл роликтерін (бастапқы және соңғы) пайдаланып жабынды тығыздау.
3. Жұмыс сапасына қойылатын талаптар
· Асфальтты кемінде 0,98 коэффициентіне дейін тығыздау (ГОСТ бойынша).
· Қоспаның температурасы: тығыздау басталған кезде +120 °C төмен емес.
· Қаптаманың рұқсат етілген біркелкі еместігі 3 м ұзындыққа 5 мм-ден аспайды (ГОСТ).
· Тігістердің ені мен тегістігі




Материалдарды мердігер сатып алады және жеткізеді . Орнатқаннан кейін толық тазалау. Құрылыс алаңын тапсырыс берушіге жұмыстың аяқталуы туралы сертификатпен тапсыру.

Құрастырған: З.м. АХТ директоры Тохтиева Г.М.________________________








Утверждаю 
Директор КГУ ОШ №29
_________________Аблашова А.Б

Демонтаж (разборка) частично существующего асфальтового покрытия 
Укладка нового асфальтового покрытия 
КГУ ОШ №29 на 2026 год 
ул. Богенбай батыра №42, 
Медеуского района г. Алматы

	№
	Вид работы.
	Ед. измерение 
	Кол-во
	Техническая спецификация

	1
	Демонтаж (разборка) существующего асфальтового покрытия
	м2
	255
	  Демонтаж существующего асфальтового покрытия (при наличии).
  Очистка основания от мусора, пыли и грязи.


	2
	Укладка нового асфальтового покрытия
	м2
	255
	1. Укладка асфальтобетонного покрытия
· Планировка и выравнивание основания.
· Устройство выравнивающего слоя (щебень, песок, цементно-песчаная смесь при необходимости).
· Уплотнение основания катками согласно требованиям СНиП и ГОСТ.
· Нанесение битумной эмульсии (обработка основания).
· Укладка выравнивающего слоя асфальтобетонной смеси (при необходимости).
· Укладка основного слоя горячей асфальтобетонной смеси толщиной 6 см (указывается проектом).
· Разравнивание смеси асфальтоукладчиком.
· Уплотнение покрытия виброкатками (первичное и окончательное).
3. Требования к качеству работ
· Уплотнение асфальта до коэффициента не менее 0,98 (по ГОСТ).
· Температура укладываемой смеси: не ниже +120 °С при начале уплотнения.
· Допустимые неровности покрытия – не более 5 мм на 3 м длины (ГОСТ).
· Ширина и ровность швов 




Приобретение  материалов и доставка за счет подрядчика. Полная уборка после монтажных работ. Передача объекта заказчику с составлением акта выполненных работ.

Составила: Зам. директора по АХЧ Тохтиева Г.М.____________________
