ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на выполнение работ по изготовлению и установке жалюзи 
1. Наименование работ: Работы по изготовлению  жалюзи
2. Объем выполняемых работ: Изготовление и установка жалюзи на 8 (восемь) оконных проемов. 
3. Технические характеристики и требования к материалам:
3.1. Тип конструкции: Вертикальные тканевые жалюзи 
4. 3.2. Материал ламелей/полотна: Плотная ткань со специальной пылеотталкивающей, антистатической и влагостойкой пропиткой. Плотность ткани не менее 50–70 гр/м2. Материал не должен поддерживать горение и деформироваться под воздействием солнечных лучей.
3.3. Карниз: Алюминиевый профиль с защитно-декоративным полимерным покрытием белого цвета, устойчивый к коррозии и механическим повреждениям.
3.4. Комплектация: Полный комплект готового изделия, включая стеновые/потолочные кронштейны, бегунки, дистанции, нижние грузики, соединительную цепочку, цепочку управления и корд (шнур) управления.
3.5. Цвет и текстура: Согласовываются с Заказчиком по предоставляемому Поставщиком каталогу (образцам) в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания договора. 
5. Размеры и количество (ориентировочная таблица): 
	№ п/п
	Место установки (кабинет/помещение)
	Тип жалюзи
	Размеры (Ширина х Высота), мм
	Количество, шт.

	1
	Окно № 1
	Вертикальные
	Ширина – 110 см
Высота – 200 см
	1

	2
	Окно № 2
	Вертикальные
	Ширина – 110 см
Высота – 200 см
	1

	3
	Окно № 3
	Вертикальные
	Ширина – 110 см
Высота – 200 см
	1

	4
	Окно № 4
	Вертикальные
	Ширина – 110 см
Высота – 200 см
	1

	5
	Окно № 5
	Вертикальные
	Ширина – 110 см
Высота – 200 см
	1

	6
	Окно № 6
	Вертикальные
	Ширина – 110 см
Высота – 200 см
	1

	7
	Окно № 7
	Вертикальные
	Ширина – 110 см
Высота – 200 см
	1

	8
	Окно № 8
	Вертикальные
	Ширина – 110 см
[bookmark: _GoBack]Высота – 200 см
	1


Экспортировать в Таблицы
Примечание: Поставщик обязан произвести точные замеры оконных проемов на объекте Заказчика собственными силами до начала изготовления изделий. 
1. Требования к монтажу и качеству выполнения работ:
5.1. Доставка, разгрузка, подъем на этаж и сборка осуществляются силами и за счет средств Поставщика.
5.2. Монтаж должен производиться в согласованное с Заказчиком время, без нарушения целостности инженерных сетей здания. Конструкции должны быть закреплены строго по уровню, надежно и без люфтов.
5.3. Механизм управления должен обеспечивать плавное, без заеданий, перемещение и поворот ламелей на 180 градусов.
5.4. По окончании монтажных работ Поставщик обязан своими силами произвести уборку и вывоз упаковочного материала и строительного мусора. 
2. Гарантийные обязательства:
6.1. Гарантийный срок на изделия и монтажные работы должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.
6.2. В случае обнаружения дефектов или неисправностей механизма в течение гарантийного срока Поставщик обязуется устранить их или заменить изделие за свой счет в течение 3 (трех) рабочих дней. 

