                            ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на приобретение и установку питьевого фонтанчика для школы № 129. Предмет закупки: Питьевой фонтанчик (фонтан для питья) для учебного заведения — 11 комплект с установкой и подключением. Место установки: Коридор / столовая школы. Подключение к центральному водоснабжению и канализации. Назначение: Обеспечение учащихся и персонала питьевой водой в соответствии с требованиями Санитарных правил РК. Технические требования к оборудованию. ТипНапольный с педальным/крановым пуском. Материал корпуса и чаши Нержавеющая сталь AISI 304, толщина не менее 0,8 мм. Антивандальное исполнение.Покрытие Полированная, с закругленными углами, без острых кромок. Высота 900-1000 мм (для школьников) или с двумя уровнями: 800 мм и 1000 мм. Подача воды Струя регулируемая по высоте 5-10 см, с защитным колпачком от касания губами крана. Фильтрация Встроенный 3-ступенчатый фильтр: механический (5 мкм), угольный, обеззараживание. Производительность не менее 2 л/мин. Безопасность Автоматическое отключение воды, защита от протечек. Давление в системе 2-4 атм. Слив Подключение к канализации через гидрозатвор, сифон в комплекте. Подключение Гибкая подводка 1/2", кран шаровый в комплекте. Соответствие Сертификат СТ-KZ или EAC, санитарно-эпидемиологическое заключение. Требования к установке (входит в цену):Демонтаж старого оборудования (при наличии)Подводка холодной воды от ближайшей точки (до 5 м)Подводка канализации до 5 м Установка фильтра и пусконаладочные работы Крепление к полу/стене анкерными болтами Проверка герметичности и регулировка струи Инструктаж персонала. Требования к безопасности и гигиене: Материалы, контактирующие с водой, должны иметь разрешение для использования в школах и детских учреждениях. Конструкция должна исключать застой воды. Наличие паспорта и инструкции на русском и казахском языках.Антибактериальное покрытие чаши. Гарантия и сервис: Гарантия не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию Гарантийное и постгарантийное обслуживание Запасные картриджи для фильтра — 11 комплекта в комплекте поставки Срок поставки и установки: не более 7 рабочих дней с даты заключения договора. Комплектность поставки: Фонтанчик питьевой в сборе — 11шт. Фильтр с картриджами — 11 компл. + 11 запасных компл. Монтажный комплект (шланги, кран, сифон, крепеж) — 11 компл. Паспорт, сертификат, СЭС заключение — по 1 экз. Поставщик обязан предоставить образец фото до поставки.
