2-қосымша
ЖҰМЫСТАРДЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ
Өнім берушіге қойылатын талаптар осы техникалық ерекшелікте көрсетілген. Ұсынылатын жабдықтың барлық сипаттамалары осы техникалық ерекшелікте белгіленген ең төменгі техникалық сипаттамаларға сәйкес келуге немесе олардан жоғары болуға тиіс.
Жалпы талаптар:
Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар: жоба шеңберінде барлық жұмыстар толық көлемде және Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес орындалуға тиіс.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу веб-порталында (Тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығының тізілімі / Электрондық тауарлар каталогы) сатып алуды жариялау үшін техникалық ерекшелік нақты құрылымдалуға, нақты тауар белгілеріне сілтемелерді қамтымауға және Қазақстан Республикасының «Техникалық реттеу туралы» заңына сәйкес болуға тиіс.
Сатып алынатын тауардың атауы: мектеп қоңырауларын музыкалық сүйемелдеумен автоматтандырылған түрде беру жүйесі.
Жүйеге қойылатын жалпы талаптар және оның мақсаты
Жүйе белгіленген сабақ кестесіне сәйкес мектеп қоңырауларын автоматты түрде беруге, стандартты дыбыстық сигналдың орнына қазақтың ұлттық күйлерін ойнатуға, сондай-ақ үзіліс кезінде фондық музыканы, аудиоматериалдарды және тақырыптық хабарландыруларды автоматты және қолмен ойнатуға арналған.
Жүйеге қойылатын функционалдық талаптар
1. Жүйе сабақтың басталуы мен аяқталуы туралы сигнал ретінде қазақ күйлерінің белгіленген ұзақтығы бар (мысалы, 10–30 секунд) үзінділерін автоматты түрде ойнатуға тиіс.
2. Үзіліс кезіндегі трансляция: ұзақ үзілістер кезінде (10–15 минут) күйлер мен этникалық музыканы фондық режимде ойнататын плейлистің автоматты түрде іске қосылу мүмкіндігі болуы тиіс.
3. Сигналдардың басымдылығы: микрофон іске қосылғанда немесе азаматтық қорғаныс және төтенше жағдайлар туралы дабыл сигналы берілгенде, музыкалық қоңырауды немесе фондық музыканы тарату автоматты түрде тоқтатылып, шұғыл хабарлау сигналына басымдық берілуге тиіс.
4. Резервтік электрмен жабдықтау: негізгі электр қуаты өшкен жағдайда уақыт пен сабақ кестесінің баптауларын сақтау үшін кіріктірілген литий батареялары болуы немесе жүйе үздіксіз қуат көзіне (ҮҚК) қосылуы тиіс.
Жеткізуге, монтаждауға және іске қосу-баптау жұмыстарына қойылатын талаптар
Қызметтер кешені: Өнім беруші жабдықты жеткізуге, кабельдік трассаларды кабельдік арналарға орналастырып монтаждауға, жабдықты орнатуға және толық іске қосу-баптау жұмыстарын жүргізуге міндетті.
Кепілдік мерзімі: тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай. Кепілдік мерзімі ішінде Өнім беруші Тапсырыс берушінің сұрауы бойынша техникалық қолдау көрсетіп, қоңыраулар кестесін түзетуді қамтамасыз етеді.
Сапа және қауіпсіздік: тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс. Жабдық Қазақстан Республикасында қолданыстағы қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келуге және бұл сертификаттармен немесе сәйкестік туралы декларациялармен (КО ТР немесе ҚР СТ) расталуға тиіс.
Осы техникалық ерекшелік Қазақстан Республикасының терроризм тұрғысынан осал объектілердің техникалық қорғалуын қамтамасыз ету саласындағы нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес әзірленді, атап айтқанда:
– Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 24 қарашадағы № 418-V ҚРЗ «Ақпараттандыру туралы» Заңы.
– Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 12 сәуірдегі № 234 «Объектілерді терроризм тұрғысынан осал объектілерге жатқызу қағидалары мен өлшемшарттарын бекіту туралы» қаулысы.
Кабельдік инфрақұрылымды құру.
Осы сатып алу шеңберінде бөлінген қаражат есебінен жүйе жабдығын орнату.
Жабдықты баптау.
Өнім беруші осы техникалық ерекшелікте көрсетілген жабдықты объектілерде орнату бойынша монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарының толық кешенін орындайды.
Өнім беруші жұмыстарды орындау және оларды қажетті ресурстармен қамтамасыз ету жөніндегі барлық міндеттемелерді өзіне алады және Тапсырыс берушіге пайдалануға дайын жүйені «кілтпен тапсыру» шартымен беруге міндетті.
Ілеспе қызметтер: Өнім беруші барлық қажетті монтаждау материалдарын беруге, сондай-ақ жабдықты жеткізуді, монтаждауды, іске қосу-баптау жұмыстарын және қажетті сервистік қызметтерді өз есебінен орындауға міндетті.
Жеткізілетін жабдықтың техникалық сипаттамалары
1. Дыбыс зорайтқыштар (акустикалық колонкалар) – 12 дана:
– қосылу түрі: 100 В желілері және төмен кедергілі жүйелер;
– қуаты: 40 Вт / 100 В;
– трансформатордың қуат тармақтары: 30/15/8/5 Вт;
– кедергісі: 8 Ом;
– жиілік диапазоны: 80 Гц – 20 кГц;
– динамиктер: төмен жиілікті – 5 дюйм, жоғары жиілікті – 1 дюйм;
– өлшемдері: 280 × 194 × 185 мм.
2. Күшейткіш – 1 дана:
– қуаты: 800 Вт;
– жұмыс жиілігі: 80 Гц – 18 кГц;
– интерфейстері: 2 микрофондық аудио кіріс, 2 AUX кірісі, 2 EMC кірісі, 1 дана 110 В COM шығысы, 1 дана 70 В COM шығысы, 1 шығыс, 1 USB 2.0 порты, 1 Bluetooth интерфейсі;
– микрофон дыбыс деңгейін реттегіштер: 2 дана;
– аймақтар дыбыс деңгейін реттегіштер: 4 дана;
– қорғаныс: қысқа тұйықталудан, шамадан тыс жүктемеден және қызып кетуден қорғау;
– материалы: металл;
– қоректендіру кернеуі: айнымалы ток 200–230 В, 50/60 Гц, 7 А;
– жұмыс температурасы: –10 °C-тан +40 °C-қа дейін;
– салмағы: 11 кг;
– өлшемдері: 484 × 360 × 88 мм.
3. Дыбыс зорайтқыштарды күшейткішке қосуға арналған кабель – 500 метр:
– монтаждауға арналған, көп талшықты мыс кабель, 2 × 2,5 мм².
4. Микрофон – 1 дана:
– түрі: конденсаторлық микрофон;
– жиілік диапазоны: 40–16 000 Гц;
– сезімталдығы: 43 ± 2 дБ;
– микрофон ұзындығы: 420 мм;
– қосқышы: Jack 6,3 мм;
– өлшемдері: 125 × 150 × 455 мм.
5. Керек-жарақтар:
– кабельдік арналар, гофрленген құбырлар, қораптар, коннекторлар, акустикалық жүйенің керек-жарақтары және басқа да қажетті материалдар.
6. Мектеп қоңырауларын автоматтандыру және музыкалық сүйемелдеу жүйесіне арналған арнайы бағдарламалық қамтылымы бар компьютер – 1 жиынтық:
– процессор: Intel Core i5-12400;
– процессор буыны: Intel Core, 12-буын;
– ядролар саны: 6;
– ағындар саны: 12;
– базалық жиілігі: 2,5 ГГц;
– Turbo режиміндегі ең жоғары жиілігі: 4,4 ГГц-ке дейін;
– кэш жады: 18 МБ Intel Smart Cache;
– жедел жады: 8 ГБ DDR4;
– жинақтауыш: 512 ГБ SSD;
– бейнеграфика: кіріктірілген Intel UHD Graphics 730;
– графика түрі: интеграцияланған;
– операциялық жүйе: Windows 11;
– чипсет: Intel H610;
– корпусы: Mini/Micro-Tower;
– қуат көзі: 450 Вт;
– желілік адаптер: кіріктірілген;
– монитор: 27 дюйм;
– пернетақта және тінтуір.
Әлеуетті өнім берушінің жұмыстарды орындау шарттары
Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар: жұмыстарды сапалы әрі уақтылы орындауды қамтамасыз ету. Жұмыстар техникалық сипаттамаларға сәйкес толық көлемде орындалуға тиіс. Тапсырыс берушіге жұмыстардың орындалғанын растау және орындалған жұмыстар актілеріне қол қою үшін объектіде көшпелі тексерулерге қатысу, сондай-ақ қажетті кез келген ақпаратты алу құқығы беріледі. Жұмыстардың сапасы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес болуы тиіс.
Жұмыстарды орындау үшін жеткілікті материалдық және еңбек ресурстары қамтамасыз етілуі қажет. Материалдық және еңбек ресурстарының бар екендігі құжаттардың көшірмелерімен расталуға тиіс. Ұсынылатын барлық құжаттар мердігер ұйымның бірінші басшысының немесе бірінші қол қою және қаржылық құжаттарға қол қою құқығы бар тұлғаның қолымен куәландырылуы тиіс.
Сатып алынатын тауарлар, орындалатын жұмыстар және көрсетілетін қызметтер ұлттық стандарттарға, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттарға сәйкес келуге тиіс. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес болуы қажет.
Қосымша талаптар:
1. Жұмыстар аяқталғаннан кейін объектіні қабылдау актісіне сәйкес Тапсырыс берушіге тапсыру;
2. Жұмыстарды орындау мерзімі – шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн;
3. Аванстық төлем көзделмеген;
4. Барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін Өнім беруші орындалған жұмыстарға кепілдік беруге міндетті;
5. Өнім беруші құрылыс қалдықтарын өз күшімен, өз техникасын пайдалана отырып және өз есебінен шығаруға міндетті;
6. Құрылыс материалдары мен жөндеуге байланысты барлық ілеспе қызметтер Орындаушының есебінен орындалады;
7. Жабдыққа және жүйенің жұмыс қабілеттілігіне берілетін кепілдік мерзімі – 1 жыл;
8. Кепілдік мерзімі ішінде жабдықтың жұмысын жоспарлы бақылау айына 1 рет жүргізіледі;
9. Кепілдік мерзімі ішінде Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша ақауларды жою әлеуетті өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады;
10. Кепілдік мерзімі ішінде қызмет көрсететін персоналды шақыру телефон арқылы жүзеге асырылады және «Техникалық қызмет көрсету» журналында тіркеледі;
11. Орындаушы орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің нәтижелерін «Техникалық қызмет көрсету» журналында тіркейді;
12. Объектіде жұмыс істейтін персонал жүйені пайдалану қағидаларымен таныстырылуы тиіс.
Жүйенің ақауларын диагностикалау және жою, жабдықты реттеу, ауыстыру және конфигурациялау, сондай-ақ жүйенің қосалқы бөлшектері мен құрамдас бөліктерін сатып алу және ауыстыру жөніндегі жұмыстар өнім берушінің қаражаты есебінен жүзеге асырылады.





Приложение 2
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ РАБОТ
Требования к поставщику указаны в настоящей технической спецификации. Все предлагаемые характеристики оборудования должны соответствовать минимальным техническим характеристикам, установленным настоящей технической спецификацией, либо превышать их.
Общие требования:
Требования к выполнению работ: все работы в рамках проекта должны быть выполнены в полном объеме и в соответствии с требованиями Заказчика.
Для размещения закупки на веб-портале государственных закупок Республики Казахстан (Реестр Единого номенклатурного справочника товаров, работ и услуг / Электронный каталог товаров) техническая спецификация должна иметь четкую структуру, не содержать ссылок на конкретные товарные знаки и соответствовать Закону Республики Казахстан «О техническом регулировании».
Наименование закупаемого товара: автоматизированная система подачи школьных звонков с музыкальным сопровождением.
Общие требования и назначение системы
Система предназначена для автоматической подачи школьных звонков в соответствии с установленным расписанием занятий с возможностью воспроизведения казахских национальных кюев вместо стандартного звукового сигнала, а также для автоматического и ручного воспроизведения фоновой музыки, аудиоматериалов и тематических объявлений во время перемен.
Функциональные требования к системе
1. Система должна автоматически воспроизводить фрагменты казахских кюев установленной продолжительности (например, от 10 до 30 секунд) в качестве сигнала начала и окончания уроков.
2. Трансляция во время перемен: должна быть предусмотрена возможность автоматического запуска плейлиста с кюями и этнической музыкой в фоновом режиме во время длительных перемен (10–15 минут).
3. Приоритетность сигналов: при активации микрофона или подаче сигнала тревоги по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям трансляция музыкального звонка или фоновой музыки должна автоматически прекращаться с предоставлением приоритета экстренному оповещению.
4. Резервное электропитание: наличие встроенных литиевых батарей либо подключение к источнику бесперебойного питания (ИБП) для сохранения настроек времени и расписания при отключении основного электропитания.
Требования к поставке, монтажу и пусконаладочным работам
Комплекс услуг: поставщик обязан осуществить доставку оборудования, монтаж кабельных трасс с прокладкой в кабельных каналах, установку оборудования и полный комплекс пусконаладочных работ.
Гарантийный срок: не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи товара. В течение гарантийного срока поставщик обеспечивает техническую поддержку и корректировку расписания звонков по запросу Заказчика.
Качество и безопасность: товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Оборудование должно соответствовать действующим в Республике Казахстан стандартам безопасности, что подтверждается сертификатами или декларациями соответствия (ТР ТС или СТ РК).
Настоящая техническая спецификация разработана в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики Казахстан в части обеспечения технической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении, в том числе:
– Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года № 418-V ЗРК «Об информатизации».
– Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 апреля 2021 года № 234 «Об утверждении правил и критериев отнесения объектов к объектам, уязвимым в террористическом отношении».
Создание кабельной инфраструктуры.
Установка оборудования системы за счет средств, выделенных в рамках данной закупки.
Настройка оборудования.
Поставщик выполняет полный комплекс монтажных и пусконаладочных работ по установке оборудования, указанного в настоящей технической спецификации, на объектах.
Поставщик принимает на себя все обязательства по выполнению работ и обеспечению их необходимыми ресурсами и обязан передать Заказчику готовую к эксплуатации систему на условиях «под ключ».
Сопутствующие услуги: поставщик обязан предоставить все необходимые монтажные материалы, а также осуществить поставку оборудования, монтаж, пусконаладочные работы и необходимые сервисные услуги за свой счет.
Технические характеристики поставляемого оборудования
1. Громкоговорители (акустические колонки) — 12 шт.:
– тип подключения: 100-вольтовые линии и низкоомные системы;
– мощность: 40 Вт / 100 В;
– отводы трансформатора: 30/15/8/5 Вт;
– сопротивление: 8 Ом;
– частотный диапазон: 80 Гц – 20 кГц;
– динамики: низкочастотный — 5 дюймов, высокочастотный — 1 дюйм;
– габаритные размеры: 280 × 194 × 185 мм.
2. Усилитель — 1 шт.:
– мощность: 800 Вт;
– рабочий частотный диапазон: 80 Гц – 18 кГц;
– интерфейсы: 2 микрофонных аудиовхода, 2 входа AUX, 2 входа EMC, 1 выход 110 В COM, 1 выход 70 В COM, 1 выход, 1 порт USB 2.0, 1 интерфейс Bluetooth;
– регуляторы громкости микрофона: 2 шт.;
– регуляторы громкости зон: 4 шт.;
– защита от короткого замыкания, перегрузки и перегрева;
– материал корпуса: металл;
– электропитание: переменный ток 200–230 В, 50/60 Гц, 7 А;
– рабочая температура: от −10 °C до +40 °C;
– масса: 11 кг;
– габаритные размеры: 484 × 360 × 88 мм.
3. Кабель для подключения громкоговорителей к усилителю — 500 м:
– многожильный медный монтажный кабель сечением 2 × 2,5 мм².
4. Микрофон — 1 шт.:
– тип: конденсаторный микрофон;
– частотный диапазон: 40–16 000 Гц;
– чувствительность: 43 ± 2 дБ;
– длина микрофона: 420 мм;
– разъем: Jack 6,3 мм;
– габаритные размеры: 125 × 150 × 455 мм.
5. Комплектующие и аксессуары:
– кабельные каналы, гофрированные трубы, коробки, коннекторы, аксессуары акустической системы и другие необходимые материалы.
6. Компьютер с комплектом специального программного обеспечения для автоматизированной системы школьных звонков и музыкального сопровождения — 1 комплект:
– процессор: Intel Core i5-12400;
– поколение процессора: Intel Core 12-го поколения;
– количество ядер: 6;
– количество потоков: 12;
– базовая тактовая частота: 2,5 ГГц;
– максимальная частота в режиме Turbo: до 4,4 ГГц;
– кэш-память: 18 МБ Intel Smart Cache;
– оперативная память: 8 ГБ DDR4;
– накопитель: SSD 512 ГБ;
– видеографика: встроенная Intel UHD Graphics 730;
– тип графики: интегрированная;
– операционная система: Windows 11;
– чипсет: Intel H610;
– корпус: Mini/Micro-Tower;
– блок питания: 450 Вт;
– сетевой адаптер: встроенный;
– монитор: 27 дюймов;
– клавиатура и мышь.
Условия выполнения работ потенциальным поставщиком
Требования к потенциальному поставщику: обеспечение качественного и своевременного выполнения работ. Работы должны выполняться в полном объеме в соответствии с техническими характеристиками. Заказчик вправе участвовать в выездных проверках на объекте для подтверждения выполнения работ и подписания актов выполненных работ, а также получать любую необходимую информацию. Качество работ должно соответствовать требованиям нормативных документов.
Для выполнения работ должны быть обеспечены достаточные материальные и трудовые ресурсы. Наличие материальных и трудовых ресурсов должно подтверждаться копиями документов. Все предоставляемые документы должны быть заверены подписью первого руководителя подрядной организации либо лица, имеющего право первой подписи и подписания финансовых документов.
Закупаемые товары, выполняемые работы и оказываемые услуги должны соответствовать национальным стандартам, а при их отсутствии — межгосударственным стандартам. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, работ и услуг должны соответствовать требованиям технической спецификации.
Дополнительные требования:
1. По завершении работ передать объект Заказчику в соответствии с актом приемки объекта.
2. Срок выполнения работ — 15 календарных дней с даты вступления договора в силу.
3. Авансовый платеж не предусмотрен.
4. По завершении всех работ поставщик обязан предоставить гарантию на выполненные работы.
5. Поставщик обязан самостоятельно, за свой счет и собственными силами и техникой вывозить строительный мусор.
6. Все сопутствующие услуги, связанные со строительными материалами и ремонтом, выполняются за счет Исполнителя.
7. Гарантийный срок на оборудование и работоспособность системы составляет 1 год.
8. В течение гарантийного срока плановый контроль работы оборудования проводится один раз в месяц.
9. В течение гарантийного срока устранение неисправностей по заявке Заказчика осуществляется за счет потенциального поставщика.
10. В течение гарантийного срока вызов обслуживающего персонала осуществляется по телефону и регистрируется в журнале «Техническое обслуживание».
11. Исполнитель фиксирует результаты выполненных работ и оказанных услуг в журнале «Техническое обслуживание».
12. Персонал, работающий на объекте, должен быть ознакомлен с правилами эксплуатации системы.
Диагностика и устранение неисправностей системы, регулировка, замена и настройка оборудования, а также приобретение и замена запасных частей и отдельных компонентов системы осуществляются за счет средств поставщика.
[bookmark: _GoBack]
