ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на изготовление, поставку и сборку мебельной продукции

	1. Общие условия и требования к поставке:
	Предварительный замер: Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента регистрации договора осуществить выезд специалиста (замерщика) на объект Заказчика для проведения точных технологических замеров мест установки мебели. Все риски, связанные с несоответствием габаритов изготовленной мебели размерам помещения, в случае невыполнения или неточного выполнения замера, полностью несет Поставщик.
	Согласование материалов и цвета: До начала процесса производства мебели Поставщик обязан предоставить Заказчику на утверждение «живые» образцы (каталоги, веера или спилы плит) ЛДСП и кромочных материалов. 	Окончательный оттенок, текстура и фактура изделий должны быть строго согласованы с Заказчиком в письменном виде путем подписания акта согласования материалов или утверждения эскиза.
	Срок выполнения работ: 15 (пятнадцати) календарных дней со дня регистрации договора. В данный срок в полной мере входят: выезд на замер, согласование материалов, производство, транспортировка, разгрузка, сборка и финальная установка мебели на объекте.
	Место выполнения работ (адрес доставки): Акмолинская область, город Кокшетау, улица Акана серы, 122.
	Контакты для координации и согласования: Поставщик обязан своевременно связываться с ответственным лицом Заказчика по телефону:                    +7 776 131 3888.
	Условия монтажа: Доставка, подъем на этаж (вне зависимости от наличия лифта), сборка, расстановка по местам и регулировка всей мебельной фурнитуры осуществляются силами, инструментами и за счет средств Поставщика. После завершения сборки Поставщик обязан своими силами вывезти упаковочный материал (коробки, пленку).
	Срок гарантии: 12 месяцев с момента подписания Сторонами акта приема-передачи выполненных работ.
	2. Технические характеристики: 
	1). Шкаф для одежды закрытый (двухдверный) — 1 штука
Конструктивное исполнение: Напольный закрытый двухстворчатый шкаф для вертикального размещения верхней одежды сотрудников.
	Габаритные размеры: Ширина — 800 мм, Глубина — 450 мм, Высота — 1950 мм. (Параметры могут быть незначительно скорректированы по результатам предварительного замера Поставщика).
	Материал корпуса и дверей: ЛДСП (Ламинированная древесно-стружечная плита) толщиной не менее 16 мм.
	Цветовое решение: Глубокий темно-древесный оттенок с ярко выраженной древесной текстурой (эквивалент цвета «Анкор темный»). Подлежит обязательному письменному согласованию.
	Обработка торцов: Видимые части фасадов, дверей и верхнего топа обработаны противоударной пластиковой кромкой ПВХ/АБС толщиной не менее 1–2 мм, внутренние полки — не менее 0.45 мм.
	Задняя стенка: ДВП или ХДФ толщиной не менее 3 мм, цвет плиты должен строго соответствовать цвету корпуса (монтаж выполняется вкладным способом в защитный технологический паз).
	Внутреннее наполнение: Полноразмерная верхняя полка для головных уборов, под ней жестко закрепленная металлическая выдвижная штанга (микролифт) для вешалок-плечиков, нижняя зона свободного назначения (для обуви/сумок).
	Фурнитура крепления корпуса: Эксцентриковые стяжки скрытого монтажа (минификсы) и деревянные шканты для обеспечения максимальной жесткости и отсутствия видимых сквозных заглушек на внешних боковинах шкафа.
	Дверные петли: Накладные распашные металлические, угол открывания не менее 110°, оснащенные интегрированными доводчиками плавного закрывания.
	Лицевая фурнитура: Ручки мебельные металлические, тип — дуга (скоба), с износостойким гальваническим покрытием цвета хром/серебро.
	Основание шкафа: Пластиковые или металлические регулируемые ножки-опоры (высота до 30 мм) с возможностью нивелирования неровностей пола.
	2). Столы рабочие эргономичные криволинейные — 2 штуки
Конструктивное исполнение: Рабочая станция, состоящая из 2-х столов взаимно-зеркального исполнения (1 единица — левое исполнение, 1 единица — правое исполнение). Предназначены для установки лицом друг напротив друга, образуя общее эргономичное рабочее пространство.
	Габаритные размеры (одного стола): Длина по основной столешнице — 1400–1600 мм, Ширина по боковой стороне (вдоль тумбы) — 900–1100 мм, Высота рабочей поверхности — 750 мм. Точные габариты утверждаются после выезда замерщика.
	Форма столешницы: Сложная криволинейная (эргономичная), с внутренним полукруглым анатомическим вырезом для удобства сидящего сотрудника. Все внешние углы столешницы должны иметь безопасные скругления радиусом не менее 50 мм.
	Материал столешницы: Усиленная ЛДСП толщиной не менее 22 мм для предотвращения прогиба под весом мониторов и оргтехники.
	Материал каркаса и элементов тумбы: ЛДСП толщиной не менее 16 мм.
	Цветовое решение: В строгом соответствии и единой цветовой гамме со шкафом для одежды (эквивалент цвета «Анкор темный» / «Венге цаво»). Подлежит обязательному письменному согласованию.
	Обработка торцов: Столешница по всему периметру оклеивается плотной противоударной кромкой ПВХ/АБС толщиной не менее 2 мм. Остальные детали каркаса и ящиков — кромкой не менее 0.45 мм.
	Встроенная тумба: Стационарная напольная опорная тумба, включающая в себя 3 выдвижных ящика. Направляющие ящиков — металлические шариковые (телескопические) полного выдвижения с плавным ходом. Верхний ящик укомплектован мебельным замком с комплектом из двух ключей.
	Дополнительные открытые полки: С внешней боковой стороны тумбы под столешницей предусмотрены открытые радиусные полки (не менее 2-х уровней) для папок формата А4 и документов.
	Конструкция опор стола: Комбинированная. Одна часть столешницы надежно опирается на встроенную тумбу и царгу (экран), противоположная часть — на декоративные круглые металлические опоры (ножки) диаметром 60 мм, цвет покрытия — матовый хром.
	Выдвижная полка: Под столешницей по центру рабочей зоны устанавливается полка для клавиатуры на прочных роликовых или шариковых направляющих.
	Подпятники: Все напольные элементы из ЛДСП снизу защищены регулируемыми пластиковыми подпятниками для предотвращения порчи напольного покрытия при передвижении мебели.
	3. Требования к качеству изготовления и приемке:
	Все изделия должны поставляться в разобранном виде, в прочной заводской упаковке из трехслойного гофрокартона, защищающей детали от повреждений при транспортировке.
	На поверхностях деталей не допускаются механические повреждения: царапины, сколы ламинации, отслоения кромочного материала или видимые следы промышленного клея.
	При сборке Поставщик обязан гарантировать идеальное сопряжение деталей: зазоры между фасадами и ящиками должны быть равномерными и составлять не более 2 мм, ящики и двери должны открываться бесшумно, плавно и без заеданий.
	Приемка работ подтверждается подписанием двустороннего Акта приема-передачи выполненных работ.






МЕБЕЛЬ ӨНІМДЕРІН ДАЙЫНДАУҒА, ЖЕТКІЗУГЕ ЖӘНЕ ЖИНАУҒА АРНАЛҒАН
ТЕХНИКАЛЫҚ СПЕЦИФИКАЦИЯ


	1. Жеткізуге қойылатын жалпы шарттар мен талаптар:
	Алдын ала өлшеу: Өнім беруші шарт тіркелген сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жиһаз орнатылатын орындарды дәл технологиялық өлшеуді жүргізу үшін Тапсырыс берушінің нысанына маманның (өлшеушінің) баруын жүзеге асыруға міндетті. Өлшеу орындалмаған немесе дәл орындалмаған жағдайда, дайындалған жиһаздың габариттері бөлме өлшемдеріне сәйкес келмеуіне байланысты барлық тәуекелдерді толықтай Өнім беруші көтереді.
Материалдар мен түсті келісу: Жиһаз өндірісі процесі басталмастан бұрын 	Өнім беруші Тапсырыс берушіге ЛДСП (ЛАЖТ) және жиектеу материалдарының «тірі» үлгілерін (каталогтарды, веерлерді немесе плиталардың кесінділерін) бекітуге ұсынуға міндетті. Өнімдердің соңғы реңкі, текстурасы мен фактурасы материалдарды келісу актісіне қол қою немесе эскизді бекіту арқылы жазбаша түрде Тапсырыс берушімен қатаң келісілуі тиіс.
Жұмыстарды орындау мерзімі: Шарт тіркелген күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн. Бұл мерзімге мыналар толық көлемде кіреді: өлшеуге бару, материалдарды келісу, өндіру, тасымалдау, түсіру, жинау және нысанда жиһазды соңғы орнату.
	Жұмыстарды орындау орны (жеткізу мекенжайы): Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Ақан сері көшесі, 122.
Үйлестіру және келісу үшін байланыс деректері: Өнім беруші Тапсырыс берушіяның жауапты тұлғасымен мына телефон бойынша уақтылы байланысуға міндетті: +7 776 131 3888.
	Монтаждау шарттары: Жеткізу, қабатқа көтеру (лифтінің бар-жоғына қарамастан), жинау, орындарына орналастыру және барлық жиһаз фурнитурасын реттеу Өнім берушінің күшімен, құралдарымен және онияң қаражаты есебінен жүзеге асырылады. Жинау аяқталғаннан кейін Өнім беруші қаптама материалдарын (қораптарды, үлдірді) өз күшімен шығаруға міндетті.
	Кепілдік мерзімі: Тараптар орындалған жұмыстарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған сәттен бастап 12 ай.
	2. Техникалық сипаттамалар:
	1) Жабық киім шкафы (екі есікті) — 1 дана
Конструкциялық орындалуы: Қызметкерлердің сыртқы киімдерін тігінен орналастыруға арналған еденге қойылатын жабық екі жақтаулы шкаф.
	Габариттік өлшемдері: Ени — 800 мм, Тереңдігі — 450 мм, Биіктігі — 1950 мм. (Параметрлер Өнім берушінің алдын ала өлшеу нәтижелері бойынша шамалы түзетілуі мүмкін).
Корпус пен есіктердің материалы: Қалыңдығы кемінде 16 мм ЛДСП (Ламинатталған ағаш-жаңқалы плита).
	Түстік шешімі: Айқын көрінетін ағаш текстурасы бар терең қоңыр-ағаш реңкі («Анкор темный» түсінің баламасы). Міндетті түрде жазбаша келісілуі тиіс.
	Жиектерін өңдеу: Фасадтардың, есіктердің және үстіңгі топтың көрінетін бөліктері қалыңдығы кемінде 1–2 мм соққыға төзімді ПВХ/АБС пластик жиегімен, ішкі сөрелер — кемінде 0.45 мм жиекпен өңделген.
	Артқы қабырғасы: Қалыңдығы кемінде 3 мм ДВП (АШП) немесе ХДФ, плитаның түсі корпус түсіне қатаң сәйкес келуі керек (монтаждау қорғаныс технологиялық пазына ішкі тәсілмен орындалады).
Ішкі толтырылуы: Бас киімдерге арналған толық өлшемді үстіңгі сөре, оның астында киім ілгіштерге арналған қатты бекітілген металл жылжымалы штанга (микролифт), төменгі аймақ еркін мақсатта (аяқ киім/сөмкелер үшін).
	Корпусты бекіту фурнитурасы: Максималды қаттылықты қамтамасыз ету және шкафтың сыртқы бүйірлерінде көрінетін өтпелі бітеуіштердің болмауы үшін жасырын монтаждалатын эксцентрикті тартпалар (минификстер) және ағаш шканттар.
	Есік топсалары: Үстіне қойылатын ашылмалы металл топсалар, ашылу бұрышы кемінде 110°, бірқалыпты жабылатын кіріктірілген демпферлермен (доводчиктермен) жабдықталған.
	Беткі фурнитура: Металл жиһаз тұтқалары, түрі — доға (скоба), хром/күміс түсті тозуға төзімді гальваникалық жабыны бар.
Шкафтың негізі: Еденнің тегіссіздігін нивелирлеу мүмкіндігі бар пластиктен немесе металдан жасалған реттелетін тірек-аяқтар (биіктігі 30 мм-ге дейін).
2) Эргономикалық қисық сызықты жұмыс үстелдері — 2 дана
Конструкциялық орындалуы: Бір-біріне өзара айналы мағынада орындалған 2 үстелден тұратын жұмыс станциясы (1 дана — сол жақ орындалуда, 1 дана — оң жақ орындалуда). Бір-біріне қарама-қарсы бетпе-бет орнатуға және ортақ эргономикалық жұмыс кеңістігін құруға арналған.
Габариттік өлшемдері (бір үстелдің): Негізгі үстел үсті бойынша ұзындығы — 1400–1600 мм, бүйір жағы бойынша (тумба бойымен) ені — 900–1100 мм, жұмыс бетіStructuring — 750 мм. Нақты габариттер өлшеуші барғаннан кейін бекітіледі.
	Үстел үстінің формасы: Отырған қызметкерге ыңғайлы болу үшін ішкі жартылай шеңберлі анатомиялық ойығы бар күрделі қисық сызықты (эргономикалық). Үстел үстінің барлық сыртқы бұрыштарының радиусы кемінде 50 мм қауіпсіз дөңгелектері болуы тиіс.
	Үстел үстінің материалы: Мониторлар мен ұйымдастыру техникасының салмағынан майысуды болдырмау үшін қалыңдығы кемінде 22 мм күшейтілген ЛДСП.
Қаңқасы мен тумба элементтерінің материалы: Қалыңдығы кемінде 16 мм ЛДСП.
	Түстік шешімі: Киім шкафымен қатаң сәйкестікте және бірыңғай түс гаммасында («Анкор темный» / «Венге цаво» түсінің баламасы). Міндетті түрде жазбаша келісілуі тиіс.
	Жиектерін өңдеу: Үстел үсті бүкіл периметрі бойынша қалыңдығы кемінде 2 мм тығыз соққыға төзімді ПВХ/АБС жиегімен желімделеді. Қаңқа мен тартпалардың қалған детальдары — кемінде 0.45 мм жиекпен өңделеді.
Кіріктірілген тумба: 3 жылжымалы тартпасы бар стационарлық едендік тірек тумба. Тартпалардың бағыттауыштары — бірқалыпты жүрісті, толық шығарылатын металл шарикті (телескопиялық). Үстіңгі тартпа екі кілті бар жиһаз құлпымен жабдықталған.
	Қосымша ашық сөрелер: Тумбаның сыртқы бүйір жағынан үстел үстінің астында А4 форматындағы папкалар мен құжаттарға арналған ашық радиустық сөрелер (кемінде 2 деңгейлі) көзделген.
	Үстел тіректерінің конструкциясы: Комбинацияланған. Үстел үстінің бір бөлігі кіріктірілген тумба мен патшаға (экранға) сенімді тіреледі, қарама-қарсы бөлігі — диаметрі 60 мм сәндік дөңгелек металл тіректерге (аяқтарға) тіреледі, жабынының түсі — күңгірт хром.
	Жылжымалы сөре: Жұмыс аймағының ортасында үстел үстінің астына берік роликті немесе шарикті бағыттауыштарда пернетақтаға арналған сөре орнатылады.
	Торсылдақтар (подпятники): ЛДСП-дан жасалған барлық едендік элементтер жиһазды қозғалтқан кезде еден жабынының бұзылуын болдырмау үшін төменгі жағынан реттелетін пластик торсылдақтармен қорғалған.
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	Барлық бұйымдар бөлшектелген күйінде, тасымалдау кезінде детальдарды зақымданудан қорғайтын үш қабатты гофрокартоннан жасалған берік зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс.
Детальдардың бетінде механикалық зақымдануларға: сызаттарға, ламинацияның жарылуына, жиек материалының ажырауына немесе өнеркәсіптік желімнің көрінетін іздеріне жол берілмейді.
	Жинау кезінде Өнім беруші детальдардың мінсіз түйісуіне кепілдік беруге міндетті: фасадтар мен тартпалар арасындағы саңылаулар біркелкі және 2 мм-ден аспауы тиіс, тартпалар мен есіктер дыбыссыз, бірқалыпты және кептеліссіз ашылуы керек.
	Жұмыстарды қабылдау екі жақты Орындалған жұмыстарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қоюмен расталады.


