Техническая спецификация на ремонт окон
Все расходы на материалы и работы поставщик берет на себя
Предварительно согласовать с заказчиком!!!
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A2 - Topor 56mm
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Wspenve Ne1 Konuuectso 1 wr.
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4mmx10x 4mmx10x 4mm,6/r

Wapenve Ne2 Konusectso 5wr.
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Vagenwe Ne3 Konivectso 1 wr.
Taomans wigenuii - 10,17xe
Haumerosanue Uera Konuvecmeo Cmoumocms
Vspenve 1 950 x 2480 181792 Tr. 1w, 181792 Tr.
Manenue 2 1195 x 1200 30285 Tr. 5uwr. 151425 Tr.
Vispenue 3 425 x 1515 6722 Tr. 1w 6722 Tr.
Wroro: 339939 Tr.

TPHCTa TPHAUATS AEBATH ThiCAY ABATECOT TPHALATS AeBsTS TeHr 0/100

PaGora na oGnexre:
Haumenosanue UYena, Konusecmao Cmoumocms.
 Bamena dypHuTypLI 38000 Tr. 5 190000 Tr.
67988 Tr. 1 67988 Tr.
13000 Tr. 6 78000 Tr.

335988 Tr.





