
	№
	Наименование
	Техническая спецификация
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед.
	Общая сумма в тенге

	1.
	Освидетельствование лифтов на ЛОК «Балхаш» 
	Перечень и объём оказываемых услуг
Исполнитель обязан выполнить периодическое техническое освидетельствование 6 лифтов в объёме, предусмотренном действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан, включая:

1. Изучение технической документации и паспорта лифта.
2. Внешний осмотр лифтового оборудования, кабины, шахты, дверей кабины и шахты, машинного помещения при его наличии, а также доступных элементов и узлов лифта.
3. Проверку состояния и работоспособности механизмов, устройств управления, тормозного устройства, тяговых элементов и других узлов в пределах установленного объёма освидетельствования.
4. Проверку исправности устройств безопасности, блокировок дверей, концевых выключателей, ограничителя скорости, ловителей и иных защитных устройств в применимом объёме.
5. Проверку работы лифта в различных режимах, предусмотренных программой технического освидетельствования.
6. Проведение статических и динамических испытаний в объёме и порядке, установленных действующими требованиями к периодическому техническому освидетельствованию лифтов.
7. Оценку соответствия технического состояния лифта требованиям промышленной безопасности и технической документации.
8. Определение возможности дальнейшей безопасной эксплуатации лифта по результатам проведённых проверок и испытаний.
9. Оформление результатов освидетельствования актом периодического технического освидетельствования лифта установленной формы.
10. Внесение соответствующих записей о результатах освидетельствования и сроке следующего освидетельствования в паспорт лифта.
11. Предоставление Заказчику оформленных документов по результатам оказанной услуги.

Требования к Исполнителю
1. Исполнитель должен иметь предусмотренные законодательством Республики Казахстан аттестацию, право и необходимые организационно-технические условия для проведения технического освидетельствования лифтов.
2. Работы должны выполняться квалифицированными специалистами, обладающими необходимыми знаниями и подготовкой в области промышленной безопасности.
3. Исполнитель обязан соблюдать требования промышленной безопасности, охраны труда и техники безопасности при проведении осмотра, проверок и испытаний.
4. Исполнитель обеспечивает наличие необходимых средств измерений, испытательного оборудования и средств защиты, требуемых для выполнения работ.

Требования к качеству и нормативному регулированию
Услуги оказываются в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан, регулирующими промышленную безопасность при эксплуатации грузоподъёмных механизмов, требованиями технического регламента «Безопасность лифтов» и иными применимыми нормативными документами.

Срок оказания услуг

В течение срока действия договора о государственных закупках, в дату и время, согласованные с Заказчиком.

Требования к результату оказания услуг
По завершении работ Исполнитель передаёт Заказчику:
1. Акт периодического технического освидетельствования лифта установленной формы.
2. Паспорт лифта с соответствующими записями о результатах освидетельствования и сроке следующего освидетельствования.
3. Документы о проведённых испытаниях и проверках, если их оформление предусмотрено действующими нормативными требованиями.
4. Информацию о выявленных неисправностях и нарушениях, влияющих на безопасную эксплуатацию лифта, при их наличии.

Порядок приёмки услуг
Услуга считается оказанной после выполнения предусмотренного объёма технического освидетельствования и передачи Заказчику надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих результаты работ.

Вышеуказанные услуги проводятся по заявке Заказчика, в течение 16 календарных дней, в период до 31.12.2026 г.


	Услуг
	1
	720 000
	720 000


								
	№
	Атауы
	Техникалық сипаттама
	Өлшем бірлігі
	Көлемі
	Бағасы
	Жалпы сомасы тг

	1.
	"Балқаш" ЕСК-на лифттерді куәландыру
	Көрсетілетін қызметтердің тізбесі мен көлемі
Орындаушы Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерінде көзделген көлемде 6 лифтіні мерзімді техникалық куәландыруды орындауға міндетті, соның ішінде:

1. Техникалық құжаттаманы және лифт төлқұжатын зерттеу.
2. Лифт жабдығын, кабинаны, шахтаны, кабинаның және шахтаның есіктерін, ол болған кезде машина үй-жайын, сондай-ақ лифттің қолжетімді элементтері мен тораптарын сыртқы тексеру.
3. Куәландырудың белгіленген көлемі шегінде механизмдердің, басқару құрылғыларының, тежегіш құрылғының, тартқыш элементтердің және басқа да тораптардың жай-күйі мен жұмыс қабілеттілігін тексеру.
4. Қауіпсіздік құрылғыларының, есік құлыптарының, шекті ажыратқыштардың, жылдамдықты шектегіштің, ұстағыштардың және өзге де қорғау құрылғыларының қолданыстағы көлемде жарамдылығын тексеру.
5. Лифт жұмысын техникалық куәландыру бағдарламасында көзделген әртүрлі режимдерде тексеру.
6. Лифттерді мерзімді техникалық куәландыруға қойылатын қолданыстағы талаптармен белгіленген көлемде және тәртіппен статикалық және динамикалық сынақтар жүргізу.
7. Лифттің техникалық жай-күйінің өнеркәсіптік қауіпсіздік және техникалық құжаттама талаптарына сәйкестігін бағалау.
8. Жүргізілген тексерулер мен сынақтардың нәтижелері бойынша лифтті одан әрі қауіпсіз пайдалану мүмкіндігін анықтау.
9. Белгіленген нысандағы лифтті мерзімді техникалық куәландыру актісімен куәландыру нәтижелерін ресімдеу.
10. Куәландыру нәтижелері және келесі куәландыру мерзімі туралы тиісті жазбаларды лифт паспортына енгізу.
11. Тапсырыс берушіге көрсетілген қызметтің нәтижелері бойынша ресімделген құжаттарды ұсыну.

Орындаушыға қойылатын талаптар
1. Орындаушының Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген аттестаттауы, лифттерге техникалық куәландыру жүргізу үшін құқығы және қажетті ұйымдық-техникалық шарттары болуға тиіс.
2. Жұмыстарды өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында қажетті білімі мен дайындығы бар білікті мамандар орындауы тиіс.
3. Орындаушы тексеру, тексеру және сынақ жүргізу кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы талаптарын сақтауға міндетті.
4. Орындаушы жұмыстарды орындау үшін қажетті өлшеу құралдарының, сынақ жабдықтарының және қорғау құралдарының болуын қамтамасыз етеді.

Сапаға және нормативтік реттеуге қойылатын талаптар
Қызметтер Жүк көтергіш механизмдерді пайдалану кезіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздікті реттейтін Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құқықтық актілеріне, "Лифт қауіпсіздігі" техникалық регламентінің талаптарына және өзге де қолданылатын нормативтік құжаттарға сәйкес көрсетіледі.

Қызмет көрсету мерзімі

Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың қолданылу мерзімі ішінде, Тапсырыс берушімен келісілген күн мен уақытта.

Қызмет көрсету нәтижесіне қойылатын талаптар
Жұмыс аяқталғаннан кейін Орындаушы Тапсырыс берушіге береді:
1. Белгіленген нысандағы лифтті мерзімді техникалық куәландыру актісі.
2. Куәландыру нәтижелері және келесі куәландыру мерзімі туралы тиісті жазбалары бар лифт паспорты.
3. Егер оларды ресімдеу қолданыстағы нормативтік талаптарда көзделген болса, жүргізілген сынақтар мен тексерулер туралы құжаттар.
4. Лифтті қауіпсіз пайдалануға әсер ететін анықталған ақаулар мен бұзушылықтар туралы ақпарат.

Қызметтерді қабылдау тәртібі
Қызмет техникалық куәландырудың көзделген көлемі орындалғаннан кейін және Тапсырыс берушіге жұмыстардың нәтижелерін растайтын тиісті түрде ресімделген құжаттарды тапсырғаннан кейін көрсетілген болып есептеледі.

Жоғарыда көрсетілген қызметтер Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде, 31.12.2026 ж. дейінгі кезеңде жүргізіледі.
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