ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Металл кіреберіс есіктерін дайындау, жеткізу және орнату бойынша
1. Жалпы талаптар
1.1. Өнім беруші кабинеттерге кіреберіс есіктер ретінде пайдалануға арналған металл есіктерді дайындауды, жеткізуді және орнатуды қамтамасыз етуі тиіс.
1.2. Металл кіреберіс есіктерінің саны — 2 жиынтық.
1.3. Есік блогының стандартты өлшемі — 900 × 2000 мм (ені × биіктігі). Есік жақтаулары мен есік полотноларының түпкілікті өлшемдері есік ойықтарының нақты өлшемдеріне сәйкес анықталады. Өнім беруші есіктерді дайындауды бастамас бұрын есік ойықтарының өлшемдерін міндетті түрде өзі өлшеуі тиіс.
2. Техникалық сипаттамалары және конструкциясына қойылатын талаптар
2.1. Есіктер конструкцияның қажетті беріктігін, қаттылығын және ұзақ мерзімді пайдаланылуын қамтамасыз ететін металл профиль мен табақ болаттан жасалуы тиіс.
2.2. Есіктердің түсі Тапсырыс берушімен келісу бойынша белгіленеді. Қорғаныш-сәндік жабынның нақты түс реңкі мен түрі дайындау басталғанға дейін Тапсырыс берушімен келісіліп бекітілуі тиіс.
2.3. Есік полотнолары берік, деформацияға төзімді және күнделікті қарқынды пайдалануға есептелген болуы тиіс.
2.4. Есік жақтаулары есік полотноларының өлшемдері мен конструкциясына сәйкес келіп, есіктердің сенімді бекітілуін және дұрыс орнатылуын қамтамасыз етуі тиіс.
2.5. Әрбір есік екі құлыппен жабдықталуы тиіс:
· кілтпен жабылатын стандартты механикалық құлып;
· белгіленген кодты енгізу арқылы есікті құлыптауға және ашуға мүмкіндік беретін кодтық құлып.
2.6. Кодтық құлыптың түрі (механикалық немесе электрондық) дайындау басталғанға дейін Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс. Кодтық құлып күнделікті пайдалануға ыңғайлы әрі есіктің сенімді құлыпталуын қамтамасыз етуі тиіс.
2.7. Екі құлып та есік конструкциясымен үйлесімді, сенімді құлыптауды қамтамасыз ететін және қарқынды пайдалануға жарамды болуы тиіс.
2.8. Әрбір есік сенімді есік тұтқаларымен, топсалармен және қажетті фурнитурамен жабдықталуы тиіс.
2.9. Топсалар есік полотносын сенімді бекітуді, есіктің бірқалыпты ашылып-жабылуын және қажет болған жағдайда реттеу мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс.
2.10. Есік полотнолары кептелусіз, қисаймай және басқа да ақауларсыз бірқалыпты ашылып-жабылуы тиіс.
2.11. Барлық металл беттер әдеттегі пайдалану жағдайларына төзімді, сапалы қорғаныш-сәндік жабынмен қапталуы тиіс. Қаптамада сынықтар, сызаттар, тот басу іздері, жарықтар және басқа да көзге көрінетін ақаулар болмауы тиіс.
2.12. Ашылатын элементтерде, тұтқаларда, құлыптарда және басқа да фурнитура бөлшектерінде өткір жиектер мен жарақат келтіруі мүмкін шығыңқы бөліктер болмауы тиіс.
2.13. Есіктердің конструкциясы орнатудан кейін есік полотноларының дұрыс орналасуын және құлыптардың тиісті жұмысын қамтамасыз ету үшін реттеу мүмкіндігін қарастыруы тиіс.
2.14. Есіктер ішке қарай, яғни кабинет ішіне қарай ашылатындай етіп дайындалуы тиіс. Ашылу бағыты есік полотнолары мен есік жақтауларының конструкциясында ескеріліп, дайындау басталғанға дейін Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс.
3. Жиынтықталуы
Жеткізу жиынтығына мыналар кіруі тиіс:
1. Металл кіреберіс есік — 2 жиынтық.
2. Есік жақтауы — 2 жиынтық.
3. Кілттер жиынтығы бар стандартты механикалық құлып — 2 дана (әр есікке 1 данадан).
4. Кодтық құлып — 2 дана (әр есікке 1 данадан).
5. Есік тұтқалары — 2 жиынтық.
6. Есіктердің конструкциясына сәйкес топсалар және қажетті фурнитура.
7. Қосымша есік жармалары — тізімдемеге сәйкес.
8. Орнатуға қажетті бекіткіш элементтер мен монтаждық материалдар.
9. Есіктерді толыққанды және қауіпсіз пайдалануға қажетті басқа да жинақтаушы бөлшектер.
4. Дайындау және монтаждау талаптары
4.1. Дайындау басталғанға дейін Өнім беруші есік ойықтарының өлшемдерін өзі өлшеуі немесе Тапсырыс беруші ұсынған өлшемдерді келісуі тиіс.
4.2. Есіктерді дайындау келісілген өлшемдерге, конструкцияға, түске және жиынтықталуына сәйкес жүргізілуі тиіс.
4.3. Есік жақтауларын орнату конструкцияның сенімді бекітілуі мен орнықтылығын қамтамасыз етуі тиіс.
4.4. Монтаждау аяқталғаннан кейін есік полотноларын, топсаларды, тұтқалар мен құлыптарды реттеу жұмыстары жүргізілуі тиіс.
4.5. Монтаждау жұмыстары есіктердің сенімді орнатылуын қамтамасыз ететін тиісті бекіткіш элементтер мен материалдарды пайдалана отырып орындалуы тиіс.
4.6. Орнатудан кейін әрбір есіктегі стандартты механикалық және кодтық құлыптардың жұмысқа жарамдылығы, сондай-ақ есік полотноларының бірқалыпты ашылып-жабылуы тексерілуі тиіс.
5. Сапаға және қабылдауға қойылатын талаптар
5.1. Барлық есіктер мен жинақтаушы бөлшектер жаңа, жарамды және дайындау ақаулары жоқ болуы тиіс.
5.2. Есіктер осы техникалық ерекшелікте көрсетілген келісілген өлшемдерге, техникалық талаптарға және жиынтықталуына сәйкес болуы тиіс.
5.3. Дайындау басталғанға дейін Тапсырыс беруші есіктердің түпкілікті өлшемдерін, түсін, қосымша есік жармаларының конструкциясын және кодтық құлыптың түрін келісуі тиіс.
5.4. Қабылдау кезінде төмендегілер тексеріледі:
· саны мен жиынтықталуының сәйкестігі;
· өлшемдерінің келісілген параметрлерге сәйкестігі;
· металл беттер мен қорғаныш-сәндік жабынның сапасы;
· есік жақтаулары мен полотноларының сенімді бекітілуі;
· екі құлыптың да болуы және жұмысқа жарамдылығы;
· есіктердің бірқалыпты ашылып-жабылуы;
· көзге көрінетін ақаулар мен зақымдардың болмауы.
5.5. Өнім беруші өз кінәсінен туындаған анықталған ақауларды Тапсырыс берушімен келісілген тәртіппен жоюы тиіс.
6. Қорытынды жиынтықталуы
Металл кіреберіс есіктерінің жалпы саны — 2 жиынтық.
Есік блогының стандартты өлшемі — 900 × 2000 мм (ені × биіктігі). Нақты өлшемдер есік ойықтарының нақты өлшемдеріне сәйкес нақтыланады.
Әрбір есік бір стандартты механикалық құлыппен және бір кодтық құлыппен жабдықталуы тиіс.
Есіктер қажетті монтаждау және реттеу жұмыстары орындалғаннан кейін пайдалануға толық дайын күйде, барлық қажетті жинақтаушы бөлшектерімен бірге жеткізілуі тиіс.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
На изготовление, поставку и установку металлических входных дверей
1. Общие требования
1.1. Поставщик должен обеспечить изготовление, поставку и установку металлических входных дверей, предназначенных для эксплуатации в качестве входных дверей в кабинеты.
1.2. Количество металлических входных дверей — 2 комплекта.
1.3. Стандартный размер дверного блока — 900 × 2000 мм (ширина × высота). Окончательные размеры дверных полотен и дверных коробок определяются с учетом фактических размеров дверных проемов.Поставщик перед началом изготовления дверей в обязательном порядке замеряет размеры..
2. Технические характеристики и требования к конструкции
2.1. Двери должны быть изготовлены из металлического профиля и листовой стали, обеспечивающих необходимую прочность, жесткость и долговечность конструкции.
2.2. Цвет дверей — по согласованию с Заказчиком. Окончательный оттенок и тип защитно-декоративного покрытия должны быть согласованы с Заказчиком до начала изготовления.
2.3. Дверные полотна должны быть прочными, устойчивыми к деформации и рассчитанными на интенсивную ежедневную эксплуатацию.
2.4. Дверные коробки должны соответствовать размерам и конструкции дверных полотен, обеспечивать надежное крепление и правильную установку дверей.
2.5. Каждая дверь должна комплектоваться двумя замками:
· стандартным механическим замком с запиранием на ключ;
· кодовым замком, обеспечивающим запирание и отпирание двери с использованием установленного кода.
2.6. Тип кодового замка (механический или электронный) должен быть согласован с Заказчиком до начала изготовления. Кодовый замок должен обеспечивать удобство ежедневной эксплуатации и надежное запирание двери.
2.7. Оба замка должны быть совместимы с конструкцией двери, обеспечивать надежное запирание и быть рассчитанными на интенсивную эксплуатацию.
2.8. Каждая дверь должна быть оснащена надежными дверными ручками, петлями и необходимой фурнитурой.
2.9. Петли должны обеспечивать надежное крепление дверного полотна, плавное открывание и закрывание, а также возможность регулировки при необходимости.
2.10. Дверные полотна должны открываться и закрываться плавно, без заеданий, перекосов и других неисправностей.
2.11. Все металлические поверхности должны иметь качественное защитно-декоративное покрытие, устойчивое к обычным эксплуатационным воздействиям. Не допускаются сколы, царапины, следы коррозии, трещины и другие видимые дефекты.
2.12. Открывающиеся элементы, ручки, замки и другие детали фурнитуры не должны иметь острых кромок и травмоопасных выступов.
2.13. Конструкция дверей должна предусматривать возможность регулировки после установки для обеспечения правильного положения полотен и надлежащей работы замков.
2.14. Двери должны быть изготовлены с открыванием внутрь помещения (в сторону кабинета). Направление открывания должно быть предусмотрено конструкцией дверных полотен и дверных коробок и согласовано с Заказчиком до начала изготовления.

3. Комплектация
В комплект поставки должны входить:
1. Металлическая входная дверь — 2 комплекта.
2. Дверная коробка — 2 комплекта.
3. Стандартный механический замок с комплектом ключей — 2 шт. (по 1 шт. на каждую дверь).
4. Кодовый замок — 2 шт. (по 1 шт. на каждую дверь).
5. Дверные ручки — 2 комплекта.
6. Петли и необходимая дверная фурнитура — в соответствии с конструкцией дверей.
7. Дополнительные створки — согласно ведомости.
8. Крепежные элементы и монтажные материалы, необходимые для установки.
9. Прочие комплектующие, необходимые для полноценной и безопасной эксплуатации дверей.
4. Требования к изготовлению и монтажу
4.1. Перед началом изготовления Поставщик должен выполнить замеры дверных проемов либо согласовать с Заказчиком предоставленные размеры.
4.2. Изготовление дверей должно производиться в соответствии с согласованными размерами, конструкцией, цветом и комплектацией.
4.3. Установка дверных коробок должна обеспечивать надежное крепление и устойчивость конструкции.
4.4. После монтажа необходимо выполнить регулировку дверных полотен, петель, ручек и замков.
4.5. Монтажные работы должны выполняться с использованием соответствующих крепежных элементов и материалов, обеспечивающих надежность установки.
4.6. После установки необходимо проверить работоспособность стандартного механического и кодового замков на каждой двери, а также плавность открывания и закрывания дверных полотен.
5. Требования к качеству и приемке
5.1. Все двери и комплектующие должны быть новыми, исправными и не иметь дефектов изготовления.
5.2. Двери должны соответствовать согласованным размерам, техническим требованиям и комплектации, указанным в настоящей спецификации.
5.3. Заказчик должен согласовать до начала изготовления окончательные размеры дверей, цвет, конструкцию дополнительных створок и тип кодового замка.
5.4. При приемке проверяются:
· соответствие количества и комплектации;
· соответствие размеров согласованным параметрам;
· качество металлических поверхностей и защитно-декоративного покрытия;
· надежность крепления дверных коробок и полотен;
· наличие и работоспособность обоих замков;
· плавность открывания и закрывания дверей;
· отсутствие видимых дефектов и повреждений.
5.5. Поставщик должен устранить выявленные дефекты, возникшие по его вине, в порядке, согласованном с Заказчиком.
6. Итоговая комплектация
Общее количество — 2 комплекта металлических входных дверей.
Стандартный размер дверного блока — 900 × 2000 мм (ширина × высота), с уточнением по фактическим размерам дверных проемов.
Каждая дверь должна быть укомплектована одним стандартным механическим замком и одним кодовым замком.
Двери должны быть поставлены в полной комплектации, готовыми к эксплуатации после выполнения необходимых монтажных и регулировочных работ.

