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	Ақ түсті, күңгірт беті бар керме төбені орнатуға арналған материалдарды жеткізу және жарықдиодты спот-шамдарды орнату жұмыстарын орындау.
Техникалық сипаттамалары және жұмыстардың көлемі 
1. Керме төбеге арналған төбе жабыны 
Үй-жайлардың ішіне керме төбе орнатуға арналған, ақ түсті, күңгірт беті бар ПВХ төбе жабыны 28 м². (бақылау өлшеу жүргізу қажет).
2. Бекіту профилі (багет) 
Керме төбе жабынын үй-жайдың периметрі бойынша сенімді бекітуге арналған алюминий немесе ПВХ профиль нақты өлшемдер бойынша.
3. Бекіту және монтаждау элементтері
Төбе жүйесін монтаждау үшін қажетті бекіткіштер, жалғағыш элементтер және жиынтықтаушы бөлшектер.
4. Жарықдиодты спот-шамдар
Үй-жайды жарық әрі біркелкі жарықтандыруды қамтамасыз ететін кіріктірілетін немесе сыртқы орнатылатын жарықдиодты шамдар 6 данада түс температурасы мен қуаты тапсырыс берушімен келісіледі.
5. Спот-шамдарға арналған монтаждау платформалары
Керме төбеге жарықтандыру құрылғыларын сенімді орнатуға арналған платформалар мен ендірме элементтер 6 данада.
6. Электр монтаждау материалдары
Жарықтандыру құрылғыларын қосуға қажетті кабель, жалғағыш клеммалар, оқшаулағыш және басқа да қажетті материалдар.
7. Керме төбені монтаждау
Өлшем алу, негізді дайындау, бекіту профилін орнату, төбе жабынын монтаждау және керу, түйіскен жерлерін өңдеу 28 м².
8. Спот-шамдарды орнату
Орнату орындарын белгілеу, платформаларды монтаждау, шамдарды орнату, электр желісіне қосу және жұмысқа жарамдылығын тексеру.
9. Орындалған жұмыстарды тексеру және тапсыру
Монтаждау сапасын, төбе жабынының біркелкі керілуін, бекітпелердің сенімділігін және жарықтандыру жүйесінің жұмысқа жарамдылығын тексеру; жұмыс орнын тазалау.
Сапаға қойылатын талаптар
Керме төбе біркелкі ақ түсті, күңгірт беткейлі және тегіс болуы тиіс. Төбе бетінде салбырау, қатпарлар, зақымданулар және көзге көрінетін ақаулар болмауы қажет.
Төбе жабыны мен профильдердің бекітілуі сенімді болуы және өндірушінің талаптарына, сондай-ақ үй-жайдың пайдалану жағдайларына сәйкес келуі тиіс.
Спот-шамдар үй-жайды жарық әрі біркелкі жарықтандыруды қамтамасыз етуі, жарамды күйде болуы және сенімді бекітілуі тиіс.
Электр монтаждау жұмыстары электр қауіпсіздігі талаптары мен қолданыстағы нормаларды сақтай отырып орындалуы қажет.
Кейіннен өрт дабылы жүйесінің жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіре отырып, салынатын платформаларды бөлшектеу, орнату жәнне қолданыстағы өрт хабарлағыштарын созылу төбесінің жазықтығына монтаждау жөніндегі жұмыстар кешені қарастырылсын.
Қолданылатын барлық материалдар жаңа, сапалы және тиісті жұмыс түрлеріне арналған болуы тиіс.
Жұмыстар аяқталғаннан кейін орындаушы монтаждау сапасын, барлық 6 спот-шамның жұмысқа жарамдылығын тексеріп, жұмысты орындау актісімен тапсырыс берушіге тапсыруға міндетті.
Жұмыстарды орындау мерзімі
[bookmark: _GoBack]Материалдарды жеткізу мен монтаждау жұмыстарын орындаудың жалпы мерзімі — шартқа қол қойған күннен бастап 16 (он алты) күнде.
Жұмыстарды орындау шарттары
Жұмыстардың құнына барлық қажетті материалдар, жиынтықтаушы бөлшектер, жеткізу қызметі, бөлмені бақылау өлшеу жүргізу, ауданы 28 шаршы метр керме төбені монтаждау, 6 спот-шамды орнату және электр желісіне қосу, сондай-ақ жұмыс орнын тазалау кіруі тиіс.
Монтаждау жұмыстары мен материалдарға (оның ішінде кенепке) кепілдік мерзімі – 12 ай.
	Поставка материалов и выполнение монтажных работ по устройству натяжного потолка белого матового цвета с установкой светодиодных софитов.
Наименование материалов и работ
Технические характеристики
1. Натяжное потолочное полотно
ПВХ-полотно, цвет белый, матовая поверхность, предназначенная для устройства натяжных потолков внутри помещения 28 м². (необходимо провести контрольный замер).
2. Профиль крепёжный (багет)
Алюминиевый или ПВХ-профиль, предназначенный для надёжного крепления натяжного полотна по периметру помещения по фактическим замерам.
3. Крепёжные и монтажные элементы
Крепёж, соединительные элементы и комплектующие, необходимые для монтажа потолочной системы комплект.
4. Светодиодные софиты
Встраиваемые или накладные светодиодные светильники, обеспечивающие яркое и равномерное освещение помещения; цветовая температура и мощность согласовываются с заказчиком в количестве 6 штук.
5. Монтажные платформы для софитов
Платформы и закладные элементы для надёжной установки светильников в натяжной потолок в количестве 6 шт. 
6. Электромонтажные материалы
Кабель, соединительные клеммы, изоляционные и иные необходимые материалы для подключения осветительных приборов комплект.
7. Монтаж натяжного потолка
Замер, подготовка основания, установка крепёжного профиля, монтаж и натяжение полотна, обработка примыканий 28 м².
8. Установка софитов
Разметка мест установки, монтаж платформ, установка светильников, подключение и проверка работоспособности.
9. Проверка и сдача выполненных работ
Проверка качества монтажа, равномерности натяжения полотна, надёжности крепления и работоспособности освещения; уборка рабочего места.
Требования к качеству 
Натяжной потолок должен иметь однородный белый матовый цвет, ровную поверхность, без провисаний, складок, повреждений и видимых дефектов.
Крепление полотна и профилей должно быть надёжным и соответствовать требованиям производителя и условиям помещения.
Софиты должны обеспечивать яркое и равномерное освещение помещения, быть исправными и надёжно закреплёнными.
Электромонтажные работы должны выполняться с соблюдением требований электробезопасности и действующих норм.
Предусмотреть комплекс работ по демонтажу, установке закладных платформ (термоколец) и монтажу существующих пожарных извещателей на плоскость натяжного потолка с последующим восстановлением работаспособности системы пожарной сигнализации.  
Все применяемые материалы должны быть новыми, качественными и предназначенными для соответствующего вида работ.
По завершении работ исполнитель обязан проверить качество монтажа, работоспособность всех 6 софитов и передать заказчику по акту выполненных работ.
Срок выполнения работ
Общий срок поставки материалов и выполнения монтажных работ —                              16 (шестнадцать) дней с момента подписания договора.
Условия выполнения работ
В стоимость должны входить материалы, комплектующие, доставка, контрольный замер помещения, монтаж натяжного потолка площадью 28 кв. м, установка и подключение           6 софитов, а также уборка места проведения работ.
Гарантийный срок на монтажные работы и материалы (в том числе полотно) – 12 месяцев.
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