МЕКТЕПТІҢ ЗАМАНАУИ АҚПАРАТТЫҚ СТЕНДІ
Жалпыөлшемі:Ені: 3200 мм.Биіктігі: 1200 мм. Қалыңдығы: 16–18 мм ЛДСП
Негізгітүсі: ақнемесеашықсұр. Декор: алтын түсті. Жиегі: ПВХ 2 мм
Қабырғағабекіту: жасырын крепеж/дюбель арқылы.
1. Солжақбөлім — «МЕКТЕП ТАРИХЫ»
Өлшемі: шамамен950 × 1200 мм.
Жоғарғыбөлігінде: МЕКТЕП ТАРИХЫ — алтын түсті 3D әріппен.
Төменгібөлігінде:мектептарихыныңқысқашамәтіні;
ескіфотосуреттер;маңыздыдаталар;мектепжетістіктері.
Фотосуреттерүшін 5–6 дана ауыстырмалы рамка қарастырылады.
2. Ортаңғыбөлім — «МЕКТЕП ТӨЛҚҰЖАТЫ»
Өлшемі: шамамен1200× 800 мм.
Жоғарғыжағындамектеплоготипі.
Төменде:мектептіңатауы;құрылғанжылы;оқушы саны;мұғалімдер саны;педагог-зерттеушілер;педагог-сарапшылар;сыныптар саны;кабинеттер саны;байланысақпараты.
Мәліметтердікейінөзгертугеыңғайлы болу үшін акрил әйнектіқалташаларнемесемагниттіақпараттық панель қолданғандұрыс.
3. Оңжақбөлім — «МЕКТЕП ДИРЕКТОРЛАРЫ»
Өлшемі: шамамен950× 1200 мм.
Бөлімдер:Мектепдиректорлары
Фотосуреттерді ауыстыруға арналған жеке рамкалар жасалады.
🎨 ДИЗАЙН ЕРЕКШЕЛІГІ
Ақ ЛДСП + алтын түсті ұлттық ою + алтын 3D әріптер + жұмсақ жарықтандыру.
Бүйіржақтарынақазақыоюды алтын акрилденнемесе алтын түсті ПВХ-дан кесіпорналастыруғаболады.
Жоғарғыбөлігінде:
«БІЛІМ – ҰЛТ БОЛАШАҒЫНЫҢ НЕГІЗІ»
дегенжазуды 3D әріппенорналастырсақ, өтеәдемікөрінеді.
💡 ЖАРЫҚТАНДЫРУ
Жасырын LED лента
Жылыақжарық, 3000–3500K
Жарықтікелейкөзгетүспейтіндейетіппрофильдіңішінеорналастырылады.
Әрбөлімніңтақырыбыныңастынанемесеконтурынажарықберугеболады.
🪵 Материалдартізімі
Негізгі корпус-Ақ ЛДСП 16–18 мм
Алтын декор-Алтын акрил. Жазулар-3D акрил . Оюлар-CNC арқылы кесілген алтын декор
Фото рамкалар-Ақ/алтын түсті
Ақпарат қалталары-2–3 мм мөлдір акрил
Жарық-LED лента.Жиек
Бекіту-Жасырын крепеж
ақпарат салынатын бөліктерді тұрақты етіп жапсырмай, ауыстырмалы қылу. Сонда мектеп директоры, оқушы саны, жетістіктер, хабарландыруларөзгергенсайынбүкілстендтіқайтажасатудыңқажетіболмайды.
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1. СОВРЕМЕННЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД ШКОЛЫ
Общие размеры:
· Ширина: 3200 мм
· Высота: 1200 мм
· Толщина: 16–18 мм ЛДСП
· Основной цвет: белый или светло-серый
· Декор: золотого цвета
· Кромка: ПВХ 2 мм
· Крепление к стене: скрытый крепёж / дюбели
1. Левая часть — «ИСТОРИЯ ШКОЛЫ»
Размер: примерно 950 × 1200 мм.
В верхней части размещается надпись «ИСТОРИЯ ШКОЛЫ» объёмными 3D-буквами золотого цвета.
В нижней части:
· краткая история школы;
· архивные фотографии;
· важные даты;
· достижения школы.
Для фотографий предусмотреть 5–6 сменных рамок, чтобы фотографии можно было легко заменять.
2. Центральная часть — «ПАСПОРТ ШКОЛЫ»
Размер: примерно 1200 × 800 мм.
В верхней части размещается логотип школы.
Ниже размещается следующая информация:
· название школы;
· год основания;
· количество учащихся;
· количество учителей;
· педагоги-исследователи;
· педагоги-эксперты;
· количество классов;
· количество кабинетов;
· контактная информация.
Для удобного последующего обновления информации рекомендуется использовать карманы из прозрачного акрила или магнитные информационные панели.
3. Правая часть — «ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ»
Размер: примерно 950 × 1200 мм.
Раздел включает информацию о директорах школы.
Для фотографий директоров предусмотреть отдельные сменные рамки, позволяющие при необходимости легко заменять фотографии и информацию.
🎨 ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙНА
· Белое ЛДСП;
· золотистый национальный орнамент;
· золотые 3D-буквы;
· мягкая декоративная подсветка.
На боковых сторонах можно разместить казахский национальный орнамент, выполненный из золотого акрила или золотистого ПВХ.
В верхней части стенда рекомендуется разместить надпись:
«БІЛІМ – ҰЛТ БОЛАШАҒЫНЫҢ НЕГІЗІ»
объёмными 3D-буквами. Это придаст стенду завершённый и современный вид.
💡 ОСВЕЩЕНИЕ
Предусмотреть скрытую LED-ленту.
· Цветовая температура: тёплый белый свет, 3000–3500K;
· LED-лента размещается внутри профиля таким образом, чтобы свет не бил непосредственно в глаза;
· подсветку можно выполнить под заголовками каждого раздела либо по их контуру.
🪵 МАТЕРИАЛЫ
· Основной корпус: белое ЛДСП 16–18 мм;
· Золотой декор: золотой акрил;
· Надписи: 3D-акрил;
· Орнамент: золотой декор, вырезанный на ЧПУ/CNC-станке;
· Фоторамки: белого или золотого цвета;
· Информационные карманы: прозрачный акрил толщиной 2–3 мм;
· Подсветка: LED-лента;
· Кромка: ПВХ 2 мм;
· Крепление: скрытый крепёж.
ВАЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ
Информационные элементы стенда не следует приклеивать или закреплять стационарно. Все части, содержащие изменяемую информацию, необходимо сделать сменными и легко заменяемыми.
Это позволит без изготовления нового стенда обновлять:
· информацию о директоре школы;
· количество учащихся;
· достижения школы;
· фотографии;
· статистические данные;
· объявления и другую актуальную информацию.
Таким образом, при изменении информации не потребуется изготавливать весь стенд заново — достаточно заменить соответствующие информационные материалы.
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ПРИМЕЧАНИЕ: РАЗМЕРЫ И ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ ЗАКАЗЧИКА.









































































image1.jpeg
R — 3200 Mm — B e —

TexHukanblk cunatrama

Kannei enuiewi (ewi x Guiriri): 3200 x 1200 w
Marepuanss:  NIACT (aK Tycri)

Kansnasirst: — 16-18 wu

Koex: TIBX 2w (e Tyeri)

30 apin: ‘akpwn Hewece M1BX (anmom Tycr)
Ow-oprek:  anm axpwn / MBX (CNC kecy)
Qoo pauka:  anTui TYCTi aniowyA / nnacTik
AKTGpaT KanTac; 2-3 MM Menp aKkpn
KapbiKTanaspy:  LED nexTa (xeunei ak 3000-3500K)
KaGuiprara Gexiry: xacupui kpenex, odent

Konpawbinatsin matepuanaap:
1. e @)

2. A apun N8

. 3D apin (sxpun/TEX)

4. Menaip axpun (axrapar xaran)

5. 18X 2 v )

Con xax Geriu TUCT wecy cusBace (verisr Gonuexrep)
110012001 ot vomad a;-_-;_-_-m 6. LED newra
=
7. Kpenex, modens

1200
e
200m

Nt e e [ lﬁ ApThIKWBUTLIFb
V Sawaayn susain ¥ AywcTupuans aknapar
V' Bepix xawe canansi v ¥3aK Mepaim Kniamer eTeni

¢ premoene

rim





