         Поставщик обязан выполнить полный комплекс работ по изготовлению, поставке и монтажу металлической оконной решетки. Все материалы должны быть новыми, ранее не использованными и соответствовать требованиям действующего законодательства Республики Казахстан.
2. Технические характеристики
2.1. Металлическая оконная решетка
Наименование
Требования
Тип изделия Металлическая сварная оконная решетка
Количество 7 шт.
Размер(по фактическому замеру перед изготовлением)
1) 172*140 - Кабинет Зам.Рук. САБ
2) 77*140 - Кабинет медсанчасти
3) 75*140 - Кабинет медсанчасти
4) 2,15*140 - Кабинет медсанчасти
5) 2,15*140 - Кабинет медсанчасти
6)2,14*140 - СКП кабинет
7) 2,14*140 - СКП кабинет
Материал:
Стальная профильная труба: рамка не менее 40×20×2 мм,
внутренние элементы не менее 20х20х2 мм
Покрытие: Антикоррозийная грунтовка и атмосферостойкая эмаль
Крепление: Анкерное крепление к капитальной стене не менее чем в 8
точках
Монтаж:
Изготовление, доставка, установка, выравнивание, надежная
фиксация, заделка монтажных отверстий
Качество: Конструкция без дефектов, деформаций, трещин и следов
коррозии
3. Требования к выполнению работ
Выполнить предварительный осмотр объекта и контрольные замеры.
Использовать только новые материалы и оборудование.
Все монтажные работы выполнить в соответствии с требованиями техники безопасности и действующими строительными нормами Республики Казахстан.
После завершения работ провести проверку работоспособности установленной решетки
Передать Заказчику в исправном состоянии и убрать строительный мусор.
4. Гарантийные обязательства
Гарантийный срок на оборудование, материалы и выполненные монтажные работы должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.
5. Срок выполнения работ: По заявке заказчика в течение 15 календарных дней. 
6. Место выполнения работ:
АО «Международный Аэропорт Алия Молдагулова» здание аэровокзала.

Жеткізуші металл терезе торын дайындау, жеткізу және монтаждау бойынша жұмыстардың толық кешенін орындауға міндетті. Барлық материалдар жаңа, бұрын пайдаланылмаған және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес болуы тиіс.
2. Техникалық сипаттамалары
2.1. Металл терезе торы
Атауы
Талаптар
Өнім түрі металл дәнекерленген терезе торы
Саны 7 дана.
Өлшемі (өндіріске дейінгі нақты өлшем бойынша)
1) 172*140 - Қол Орынбасарының Кабинеті. САБ
2) 77*140 - медициналық бөлім кабинеті
3) 75*140 - медициналық бөлім кабинеті
4) 2,15*140 - медициналық бөлім кабинеті
5) 2,15*140 - медициналық бөлім кабинеті
6 ) 2,14*140-СКП кабинеті
7 ) 2,14*140-СКП кабинеті
 Материал:
Болат Профильді құбыр: жақтау кемінде 40×20×2 мм,
ішкі элементтер кемінде 20х20х2 мм
Жабын: коррозияға қарсы праймер және ауа-райына төзімді эмаль
Бекіту: капитал қабырғасына якорьді бекіту кемінде 8
нүктелерінде
Орнату:
Дайындау, жеткізу, орнату, туралау, сенімді
бекіту тесіктерін бекіту, тығыздау
Сапасы: ақаулар, деформациялар, жарықтар мен іздер жоқ дизайн
коррозия
3. Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар
Нысанды алдын ала тексеру және бақылау өлшемдерін орындаңыз.
Тек жаңа материалдар мен жабдықтарды пайдаланыңыз.
Барлық монтаждау жұмыстары қауіпсіздік техникасының талаптарына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы құрылыс нормаларына сәйкес жүргізілсін.
Жұмыс аяқталғаннан кейін орнатылған тордың жұмысына тексеру жүргізіңіз
Тапсырыс берушіге жарамды күйде беріңіз және құрылыс қоқыстарын алып тастаңыз.
4. Кепілдік міндеттемелері
Жабдыққа, материалдарға және орындалған монтаждау жұмыстарына кепілдік мерзімі орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 айды құрауға тиіс.
5. Жұмыстарды орындау мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде. 
6. Жұмыстарды орындау орны:
"Әлия Молдағұлов Халықаралық Әуежайы" АҚ аэровокзал ғимараты.
