Техникалық сипаттама

Жұмыстардың атаулары: 
Заманауи автоматтандырылған технологияларды (АБК) және МТНБ тану жүйесін енгізе отырып Шалқар филиалы аумағында қолданыстағы бақылау-өткізу пунктін (БӨП) жаңғырту.

Орнатылған жабдықтың кепілдік мерзімі – 12 ай

Жұмыстарды орындаудың, қызметтерді көрсетудің мақсаты:

Негізгі мақсат – барынша қолайлылық пен қызмет көрсетудің ең аз уақытын қамтамасыз ету үшін, бұдан әрі – «МҰТП» заманауи автоматтандырылған технологияларды енгізе отырып, ** аумағында қолданыстағы бақылау-өткізу пунктін  ЕҚТА аумағына жаңғырту. Жүйені енгізу кезінде келесі бизнес-мақсаттар мен мүмкіндіктерге қол жеткізілетін болады:

- Қаржылық ағындардың ашықтығы есебінен ақша қаражатын жинауды ұлғайту;
- МҰТП келушілеріне билеттерге байланыссыз, соның салдарынан көліктен шығу қажеттілігінсіз сервисті пайдалану қолайлылығын ұсыну;
- МҰТП келушілеріне МҰТП аумағына кіру үшін төлем жасау кезінде жоғары ұтқырлықты және қолайлы төлем тәсілдерінің кең спектрін (онлайн, мобильді қосымшалар) ұсыну;
- Келушілерге қызмет көрсету жылдамдығын айтарлықтай арттыру;
- Әлемнің кез келген нүктесінен бірыңғай ақпараттық базадан нақты және толық ақпарат алу, МҰТП жұмысы туралы нақты және жан-жақты есептер жасау мүмкіндігімен МҰТП-ны басқару тиімділігін арттыру;
- Бизнес-процестерді барынша автоматтандыру есебінен МҰТП персоналының жұмыс тиімділігін арттыру;
- Көлік ағындарын оңтайландыру.

Жұмыстардың мазмұны:
Жұмыстарды орындау шеңберінде Жеткізуші кешенді жұмыстарды аяқталған күйінде (қажетті материалдармен және жабдықтармен жарақтандыруды, монтаждау және іске қосу-реттеу жұмыстарын қоса алғанда) орындауға тиіс. Қажетті материалдарды, жабдықтарды, жинақтаушы бөлшектерді және шығыс (кабельдік, бекітпе және т.б.) материалдарды сатып алуды Жеткізуші өз қаражаты есебінен жүргізеді. Монтаждау жұмыстарын жүргізу кезінде Жеткізуші қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау ережелерін сақтауға міндетті.
Монтаждау және іске қосу-реттеу жұмыстарын тәжірибелі білікті мамандар орындауға тиіс.
Алаңды дайындау және жабдықты орнату
· Белгілеу және жер жұмыстары: шлагбаум тіректерін, бейнебақылау тіректерін, баннерлер мен басқару шкафтарына арналған тіректерді орнату орындарын белгілеу. Кабельдік желілердің астына траншеялар қазу (тереңдігі 40-70 см) және негіздерді іргетастарға дайындау.
· Коммуникацияларды төсеу: электр қуат көзінің  желілерін және төмен токты желілерді (бұралған жұп/оптика) ,  сондай-ақ қорғаныш ТҚП-құбырлардағы басқару кабельдерін монтаждау.
· Кабельдік желілерді тарту: басқару кабельдерін камера тіректеріне, шлагбаумдарға және шақыру панельдеріне тарту. Басқару шкафынан БӨП –қа  байланыс беру, индукциялық ілмек кабеліне арналған жол төсеміндегі стробты кесу және спутниктік антеннадан желіні тарту.
· Іргетас және ендірілген элементтер: металл пластиналар  мен анкерлерді орнату. Камералар астындағы тіректерді, шлагбаумдар астындағы негіздерді, шақыру панельдерінің тіректерін және баннер тіректерін бетондау. Тірек конструкцияларымен қажетті дәнекерлеу жұмыстарын жүргізу.
· Жабдықты монтаждау: камера тіректерін, шлагбаум тіректерін іргетасқа орнату және жебелерді бекіту. Басқару шкафтарын, шақыру панельдерін, жол белгілерін және ақпараттық баннерлерді монтаждау.
· Қорғаныс элементтерін орнату және әрлеу: анкер болттарына бекітпесі бар шлагбаумдарға арналған опырғыштарды орнату. Сары-қара сигналдық белгілерді жағу, металл тіректер мен бағандарды қара түске, ал бетон негіздерін сұр түске бояу.
· Жұмысты тексеру: қуат, басқару және байланыс кабельдерін бақылаулық қарап тексеру. Шлагбаумдардың, тіректердің, бағандардың және басқару шкафтарының механикалық тұрақтылығын тексеру.

Іске қосу-баптау жұмыстары (ІҚБЖ)
· Серверлік торапты монтаждау: БӨП үй-жайында серверлік шкаф пен жабдықты орнату. Спутниктік антеннадан байланыс арнасын ұйымдастыру, шкафқа электр қуат көзін беру, ҮҚК тексеру, индикацияны бақылау және серверлерді негізгі баптау.
· Басқару тораптарын коммутациялау: басқару шкафына коммутаторлар  мен контроллерлерді орнату. Желілік және қуат кабельдерін қосу. Шлагбаум контроллерлерін қосу, аксессуарлар мен индукциялық ілмектерді қосу.
· Түпкі құрылғыларды монтаждау: нөмірлерді тану камераларын тіректерге орнату және қоңырау панельдерін орнату. Желілік кабель арқылы құрылғыларды коммутаторға қосу.
· Бастапқы іске қосу: жүйеге қуат беру, басқару шкафында,  шлагбаумдарда және сыртқы керек-жарақтарда жарық индикациясын тексеру.
Бейне аналитика мен автоматиканы баптау: тану камераларын конфигурациялау, желінің қол жетімділігін тексеру (IP), кескінді теңшеу (фокус, айқындық, бұрыш). Шлагбаумды калибрлеу: ашу/жабу жылдамдығын орнату, индукциялық цикл мен қауіпсіздік датчиктерінің дұрыс жұмыс істеуін тексеру.
Бағдарламалық баптау: трансляция мен телефонды басқаруға арналған БҚ конфигурациясы. Камералар мен контроллерлерді базаға қосу, МТНБ тану және БҚ интерфейсі арқылы шлагбаумды ашу алгоритмдерін баптау.
Техникалық іске қосу: жүйенің сынақ режимінде жұмыс істеуі. Жебенің экстремалды позицияларының дұрыстығын, кедергіні анықтаған кезде тоқтату функциясын тексеру. Танудың дәлдігін растау үшін автокөліктердің сынақ өтуі (нөмірлер базасы бойынша және ақылы негізде).
Апаттық режимдерді сынау: қолмен режимге өтуді тексеру, шлагбаумның құлпын ашу, оператормен байланысты және ҮҚК-тен  офлайн режимде тестілеу. Жүйенің реакция уақытын және "қара тізімдегі" нөмірлерге кіруге тыйым салудың дұрыстығын тексеру.
Пайдалануға беру: нөмірлердің негізгі базасын іске қосу, жауапты тұлғаларды тағайындау.жүйенің тұрақтылығын түпкілікті тексеру, нұсқаулықтарды қызметкерлерге беру, атқарушылық құжаттаманы ресімдеу..
Жүйеге қойылатын талаптар
· Жасанды интеллект пен Қазақстан Республикасы мен ТМД елдерінің автокөліктерінің мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгілері мен өлшемдерін тану технологиясын пайдалану арқылы кемінде 99,8% тану дәлдігімен өткізу пункттерінің байланыссыз, талонсыз, ақылды жүйесі.
· Есептерді алу мүмкіндігімен жүйеде оқиғалар базасын үздіксіз жүргізу.
· ІІМ базасымен интеграция.
· Кіру және шығуды толық автоматтандыру 
· Деректер базасында оқиғаны міндетті түрде жаза отырып, габаритті емес көлік құралдарын, арнайы техниканы және т.б. өткізу үшін кіру және шығу шлагбаумдарын қашықтан ашу мүмкіндігі.
· ЕДБ мобильді қосымшасында МТНБ енгізу арқылы қашықтан кіргені үшін төлем мүмкіндігі бар ЕҚТА аумағына кіргені үшін қызметтің автоматты төлемі, оның ішінде Kaspi.kz, "HalykBank" тарифті және төлемді есептеу функцияларымен, ЕДБ қосымшасының мәзірінде "Төлемдер" бөлімінде ЕҚТА атауын көрсете отырып.
· Сыртқы жүйелермен интеграциялау мүмкіндігі үшін ашық API болуы.
· Қосымша клиенттік бағдарламалық қамтамасыз етуді (web-интерфейс) орнатпай-ақ кез келген Тапсырыс берушінің компьютерінен дерекқорға қосылу мүмкіндігінің болуы (web-интерфейс).
· Ақаусыз, жыл бойы жұмыс.
· Мемлекеттік тіркеу нөмірі бойынша көлік құралын сәйкестендіру.
· ЕДБ мобильді қосымшалары арқылы онлайн қолма-қол ақшасыз төлемдерді қабылдау, соның ішінде "Kaspi.kz", "HalykBank".
· МҰТП аумағында автокөлік құралының болуын тәуліктік тарифтеу
· Тапсырыс берушінің әрбір кіру және шығу тобы бойынша жұмыс уақыты ішінде және жұмыс күні аяқталғаннан кейін жүріп өткен автокөліктердің саны және төленген сомалар бойынша ақпарат алуы.
· Жүйенің жұмысында үзілістер, бас тартулар туындаған жағдайда кіру және шығу топтарында қолмен басқару мүмкіндігі.
· Заманауи қолданбалы архитектураны іске асыру арқылы дерекқорға рұқсатсыз тікелей қол жеткізу нәтижесінде қауіпсіздік тәуекелдерін жою.
· Стандартты құралдарды қолдана отырып, сұраныс бойынша есептер шығаруға мүмкіндік беретін автоматтандырылған және құрылымдық есеп беру жүйесін енгізу.

Жүйенің құрылымы мен жұмысына қойылатын талаптар
Жүйенің бағдарламалық жасақтамасын ұйымдастыру сервер архитектурасына негізделуі керек. Барлық ішкі жүйелердің бағдарламалық модульдері MySQL ДББЖ басқаратын жүйенің орталық серверінде сақталған деректерді пайдаланады.
 
Жүйе ТТ-да сипатталған бизнес-процестерді іске асыратын барлық бағдарламалық-аппараттық модульдер бойынша бірыңғай есепті кеңістікті қамтамасыз етуі тиіс. 
Жүйеде әртүрлі бөлімдерде: автокөлік құралдарының саны және олардың түрлері бойынша, қаржылық транзакциялар бойынша, жүйенің оқиғалары бойынша, операторлардың іс-әрекеттері бойынша есептілік алу мүмкіндігі көзделуге тиіс. Әр есепте сүзу логикасы болуы керек. МҰТП-да ақылы тұрақ қызметін ұсыну МТНБ (билетсіз жүйе) тану негізінде жүзеге асырылады.
Жүйе шлагбаумдар арқылы өтетін автокөліктер туралы ақпаратты МҰТП басқару орталығында орналасқан мониторларда көзбен көруі тиіс. Мониторда көрсетілетін ақпарат МТНБ көрсетілген автокөліктің кіру және шығу уақыты туралы толық ақпаратты қамтуы тиіс, сондай-ақ автокөлік ағындарын басқару үшін шлагбаумдарды қолмен ашу және бұғаттау түймесі болуы тиіс.
Түпнұсқа аппараттық қамтамасыз етудің барлық модульдері үшін жүйені ұйымдастырудың келесі принциптері қолданылады:
· Барлық түпнұсқа аппараттық модульдер (түпкі құрылғы контроллері, трансиверлер, оқитын құрылғылар) Ethernet желісіне біріктірілуі керек. 
· Барлық компьютерлік техника Бірыңғай Ethernet желісінде жұмыс істейді. Перифериялық құрылғылар жүйенің дербес компьютерлеріне стандартты интерфейстерді (Ethernet, параллель, бірізді, USB) қолдана отырып қосылады. 
· Бағдарламалық-аппараттық кешен Тапсырыс берушінің жергілікті есептеу инфрақұрылымына (on-premise) орналастыру арқылы, серверлік жабдықты объектінің (ұлттық парктің) аумағында тікелей орната отырып, сыртқы бұлттық сервистерге міндетті түрде тәуелді болмай іске асырылуы тиіс.

Үйлесімділік талаптары
Ұсынылып отырған жүйе Қазақстан Республикасының ерекше қорғалатын табиғи аумақтарына келушілерді есепке алудың бірыңғай ақпараттық инфрақұрылымына интеграциялау мүмкіндігін; ұлттық табиғи парктерде қолданылатын бақылау-өткізу пункттерін автоматтандырудың қолданыстағы жүйелерімен үйлесімділікті қамтамасыз етуге тиіс;

Интернет арнасына қойылатын талаптар: 
Сапалы интернет-байланыс арнасын қолдау.
4 IP мекенжай блогы.
Жылдамдық кем емес, кіріс трафигі 30 Мбит / с, шығыс трафигі 30 Мбит/с

Жеткізушіге қойылатын талаптар
· Спутниктік терминалдан байланыс арнасын ұйымдастыру және қосылған сәттен бастап 4 ай мерзімге белсенді интернет-қосылымды қамтамасыз ету. Көрсетілген кезеңге байланыс қызметтері іске қосу-реттеу жұмыстарын дұрыс жүргізуді, тестілеуді және жүйенің тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін Тапсырыс беруші тарапынан қосымша төлем жасамастан ұсынылады.
· Әлеуетті жеткізуші конкурстық өтінім құрамында бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеушіден (құқық иеленушіден) конкурс жарияланған күннен ерте емес күнмен берілген Авторизациялық хатты ұсынуға міндетті, ол мыналарды растайды: Жеткізушінің осы бағдарламалық қамтамасыз етуге техникалық сүйемелдеу және қолдау көрсету қызметтерін көрсету құқығының болуы; Жеткізушінің бағдарламалық қамтамасыз ету жаңартуларына, техникалық құжаттамаға, қалпына келтіру құралдарына және әзірлеушінің өзге де техникалық ресурстарына қолжетімділігінің болуы; Жеткізушінің осы бағдарламалық қамтамасыз етуді Тапсырыс берушінің жабдығына орнату, баптау  және қайта орнату құқығының болуы.
Растау бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеуші компанияның ресми бланкісінде ресімделуге, тараптардың деректемелерін, уәкілетті тұлғаның қолын және күнін қамтуға тиіс.
· Жеткізілетін бағдарламалық қамтамасыз ету көлік құралдарының габариттерін оларды кейіннен жіктеу үшін автоматты түрде тану функционалына ие болуға тиіс, өтінім құрамында функционалды растауды ұсыну қажет.
· Жеткізілетін бағдарламалық қамтамасыз ету жүйенің веб-нұсқасы үшін толыққанды қосымшаға (Әкімші/пайдаланушының жеке кабинеті) ие болуға тиіс, өтінім құрамында растауды ұсыну қажет.
· Жүйе танымал мессенджерлердегі (Telegram, WhatsApp және т.б.) негізгі дерекқормен интеграцияланған жұмыс істеп тұрған ботты, жеңілдіктер ұсыну үшін промокодтарды пайдалану функционалын қамтуға тиіс, сондай-ақ iOS және Android базасындағы мобильді қосымшалармен (олардың AppStore және GooglePlay дүкендерінде қолжетімді болуымен) интеграцияны қамтамасыз етуге және екінші деңгейдегі банктер (Kaspi.kz, Halyk және т.б.) арқылы тұрақ қызметтеріне ақы төлеу функционалын қолдауға тиіс; бұл ретте аталған барлық функционалдың, төлем интерфейстерінің және тиісті құқықтардың жұмыс қабілеттілігін көрсету мен растауды Жеткізуші Тапсырыс берушіге іске қосу-реттеу жұмыстарын жүргізу кезеңінде ұсынады.

 Осы жұмыстарды орындау үшін әлеуетті жеткізуші тиісті бейіндегі сертификатталған техникалық мамандарды тартуға міндетті. Бұл ретте жүйе компоненттерін жаңарту және терең баптау жөніндегі жұмыстар, оның ішінде мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгілерін тану параметрлері, бейнефиксация модульдері, радарлар және атқарушы құрылғылар арнайы оқытудан өткен білікті персоналмен ғана орындалуға тиіс.
Осы сатып алудың нысаны құрылысқа, ағымдағы немесе орташа жөндеуге жатпайды, осыған байланысты біліктілікті тек қана лицензиямен растауға жол берілмейді. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 6-параграфының 72-тармағының негізінде Әлеуетті жеткізуші материалдық және еңбек ресурстарына ие екенін жалпы тәртіппен растауға, әрбір талап етілетін тармақ бойынша құжаттардың толық пакетін ұсынуға міндетті.


Автоматты ақылы өткізу жүйесін жаңғыртуға қойылатын талаптар

	№
	Атауы

	Негізгі мәліметтер мен талаптар

	1
	Материалдар және жабдық

	1.Сервер
 Деректерді сақтауға, өңдеуге және ұсынуға, сондай-ақ тұрақ шлагбаумдарының аппараттық-бағдарламалық кешенін басқаруға арналған.
Негізгі техникалық сипаттамалары:
Процессор: 3.9 ГГц кем дегенде 6 ядро
Жедел жад: кем дегенде DDR4, 16 ГБ
Графикалық адаптер, кем дегенде GDDR5, 2 ГБ
Енгізу-шығару порттары: 
кем дегенде 1 X USB 3.0, 
кемінде 1 х HDMI, 
кемінде 2 X Ethernet
Қуат көзі: кем дегенде 500 Вт   

4. Үздіксіз қуат көзі
 Серверлердің, коммутаторлардың, камералардың және басқа да маңызды құрылғылардың резервтік қуаты
Негізгі техникалық сипаттамалары:
Қуаты: кем дегенде 850 ВА
Аккумуляторлары: кемінде 1 дана × 12 В / 9 Ач
Шығу коннекторлары: кем дегенде 2 розетка 
Интерфейстер: кем дегенде 1 × USB, 2 × RJ45
Кернеу: кіріс кемінде 145-275 В
Жиілігі 50/60 Гц 
Жұмыс температурасы шамамен 0...40 °C

	2
	Жүргізілетін жұмыстардың шекаралары
	Техникалық тапсырмаға сәйкес монтаждау жұмыстарын толық көлемде жүргізу

	3
	Орындалған жұмыстарды қабылдау
	1. Монтаждау жұмыстарын Тапсырыс берушімен келісілген схемаға сәйкес толық көлемде орындау.
2. Жұмыстарды жүргізгеннен кейін қоқысты тазалау.





Еңбек қауіпсіздігі және Еңбекті қорғау талаптары

· Аумақтағы жұмыстарға 18 жасқа толған, медициналық куәландырудан, кіріспе нұсқамадан, еңбекті қорғау бойынша оқудан және білімін тексеруден өткен және тиісті біліктілігі бар жөндеу, құрылыс-монтаж ұйымдарының қызметкерлері жіберіледі.
· Әрбір қызметкер құрылыс-монтаждау және жөндеу-құрылыс жұмыстарымен айналысатын жұмысшылар мен қызметшілерге арнайы киімдерді, арнайы аяқ киімдерді және басқа да жеке қорғану құралдарын тегін берудің үлгілік салалық нормаларына сәйкес арнайы киіммен, арнайы аяқ киіммен және жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз етілуге тиіс.
· Жұмыстарды жүргізу жобасында (рұқсат беру құжаттарында көрсетілген) айқындалған жұмысты ғана орындау;
· Қол құралдарын, жұмыстарды қауіпсіз жүргізуді қамтамасыз ету бойынша құрылғыларды, қорғау құралдарын жүргізу және пайдалану тәртібін білу;
· Жазатайым оқиғалардан зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсете білу.


Тыйым салынады:

· темекі шегуге;
· жұмыстан кейін және түскі үзілісте электр дәнекерлеу жабдығын жарамды күйде қалдыруға;
· ашық отты пайдалануға;
· жұмыста осы жұмыс үшін көзделмеген жабдықтарды, аппаратураны және басқа механизмдерді, құрылғыларды қолдануға және белгіленген талаптарға сәйкес келмейтін жабдықтар мен құралдарды пайдалануға;
· авария немесе апатқа немесе жазатайым оқиғаға әкелуі мүмкін жағдайлар туындаған кезде жұмысты дереу тоқтатып, жұмыстарды орындауға жауапты адамды хабардар ету қажет;
· жұмыстарды жүргізу орнына бөгде адамдардың кіруіне.

Жұмыс аяқталғаннан кейін қауіпсіздік талаптары
· Бөлінген  учаскедегі жұмыс орнын жинаңыз және ретке келтіріңіз.
· Портативті құрылғыларды, құралдарды өшіріп, алып тастаңыз.
· Бөгде ұйымның персоналын бөлінген өндірістік учаскеден шығарыңыз.













Техническое задание 

Наименование работ: 
Модернизация действующего контрольно-пропускного пункта (КПП) на территории Шалкарского филиала с внедрением современных автоматизированных технологий (АПК) и распознавания ГРНЗ.

Гарантийный срок установленного оборудования – 12 месяцев
Цель выполнения работ, оказания услуг: 
Основной целью является модернизация действующего контрольно-пропускного пункта **, далее – «ГНПП» с внедрением современных автоматизированных технологий на территорию ООПТ, для обеспечения максимального комфорта и минимального времени обслуживания. При внедрении Системы будут достигнуты следующие бизнес-цели и возможности:
· Увеличить сбор денежных средств за счет прозрачности финансовых потоков;
· Предоставить посетителям ГНПП удобство пользования сервисом, без привязки к билетам и, как следствие, необходимости выходить из автомобиля;
· Предоставить посетителям ГНПП высокую мобильность при оплате за въезд на территорию ГНПП и широкий спектр удобных способов оплаты (онлайн, мобильные приложения);
· Значительное увеличение скорости обслуживания посетителей;
· Повышение эффективности управления ГНПП за счет получения достоверной и полной информации из единой информационной базы из любой точки мира, с возможностью создания достоверных и всеобъемлющих отчетов о работе ГНПП;
· Повышение эффективности работы персонала ГНПП за счет максимальной автоматизации бизнес-процессов;
Оптимизация транспортных потоков.
Содержание работ: 
В рамках выполнения работ Поставщик должен произвести комплексные работы под ключ (включая оснащение необходимыми материалами и оборудованием, монтажные и пуско-наладочные работы). Закуп необходимых материалов, оборудования, комплектующих и расходных (кабельных, крепежных и тд.) материалов Поставщик производит за счет собственных средств. При проведении монтажных работ Поставщик обязан соблюдать правила техники безопасности и охраны труда.
Монтажные и пуско-наладочные работы должны выполняться опытными квалифицированными специалистами. 
Подготовка площадки и инсталляция оборудования
· Разметка и земляные работы: разметка мест установки стоек шлагбаумов, опор видеонаблюдения, столбов под баннеры и шкафов управления. Рытье траншей под кабельные линии (глубиной 40–70 см) и подготовка оснований под фундаменты.
· Прокладка коммуникаций: монтаж линий электропитания и слаботочных сетей (витая пара/оптика), а также кабелей управления в защитных ПНД-трубах.
· Протяжка кабельных линий: затяжка кабелей управления в опоры камер, шлагбаумы и вызывные панели. Подача связи от шкафа управления в КПП, пропил штроб в дорожном полотне для кабеля индукционной петли и протяжка линии от спутниковой антенны.
· Фундамент и закладные элементы: установка металлических пластин и анкеров. Бетонирование опор под камеры, оснований под шлагбаумы, стоек вызывных панелей и столбов для баннеров. Проведение необходимых сварочных работ с несущими конструкциями.
· Монтаж оборудования: установка опор камер, стоек шлагбаумов на фундамент и крепление стрел. Монтаж шкафов управления, вызывных панелей, дорожных знаков и информационных баннеров.
· Установка защитных элементов и отделка: монтаж отбойников для шлагбаумов с креплением на анкерные болты. Нанесение желто-черной сигнальной разметки, покраска металлических опор и столбов в черный цвет, а бетонных оснований — в серый.
· Проверка работ: контрольный осмотр кабелей питания, управления и связи. Проверка механической устойчивости шлагбаумов, стоек, столбов и шкафов управления.
Пусконаладочные работы (ПНР)
· Монтаж серверного узла: установка серверного шкафа и оборудования в помещении КПП. Организация канала связи от спутниковой антенны, подача электропитания в шкаф, проверка ИБП, контроль индикации и базовая настройка серверов.
· Коммутация узлов управления: установка коммутаторов и контроллеров в шкаф управления. Подключение сетевых и силовых кабелей. Подключение контроллеров шлагбаумов, подключение аксессуаров и индукционных петель.
· Монтаж оконечных устройств: установка камер распознавания номеров на опоры и монтаж вызывных панелей. Подключение устройств к коммутатору с помощью сетевого кабеля.
· Первичный запуск: подача питания на систему, проверка световой индикации в шкафу управления, на шлагбаумах и внешних аксессуарах.
· Настройка видео аналитики и автоматики: конфигурирование камер распознавания, проверка сетевой доступности (IP), настройка изображения (фокусировка, резкость, ракурс). Калибровка шлагбаума: установка скорости открытия/закрытия, проверка корректности срабатывания индукционной петли и датчиков безопасности.
· Программная настройка: конфигурация ПО для управления трансляцией и телефонией. Добавление камер и контроллеров в базу, настройка алгоритмов открытия шлагбаума через интерфейс ПО и по распознаванию ГРНЗ.
· Технический запуск: работа системы в тестовом режиме. Проверка корректности крайних положений стрелы, функции остановки при обнаружении препятствия. Тестовый проезд автомобилей (по базе номеров и на платной основе) для подтверждения точности распознавания.
· Испытание аварийных режимов: проверка перехода в ручной режим, разблокировка шлагбаума, тестирование связи с оператором и автономной работы от ИБП. Проверка времени реакции системы и корректности запрета доступа для номеров из «черного списка».
· Ввод в эксплуатацию: активация основной базы номеров, назначение ответственных лиц. Финальная проверка стабильности системы, передача инструкций персоналу, оформление исполнительной документации.
Требования к Системе
· Бесконтактная, без талонная, умная система пропускных пунктов путем использования искусственного интеллекта и технологии распознаваний государственных регистрационных номерных знаков и габаритов автомобилей Республики Казахстан и стран СНГ с точностью распознавания не менее 99,8%.
· Непрерывное ведение базы данных событий в системе с возможностью получения отчетов.
· Интеграция с базой МВД.
· Полная автоматизация въезда и выезда 
· Возможность удаленного открывания шлагбаумов въезда и выезда для пропуска негабаритных транспортных средств, спецтехники и т.п., с обязательной записью события в базе данных.
· Автоматическая оплата услуги за въезд на территорию ООПТ с наличием возможности оплаты за въезд удаленно через ввод ГРНЗ в мобильном приложении БВУ, в том числе Kaspi.kz, «HalykBank» с функциями расчета тарифа и оплаты, указанием наименования ООПТ в меню приложения БВУ в разделе «Платежи».
· Наличие открытого API для возможности интеграции с внешними системами.
· Наличие возможности подключения к базе данных с любого компьютера Заказчика без установки дополнительного клиентского программного обеспечения (web-интерфейс).
· Безотказная, круглогодичная работа.
· Идентификация транспортного средства по государственному регистрационному номеру.
· Прием оплаты безналичными онлайн через мобильные приложения БВУ, в том числе «Kaspi.kz», «HalykBank».
· Суточная тарификация пребывания автотранспортного средства на территории ГНПП
· Получение Заказчиком информации по количеству проехавшего автотранспорта и оплаченных сумм в течение рабочего времени и по завершении рабочего дня по каждой въездной и выездной группе.
· В случае возникновения перебоев, отказов в работе Системы возможность ручного управления на въездных и выездных группах.
· Исключение рисков безопасности в результате несанкционированного прямого доступа к базе данных путем реализации современной прикладной архитектуры.
· Внедрение автоматизированной и структурированной системы отчетности, позволяющей генерировать отчеты по требованию с помощью стандартных инструментов.

Требования к структуре и функционированию Системы
Программная организация системы должны быть основаны на архитектуре сервер. Программные модули всех подсистем используют данные, которые хранятся на центральном сервере системы под управлением СУБД MySQL. 
Система должна обеспечивать Единое отчетное пространство по всем программно-аппаратным модулям, реализующие бизнес-процессы, описанные в ТЗ. 
В системе должна быть предусмотрена возможность получения отчетности в различных разрезах: по количеству автотранспортных средств и их типов, по финансовым транзакциям, по событиям системы, по действиям операторов. В каждом отчете должна быть предусмотрена логика фильтрации. Предоставление услуги платной парковки на ГНПП осуществляется на основании распознавания ГРНЗ (безбилетной системы). 
Система должна визуализировать информацию о проезжающих через шлагбаумы автотранспортах, на мониторах, расположенных в центре управления ГНПП. Отображаемая информация на мониторе должна содержать полную информацию о времени въезда и выезда автотранспорта с указанием ГРНЗ, а также должна быть кнопка ручного открытия и блокирования шлагбаумов для управления потоками автотранспорта.
Для всех модулей оригинального аппаратного обеспечения действуют следующие принципы организации системы:
· Все оригинальные аппаратные модули (контроллеры конечных устройств, трансиверы, считыватели) должны быть объединены в сеть Ethernet. 
· Вся компьютерная техника функционирует в единой сети Ethernet. Периферийные устройства подключаются к персональным компьютерам системы при помощи стандартных интерфейсов (Ethernet, параллельный, последовательный, USB). 
· Программно-аппаратный комплекс должен быть реализован размещением на локальной вычислительной инфраструктуре Заказчика (on-premise), с установкой серверного оборудования непосредственно на территории объекта (национального парка), без обязательной зависимости от внешних облачных сервисов.

Требования к совместимости 
Предлагаемая система должна обеспечивать: возможность интеграции в единую информационную инфраструктуру учета посетителей особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан; совместимость с действующими системами автоматизации контрольно-пропускных пунктов, применяемыми в национальных природных парках;

Требования к каналу интернета: 
Поддержание качественного интернет-канала связи.
Блок из 4-х IP адресов.
Скорость не менее, входящий трафик 30 Мбит/с, исходящий трафик 30 Мбит/с

Требования к Поставщику
· Организация канала связи от спутникового терминала и обеспечение активного интернет-соединения сроком на 4 месяца с момента подключения. Услуги связи на указанный период предоставляются без внесения дополнительной оплаты со стороны Заказчика для обеспечения корректного проведения пусконаладочных работ, тестирования и стабильной эксплуатации системы.
· Потенциальный поставщик в составе конкурсной заявки обязан предоставить Авторизационное письмо от разработчика (правообладателя) программного обеспечения выданное с датой не ранее даты объявления конкурса, которое подтверждает следующее: наличие у Поставщика права на оказание услуг по техническому сопровождению и поддержке данного программного обеспечения; 	наличие у Поставщика доступа к обновлениям программного обеспечения, технической документации, средствам восстановления и иным техническим ресурсам разработчика; наличие у Поставщика права на установку, настройку и реинсталляцию данного программного обеспечения на оборудовании Заказчика.
Подтверждение должно быть оформлено на официальном бланке компании-разработчика программного обеспечения, содержать реквизиты сторон, подпись уполномоченного лица и дату.
· Поставляемое программное обеспечение должно обладать функционалом автоматического распознавания габаритов транспортных средств для их последующей классификации, в составе заявки предоставить подтверждение функционала.
· Поставляемое программное обеспечение должно обладать полноценным приложением для веб-версии системы (Личный кабинет администратора/пользователя), в составе заявки предоставить подтверждение.
· Система должна включать в себя действующий бот в популярных мессенджерах (Telegram, WhatsApp и др.), интегрированный с основной базой данных, функционал использования промокодов для предоставления скидок, а также обеспечивать интеграцию с мобильными приложениями на базе iOS и Android (с их доступностью в магазинах App Store и Google Play) и поддерживать функционал оплаты услуг парковки через банки второго уровня (Kaspi.kz, Halyk и др.); при этом демонстрация и подтверждение работоспособности всего указанного функционала, платежных интерфейсов и соответствующих прав предоставляются Поставщиком Заказчику на этапе проведения пусконаладочных работ.
· Для выполнения данных работ потенциальный поставщик должен привлечь сертифицированных технических специалистов соответствующего профиля. При этом работы по обновлению и глубокой настройке компонентов системы, включая параметры распознавания государственных регистрационных номерных знаков, модули видеофиксации, радары и исполнительные устройства, должны выполняться исключительно квалифицированным персоналом, прошедшим специализированное обучение.
Предмет данной закупки не относится к строительству, текущему или среднему ремонту, в связи с чем подтверждение квалификации одной лишь лицензией, не допускается. На основании пункта 72, параграф 6 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик обязан подтвердить обладание материальными и трудовыми ресурсами в общем порядке, предоставив полный пакет документов по каждому требуемому пункту. 

Требования к модернизации автоматической платной пропускной системы

	№
	Наименование

	Основные сведения и требования

	1
	Материалы и оборудование

	1.Сервер
 Предназначен для хранения, обработки и предоставления данных, а также управления аппаратно-программным комплексом шлагбаумов парковки.
Основные технические характеристики:
Процессор: не менее 6 ядер по 3.9 Ггц
Оперативная память: не менее DDR4, 16 ГБ
Графический адаптер, не менее GDDR5, 2 ГБ
Порты ввода-вывода: 
не менее 1 x USB 3.0, 
не менее 1 х HDMI, 
не менее 2 x Ethernet
Блок питания: не менее 500 Вт

  4. Источник бесперебойного питания
 Резервное питание серверов, коммутаторов, камер и других критически важных устройств
Основные технические характеристики:
Мощность: не менее 850  ВА 
Аккумуляторы: не менее 1 шт. × 12 В / 9 Ач
Выходные разъёмы: не менее 2 розетки 
Интерфейсы: не менее 1 × USB, 2 × RJ45
Напряжение: вход не менее 145–275 В
Частота 50/60 Гц
Рабочая температура ориентировочно 0…40 °C



	2
	Границы производимых работ
	Монтажные работы произвести в полном объеме, согласно техническому заданию.

	3
	Приемка выполненных работ
	1. Выполнение монтажных работ в полном объеме согласно схеме, согласованной с заказчиком.
2. Очистка мусора после производства работ.


[bookmark: _GoBack]Требования Безопасности и Охраны Труда

· К работам на территории допускаются работники ремонтных, строительно-монтажных организаций, достигшие 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, обучение и проверку знаний по охране труда и имеющие соответствующую квалификацию.
· Каждый работник должен быть обеспечен специальной одеждой, специальной обувью и средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим, занятым на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах.
· Выполнять только ту работу, которая определена проектом производства работ (указанными на разрешительных документах);
· Знать порядок проведения и пользования ручным инструментом, приспособлениями по обеспечению безопасного производства работ, средствами защиты;
· Уметь оказывать первую помощь пострадавшим от несчастных случаев.

Запрещается:
· курить;
· оставлять после работы и в обеденный перерыв электросварочное оборудование в действующем состоянии;
· пользоваться открытым огнем;
· применять в работе не предусмотренные для данной работы оборудование, аппаратуру и другие механизмы, и приспособления и использовать оборудования и инструменты, не соответствующие установленным требованиям;
· при возникновении аварии или ситуаций, которые могут привести к аварии или несчастному случаю, необходимо немедленно прекратить работу и известить ответственного за выполнение работ;
· запретить доступ к месту проведения работ посторонних лиц.

Требования безопасности по окончании работ
· Убрать и привести в порядок рабочее место на выделенном участке.
· Отключить и убрать переносные приборы, инструменты.
· Вывести персонал сторонней организации с выделенного производственного участка.















