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	Наименование 
товара/услуг  (работ)
	Краткая характеристика
	ед. измерения
	кол-во

	1
	Радиомодульный счетчик  ирадиомодем 
	с интегрированным модулем беспроводной передачи данных NB-IoT / LoRaWAN.

1. Основные технические характеристики
№	Наименование характеристики	Требование
1	Тип прибора	Интеллектуальный счетчик воды, крыльчатого механического типа
2	Модель	ArnaSmart WM-32 (SWM-32) или эквивалент
[bookmark: _GoBack]3	Класс точности	Класс С
4	Диаметр условного прохода (Ду)	32 мм
5	Измеряемая среда	Вода
6	Назначение	Учет объема потребленной воды
7	Температура рабочей среды	От +5 °С до +95 °С
8	Возможность учета	Холодная и горячая вода
9	Номинальный расход Q3	1,5 м³/ч
10	Принцип измерения	Крыльчатый механический
11	Снятие показаний	Визуальное отображение на счетном механизме
12	Единица измерения	м³, с отображением литровой части
13	Передача данных	Автоматическая, беспроводная
14	Поддерживаемые протоколы	NB-IoT и/или LoRaWAN
15	Интеграция	Возможность передачи данных в систему диспетчеризации/АСКУЭ/систему дистанционного учета при наличии соответствующей инфраструктуры
16	Направление установки	В соответствии со стрелкой направления потока на корпусе
17	Пломбирование	С сохранением заводских и поверочных пломб
18	Поверка	В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан
19	Монтаж	Специализированной организацией
20	Состояние	Новый, ранее не использованный, без механических повреждений
21         Был внесен в реестр средств измерения Казахстана 

2. Требования к отображению показаний
Счетчик должен обеспечивать визуальное считывание накопленного объема воды.
черные цифры до десятичного разделителя — объем воды в м³;
красные цифры и/или шкала после десятичного разделителя — объем воды в литрах;
показания должны быть доступны для визуального контроля без демонтажа прибора.
3. Требования к передаче данных
Счетчик должен иметь интегрированный модуль дистанционной передачи данных по одному из предусмотренных вариантов:
NB-IoT;
LoRaWAN.
Передача показаний должна осуществляться автоматически, без необходимости регулярного ручного снятия показаний с прибора, при условии наличия соответствующей сети связи и подключенной системы диспетчеризации.Должна обеспечиваться возможность получения данных об объеме потребленной воды дистанционно и их дальнейшего использования в информационной/диспетчерской системе Заказчика.

4. Требования к установке
В стоимость поставки должна входить установка счетчика под ключ, включая:
доставку счетчика к месту установки;
проверку комплектности и внешнего состояния;подготовку места установки;
демонтаж существующего прибора учета — при необходимости;
монтаж нового счетчика Ду 32 мм;
установку с соблюдением направления потока воды, указанного стрелкой на корпусе;
подключение к трубопроводу;
обеспечение герметичности соединений;
подключение и настройку модуля дистанционной передачи данных;
проверку корректности передачи показаний;

проверку работоспособности счетчика после монтажа;
восстановление/установку необходимых пломб;
проведение пусконаладочных работ;
ввод прибора в эксплуатацию.
Все необходимые монтажные материалы, соединительные элементы и расходные материалы, требуемые для штатной установки, должны быть включены в стоимость, если иное не предусмотрено проектом или условиями закупки.

5. Требования к исполнителю
Монтаж и ввод в эксплуатацию должны выполняться квалифицированными специалистами с соблюдением:
требований изготовителя счетчика;
требований действующих нормативных документов Республики Казахстан;
требований по безопасности при проведении сантехнических работ;
требований к установке и эксплуатации приборов учета воды.
После установки исполнитель должен обеспечить проверку работоспособности прибора и корректности передачи данных в систему дистанционного учета.
6. Документация и комплект поставки
Поставщик предоставляет Заказчику:
счетчик воды ArnaSmart WM-32 (SWM-32);
паспорт/эксплуатационную документацию изготовителя;
документы, подтверждающие метрологические характеристики и пригодность прибора к применению в РК, в требуемом законодательством порядке;
инструкцию по эксплуатации и монтажу;
документы на установленный модуль связи;
акт выполненных монтажных работ;
акт ввода прибора в эксплуатацию;
сведения о серийном номере прибора;
сведения о первоначальных показаниях счетчика;
гарантийные документы.
7. Гарантийные требования
Поставщик должен предоставить гарантию на поставленный счетчик и выполненные монтажные работы в соответствии с условиями производителя и договора.
В течение гарантийного периода поставщик обязан устранить неисправности, возникшие по его вине либо вследствие ненадлежащего качества поставленного оборудования или выполненных монтажных работ.
8. Результат оказания услуги
Результатом выполнения работ является полностью установленный, работоспособный и введенный в эксплуатацию интеллектуальный счетчик воды ArnaSmart WM-32 (SWM-32), обеспечивающий измерение расхода воды, визуальное отображение показаний и, при наличии соответствующей сети и системы диспетчеризации, автоматическую передачу данных по NB-IoT/LoRaWAN.
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