ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ - КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Интерьер конференц-зала
Размер помещения: 5,30 × 15,00 м | Высота: 3,00 м
1. Основные параметры помещения
	Параметр
	Значение

	Длина помещения
	15,00 м

	Ширина помещения
	5,30 м

	Высота помещения
	3,00 м

	Площадь пола
	79,50 м²

	Площадь потолка
	79,50 м²

	Периметр помещения
	40,60 пог. м

	Полная площадь стен без вычета проемов
	121,80 м²

	Объем помещения
	238,50 м³



Расчет стен: (15,00 + 15,00 + 5,30 + 5,30) × 3,00 = 121,80 м².
2. Общая концепция интерьера
Стиль: современный представительский / Contemporary Business Luxury.
основная отделка стен - натуральная древесная фактура теплого ореха;
акцентные участки - графитовые акустические панели;
потолок - матовый белый, многоуровневый, с теплой скрытой подсветкой;
напольное покрытие - комбинированное: светло-серый ламинат и светло-серо-бежевый ковролин;
мебель - темная, с металлическими и деревянными элементами;

	Элемент
	Рекомендуемый цвет / фактура

	Основные стены
	натуральный орех / теплое дерево

	Акустические панели
	темно-серый / графит

	Потолок
	матовый белый

	Ковролин
	светло-серый + серо-бежевый

	Ламинат
	светло-серый

	Портьеры
	графитовый / темно-серый

	Тюль
	белый / молочный

	Кресла
	черный / антрацит

	Металл
	хром / черный

	Подсветка
	теплый белый 3000 K



3. Напольные покрытия
Общая площадь пола: 79,50 м². Применяется комбинированное покрытие.
3.1. Ковролин
коммерческий ковролин или ковровая плитка;
цвет: светло-серый / серо-бежевый, неброский геометрический рисунок;
класс применения: не ниже 32-33;
повышенная износостойкость, антистатические свойства;
применение материалов, допускаемых для общественных помещений.
Расчетное количество ковролина: 80 м².
3.2. Ламинат
светло-серый цвет, матовая поверхность;
класс 33, толщина 8-12 мм;
влагостойкое исполнение;
минимальная фаска, текстура натурального дерева.
Расчетное количество ламината: 80 м².
Стык покрытий: скрытый алюминиевый Т-профиль или тонкий профиль под нержавеющую сталь.
4. Стены и декоративные панели
Полная геометрическая площадь стен: 121,80 м².
4.1. Панели под натуральный орех
шпонированный МДФ / МДФ с декоративным покрытием / натуральный шпон ореха;
рекомендуемая толщина панели 10-18 мм;
поверхность матовая или полуматовая;
скрытое крепление; аккуратные швы и раскладка панелей.
Расчетное количество панелей под натуральный орех: 78 м².
4.2. Графитовые акустические панели
назначение: декоративная отделка и снижение реверберации;
исполнение: акустическая тканевая панель, PET-панель или акустический МДФ;
толщина 20-50 мм;
цвет: graphite / anthracite / dark grey.
Расчетное количество графитовых акустических панелей: 30 м².
5. Потолок
Площадь горизонтальной проекции: 79,50 м².
многоуровневый подвесной потолок из ГКЛ 12,5 мм на металлическом каркасе;
центральное белое поле и пониженный периметр;
скрытая световая ниша по периметру;
встроенные точечные светильники, вентиляционные решетки, акустические динамики;
матовая моющаяся краска белого цвета.
Расчетное количество многоуровневого потолка ГКЛ с нишами: 80 м².
6. Освещение
6.1. Скрытая LED-подсветка
Длина LED-подсветки: 40 пог. м.
	Параметр
	Требование

	Напряжение
	24 V

	Мощность ленты
	9,6-14,4 Вт/м

	Цветовая температура
	3000 K

	CRI
	≥ 90

	Монтаж
	алюминиевый профиль + матовый рассеиватель



6.2. Встроенные светильники
количество 24 шт.;
мощность 7-12 Вт/шт.;
цветовая температура 3000-3500 K;
CRI ≥ 90; антибликовое исполнение желательно.
6.3. Подвесные линейные светильники
количество 4 шт.;
длина каждого 1,2-2,0 м;
корпус черный / темный графит;
регулируемый тросовый подвес;
цветовая температура 3000-4000 K, CRI ≥ 90.
6.4. Расчет освещенности
Расчетная рабочая освещенность: 400-500 lux. При 500 lux: 79,5 × 500 = 39 750 лм. С учетом эксплуатационных потерь рекомендуемый суммарный световой поток - порядка 45 000-50 000 лм.
основное потолочное освещение - отдельная группа;
подвесные линейные светильники - отдельная группа;
LED-подсветка - отдельная группа;
акцентная/стеновая подсветка - отдельная группа;
рекомендуется диммирование.
7. Представительская торцевая стена
центральная торцевая стена - панели под натуральный орех;
по композиционной оси - Государственный герб Республики Казахстан;
рядом - Государственный флаг Республики Казахстан;
центральное место председателя - по оси помещения;
скрытые крепления декоративных панелей.
8. Конференционный стол
	Параметр
	Ориентировочное значение

	Длина
	8,5-10,0 м

	Ширина
	1,8-2,4 м

	Высота
	750 мм

	Материал
	МДФ / шпон ореха / декоративные вставки / металл

	Цвет
	орех + темно-серый

	Количество
	1 компл.



Инженерное требование: все силовые и слаботочные кабели вести скрыто внутри стола и/или через напольные лючки.
9. Кресла
Количество конференционных кресел: 40 шт.
основные рабочие кресла - черная натуральная кожа или качественная экокожа, эргономичная спинка, металлическое основание, часть на роликах;
гостевые кресла - черная обивка, хромированный металлический каркас, подлокотники с деревянными накладками.
10. Трибуна
	Параметр
	Размер / требование

	Ширина
	600-700 мм

	Глубина
	450-550 мм

	Высота
	1100-1200 мм

	Материал
	МДФ + шпон ореха + металлический каркас

	Оснащение
	микрофон, 220 V, USB, LAN, HDMI при необходимости



11. Конференц-система
Рекомендуемое количество микрофонных пультов: 18-24 шт.
председательский пульт;
делегатские пульты;
центральный процессор / DSP;
подавление акустической обратной связи;
возможность записи аудио;
интеграция с системой видеоконференцсвязи.
12. Шторы и тюль
12.1. Тюль
цвет белый / молочный;
высота ориентировочно 2,7-2,9 м;
коэффициент сборки 1:2;
скрытый потолочный карниз.
12.2. Портьеры
цвет темно-серый / графит;
плотный интерьерный текстиль;
для работы видеостены рекомендуется dimout / blackout;
Комплект штор blackout/dimout, тюля и скрытых потолочных карнизов: 1 компл.; окончательные размеры текстиля уточнить после контрольного замера оконных проемов и простенков.
13. Двери и плинтус
дверные полотна интегрировать в деревянную стеновую композицию;
рекомендуется скрытая или минималистичная коробка, скрытые петли и магнитный замок;
отделка полотна - под орех;
плинтус - скрытый алюминиевый или МДФ под орех, высота 60-100 мм.
Расчетное количество скрытого плинтуса и алюминиевых стыковочных профилей: 50 пог. м.
14. Электрика
предусмотреть устройство и подключение трёхфазной электрической сети напряжением 380–400 В;
отдельные линии для освещения, LED-подсветки, видеостены, конференц-системы, аудиооборудования, компьютеров, трибуны и кондиционирования;
в столе предусмотреть 8 встраиваемых электрических лючков;
в каждом лючке: 220 V, USB-A, USB-C, RJ45; HDMI - по необходимости;
резерв мощности электрощита - не менее 20%.
дополнительно предусмотреть несколько розеточных точек. Окончательное количество и места расположения розеток согласовать с Заказчиком до начала электромонтажных работ.
15. Вентиляция и кондиционирование
Объем помещения: 238,50 м³.
Для 30 человек при норме 30 м³/ч на человека: 30 × 30 = 900 м³/ч.
Рекомендуемая производительность приточно-вытяжной системы: 900-1200 м³/ч с регулировкой.
Система кондиционирования со скрытым монтажом — 1 компл. Внутренний блок разместить скрыто в запотолочном пространстве; фреоновые трассы, дренаж, электропитание и управляющие кабели прокладывать скрыто. Подачу и забор воздуха выполнять через аккуратные вентиляционные решетки/диффузоры, интегрированные в потолок. Обеспечить ревизионный доступ для обслуживания. Холодопроизводительность и окончательную конфигурацию оборудования определить отдельным теплотехническим расчетом с учетом количества людей, окон, солнечных теплопритоков, оборудования и освещения.
16. Акустика помещения
ковролин снижает отражение звука от пола;
плотные портьеры уменьшают отражения от окон;
мягкая мебель дополнительно поглощает средние и высокие частоты;
графитовые панели рекомендуется выполнять звукопоглощающими, а не только декоративными;
при необходимости акустический расчет дополняется потолочными звукопоглощающими элементами.
17. Сводная ведомость объемов
	Наименование
	Количество
	Ед. изм.

	Ковролин светло-серо-бежевый
	80
	м²

	Ламинат 33 класса, светло-серый
	80
	м²

	Скрытый плинтус, алюминиевые стыковочные профили
	50
	пог. м

	Декоративные стеновые панели МДФ под натуральный орех
	78
	м²

	Графитовые акустические декоративные панели
	30
	м²

	Многоуровневый потолок ГКЛ с нишами
	80
	м²

	LED-подсветка 24 V с алюминиевым профилем
	40
	пог. м

	Встроенные потолочные светильники
	24
	шт.

	Подвесные линейные светильники
	4
	шт.

	Большой конференционный стол 8,5–10 м
	1
	компл.

	Кресла конференционные
	40
	шт.

	Шторы blackout/dimout + тюль + карнизы
	1
	компл.

	Встраиваемые лючки в столе 220V / USB / RJ45
	8
	шт.

	Кондиционирование со скрытым монтажом (оборудование + скрытая прокладка трасс + монтаж)
	1
	компл.

	Трёхфазная электрическая сеть 380–400 В (устройство и подключение)
	1
	компл.

	Дополнительные розеточные точки; места расположения согласовать с Заказчиком
	По согласованию
	шт.

	Монтажные и расходные материалы, крепеж, кабель, доставка и сборка
	1
	компл.



18. Требования к качеству выполнения работ
все видимые стыки панелей, профилей и потолочных элементов выполнять ровно, без щелей и перепадов;
декоративные покрытия должны быть однородными по оттенку в пределах одной плоскости;
скрытые инженерные коммуникации обеспечить доступом для обслуживания через ревизионные зоны;
электротехнические и слаботочные работы выполнять по действующим нормам и проекту;
до массового монтажа отделочных материалов согласовать образцы цвета, фактуры и узлы примыканий;
Поставщик обязан до закупки, изготовления и монтажа согласовать с Заказчиком все применяемые отделочные, декоративные, мебельные, осветительные и инженерные материалы, изделия и оборудование, включая их образцы, цвет, фактуру, размеры, технические характеристики и внешний вид. Замена согласованных материалов и оборудования допускается только по предварительному письменному согласованию с Заказчиком.
[bookmark: _GoBack]окончательные объемы закупки уточнить после контрольного обмера на объекте.
19. Срок выполнения работ
Срок выполнения всех работ, предусмотренных настоящей технической спецификацией, составляет 20 дней.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ  -   КОНФЕРЕНЦ - ЗАЛ   Стр.  1   ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ   Интерьер конференц - зала   Размер помещения: 5,30  × 15,00  м | Высота: 3,00 м   1. Основные параметры помещения  

Параметр  Значение  

Длина помещения  15,00 м  

Ширина помещения  5,30 м  

Высота помещения  3,00 м  

Площадь пола  79,50 м ²  

Площадь   потолка  79,50 м ²  

Периметр помещения  40,60 пог. м  

Полная площадь стен без вычета проемов  121,80 м ²  

Объем помещения  238,50 м ³  

  Расчет стен:  (15,00 + 15,00 + 5,30 + 5,30) × 3,00 = 121,80  м ².   2. Общая концепция интерьера   Стиль:  современный представительский /  Contemporary   Business   Luxury .      основная отделка стен  -   натуральная древесная фактура теплого ореха;      акцентные участки  -   графитовые акустические панели;      потолок  -   матовый белый, многоуровневый, с теплой скрытой подсветкой;      нап ольное покрытие  -   комбинированное: светло - серый ламинат и светло - серо - бежевый ковролин;      мебель  -   темная, с металлическими и деревянными элементами;    

Элемент  Рекомендуемый цвет / фактура  

Основные стены  натуральный орех / теплое дерево  

Акустические панели  темно - серый / графит  

Потолок  матовый белый  

Ковролин  светло - серый + серо - бежевый  

Ламинат  светло - серый  

Портьеры  графитовый / темно - серый  

Тюль  белый / молочный  

Кресла  черный / антрацит  

Металл  хром / черный  

Подсветка  теплый белый 3000 K  

  3. Напольные  покрытия   Общая площадь пола: 79,50 м ².  Применяется комбинированное покрытие.   3.1. Ковролин      коммерческий ковролин или ковровая плитка;      цвет: светло - серый / серо - бежевый, неброский геометрический рисунок;      класс применения: не ниже 32 - 33;  

