
Техническая спецификация закупаемых услуг/работ

	№
п/п
	Наименование услуг
	Техническая спецификация, характеристика услуг

	1
	 Работы по установке/монтажу домофонов, переговорного и аналогичного оборудования
	Потенциальный поставщик обязуется произвести следующую работу: поставку, установку переговорного оборудования (уличного видеодомофона с вызывной панелью), абонентское обслуживание.
Монтаж и установка домофона должна требовать всем Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), СН РК 4.04-07-2019 Строительные нормы Республики Казахстан электротехнические устройства.
Поставщик определяет с Заказчиком схему подключения и комплектующими к системе, место установки вызывной панели, откуда обзор видеокамеры будет наиболее эффективен, и не будет «слепых зон», установки монитора домофона в помещении. 
Изделия и материалы, применяемые при производстве работ, должны быть новыми, исправными, соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. 
При монтаже должны соблюдаться нормы, правила и мероприятия по охране труда и пожарной безопасности.
Поставщик должен предварительно уведомить подразделение охраны о начале работ на объекте.
Оборудование и расходные материалы включены в стоимость работы.
Система видеодомофона (с поддержкой аналовых вызывных панелей и подключения IP цифровых видеокамер)
1) Видеодомофон устанавливается в дежруном помещении (в пункт охраны).
2) Вызывная панель размещается на входную калитки и интегрируется к видеодомофону
3) В случае если входная калитка не соответствует правилам установки, Поставщик обязуется провести переделку за счет собственных средств (работа со сваркой и установка пластины).  
           4) Монтажные, абонентские,  пусконаладочные работы, также расходные материалы, которые необходимы для полной установки выполняются за счет Поставщика. 
5) В случае, если при выполнении работы Поставщик нанесет материальный ущерб Заказчику, то Поставщик возмещает этот ущерб за свой счет.
6) Установленные оборудования остается у заказчика!
7) Все работы выполняемые Поставщиком согласуются с Заказчиком.
СА
8)Вызовная панель должен быть оснащен открытия магнитными ключами (брелками) 50 шт
           Срок гарантии на работу – 12 месяцев.
        

	
	
	 В рамках гарантийного периода Поставщик проводит техническое обслуживание. Оно включает в себя:
•	устранение неисправностей при необходимости;
•	замена неработоспособных компонентов системы на исправные однотипные или функционально
          эквивалентные заменяемым;
•	принятие мер и выдача рекомендаций по устранению сбоев в работе системы;
•	оказание консультативных услуг по вопросам эксплуатации системы объекта.
•	плановый контроль работы аппаратуры осуществляется ежемесячно.
•	обеспечить предоставление консультаций и рекомендаций по эксплуатации оборудования;
•	Поставщик должен провести полную ревизию всех оборудований, с восстановлением их работоспособности с переустановкой, где  требуются приобретения запасных частей. 
          • Внешний осмотр на отсутствие механических повреждений, коррозии, прочность креплений и т.п. составных     ч         частей системы: замков, мониторов и источников питания. Тестирование на работоспособность.
          • очистка, подпайка, замена или восстановление элементов, выработавших ресурс или пришедших в  н            
           негодность; очистка объективов и камеры от пыли и грязи; очистка уличных кожухов и куполов от пыли и        
            грязи; замер величины питающего напряжения всех компонентов системы.

	
	
	Комплект системы видеодомофона 

Наименование 	Характеристика	Количество
 
РазрешениеSVGA800*480пикс.\Аудио:Встроенный Микрофон\Динамик\Память:200фото,Встроенная\Подключение:2*Вызывные панели,2*Монитора,1*Камера видеонаблюдения,1*Видео выход,1*Электрический замок+Вызывная панель,сенсорная панель содержит две функциональные кнопки: «Посмотреть изображение», «Открыть дверь». Должен содержать микрофон и динамик для речевой связи, миниатюрную видеокамеру, передающую изображение на монитор и кнопку вызова  	1
Дверной доводчик  	Дверной доводчик  	1
Замок электромагнитный VIZIT ML 300-40	·  электромагнитный замок представляет собой корпус с электромагнитом и ответную металлическую пластину; 
·  при снятии напряжения питания замка дверь отпирается; 
·  напряжение питания, В - 9...15; 
·  потребляемая мощность (Uп = 12В), Вт, не более  - 7,2; 
·  усилие удержания (Uп = 12В), кг - 300; 
·  габаритные размеры, мм, (ШхВхГ) - 188х55х35; 
·  диапазон рабочих температур, °C- от минус 40 до плюс 45	2
Кнопка выхода 	устанавливается для открывания двери изнутри	2шт
Ключ домофонный	Для сотрудников	65шт
Провод UTP 70 (метр)	Провод FTP (наружний прокладки) 140 (метр)	2500 (ориентировочно, предварительно измерить провод)
Монтажный комплект	Для произведения монтажных работ	2
Монтажные работы	Полная установка системы домофона, пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию	1

Требования к поставщику:
· Обеспечить установку домофонного оборудования не позднее 15 календарных дней с момента заключения договора.

Поставщик должен иметь телефонную линию для вызова специалиста в режиме 24/7, обеспечить прибытие специалиста по вызову Заказчика на время гарантиного срока





Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшелігі
	№
п/п
	Қызметтердің атауы
	Техникалық ерекшелік, қызметтердің сипаттамасы

	
	Домофондарды, келіссөздер және ұқсас жабдықтарды орнату/монтаждау бойынша жұмыстар
	Әлеуетті өнім беруші келесі жұмыстарды жүргізуге міндеттенеді: келіссөздер жабдығын жеткізу, орнату (шақыру панелі бар көше  есік қоңырауы).
домофонды монтаждау және орнату ҚР ҚН Электр қондырғыларын (ПЭЭ) орнатудың барлық ережелерін талап етуі тиіс 4.04-07-2019 Қазақстан Республикасының құрылыс нормалары Электротехникалық құрылғылар.
Жеткізуші Тапсырыс берушімен жүйеге қосылу схемасын және құрамдас бөліктерін, бейнекамераны қарау ең тиімді болатын және "соқыр жерлер", үй-жайда домофон мониторын орнату болмайтын шақыру панелін орнату орнын анықтайды. 
Жұмыстарды жүргізу кезінде қолданылатын бұйымдар мен материалдар жаңа, жарамды болуы, мемлекеттік стандарттарға, техникалық шарттарға сәйкес келуі және тиісті сертификаттары, техникалық паспорттары және олардың сапасын куәландыратын басқа да құжаттары болуы тиіс. 
Монтаждау кезінде еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі жөніндегі нормалар, ережелер мен іс-шаралар сақталуы тиіс.
Өнім беруші объектідегі жұмыстардың басталғаны туралы Күзет бөлімшесіне алдын ала хабарлауға тиіс.
Жабдық пен шығын материалдары жұмыс құнына кіреді.
Бейне есік қоңырауы жүйесі (анаогтыды қоңырау панельдерін және IP сандық бейнекамераларды қосуды қолдайды)
1) бейне есік қоңырауы ұстағыш үй-жайда орнатылады (күзетші пунктіне).
2) видеошақыру панелі кіру қақпасына (3 кіру қақпасы) орналастырылады және интеркомға біріктіріледі
3) Егер кіру қақпасы орнату ережелеріне сәйкес келмеген жағдайда, өнім беруші өз қаражаты есебінен (Дәнекерлеумен жұмыс және пластинаны орнату) қайта өңдеуді жүргізуге міндеттенеді.  
           4) монтаждау, іске қосу-баптау жұмыстары, сондай-ақ шығыс материалдары өнім берушінің есебінен орындалады. 
5) Егер жұмысты орындау кезінде Өнім беруші Тапсырыс берушіге материалдық залал келтірсе, онда өнім беруші бұл залалды өз есебінен өтейді.
6)Қойылған барлық құрылғылар тапсырыс берушіде қалады!
7) өнім беруші орындайтын барлық жұмыстар Тапсырыс берушімен келісіледі.
8) Шақыру панелі магниттік кілтпен ашу функциясымен жабдықталған болу керек

	
	
	

	
	
	  Жұмысқа кепілдік беру мерзімі-12 ай.
              Кепілдік мерзімі аясында жеткізуші техникалық қызмет көрсетеді. Ол мыналарды қамтиды:
* қажет болған жағдайда ақаулықтарды жою;
* жүйенің жұмыс істемейтін компоненттерін бір типті немесе функционалды жарамды компоненттермен ауыстыру
          ауыстырылатын баламалы;
* жүйе жұмысындағы іркілістерді жою жөнінде шаралар қабылдау және ұсынымдар беру;
* объектінің жүйесін пайдалану мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсету.
* аппаратураның жұмысын жоспарлы бақылау ай сайын жүзеге асырылады.
* жабдықты пайдалану бойынша консультациялар мен ұсынымдар беруді қамтамасыз ету;
* Жеткізуші қосалқы бөлшектерді сатып алу талап етілетін қайта орнатумен олардың жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіре отырып, барлық жабдықтарды толық тексеруді жүргізуі тиіс. 
          * Механикалық зақымданудың, коррозияның болмауына, бекітпелердің беріктігіне және т.б. жүйенің құрамдас бөліктеріне: құлыптарға, мониторларға және қуат көздеріне сыртқы тексеру. Өнімділікке тестілеу.
          * ресурс әзірлеген немесе елге келген элементтерді тазалау, дәнекерлеу, ауыстыру немесе қалпына келтіру            
           жарамсыздық; линзалар мен камераларды шаң мен кірден тазарту; сыртқы қаптамалар мен күмбездерді шаңнан және        
            жүйенің барлық компоненттерінің қоректендіру кернеуінің шамасын өлшеу.

	
	
	Бейне есік қоңырауы жүйесінің жиынтығы

Атауы	Характеристика	Саны
 есік қоңырауы жинағы	 
РазрешениеSVGA800*480пикс.\Аудио:Встроенный Микрофон\Динамик\Память:200фото,Встроенная\Подключение:2*Вызывные панели,2*Монитора,1*Камера видеонаблюдения,1*Видео выход,1*Электрический замок+Вызывная панель,сенсорлық тақтада екі функционалды түйме бар: "суретті қарау", "есікті ашу". Сөйлеу байланысы үшін микрофон мен динамик, суретті мониторға жіберетін миниатюралық бейнекамера және қоңырау шалу түймесі болуы керек	1
Есік жақынырақ	Есік жақынырақ	1
· Электромагниттік құлып VIZIT ML 300-40	электромагниттік құлып-бұл электромагниттік корпус және жауап беретін металл пластина; 
· құлыптың қуат кернеуі босатылған кезде есік ашылады; 
· қуат кернеуі, В-9...15; 
· тұтынылатын қуат (Uп = 12В), Вт, артық емес - 7,2; 
· ұстау күші (Uп = 12В), кг-300; 
· габариттік өлшемдері, мм, (ШхВхГ) - 188х55х35; 
* жұмыс температурасының диапазоны, °C - минус 40-тан плюс 45-ке дейін	2
Шығу түймесі	есікті ішінен ашу үшін орнатылады	2
Интерком кілті	Қызметкерлер үшін	50
UTP сымы   70 (метр) FTP сымы	140 (метр)  (жобалап алғанда, алдын ала сымды өлшеу)
Монтаждау жұмыстары	Монтаждау жұмыстарын жүргізу үшін	2
Монтаждау жұмыстары	Домофон жүйесін толық орнату, іске қосу-жөндеу жұмыстары, пайдалануға беру	1
Жеткізушіге қойылатын талаптар:
* Домофон жабдығын орнатуды шарт жасалған сәттен бастап күнтізбелік 15 күннен кешіктірмей қамтамасыз ету.

[bookmark: _GoBack]Жеткізушінің 24/7 режимінде маманды шақыру үшін телефон желісі болуы кепілдік мерзім уақытында. 




