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   от «___» _______ 2026 года № ___
Техническая спецификация 
	 №№ п/п
	Наименование
	Техническая спецификация, характеристика 

	1
	2
	3

	
	Работы декоративно-отделочные
	Предназначены для создания единого воспитательного пространства и визуального оформления образовательной организации согласно требованиям брендбука «Адал азамат».

Основные требования: выполнение художественной росписи стен с использованием фирменной цветовой гаммы, графических элементов, иллюстраций и слоганов, предусмотренных брендбуком; соблюдение единого дизайн-кода; использование качественных интерьерных акриловых красок без резкого запаха, безопасных для образовательных учреждений; предварительная подготовка поверхности: очистка стен от краски, грунтовка при необходимости, выравнивание; нанесение защитного покрытия для долговечности изображения; выполнение работ в соответствии с утвержденными эскизами.

Требования к качеству: работы должны быть выполнены аккуратно, без дефектов, соответствовать брендбуку «Адал азамат», санитарным требованиям и нормам безопасности.

1. Общая характеристика работ
Настоящая техническая спецификация определяет требования к выполнению комплекса работ по нанесению изображений методом высокотехнологичной 3D вертикальной струйной печати на различные виды поверхностей по индивидуальному дизайнерскому проекту Заказчика.

Работы являются технически сложными, многоэтапными и высокотехнологичными, требуют профессионального оборудования, квалифицированных специалистов, точной настройки параметров печати и строгого соблюдения технологических регламентов.

Общий объем работ: 96 (девяносто шесть) квадратных метра. Характер работ: индивидуальный дизайн, уникальные изображения, несерийное производство.

2. Подготовительный этап работ

В рамках выполнения работ Поставщик обязан обеспечить:

выезд специалиста для осмотра объекта и оценки состояния поверхностей;

проведение замеров, проверку геометрии и вертикальности плоскостей;

анализ типа основания (ПВХ, шпатлевка, латексная или акриловая краска, кирпич, известняк, дерево и др.);

согласование дизайнерского макета, масштаба, цветовых решений и визуальных 3D-эффектов;

подготовку цифровых файлов, адаптацию изображений под технологию вертикальной 3D печати;

подбор оптимальных параметров печати с учетом фактуры поверхности и требований к износостойкости.

3. Параметры и возможности печати

3.1. Габаритные параметры

Ширина и высота печати: неограниченные, регулируемые в процессе выполнения работ;
Тип печати: бесшовная, без видимых стыков, переходов и разрывов изображения.

3.2. Скорость и режимы печати

Наличие 6 уровней скорости печати, с возможностью точной настройки под конкретную поверхность и изображение;

Средняя производительность — 1 кв. м за 30–40 минут при стандартном режиме;

Возможность замедленного режима для сложных участков, высокодетализированных фрагментов и 3D-эффектов.

4. Система и технология печати

Работы выполняются с применением 3D технологии вертикальной струйной -печати, обеспечивающей:

· визуальные и текстурные 3D-эффекты;

· высокую детализацию изображений;

· фотореалистичное качество печати;

· точную цветопередачу и глубину изображения.

Печать предназначена для:

· крупномасштабной графики;

· логотипов;

· декоративных элементов;

· художественных композиций;

     - фотореалистичных изображений.

5. Поверхности, допустимые для печати

Печать осуществляется на следующих типах поверхностей:

плоские поверхности ПВХ; шпатлеванные стены; стены, окрашенные латексными красками; стены, окрашенные акриловыми красками; кирпичные стены; известняковые поверхности; деревянные поверхности;

бумажные и комбинированные покрытия.

Для достижения максимальной насыщенности цвета и долговечности изображения допускается и рекомендуется использование следующих покрытий стен: водные эмульсии; акриловые покрытия; латексные покрытия.

6. Технологические особенности печати

При выполнении работ применяется:

Технология переменной капли чернил (VSDT), обеспечивающая:

плавные цветовые переходы; высокую четкость мелких элементов; оптимальный расход материалов;

Технология печати с высокой отказоустойчивостью, позволяющая:

минимизировать технологические сбои;

обеспечить стабильное качество на протяжении всего объема работ;

Технология автоматического восстановления печати, позволяющая:
продолжать печать без потери качества после остановок;

сохранять точное позиционирование изображения.

7. Контроль качества и приемка

В процессе выполнения работ Поставщик обеспечивает:

постоянный визуальный и технический контроль качества;

проверку равномерности нанесения изображения;

отсутствие дефектов, искажений, разрывов и цветовых отклонений;

соответствие выполненных работ утвержденному дизайн-проекту.

8. Сроки выполнения работ

не более 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения договора, включая: подготовительный этап;

настройку оборудования;

непосредственное выполнение печатных работ;

финальный контроль качества

Предварительные размеры (уточнить и согласовать с заказчиком):

400х200 см – 5 шт

500х220 см

500х180 см

500х300 см

600х130 см

500х220 см

400х130 см – 2 шт

9. Условия производства работ:
1.1. Исполнитель несет ответственность за сохранность объекта, до полного завершения работ; 

1.2. Исполнитель должен соблюдать все требования Заказчика на основании действующего законодательства РК; 

1.3.  Работы будут приниматься на основании актов выполненных работ; 

1.4. Работы должны выполняться в рабочее время, качественно, соблюдая все требования техники безопасности, и пожарной безопасности. 

1.5.  В ходе выполнения работ Исполнитель несет ответственность за сохранность находящегося в здании оборудования и инвентаря; 

1.6.  Исполнитель ежедневно должен вывозить строительный мусор и отходы с объекта Заказчика.
1.7. В ходе выполнения работ Исполнитель должен обеспечить складирование материалов в местах, отведенных Заказчиком и не допускать захламления территории. 

1. 8 Не сливать воду со строительными смесями в канализацию. Если во время ремонтных работ Исполнитель засорит канализацию, Исполнитель обязан за свой счет ее прочистить, то есть восстановить функционирование канализационной системы.

10. Особые требования:

2.1. Исполнитель в течение трех календарных дней со дня заключения договора предоставляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагается порядок и сроки выполнения работ. 

2.2. Исполнитель обязуется возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением условий Договора и иными неправомерными действиями; 

2.3. Исполнитель обязан, получив уведомление о дефектах, устранить их в течении согласованного с Заказчиком времени. 

2.4. Выполнение работ, их качество и сроки работы должны соответствовать требованиям.

2.5. Срок гарантии качества выполнения работ сроком на 1 год. В течении гарантийного срока Исполнитель обязан по уведомлению Заказчика с момента получения в течении 5-ти рабочих дней прибыть на объект   и устранить дефекты и недостатки за свой счет.
 Согласование по номеру +7 702 178 6602


                2026ж.  «___» _______________№ ___

                Шартқа 2 қосымша

                Техникалық ерекшеліктері

	 №№ р/н
	Атауы
	Техникалық ерекшеліктері, сипаттамасы

	1
	2
	3

	
	Декоративтік-әрлеу жұмыстары
	Бұлар бірыңғай білім беру кеңістігін құруға және Adal Azamat бренд кітабына сәйкес білім беру мекемесінің дизайнын көрнекі түрде жақсартуға арналған.

Негізгі талаптар: брендтің түс схемасын, графикалық элементтерін, иллюстрацияларын және бренд кітабында көрсетілген ұрандарды қолдана отырып, көркем қабырға бояуы; бірыңғай дизайн кодексін сақтау; білім беру мекемелері үшін қауіпсіз жоғары сапалы, иіссіз интерьер акрил бояуларын пайдалану; бетті алдын ала дайындау: қабырғаларды бояудан тазарту, қажет болған жағдайда праймерлеу және тегістеу; кескіннің беріктігін қамтамасыз ету үшін қорғаныш жабынды жағу; бекітілген эскиздерге сәйкес жұмысты орындау.

Сапа талаптары: Жұмыс мұқият, ақаусыз орындалуы және Adal Azamat бренд кітабына, санитарлық талаптарға және қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келуі керек.

1. Жұмыстың жалпы сипаттамалары

Бұл техникалық сипаттама Тапсырыс берушінің жеке жобалау жобасына сәйкес әртүрлі беттерге жоғары технологиялық 3D тік сия бүріккіш басып шығаруды қолдана отырып кескіндерді жағуды қамтитын бірқатар жұмыстарға қойылатын талаптарды анықтайды. Жұмыс техникалық тұрғыдан күрделі, көп сатылы және жоғары технологиялық болып табылады, кәсіби жабдықты, білікті мамандарды, дәл басып шығару параметрлерін орнатуды және технологиялық ережелерді қатаң сақтауды талап етеді.

Жұмыстың жалпы көлемі: 96 (тоқсан алты) шаршы метр. Жұмыстың сипаты: тапсырыс бойынша дизайн, бірегей кескіндер, сериялық емес өндіріс.

2. Дайындық жұмыстары

Жұмыстың бөлігі ретінде Жеткізуші мыналарды қамтамасыз етуге міндетті:

алаңды мамандандырылған тексеру және бетінің жағдайын бағалау;

өлшеулер, беттердің геометриясы мен тіктігін тексеру;

негізгі қабат түрін талдау (ПВХ, шпатлевка, латекс немесе акрил бояуы, кірпіш, әктас, ағаш және т.б.);

дизайн орналасуын, масштабын, түс схемасын және 3D визуалды эффектілерді бекіту;

сандық файлдарды дайындау, кескіндерді тік 3D басып шығару технологиясына бейімдеу;

беттің құрылымы мен тозуға төзімділік талаптарын ескере отырып, оңтайлы басып шығару параметрлерін таңдау.

3. Басып шығару параметрлері мен мүмкіндіктері

3.1. Жалпы өлшемдер

Баспа ені мен биіктігі: шектеусіз, өндіріс кезінде реттеледі;

Баспа түрі: жіксіз, көрінетін жіктерсіз, ауысуларсыз немесе кескін үзілістерісіз.

3.2. Басып шығару жылдамдығы және режимдері

Белгілі бір бет пен кескінді дәл баптау мүмкіндігімен алты басып шығару жылдамдығы деңгейі;

Орташа өткізу қабілеті: стандартты режимде 30-40 минутта 1 шаршы метр;

Күрделі аймақтар, өте егжей-тегжейлі фрагменттер және 3D эффектілері үшін баяу режим қолжетімді.

4. Басып шығару жүйесі және технологиясы

Біз тік сия бүріккіш 3D басып шығару технологиясын қолданамыз, ол мыналарды қамтамасыз етеді:

- визуалды және текстуралық 3D эффектілері;

- өте егжей-тегжейлі кескіндер;

- фотореалистік басып шығару сапасы;

- дәл түс беру және кескін тереңдігі.

Басып шығару келесілерге арналған:

- үлкен көлемді графика;

- логотиптер;

- сәндік элементтер;

- көркем композициялар;

- фотореалистік кескіндер.

5. Басып шығаруға жарамды беттер

Басып шығару келесі бет түрлерінде мүмкін:

жалпақ ПВХ беттері; шпатлевкалы қабырғалар; латекс бояуларымен боялған қабырғалар; акрил бояуларымен боялған қабырғалар; кірпіш қабырғалар; әктас беттері; ағаш беттері;

қағаз және аралас жабындар.

Түстің қанықтылығы мен кескіннің беріктігінің максималды деңгейіне жету үшін келесі қабырға жабындарына рұқсат етіледі және ұсынылады: су негізіндегі эмульсиялар; акрил жабындары; латекс жабындары.

6. Басып шығарудың технологиялық ерекшеліктері

Процесте келесілер қолданылады:

Айнымалы шашыраңқы сия тамшылары технологиясы (VSDT), ол мыналарды қамтамасыз етеді:

тегіс түс ауысулары; ұсақ бөлшектердің жоғары ажыратымдылығы; материалдың оңтайлы шығыны;

Ақауларға төзімділігі жоғары басып шығару технологиясы, ол мыналарға мүмкіндік береді:

процестің ақауларын азайтуға;

бұл жоба бойынша біркелкі сапаны қамтамасыз етуге;

Баспаны автоматты түрде қалпына келтіру технологиясы, ол мыналарға мүмкіндік береді:

тоқтағаннан кейін сапаны жоғалтпай басып шығаруды жалғастыруға;

Кескіннің дәл орналасуын сақтауға.

7. Сапаны бақылау және қабылдау

Жұмыс процесінде жеткізуші мыналарды қамтамасыз етуі тиіс:

үнемі визуалды және техникалық сапаны бақылау;

кескіннің қолданылуының біркелкілігін тексеру;

ақаулардың, бұрмаланулардың, үзілістердің және түс ауытқуларының болмауы;

орындалған жұмыстың бекітілген жобалау жобасына сәйкестігі.

8. Аяқтау мерзімі

келісімшарт жасалған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен аспауы тиіс, оның ішінде: дайындық кезеңі;

жабдықты орнату;

баспа жұмыстарын тікелей жүргізу;

сапаны бақылаудың соңғы кезеңі

Алдын ала өлшемдер (тапсырыс берушімен нақтыланып, келісілуі тиіс):

400x200 см – 5 дана

500x220 см

500x180 см

500x300 см

600x130 см

500x220 см

400x130 см – 2 дана

9. Жұмысты орындау шарттары:

1.1. Мердігер жұмыс аяқталғанға дейін нысанның қауіпсіздігіне жауапты;

1.2. Мердігер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына негізделген Тапсырыс берушінің барлық талаптарын орындауы тиіс;

1.3. Жұмыстар орындалу туралы сертификаттар негізінде қабылданады;

1.4. Жұмыс жұмыс уақытында, жоғары деңгейде және барлық қауіпсіздік және өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкес орындалуы тиіс.

1.5. Жұмыс барысында Мердігер ғимаратта орналасқан жабдықтар мен инвентаризацияның қауіпсіздігіне жауапты;

1.6. Мердігер құрылыс қоқыстары мен қалдықтарын Тапсырыс берушінің алаңынан күн сайын шығаруы тиіс.

1.7. Жұмыс барысында Мердігер материалдардың Тапсырыс беруші белгілеген жерлерде сақталуын қамтамасыз етуі және аумақтың қоқыс шашылуына жол бермеуі тиіс.

1.8. Құрылыс қоспалары бар суды кәріз жүйесіне төкпеңіз. Егер жөндеу жұмыстары кезінде кәріз жүйесі бітеліп қалса, Мердігер оны өз есебінен тазалауға, яғни кәріз жүйесінің жұмысын қалпына келтіруге міндетті.

10. Арнайы талаптар:

2.1. Шарт жасалғаннан кейін үш күнтізбелік күн ішінде Мердігер Тапсырыс берушіге жұмысты аяқтау тәртібі мен мерзімін көрсететін жұмыс кестесін бекітуге ұсынады.

2.2. Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт талаптарын тиісінше орындамау және басқа да заңсыз әрекеттер салдарынан келтірілген кез келген залалды толық өтеуге міндеттенеді;

2.3. Мердігер ақаулар туралы хабарлама алғаннан кейін оларды Тапсырыс берушімен келісілген мерзімде түзетуге міндетті.

2.4. Жұмыстың орындалуы, оның сапасы және мерзімі талаптарға сай болуы керек.

2.5. Орындалған жұмыстың сапасына бір жылға кепілдік беріледі. Кепілдік мерзімі ішінде Мердігер Тапсырыс берушінің хабарламасы бойынша жұмыс орнында бес жұмыс күні ішінде келіп, кез келген ақаулар мен кемшіліктерді өз есебінен түзетуі тиіс.

Рұқсатты +7 702 178 6602 нөміріне қоңырау шалу арқылы алуға болады.


