[bookmark: _GoBack]Техникалық байқау бойынша қызметтерді сатып алуға техникалық ерекшелік
 ГАЗ 322132 224 автомашинасы, тіркеу белгісі 258АF10, шығарылған жылы 2003ж, қозғалтқыш көлемі 2890 см. текше, шасси XTH32213230314820, түсі-ақ, шанақ нөмірі 32210030032258.
1. Жол қозғалысы қауіпсіздігі талаптарына сәйкес автокөлік құралын техникалық байқаудан өткізу;
2. Өнім беруші тіркелуі және Тапсырыс берушінің орналасқан жері бойынша әрекет етуі тиіс ( Қостанай қ.);
3. Автокөліктердің техникалық бақылау желісіне қойылатын талаптар:
3.1. Техникалық паспортқа сәйкес техникалық байқау жүргізуге арналған үй-жайдың кіреберіс қақпасының биіктігі 4,3 метрден кем емес және ұзындығы 28 метрден кем емес, өтпелі жолы болуы тиіс, сондай-ақ ол санат үшін ҚР көлік құралдарын техникалық байқаудан өткізуге арналған тежегіш стендімен жабдықталуы керек.
3.2. Барлық бақылау-диагностикалық жабдыққа тексеруден өткендігі туралы сертификат болуы керек.
















Техническая спецификация на закуп Услуг по техосмотру
 автомашины Газ 322132 224, регистрационный знак 258АF10, год выпуска 2003г, объём двигателя 2890 см.куб., шасси XTH32213230314820, цвет-белый, номер кузова 32210030032258.
1.Проведение техосмотра автомобильного средства согласно требованиям безопасности дорожного движения;
2.Поставщик должен быть зарегистрирован и действовать по месту нахождения заказчика ( г.Костанай);
3.Требования к линии технического контроля автомобилей:
3.1Помещение для проведения технического осмотра согласно техпаспорта должно быть высотой вьездных ворот не менее 4,3 метра и длиной не менее 28 метров со сквозным проездом, оснащён тормозным стендом технического осмотра транспортных средств РК для категории.
3.2 На всё контрольно-диагностическое оборудование должен быть сертификат прохождения поверки.


