ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на оказание услуг по организации коворкинг-зоны
1. Общие сведения
Наименование услуги: Организация современной коворкинг-зоны в школе.
Цель проекта: Создание функционального, эргономичного и эстетичного пространства для самостоятельной работы, чтения, командных проектов и отдыха учащихся.
Условия поставки: Все расходы, включая изготовление, материалы, комплектующие, доставку, подъем на этаж, сборку, монтаж и уборку мусора, осуществляются в полном объеме за счет Поставщика.
Согласование: Материалы, фурнитура, цветовые решения мебели, , а также модели готовой мебели и декора в обязательном порядке предварительно согласовываются с Заказчиком до начала выполнения работ.
2. Перечень и технические характеристики оказываемых услуг
	№
	Наименование работ / услуг
	Технические характеристики и требования к материалам
	Кол-во / Объем

	1.1
	Изготовление и установка 2-х уровневой «Г» образной зоны для сидения
	Конструкция «Г» образной формы. Материал каркаса металл, облицовка: ЛДСП (высокого качества, класс эмиссии E1). Верхняя части зоны сидения ЛДСП 32мм ,должны быть открывающейся для доступа по ремонту. Облицовка из ЛДСП 16-18 мм. Размеры: ширина — 1,45 м, длина — 3,8 м. высота нижнего яруса 40 см от пола, верхнего яруса 30см. Встроенные розетки для зарядки мобильных телефонов и ноутбуков (не менее 6 блоков розеток со встроенными USB-портами). Комплектуется мягкими подушками для сидения с чехлами из качественного, износостойкого кожзаменителя (экокожа), легко поддающегося чистке. Наполнитель подушек: плотный пенополиуретан (поролон мебельный). Нижняя контурная подсветка: В основание Г-образного двухъярусного подиума интегрируется скрытая светодиодная лента (LED) в алюминиевом профиле с матовым рассеивателем. Создает визуальный эффект «парящей» конструкции и служит дежурным освещением ступеней. Цвет и текстура — по согласованию с Заказчиком. Электрика: В вертикальные торцы ярусов интегрируются блоки розеток (220V + USB Type-C) для зарядки гаджетов. Вся проводка прокладывается внутри металлокаркаса с возможностью доступа через открывающиеся верхние панели сидений.
	1 компл.

	1.2
	Изготовление и установка встроенного стеллажа для книг
	Материал: МДФ толщиной не менее 16-18 мм. Габаритные размеры: 2,7 х 1,8 м. Конструкция стационарная, встроенная, с надежным креплением к стене для обеспечения безопасности. Количество полок и глубина рассчитываются для стандартных и крупногабаритных книг/папок. Кромление всех видимых торцов ПВХ кромкой не менее 1-2 мм. Подсветка стеллажа: Врезная вертикальная или горизонтальная LED-подсветка внутренних полок книжного стеллажа (2,7 × 1,8 м). Цвет — по согласованию с Заказчиком.
	1 шт.

	1.3
	Изготовление и установка встроенного стеллажа для зонирования
	Конструкция на прочном металлическом каркасе (профильная труба с полимерно-порошковым покрытием). Полки и элементы корпуса: ЛДСП 16-18мм. Габаритные размеры: 1,2х0,4 х 2,7 м. Стеллаж выполняет функцию разделения пространства (зонирования). Врезная вертикальная или горизонтальная LED-подсветка внутренних полок книжного стеллажа Цвет каркаса и ЛДСП — по согласованию с Заказчиком.
	1 шт.

	1.4
	Изготовление и установка встроенного стола
	Материал столешницы: ЛДСП  32мм высокой плотности с защитным покрытием, устойчивым к механическим повреждениям и влажной уборке. Опора на прочном металлическом каркасе (профильная труба с полимерно-порошковым Габаритные размеры: 0,4 х 5 м (удлиненная пристенная или островная конструкция). Торцы защищены ударопрочной кромкой ПВХ. Цвет и фурнитура — по согласованию с Заказчиком.
	1 шт.

	1.5.
	Изготовление и установка модульных сидений для оформления колонн
	Конструкция обхватывающей формы для плотного прилегания к несущим колоннам. Материал каркаса: толстый ЛДСП 16-18мм высокого качества (класс эмиссии E1). Габаритные размеры:0,44*0,44*0,44 *0,44 см. Конструкция должна быть травмобезопасной, со скругленными углами. Наполнитель сидений и спинок: плотный мебельный пенополиуретан (поролон). Обивка: качественная, износостойкая экокожа или ткань с влагоотталкивающей пропиткой, легко поддающаяся чистке. Цвет по согласованию с Заказчиком.
	2 компл

	2.3
	Оформление стены декоративными панелями с подвесным светильником и розетками
	Монтаж стеновых декоративных панелей (шпонированные) 8,7 м2. В панели должны быть эстетично и безопасно интегрированы: встроенные светодиодные лампы/бра для чтения — 5 шт.; индивидуальные электрические розетки для подключения гаджетов — 5 шт. Вся проводка должна быть скрытого типа, выполнена в соответствии с нормами пожарной и электробезопасности для детских учреждений.
	1 компл.

	3.1
	Стулья с эргономичной спинкой
	Высокие стулья на прочном каркасе (металл или массив дерева), рассчитанные на интенсивную эксплуатацию. Анатомическая (эргономичная) форма спинки для поддержки осанки при длительном сидении. Мягкое сиденье и спинка с плотным износостойким  наполнителем, обивка — прочная ткань (рогожка, велюр с легкой чисткой) или экокожа, максимальная нагрузка -130 кг .Модель и цвет — по согласованию.
	5 шт.

	3.3
	Декоративные растения в вазонах (крупные)
	Искусственные растения высокого качества (максимально реалистичный вид). Высота растений вместе с вазоном: не менее 100 см. Вазоны современные, устойчивые, выполнены из прочного пластика, керамики или композитного материала. Внешний вид согласовывается.
	2 шт.


3. Дополнительные требования к качеству и безопасности
Безопасность материалов: Все используемые материалы (ЛДСП, клей, ткани) должны иметь сертификаты качества и экологической безопасности, разрешающие их применение в детских и образовательных учреждениях.
Качество сборки и монтажа: Корпусная и встроенная мебель должна быть собрана без видимых дефектов, сколов, зазоров и перекосов. Все скрытые стыки и крепления должны обеспечивать максимальную жесткость и жесткую фиксацию к стенам/полу для предотвращения опрокидывания.
Электробезопасность: Монтаж встроенных розеток, кабельных каналов и осветительных приборов должен выполняться квалифицированным персоналом с соблюдением требований ПУЭ (Правил устройства электроустановок). Силовые кабели должны быть надежно изолированы и скрыты внутри конструкций.
Все товары и материалы по выполнению работ и услуг за счет Поставщика.

Гарантийные обязательства: Поставщик предоставляет гарантию на выполненные работы и установленную мебель/оборудование сроком не менее 12 месяцев с момента подписания Акта приема-передачи.

Срок выполнения услуг по договору: в течении 20 рабочих дней после подписания договора

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
коворкинг-аймағын ұйымдастыру бойынша қызметтер көрсетуге
1. Жалпы мәліметтер
- Қызметтің атауы: Мектепте заманауи коворкинг-аймақты ұйымдастыру.
- Жобаның мақсаты: Оқушылардың өз бетінше жұмыс істеуіне, кітап оқуына, командалық жобаларды орындауына және демалуына арналған функционалды, эргономикалық және эстетикалық кеңістік құру.
- Жеткізу шарттары: Дайындау, материалдар, жиынтықтаушы бөлшектер, жеткізу, қабатқа көтеру, құрастыру, монтаждау және құрылыс қалдықтарын жинау мен шығару шығындарын қоса алғанда, барлық шығыстарды Жеткізуші толық көлемде өз есебінен жүзеге асырады.
- Келісу тәртібі: Материалдар, фурнитура, жиһаздың түс шешімдері, сондай-ақ дайын жиһаз бен сәндік элементтердің үлгілері жұмыстар басталғанға дейін Тапсырыс берушімен міндетті түрде алдын ала келісілуі тиіс.
2. Көрсетілетін қызметтердің тізбесі және техникалық сипаттамалары

	№
	Жұмыстардың / қызметтердің атауы
	Техникалық сипаттамалары және материалдарға қойылатын талаптар 
	Саны / көлемі

	№
	Жұмыстардың / қызметтердің атауы
	Материалдардың техникалық сипаттамалары мен талаптары
	Саны / көлемі

	1.1
	Екі деңгейлі «Г» тәрізді отыратын аймақты дайындау және орнату
	«Г» тәрізді конструкция. Қаңқасының материалы — металл, қаптамасы — жоғары сапалы, эмиссия класы E1 болатын ЛДСП. Отыру аймағының жоғарғы бөліктері қалыңдығы 32 мм ЛДСП-дан жасалуы және жөндеу жұмыстарын жүргізуге қол жеткізу үшін ашылатын болуы тиіс. Қаптамасы — қалыңдығы 16–18 мм ЛДСП. Өлшемдері: ені — 1,45 м, ұзындығы — 3,8 м. Төменгі деңгейдің еденнен биіктігі — 40 см, жоғарғы деңгейдің биіктігі — 30 см. Ұялы телефондар мен ноутбуктерді зарядтауға арналған кіріктірілген розеткалар қарастырылуы тиіс (USB порттары кіріктірілген кемінде 6 розетка блогы). Отыруға арналған жұмсақ жастықтармен жиынтықталады. Жастықтардың тысқаптары оңай тазаланатын, тозуға төзімді, сапалы экологиялық былғарыдан (экобылғарыдан) жасалуы тиіс. Толтырғышы — тығыз жиһаздық пенополиуретан (жиһазға арналған поролон). Төменгі контурлық жарықтандыру: екі деңгейлі «Г» тәрізді подиумның негізіне күңгірт жарық таратқышы бар алюминий профильге орнатылған жасырын LED-жарықдиодты таспа кіріктіріледі. Ол конструкцияның «қалқып тұрған» визуалды әсерін қалыптастырып, сатыларды кезекші жарықтандыру қызметін атқарады. Түсі мен текстурасы Тапсырыс берушімен келісіледі. Электр жабдықтары: деңгейлердің тік шеткі бөліктеріне гаджеттерді зарядтауға арналған розетка блоктары (220 В + USB Type-C) кіріктіріледі. Барлық электр сымдары металл қаңқаның ішіне төселіп, отыратын орындардың ашылатын жоғарғы панельдері арқылы қол жеткізу мүмкіндігі қамтамасыз етілуі тиіс.
	1 жиынтық

	1.2
	Кітаптарға арналған кіріктірілген сөрені дайындау және орнату
	Материалы: қалыңдығы кемінде 16–18 мм МДФ. Жалпы өлшемдері: 2,7 × 1,8 м. Конструкция стационарлық, кіріктірілген түрде орындалып, қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін қабырғаға сенімді бекітілуі тиіс. Сөрелердің саны мен тереңдігі стандартты және ірі көлемді кітаптар мен папкаларды орналастыруға сәйкес есептеледі. Барлық көрінетін жиектері қалыңдығы кемінде 1–2 мм ПВХ жиек таспасымен қапталуы тиіс. Сөрені жарықтандыру: өлшемі 2,7 × 1,8 м кітап сөресінің ішкі бөліктеріне тік немесе көлденең бағытта кіріктірілген LED-жарықтандыру орнатылады. Жарық түсі Тапсырыс берушімен келісіледі.
	1 дана

	1.3
	Кеңістікті аймақтарға бөлуге арналған кіріктірілген сөрені дайындау және орнату
	Конструкция полимерлі-ұнтақ бояумен қапталған профильді құбырдан жасалған берік металл қаңқа негізінде орындалады. Сөрелері мен корпус элементтері — қалыңдығы 16–18 мм ЛДСП. Жалпы өлшемдері: 1,2 × 0,4 × 2,7 м. Сөре кеңістікті аймақтарға бөлу қызметін атқарады. Кітап сөресінің ішкі бөліктеріне тік немесе көлденең бағытта кіріктірілген LED-жарықтандыру орнатылады. Металл қаңқаның және ЛДСП-ның түсі Тапсырыс берушімен келісіледі.
	1 дана

	1.4
	Кіріктірілген үстелді дайындау және орнату
	Үстелдің жұмыс беті — механикалық зақымдануға және ылғалды тазалауға төзімді қорғаныш жабыны бар, тығыздығы жоғары, қалыңдығы 32 мм ЛДСП. Тірегі полимерлі-ұнтақ бояумен қапталған профильді құбырдан жасалған берік металл қаңқадан орындалады. Жалпы өлшемдері: 0,4 × 5 м (қабырға бойымен ұзартылған немесе аралдық конструкция). Шеттері соққыға төзімді ПВХ жиек таспасымен қорғалуы тиіс. Түсі мен фурнитурасы Тапсырыс берушімен келісіледі.
	1 дана

	1.5
	Бағаналарды безендіруге арналған модульдік орындықтарды дайындау және орнату
	Тірек бағаналарына тығыз жанасатындай етіп, бағананы айнала қоршайтын пішіндегі конструкция. Қаңқасының материалы — жоғары сапалы, эмиссия класы E1 болатын, қалыңдығы 16–18 мм ЛДСП. Габариттік өлшемдері: 0,44 × 0,44 × 0,44 × 0,44 см (бастапқы техникалық сипаттамада осылай көрсетілген). Конструкция жарақаттанудан қорғайтындай болуы және бұрыштары дөңгелектенуі тиіс. Отыруға арналған бөліктері мен арқалықтарының толтырғышы — тығыз жиһаздық пенополиуретан (поролон). Қаптамасы — оңай тазаланатын, тозуға төзімді сапалы экобылғары немесе ылғал өткізбейтін сіңдірмесі бар мата. Түсі Тапсырыс берушімен келісіледі.
	2 жиынтық

	2.3
	Қабырғаны аспалы шаммен және розеткалармен жабдықталған сәндік панельдермен безендіру
	Қабырғаға шпондалған сәндік панельдерді орнату — 8,7 м². Панельдерге эстетикалық талаптарды сақтай отырып және қауіпсіз түрде мына жабдықтар кіріктірілуі тиіс: оқуға арналған кіріктірілген жарықдиодты шамдар немесе бра — 5 дана; гаджеттерді қосуға арналған жеке электр розеткалары — 5 дана. Барлық электр сымдары жасырын түрде жүргізіліп, балалар мекемелеріне арналған өрт және электр қауіпсіздігі нормаларына сәйкес орындалуы тиіс.
	1 жиынтық

	3.1
	Эргономикалық арқалығы бар орындықтар
	Қарқынды пайдалануға есептелген, берік металл немесе тұтас ағаш қаңқасы бар биік орындықтар. Ұзақ уақыт отырған кезде дене қалпын дұрыс ұстауға арналған анатомиялық (эргономикалық) пішіндегі арқалығы болуы тиіс. Отыру бөлігі мен арқалығы тығыз, тозуға төзімді толтырғышпен жұмсақ қапталуы қажет. Қаптамасы — оңай тазаланатын берік мата (рогожка, тазалауға ыңғайлы велюр) немесе экобылғары. Ең жоғары жүктемесі — 130 кг. Үлгісі мен түсі Тапсырыс берушімен келісіледі.
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3. Сапа мен қауіпсіздікке қойылатын қосымша талаптар
- Материалдардың қауіпсіздігі: Пайдаланылатын барлық материалдардың (ЛДСП, желім, маталар) сапа және экологиялық қауіпсіздік сертификаттары болуы және оларды балалар мен білім беру ұйымдарында пайдалануға рұқсат етілуі тиіс.
- Құрастыру және монтаждау сапасы: Корпустық және кіріктірілген жиһаз көзге көрінетін ақауларсыз, жарықтарсыз, сынықтарсыз, саңылауларсыз және қисаймаған күйде құрастырылуы тиіс. Барлық жасырын түйіспелер мен бекіткіштер конструкцияның барынша берік болуын қамтамасыз етуі керек. Аударылып кетудің алдын алу үшін жиһаз қабырғаға және/немесе еденге берік бекітілуі тиіс.
- Электр қауіпсіздігі: Кіріктірілген розеткаларды, кабельдік арналарды және жарықтандыру құрылғыларын монтаждау электр қондырғыларын орнату қағидаларының (ЭҚОҚ) талаптарын сақтай отырып, білікті мамандармен орындалуы тиіс. Күштік электр кабельдері сенімді оқшауланып, конструкциялардың ішіне жасырын түрде жүргізілуі тиіс.
- Тауарлар мен материалдар: Жұмыстар мен қызметтерді орындауға қажетті барлық тауарлар мен материалдарды Жеткізуші өз есебінен қамтамасыз етеді.
- Кепілдік міндеттемелері: Жеткізуші орындалған жұмыстарға, орнатылған жиһаз бен жабдықтарға қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай мерзімге кепілдік береді.
Шарт бойынша қызметті тапсыру мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап 20 жұмыс күні ішінде.








