Техническая спецификация работ по ремонту/изготовлению окон и/или комплектующих к ним по размерам заказчика
	
	№
	Наименование работ и состав используемых материалов
	Количество и единица измерения
	Цена за единицу работы

	1
	Регулировка фурнитуры с заменой уплотнителя (из вулканизированного каучука,надежно герметизирующего все стыки и щели на окнах)на все виды алюминиевых окон, включая:
- устранение растянутых или суженных рам, представляющих из себя дефекты монтажа;
- проверку правильности монтажа окон на перекосы;
- проверку положений эксцентриков;
- проведение регулировки прижима окна от механизма закрывания;
- работы над ответными планками и их выравнивание шлифовкой;
- использование специальных инструментов при обрезании цапф;
- осуществление подгонки зазоров между цапфами, переустановки ответных планок.
	18 окон
	41% 
от общей суммы Договора

	2
	Замена ручек окон. Цвет ручки белая - фиксация; скрытое крепление; материал пластик,шурупы в комплекте.
	6 ручек
	57%
от общей суммы Договора

	3
	Замена петель (навесов), предназначенных для установки на окнах. Материал петель (навесов) - горячепресованный . 
Износостойкая, высокотемпературная пластмасса с t(раб.) от -60C до 120С
Количество циклов "открываний-закрываний" от 100 000 до 500 000. 
Покрытие винтов: белый цинк, класс прочности 8.8. 
Покрытие петель ППМ по каталогу RAL. Высокотехнологичная подготовка окрашиваемой поверхности.
	8 петли (навеса)
	2%
от общей суммы Договора



[bookmark: _GoBack]Работы производятся на окнах, установленных в 1-х здании Заказчика (c .Аксукент улица Жандарбекова 7/1) в течение 15 (пятнадцать) календарных дней со дня получения Поставщиком письменной заявки от Заказчика, с указанием количества, наименования и места проведения работ.
	Материалы, используемые Поставщиком при выполнении работ входят в стоимость работы, в том числе и их доставка к месту монтажа, и не подлежат дополнительной оплате Заказчиком.!!!!!!










































