

    Приложение 2
Техническая характеристика 
на приобретение работ (услуг) по изготовлению и монтажу стендов в фойе здания
 ДП СКО по ул. Конституции Казахстана,70.
	№ п/п
	Техническая характеристика
	Кол-во, шт.

	


1
	            В работы (услуги) входит – демнотаж, изготовление и монтаж одного стенда с портретами первых руководителей ДП (ДВД) СКО. Размер стенда не менее 400 мм. х 1850 мм.
           Материалы - акриловое стекло размером не менее 400 мм х 1850 мм. с лазерной обработкой краёв и отверстиями для креплений.
            На стекле стенда располагаются портреты руководителей ДП (ДВД) СКО в хронологическом порядке, согласно эскиза (сверху – вниз). Портреты выполнены из прозрачной самоклеящейся плёнки с печатью, наклеиваются с задней стороны стекла, поверх прозрачной плёнки наклеивается белая самоклеящаяся плёнка для исключения прозрачности. С лицевой стороны стекла портреты обрамляются рамками, подписываются ФИО и даты, наклейки выполнены из золотой плёнки Оракал. Фотоматериал и текстовый материал предоставляет Заказчик. Исполнитель обрабатывает фотографии и предоставляет эскиз для согласования Заказчику.
Крепление стендов производится в фойе здания ДП при помощи дистанционных держателей размером не менее 12 мм. х 25 мм. в количестве не менее 8 шт. на каждый стенд цветом хром-серебро. 
Срок установки стендовой продукции и вывесок: до 48 часов после письменного согласования эскиза с заказчиком.
Сроки разработки и согласования эскиза до 6 часов с момента поступления заявки заказчика. Доработка и утверждение эскизов по согласованию с заказчиком;
Поставщик дает гарантийное обязательство на сохранность продукции в течении не менее 12-ти месяцев со дня ее установки;  
Поставщик следит за техническим состоянием изделий, устраняет неполадки в течение всего гарантийного срока обслуживания;
Стоимость работ включает в себя: разработку эскизов, демонтаж существующих стендов, изготовление и монтаж новых стендов. 
Место оказания услуг – СКО, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана,70.
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	  Примечание: 

	1. Работы должны быть выполнены в соответствии с учетом всех расходов связанных с предоставлением работ, услуг, используемых материалов, изделий, оборудования, ненормируемых и непредвиденных затрат. 

	2. Предоставляемые работы должны строго соответствовать техническим характеристикам, в противном случае Заказчик оставляет за собой право расторгнуть договор в связи несоответствия тех спецификации, которая является неотъемлемой частью договора.
3. Цвет должен быть предварительно согласован с заказчиком. Каждый этап предоставления услуг должен быть согласован с заказчиком. Услуги с отличающимися техническими требованиями заказчиком приниматься не будут. Все изменения: цвета, материалов, конструкций, изделий должны быть согласованы с заказчиком. 
4. Работы производятся в здании с ограниченным доступом и непрерывном циклом работы сотрудников.  
5. Перед началом работ, подрядчиком предоставляется список специалистов монтажников для выполнения монтажных работ, с приложением документов, удостоверяющих личность каждого работника для оформления пропускных документов в здание.








Қосымша 2

Техникалық сипаттамасы
ғимараттың фойесінде стендтерді дайындау және монтаждау бойынша жұмыстарды (қызметтерді) сатып алуға СҚО ПД Қазақстан Конституциясы көшесі, 70.

	№ п/п
	Техникалық сипаттамасы
	Саны, дана

	


1
	Жұмыстарға (қызметтерге) – демнотаж, СҚО ПД (ІІД) бірінші басшыларының портреттерімен бір стенд дайындау және монтаждау кіреді. Стендтің өлшемі кемінде 400 мм. х 1850 мм. 
Материалдар-өлшемі кемінде 400 мм х 1850 мм акрил әйнегі. шеттерін лазермен өңдеумен және бекітуге арналған тесіктермен.
 Стендтің әйнегінде эскизге (жоғарыдан – төменге) сәйкес СҚО ПД (ІІД) басшыларының портреттері хронологиялық тәртіппен орналастырылады. Портреттер мөлдір өздігінен жабысатын пленкадан жасалған, әйнектің артқы жағына жабыстырылған, мөлдірлікті болдырмау үшін мөлдір пленканың үстіне ақ өздігінен жабысатын пленка жабыстырылған. Әйнектің алдыңғы жағында портреттер жақтаулармен жиектеледі, аты-жөні мен күндері жазылады, жапсырмалар Оракалдың алтын пленкасынан жасалған. Фотоматериал мен мәтіндік материалды Тапсырыс беруші ұсынады. Орындаушы фотосуреттерді өңдейді және Тапсырыс берушіге келісу үшін эскиз ұсынады. 
Стендтерді бекіту ДП ғимаратының фойесінде өлшемі кемінде 12 мм.х 25 мм. әр стендке кемінде 8 дана хром-күміс түсті қашықтан ұстағыштардың көмегімен жүргізіледі. 
Стендтік өнімдер мен маңдайшаларды орнату мерзімі: эскиз Тапсырыс берушімен жазбаша келісілгеннен кейін 48 сағатқа дейін. 
Эскизді әзірлеу және келісу мерзімі Тапсырыс берушінің өтінімі түскен сәттен бастап 6 сағатқа дейін. Тапсырыс берушімен келісім бойынша эскиздерді пысықтау және бекіту; 
Өнім беруші Өнім орнатылған күннен бастап кемінде 12 ай ішінде оның сақталуына кепілдік міндеттеме береді; 
Жеткізуші бұйымдардың техникалық жай-күйін бақылайды, қызмет көрсетудің бүкіл кепілдік мерзімі ішінде ақауларды жояды; 
Жұмыстың құны мыналарды қамтиды: эскиздерді әзірлеу, қолданыстағы стендтерді бөлшектеу, жаңа стендтерді дайындау және монтаждау. 
Қызмет көрсету орны-СҚО, Петропавл қ., Қазақстан Конституциясы к-сі, 70.
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[bookmark: _GoBack]Ескерту: 
1. Жұмыстар жұмыстарды, қызметтерді, пайдаланылатын материалдарды, бұйымдарды, жабдықтарды, нормаланбайтын және күтпеген шығындарды ұсынуға байланысты барлық шығыстарды ескере отырып орындалуы тиіс. 
2. Ұсынылатын жұмыстар техникалық сипаттамаларға қатаң сәйкес келуі тиіс, әйтпесе Тапсырыс беруші Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын ерекшеліктерге сәйкес келмеуіне байланысты шартты бұзу құқығын өзіне қалдырады.
3. Түс Тапсырыс берушімен алдын-ала келісілуі керек. Қызмет көрсетудің әрбір кезеңі Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс. Тапсырыс беруші әртүрлі техникалық талаптары бар қызметтерді қабылдамайды. Барлық өзгерістер: түстер, материалдар, конструкциялар, бұйымдар Тапсырыс берушімен келісілуі керек. 
4. Жұмыстар қол жетімділігі шектеулі және қызметкерлердің үздіксіз жұмыс циклі бар ғимаратта жүргізіледі.  
5. Жұмыс басталар алдында мердігер ғимаратқа өткізу құжаттарын ресімдеу үшін әрбір қызметкердің жеке басын куәландыратын құжаттарды қоса бере отырып, монтаждау жұмыстарын орындау үшін монтаждаушы мамандардың тізімін ұсынады.
