
Техническая спецификация 


На изготовление и установку уличного флагштока для школы


Общие требования
· Предмет закупки: изготовление, поставка и установка уличного флагштока для размещения Государственного Флага Республики Казахстан и флага образовательной организации.
· Количество: 1 комплект.
· Гарантийный срок: не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи выполненных работ.
· Документальное подтверждение: наличие документов, подтверждающих качество используемых материалов и безопасность конструкции.
Техническая характеристика
Наименование товара: Уличный флагшток с комплектом крепления и механизмом подъема флага.
7. Назначение
Уличный флагшток предназначен для размещения и демонстрации Государственного Флага Республики Казахстан, флага школы и других официальных символов при проведении торжественных мероприятий, школьных линеек, государственных и праздничных мероприятий на территории образовательной организации.
2. Технические характеристики
· Тип: стационарный уличный флагшток.
· Конструкция: цельная или секционная металлическая конструкция для наружного использования.
· Высота флагштока: не менее 5 метров.
· Материал: алюминиевый сплав высокой прочности либо стальная труба с антикоррозийной обработкой.
· Диаметр нижней части: не менее 100 мм.
· Поверхность: гладкая, устойчивая к воздействию атмосферных осадков и ультрафиолетового излучения.
· Покрытие: порошковая окраска или защитное полимерное покрытие белого цвета.
· Верхняя часть: декоративный наконечник (шар, конус или иной элемент) из устойчивого к внешним воздействиям материала.
· Механизм подъема флага:
· внутренний или внешний тросовый механизм;
· фал (трос) повышенной прочности;
· фиксатор фала от самопроизвольного опускания.
· Трос: нержавеющий металлический трос либо высокопрочный синтетический шнур.
· Крепление флага: карабины или кольца для надежной фиксации полотна.
· Основание: металлический закладной стакан с антикоррозийной обработкой.
· Фундаментное крепление: анкерное крепление или бетонное основание, обеспечивающее устойчивость конструкции.
· Устойчивость: конструкция должна выдерживать ветровые нагрузки, соответствующие условиям эксплуатации на открытой территории.
· Цвет:  синий  (по согласованию с Заказчиком).
3. Комплектность
В комплект поставки входят:
· Уличный флагшток – 1 шт.
· Закладной стакан для установки – 1 шт.
· Механизм подъема и фиксации флага.
· Фал (трос).
· Карабины/крепежные элементы для флага.
· Декоративный наконечник.
· Комплект крепежных элементов.
· Паспорт изделия или инструкция по эксплуатации.
· Монтажные работы.
4. Требования к изготовлению и монтажу
· Конструкция должна быть изготовлена с соблюдением требований безопасности.
· Все металлические элементы должны иметь защиту от коррозии.
· Сварные соединения должны быть выполнены качественно, без трещин, наплывов и дефектов.
· Поверхность флагштока должна быть ровной, без вмятин, царапин и повреждений покрытия.
· Монтаж должен выполняться специалистами с соблюдением требований безопасности.
· После установки флагшток должен быть устойчивым, вертикально установленным и готовым к эксплуатации.
· Место установки предварительно согласовывается с Заказчиком.
5. Требования к качеству
· Изделие должно быть новым, ранее не использовавшимся.
· Материалы должны быть качественными, прочными и безопасными.
· Конструкция должна обеспечивать длительную эксплуатацию в условиях открытого воздуха.
· Флагшток должен сохранять внешний вид и эксплуатационные характеристики при воздействии дождя, снега, ветра и солнечного излучения.
· Механизм подъема должен работать плавно, без заеданий.
6. Требования к соответствию
Товар и выполненные работы должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов Республики Казахстан, требованиям безопасности для наружных металлических конструкций и объектов благоустройства.
7. Гарантийные обязательства
Гарантийный срок производителя (поставщика) – не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи.
В течение гарантийного срока поставщик обязан за свой счет устранить выявленные производственные недостатки, восстановить работоспособность механизма или заменить элементы конструкции ненадлежащего качества.


Обязательно согласоваться с заказчиком







                                                      Техникалық сипаттама

Мектепке арналған Көше флагштокын дайындау және орнату
Жалпы талаптар
* Сатып алу нысанасы: Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туын және білім беру ұйымының туын орналастыру үшін көше туын дайындау, жеткізу және орнату.
* Саны: 1 жинақ.
* Кепілдік мерзімі: орындалған жұмыстарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай.
* Құжаттамалық растау: пайдаланылатын материалдардың сапасын және құрылымның қауіпсіздігін растайтын құжаттардың болуы.
Техникалық сипаттамасы
Тауардың атауы: жалаушаны көтеру механизмі және бекіту жинағы бар көше Туы.
1. Мақсаты
Көше Туы білім беру ұйымының аумағында салтанатты іс-шараларды, мектеп желілерін, мемлекеттік және мерекелік іс-шараларды өткізу кезінде Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туын, мектеп Туын және басқа да ресми рәміздерді орналастыруға және көрсетуге арналған.
2. Техникалық сипаттамалары
* Түрі: стационарлық сыртқы флагшток.
* Құрылыс: сыртқы пайдалануға арналған бір бөліктен тұратын немесе секциялы металл конструкциясы.
* Флагштоктың биіктігі: кемінде 5 метр.
* Материал: беріктігі жоғары алюминий қорытпасы немесе коррозияға қарсы өңделген болат құбыр.
* Төменгі Бөліктің диаметрі: кем дегенде 100 мм.
* Беті: тегіс, жауын-шашынға және ультракүлгін сәулелерге төзімді.
* Жабын: ақ түсті ұнтақ бояуы немесе қорғаныс полимерлі жабыны.
* Жоғарғы бөлігі: сыртқы әсерлерге төзімді материалдан жасалған сәндік ұшы (доп, конус немесе басқа элемент).
* Туды көтеру механизмі:
o ішкі немесе сыртқы кабельдік механизм;
o фал (кабель) жоғары беріктігі;
o фал фиксаторы өздігінен түсуден.
* Кабель: тот баспайтын металл кабель немесе жоғары беріктігі бар синтетикалық сым.
* Жалаушаны бекіту: кенепті мықтап бекіту үшін карабиндер немесе сақиналар.
* Негіз: коррозияға қарсы өңдеуі бар металл ендірілген шыны.
* Тұрақтылық: құрылым ашық аумақтағы пайдалану жағдайларына сәйкес келетін жел жүктемелеріне төтеп беруі керек.
* Түсі: көк(Тапсырыс берушінің келісімі бойынша).
3. Толықтығы
Жеткізу жиынтығына мыналар кіреді:
• Көше Туы – 1 дана.
* Орнатуға арналған стакан – 1 дана.
* Туды көтеру және бекіту механизмі.
* Фал (кабель).
* Жалаушаға арналған карабиндер/бекіткіштер.
* Сәндік ұшы.
* Бекіткіштер жиынтығы.
* Өнімнің паспорты немесе пайдалану жөніндегі Нұсқаулық.
* Монтаждау жұмыстары.
4. Дайындауға және монтаждауға қойылатын талаптар
* Дизайн қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып жасалуы керек.
* Барлық металл элементтері коррозиядан қорғалған болуы керек.
* Дәнекерленген қосылыстар сапалы, жарықтар, ағындар мен ақауларсыз жасалуы керек.
* Флагштоктың беті тегіс, ойықсыз, сызатсыз және жабынның зақымдалуынсыз болуы керек.
* Орнатуды қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып, мамандар орындауы керек.
* Орнатылғаннан кейін флагшток тұрақты, тігінен орнатылған және пайдалануға дайын болуы керек.
* Орнату орны Тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі.
5. Сапаға қойылатын талаптар
* Өнім бұрын қолданылмаған жаңа болуы керек.
* Материалдар сапалы, берік және қауіпсіз болуы керек.
* Құрылым ашық ауада ұзақ мерзімді пайдалануды қамтамасыз етуі керек.
* Флагшток жаңбыр, қар, жел және күн радиациясының әсерінен сыртқы түрі мен өнімділігін сақтауы керек.
* Көтеру механизмі тегіс, кептеліссіз жұмыс істеуі керек.
6. Сәйкестікке қойылатын талаптар
Тауар және орындалған жұмыстар Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттарының талаптарына, сыртқы металл конструкциялары мен абаттандыру объектілері үшін қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуге тиіс.
7. Кепілдік міндеттемелері
Өндірушінің (жеткізушінің) кепілдік мерзімі – қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай.
Кепілдік мерзімі ішінде жеткізуші өз есебінен анықталған өндірістік кемшіліктерді жоюға, механизмнің жұмысын қалпына келтіруге немесе сапасыз құрылымдық элементтерді ауыстыруға міндетті.

Тапсырыс берушімен міндетті  түрде келісу керек.



