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 1. Баннерді басып шығару және орнату қызметі

- Баннердің өлшемі: 3 × 2 , 4 х 2,  6 х 3 метр
- Баннер материалы сыртқы ортаға, ылғалға, күн сәулесіне және температура өзгерістеріне төзімді болуы тиіс.
- Басып шығару сапасы жоғары, суреттері мен мәтіндері анық болуы қажет.
- Баннердің жиектері өңделіп, орнатуға арналған люверстермен жабдықталуы тиіс.
- Баннер арнайы тіреуішке (стойкаға) сапалы әрі берік орнатылуы керек.
- Баннер тіреуішінің өлшемі: 3 × 2 , 4 х 2,  6х3 метр
- Орнатылған құрылым желге төзімді және қауіпсіз болуы тиіс.
- Барлық басып шығаратын баннердің көлемі 700 кв/м  құрайды

 2. Көше тақтайшаларын дайындау және орнату

- Көше атаулары көрсетілген тақтайшаларды дайындау және белгіленген орындарға орнату.
- Тақтайшалардың мәтіні анық әрі алыстан оқылатын болуы тиіс.
- Тақтайшаның бетіне жарық шағылыстыратын (светоотражающая) Oracal пленкасы жапсырылуы қажет.
- Пленка сыртқы ортаға, ылғалға, күн сәулесіне және температура өзгерістеріне төзімді болуы тиіс.
- Тақтайшаның негізі берік, тот баспайтын және ұзақ пайдалануға жарамды материалдан дайындалуы керек.
- Тақтайшалардың өлшемі, түсі, мәтіні және орнатылатын орны тапсырыс берушімен келісіледі.
- Орнатуға қажетті бекіту элементтері қызмет құнына кіруі тиіс.
- Жалпы саны 45 шт

 3. Алюкобондтан қауіпсіздік тақтайшаларын дайындау және орнату

- Әртүрлі қауіпсіздік талаптарына байланысты ақпараттық және ескерту тақтайшаларын дайындау.
- Тақтайшалардың негізі алюкобонд материалынан жасалуы тиіс.
- Тақтайшаларға қауіпсіздік белгілері, ескерту мәтіндері және қажетті графикалық бейнелер орналастырылады.
- Бейнелер мен жазулар анық, сапалы және өшпейтін болуы керек.
- Тақтайшалар ішкі және сыртқы ортада пайдалануға жарамды болуы тиіс.
- Өлшемдері, саны, дизайны, түстері және мәтіндері тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі.
- Қажет болған жағдайда тақтайшаларды белгіленген орындарға орнату жұмыстары орындалады.

 4. Орындау мерзімі мен сапа талаптары

- Тапсырыс қабылданып, макеттер мен өлшемдер келісілген уақыттан бастап барлық қызметтер 1 күн ішінде орындалуы тиіс.
- Дайындаушы тапсырысты белгіленген мерзімде толық аяқтап, дайын өнімдерді орнатылған күйінде тапсыруы қажет.
- Қолданылатын материалдар жаңа, сапалы және техникалық талаптарға сәйкес болуы тиіс.
- Дайындау және орнату барысында анықталған кемшіліктер орындаушының есебінен жойылуы керек.
- Жұмыстар қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып орындалуы тиіс.
- Қызмет құнына материалдарды дайындау, басып шығару, жеткізу, монтаждау және қажетті бекіту бөлшектері кіреді.





























ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
1. Услуги по печати и установке баннеров
· Размеры баннеров: 3 × 2 м, 4 × 2 м, 6 × 3 м.
· Материал баннеров должен быть устойчивым к воздействию внешней среды, влаги, солнечных лучей и перепадам температур.
· Печать должна быть высокого качества, изображения и тексты — чёткими.
· Края баннеров должны быть обработаны и оснащены люверсами для монтажа.
· Баннеры должны быть качественно и надёжно установлены на специальных стойках (конструкциях).
· Размеры стоек (конструкций) для баннеров: 3 × 2 м, 4 × 2 м, 6 × 3 м.
· Установленные конструкции должны быть ветроустойчивыми и безопасными.
· Общая площадь всех баннеров, подлежащих печати, составляет 700 м².
2. Изготовление и установка уличных табличек
· Изготовление табличек с наименованиями улиц и их установка в определённых местах.
· Текст на табличках должен быть чётким и хорошо читаемым с расстояния.
· На поверхность табличек должна быть нанесена световозвращающая плёнка Oracal.
· Плёнка должна быть устойчивой к воздействию внешней среды, влаги, солнечных лучей и перепадам температур.
· Основа табличек должна быть изготовлена из прочного, устойчивого к коррозии и пригодного для длительной эксплуатации материала.
· Размеры, цвет, текст и места установки табличек согласовываются с заказчиком.
· Стоимость необходимых крепёжных элементов должна быть включена в стоимость услуг.
· Общее количество — 45 шт.
3. Изготовление и установка знаков безопасности из алюкобонда
· Изготовление информационных и предупреждающих знаков, соответствующих различным требованиям безопасности.
· Основа знаков должна быть изготовлена из алюкобонда.
· На знаках должны быть размещены знаки безопасности, предупреждающие тексты и необходимые графические изображения.
· Изображения и надписи должны быть чёткими, качественными и устойчивыми к стиранию.
· Знаки должны быть пригодны для использования как внутри помещений, так и на открытом воздухе.
· Размеры, количество, дизайн, цвета и тексты предварительно согласовываются с заказчиком.
· При необходимости выполняются работы по установке знаков в определённых местах.
4. Срок выполнения и требования к качеству
· Все услуги должны быть выполнены в течение 1 (одного) дня с момента принятия заказа и согласования макетов и размеров.
· Исполнитель обязан полностью выполнить заказ в установленный срок и передать готовую продукцию заказчику в установленном виде.
· Все используемые материалы должны быть новыми, качественными и соответствовать техническим требованиям.
· Недостатки, выявленные в процессе изготовления и монтажа, должны быть устранены за счёт исполнителя.
· Работы должны выполняться с соблюдением требований безопасности.
· В стоимость услуг должны входить подготовка материалов, печать, доставка, монтаж и все необходимые крепёжные элементы.

