	Индивидуальный предприниматель «Электрострой»

Сметная документация

Ремонтные работы по замене наружных светильников на территории КГУ "Школа IT-лицей №23 имени Жумабека Ташенова" отдела образования города Туркестан управления образования
город Шымкент – 2026г.


	
	
	 
	
	
	
	Форма 1 

	
	Заказчик
	КГУ "Школа IT-лицей №23 имени Жумабека Ташенова" отдела образования города Туркестан управления образования Туркестанской области

	
	
	(наименование организации) 
	
	
	
	

	             Утвержден
	
	
	
	
	

	                  Сметная расчет стоимости строительства в сумме
	3 480,0
	тыс.тнг.

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	налог на добавленную стоимость
	480,0
	тыс.тнг.

	
	 
	

	
	(ссылка на документ об утверждении)
	

	 
	" 01 " Январь 2000 г.
	
	
	
	
	

	
	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
	

	
	 Ремонтные работы по замене наружных светильников на территории КГУ "Школа IT-лицей №23 имени Жумабека Ташенова" отдела образования города Туркестан управления образования
	

	
	(наименование стройки)
	

	в текущих ценах 2026 года

	Номер
по
порядку
	Номера смет и расчетов, иные документы
	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс. тенге
	Общая сметная стоимость, 
тыс. тенге

	
	
	
	Строительно-монтажных работ
	Оборудования, мебели и инвентаря
	Прочих работ и затрат
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 

	Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства

	1
	 2-1
	Ремонтные работы
	2 857,143
	 
	--
	2 857,143

	 
	 
	Всего по главе
	2 857,143
	0,0
	--
	2 857,143

	 
	 
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7
	2 857,143
	0,0
	--
	2 857,143

	 

	Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством

	2
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.39
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 0%
	0,0
	--
	--
	0,0

	 
	 
	Итого по главе 8
	0,0
	--
	--
	0,0

	 
	 
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8
	2 857,143
	0,0
	--
	2 857,143

	3
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2
	Сметная прибыль 5%
	142,857
	--
	--
	142,857

	4
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 б)
	Непредвиденные работы и затраты-0%
	0,0
	--
	--
	0,0

	 
	 
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	3 000,0
	0,0
	--
	3 000,0

	5
	НДЦС РК 8.04-07-2023 Индексы стоимости для строительства, табл. 2
	в том числе в текущих ценах на 2026 год - 100 %, К=1,0
	3 000,0
	0,000
	--
	3 000,0

	6
	Налоговый кодекс РК
	Налог на добавленную стоимость - 16 %
	--
	--
	480,0
	480,0

	 
	 
	ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ
	3 000,0
	0,000
	480,0
	3 480,0

	 

	
	
	ИП "Электрострой"                                                    Шаймерденов Г.
	

	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	НДЦС РК 8.01-08-2022
	Форма 4*

	
	
	
	
	
	
	

	Наименование стройки
	Ремонтные работы по замене наружных светильников на территории КГУ "Школа IT-лицей №23 имени Жумабека Ташенова" отдела образования города Туркестан управления образования Туркестанской области
	 
	 
	 
	 

	

	Наименование объекта
	Ремонтные работы по замене наружных светильников на территории КГУ "Школа IT-лицей №23 имени Жумабека Ташенова" отдела образования города Туркестан управления образования Туркестанской области
	 
	 
	 
	 

	

	Локальная смета № 2-1

	(Локальный сметный расчет)

	

	
	на 
	Ремонтные работы

	(наименование работ и затрат)

	
	
	
	
	
	
	

	Основание: Дефектный акт

	

	
	
	
	Сметная стоимость
	
	2 857,143
	 тыс. теңге

	
	
	
	Средства на оплату труда
	1 197,112
	 тыс. теңге

	
	
	
	Нормативная трудоемкость
	0,215
	 тыс. чел.-ч

	Составлен(а) в текущих ценах на 01.08.2026 г.

	
	
	
	
	
	
	

	Номер по порядку
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы измерения, 
теңге
	Общая стоимость, 
теңге

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	ВСЕГО по смете:
	 
	 
	 
	2 857 143

	1
	1101-0102-1002 
ЭСН РК 8.04-01-2024
	Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, без откосов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2
	м³ грунта
	1,2
	11 887
	14 264

	 
	Кзтр и Кэм=1,04
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	1133-0304-0201 
ЭСН РК 8.04-01-2024 
прим
	Сборка и установка одностоечных опор с кабельным вводом
	опора
	15
	7 436
	111 540

	 
	Кзтр и Кэм=1,04
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	1106-0101-0104 
ЭСН РК 8.04-01-2024
	Устройство фундаментов бетонных столбов
	м³
	1,2
	49 274
	59 129

	 
	Кзтр и Кэм=1,04
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	1109-0401-0102 
ЭСН РК 8.04-01-2024 
прим
	Опора стальная. Электродуговая сварка при монтаже
	т
	0,74595
	11 465
	8 552

	 
	Кзтр и Кэм=1,04
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	241-102-0168 
ПрСЦ 08.2026 № 1-3
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм
	м
	45
	2 530
	113 850

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	241-102-0160 
ПрСЦ 08.2026 № 1-3
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм
	м
	60
	2 164
	129 840

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	241-102-0120 
ПрСЦ 08.2026 № 1-3
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм
	м
	30
	646
	19 380

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	1101-0201-1141 
ЭСН РК 8.04-01-2024 
Изм. и доп. вып. 47
	Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м³, группа грунта 2
	м³ грунта
	72
	574
	41 328

	 
	Кзтр и Кэм=1,04
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	1308-0201-0201 
ЭСН РК 8.04-02-2024
	Монтаж кабеля до 35 кВ в готовой траншее без покрытий, масса 1 м до 1 кг
	м кабеля
	600
	653
	391 800

	 
	Кзтр и Кэм=1,03
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	241-207-0204 
ПрСЦ 08.2026 № 1-3
	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм
	м
	600
	168
	100 800

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	1308-0201-0810 
ЭСН РК 8.04-02-2024
	Прокладка кабеля
	м кабеля
	300
	891
	267 300

	 
	Кзтр и Кэм=1,03
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	243-104-0403 
ССЦ РК 8.04-08-2025
	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 2х6 (ок)-1
	м
	900
	203
	182 700

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	1308-0201-0405 
ЭСН РК 8.04-02-2024
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом и защитно-сигнальной лентой
	м кабеля
	600
	23
	13 800

	 
	Кзтр и Кэм=1,03
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	213-101-0101 
ССЦ РК 8.04-08-2025
	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100
	1000 усл. шт.
	2,4
	49 989
	119 974

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	249-101-0501 
ССЦ РК 8.04-08-2025
	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м
	м
	600
	53
	31 800

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	1101-0203-0202 
ЭСН РК 8.04-01-2024 
Изм. и доп. вып. 47
	Засыпка бульдозером траншеи или котлована, мощность 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2
	м³ грунта
	72
	112
	8 064

	 
	Кзтр и Кэм=1,04
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	1113-0203-0201 
ЭСН РК 8.04-01-2024
	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз
	м²
	79,31935
	333
	26 414

	 
	Кзтр и Кэм=1,02
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	1113-0203-0519 
ЭСН РК 8.04-01-2024
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811
	м²
	79,31935
	524
	41 563

	 
	Кзтр и Кэм=1,02
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	1133-0206-0101 
ЭСН РК 8.04-01-2024
	Установка светильники
	светильник
	55
	6 490
	356 950

	 
	Кзтр и Кэм=1,04
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	247-306-0320 
ССЦ РК 8.04-08-2025
	Кронштейн гнутый типа КРСГ1,0/20-0,47 высотой 470 мм, длина вылета 500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм
	шт.
	10
	5 740,15
	57 402

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	247-103-3564 
ССЦ РК 8.04-08-2025
	Светильник уличный светодиодный SPP-503-0-30K-050, мощность 50Вт, IP65
	шт.
	55
	12 095
	665 225

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	1308-0304-0304 
ЭСН РК 8.04-02-2024
	Установка шкафа (пульта) управления навесного, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм
	шт
	1
	16 365
	16 365

	 
	Кзтр и Кэм=1,03
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	247-203-0301 
ССЦ РК 8.04-08-2025 
прим.
	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 2шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)
	шт.
	1
	79 103
	79 103


                                                                                                 "УТВЕРЖДАЮ"

Директор 

КГУ "Школа IT-лицей №23 имени Жумабека Ташенова" 
отдела образования города Туркестан 
управления образования Туркестанской области                                                                                                                     

 __________________ Азретбергенова Ж.Ж.
                                                                                                         "      "              2026г.

                                                                                                            ----   -----------

Д Е Ф Е К Т Н Ы Й   А К Т

            на  Ремонтные работы, объект -  Ремонтные работы по замене наружных светильников на территории КГУ "Школа IT-лицей №23                       

                                            имени Жумабека Ташенова" отдела образования города Туркестан управления образования
	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, без откосов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2
	м³ грунта
	1,2

	2
	Сборка и установка одностоечных опор с кабельным вводом
	опора
	15

	3
	Устройство фундаментов бетонных столбов
	м³
	1,2

	4
	Опора стальная. Электродуговая сварка при монтаже
	т
	0,74595

	5
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм
	м
	45

	6
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм
	м
	60

	7
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм
	м
	30

	8
	Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м³, группа грунта 2
	м³ грунта
	72

	9
	Монтаж кабеля до 35 кВ в готовой траншее без покрытий, масса 1 м до 1 кг
	м кабеля
	600

	10
	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм
	м
	600

	11
	Прокладка кабеля
	м кабеля
	300

	12
	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 2х6 (ок)-1
	м
	900

	13
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом и защитно-сигнальной лентой
	м кабеля
	600

	14
	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100
	1000 усл. шт.
	2,4

	15
	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м
	м
	600

	16
	Засыпка бульдозером траншеи или котлована, мощность 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2
	м³ грунта
	72

	17
	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз
	м²
	79,31935

	18
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811
	м²
	79,31935

	19
	Установка светильники
	светильник
	55

	20
	Кронштейн гнутый типа КРСГ1,0/20-0,47 высотой 470 мм, длина вылета 500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм
	шт.
	10

	21
	Светильник уличный светодиодный SPP-503-0-30K-050, мощность 50Вт, IP65
	шт.
	55

	22
	Установка шкафа (пульта) управления навесного, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм
	шт
	1

	23
	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 2шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)
	шт.
	1


    Подписи: 

