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Шартқа 2 қосымша

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшеліктері 
	№ р/с
	Қызметтің атауы 
	Қызметтің техникалық ерекшеліктері

	1
	2
	3

	1. 
	Ғимаратының шатырдағы ағаш конструкцияларын өртке қарсы сіңдірумен өңдеу бойынша қызметтер. 

	1. ҚР ППБ сәйкес № 439 Техрегламент 23.06.2017 ж. № 5-Параграф, 3-бөлім, 273-тармақ, 274-тармақ. Филиал ғимаратының шатырдағы үй-жайларының ағаш конструкциясын өртке қарсы сіңдірумен өңдеу бойынша қызметтер.Шатыр үй-жайларының ағаш конструкцияларын оттан қорғау әсері бар отқа төзімді құралмен өңдеу бойынша қызметтер "өрт қауіпсіздігі және ҚР ӨҚЕ талаптары туралы" ҚР Заңын сақтай отырып, 12 айға кепілдік бере отырып, биік жұмыстарға рұқсаты бар арнайы оқытылған қызмет көрсету персоналы жүргізуі тиіс. Ағаш конструкцияларының отқа төзімді құралымен өңдеу екі рет жүргізіледі. Өңдеу алдында ағаш конструкцияларды шаң мен кірден мұқият тазалап, қажет болған жағдайда оларды майсыздандыру керек. Барлық жұмыстар Тапсырыс беруші өкілінің қатысуымен жүргізіледі. Тапсырыс берушінің ескертулері болған жағдайда, конструкцияларды қайта өңдеуді жүргізу. Жұмыс нәтижелері бойынша комиссия "қабылдау актісін" жасайды, онда жүргізілген жұмыстардың сапасы, ақаулардың, зақымданулардың, отқа төзімді құралдардың қатпарлануының болмауы, осы құралды салудың қажетті технологияларын сақтау көрсетіледі.  

Барлық қызметтер Орындаушының материалдарын қолдана отырып жүргізіледі. 
2. Ағаш және металл конструкцияларын отқа төзімді өңдеудің жай-күйін тексеру хаттамасы (сынау хаттамасы, отқа төзімді құрал сертификаты, отқа төзімді өңдеу актісі)

3. Қызмет көрсету орны : Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Ақсуат ауылы, Аманкелді батыр көшесі №21А    № 9  «Балауса» бөбекжай -балабақшасы КМҚК 

Қызметтердің ұзақтығы: келісімшарт жасалған күннен  бастап 21 күнтізбелік күн ішінде орындалуы керек .(қажеттілігіне қарай тапсырыс берушінің өтініміне байланысты)


Приложение 2 к Договору 

Техническая спецификация закупаемых работ
	№
п/п
	Наименование услуг
	Техническая спецификация, характеристика услуг

	1
	2
	3

	1. 
	Услуги по обработке противопожарной пропиткой деревянных конструкции чердачных помещении здании
	1. Согласно ППБ РК  Тех. регламент № 439 от 23.06.2017 г. Параграф 5, Раздел 3,  п. пункт 273, пункт 274. Услуги по обработке противопожарной пропиткой деревянных конструкции чердачных помещении здании У-Ка филиала.   Услуги по обработке деревянных конструкций чердачных помещений огнеупорным средством с огнезащитным эффектом должно быть произведено специально обученным обслуживающим персоналом, имеющим допуск на высотные работы, с соблюдением Закона РК «О пожарной безопасности и требования ППБ РК» с гарантией на 12 месяцев. Обработка огнеупорным средством деревянных конструкций производится дважды. Перед обработкой тщательно очистить деревянные конструкции от пыли и грязи и при необходимости обезжирить их. Все работы производить в присутствии представителя Заказчика. При наличии замечаний Заказчика, произвести повторную обработку конструкций. По результатам работы комиссия составляет «Акт приемки», в котором отражается качество произведенных работ, отсутствие дефектов, повреждений, отслоений огнеупорного средства, соблюдения необходимых технологий нанесения этого средства.  

Все услуги производятся с применением материалов Исполнителя. 
2. Протокол проверки состояния огнезащитной обработки деревянных и металлических конструкций               (протокол испытания, сертификат огнезащитного средства, акт огнезащитной обработки)
3. Место оказания услуг Кызылординская область, Казалинский район, село Аксуат, ул.Аманкелди батыр №21А КГКП Ясли –детский сад №9 «Балауса» Продолжительность оказания услуг: 21 календарный день с даты заключения договора. (в зависимости от заявки заказчика по мере необходимости)
	м
	178




