Изотермиялық фургон шанағын жөндеуге арналған техникалық сипаттама.

1. Изотермиялық фургон шанағын ауыстыру: металл қаңқаға орнатылған, ылғалға төзімді ламинатталған фанерадан жасалған; сыртқы қаптамасы полимерлі жабыны бар болат табақтан тұрады. Ішкі бөлігінде қалыңдығы 100 мм қатты полиуретанды көбік (RPUF) оқшаулағыш қабаты бар; ішкі қаптамасы полимерлі жабыны бар металл табақтан (дезинфекциялау құралдарына төзімді) және мырышталған болаттан жасалған. Изотермиялық фургон шанағы, есіктері жабық күйінде, тоңазытқыш қондырғысы өшірілгеннен кейін де ішкі температураны кемінде 3 сағат бойы тұрақты ұстап тұруы тиіс – 1 дана.
2. Сыртқы орта температурасы -30°C-тан +35°C-қа дейін өзгерген кезде, оқшауланған жүк бөлігінің ішінде +2°C-тан +8°C-қа дейінгі белгіленген температуралық диапазонды сақтау үшін салқындатуға да, жылытуға да қабілетті тоңазытқыш қондырғысын орнату. Компрессор көліктің іштен жану қозғалтқышы арқылы іске қосылады. Жүйе құрамына деректерді PDF файлы түрінде экспорттауға мүмкіндік беретін температура тіркегіші (Қазақстан Республикасының Өлшеу құралдарының мемлекеттік тізіліміне енгізілген), сондай-ақ температура көрсеткіштерін қағаз таспаға басып шығаруға арналған термопринтер кіреді – 1 жиынтық.
              3.  Кабинаның сырлау қабатын жөндеу, тотты кетіру және қайта сырлау – 1 бірлік

4.Рама мен шассидің сырлау қабатын жөндеу, тотты кетіру және қайта сырлау – 1 бірлік

              5.
Іштен жану қозғалтқышын (ІЖҚ) күрделі жөндеу, оның ішінде аспалы тораптар мен  бөлшектерді ауыстыру – 1 бірлік

              6.
Трансмиссия жүйесін (беріліс қорабы, тарату қорабы, басты берілістер/дифференциалдар) күрделі жөндеу – 1 жиынтық

              7.
Аспа жүйесін (подвесканы) күрделі жөндеу – 1 жиынтық

              8.
Электр сымдарын және электрлік компоненттерді/тораптарды тексеру және жөндеу (қажет болған жағдайда ауыстыруды қоса алғанда) – 1 жиынтық

              9.
Салонды әрлеу, есік панельдеріне кірістірмелерді орнату, төбе қаптамасын, қозғалтқыш бөлімін дыбыс оқшаулау және еден жабынын төсеу – 1 жиынтық.

             10.
Барлық қажетті материалдар мен жабдықтар қызмет құнына кіреді.

            11. Орындалған жұмысқа кепілдік: кемінде 12 ай
            12.Қызмет көрсету кезеңі: Шарт жасалған күннен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін.

Техническая спецификация на ремонт термофургона. 

1. Замена термофургона: влагостойкая ламинированная фанера на металлическом каркасе с наружной отделкой листовой сталью с полимерным покрытием, внутренняя отделка теплоизоляционный слой из ВППУ толщиной 100 мм, отделка листовым металлом с полимерным покрытием стойким к дезинфекции, оцинкованной сталью. Термофургон должен обеспечивать не менее 3 часов стабильного удержания температуры при закрытом фургоне после отключения холодильного агрегата – 1 шт
2. Монтаж холодильного агрегата с обеспечением охлаждения и нагрева для поддержания заданной температуры в термофургонев диапазон +2 +8 оС, при наружной температурев диапазоне -30 +35 оС. Привод компрессораотДВСавтомобиля.Савторегистратором- самописцем температуры (Наличие регистрации в реестре СИ РК) с сохранением файла для возможности передачив цифровом формате PDF, термопринтер для печати регистрации на бумажной ленте – 1 комплект
3. Ремонт лакокрасочного покрытия кабины, удаление коррозии, окраска – 1 шт
4. Ремонт лакокрасочного покрытия рамы,шасси,удаление коррозии, окраска – 1 шт
5. Капитальный ремонт ДВС с заменой навесных агрегатов – 1 шт
6. Капитальный ремонт трансмиссии (КПП, РК, Редуктора) – 1 комплект
7. Капитальный ремонт подвески. – 1 комплект
8. Ревизия
и
ремонт,
при
необходимости
замена электропроводки и электротехнических и агрегатов – 1 комплект. 
9. Внутренняя отделка кабины, монтаж накладок дверных карт, потолка, шумоизоляции моторного отсека, напольный настил. – 1 комплект. 
10. Все необходимые материалы и оборудование включены в стоимость услуги. 
11. Гарантия на выполнение работ не менее 12 месяцев
12. Срок оказания услуги: Со дня заключения договора до 31.12.2026 года. 
