ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
На поставку и монтаж системы видеонаблюдения и телевизионного оборудования
1. IP-видеокамера — 7 шт.
Назначение: наружная IP-видеокамера для организации системы видеонаблюдения.
Технические характеристики:
· Разрешение: 4,0 Мп, 2560×1440 при 20 кадр/с;
· 2,0 Мп, 1920×1080 при 25 кадр/с;
· Битрейт: 32 Кбит/с – 8 Мбит/с;
· Видеокодеки: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG;
· Количество потоков: 2;
· Сетевой интерфейс: 1×RJ45 10/100 Мбит/с;
· Объектив: фиксированный, 2,8 мм;
· Угол обзора: 99°;
· Цифровой зум: 16×;
· Smart IR-подсветка: до 30 м;
· Светочувствительность: 0,01 Люкс;
· Режимы: День/Ночь, ИК-фильтр;
· 3D DNR — подавление видеошумов;
· WDR: 120 дБ;
· HLC/BLC — компенсация засветки;
· AGC — автоматическая регулировка усиления;
· ROI — регион интереса;
· Обнаружение движения в кадре;
· Доступ с мобильных устройств;
· Протоколы: Hikvision, ONVIF, ISAPI, SDK;
· Материал корпуса: пластик/металл;
· Степень защиты: IP67;
· Питание: DC 12 В ±25%, до 5 Вт;
· PoE: IEEE 802.3af;
· Рабочая температура: от -30 °C до +60 °C;
· Масса: 0,27 кг;
· Габариты: 170,8×66×69,1 мм.
Количество: 7 шт.

2. IP-видеорегистратор — 1 шт.
Назначение: централизованная запись, хранение и воспроизведение видеоданных с IP-видеокамер.
Технические характеристики:
· Количество каналов: 8 IP;
· Разрешение записи: 4 Мп / 3 Мп / 2 Мп;
· Воспроизведение: 4×2,0 Мп / 2×4,0 Мп;
· Входящий битрейт: до 60 Мбит/с;
· Исходящий битрейт: до 60 Мбит/с;
· Видеокодеки: H.265+, H.265, H.264+, H.264;
· Количество потоков: 2;
· Ethernet: 1×RJ45 10/100 Мбит/с;
· PoE: 8×RJ45 10/100 Мбит/с;
· Поддержка IEEE 802.3af/at;
· Общая мощность PoE: до 75 Вт;
· Дальность передачи PoE: до 250 м;
· USB: 2×USB 2.0;
· Видеовыходы: 1×HDMI, 1×VGA Full HD;
· Поддержка HDD: 1×SATA до 6 ТБ;
· Облачный сервис: HIK-Connect;
· Удалённый доступ с мобильных устройств;
· Запись по событию;
· Обнаружение движения;
· Пересечение линии;
· Вторжение в зону;
· Интеллектуальный поиск событий;
· Smart-воспроизведение;
· Управление: HIK-Connect, iVMS, WEB-клиент, мышь;
· Протоколы: Hikvision, ONVIF, ISAPI;
· Материал: ABS-пластик/металл;
· Исполнение: настольное, 1U;
· Питание: DC 48 В ±10%, 10 Вт;
· Рабочая температура: от -10 °C до +55 °C;
· Масса: 1,0 кг;
· Габариты: 265×225×48 мм.
Количество: 1 шт.

3. Жёсткий диск HDD — 4 ТБ — 1 шт.
Назначение: хранение архива видеозаписей системы видеонаблюдения.
Технические требования:
· Тип: HDD для систем видеонаблюдения;
· Ёмкость: 4 ТБ;
· Форм-фактор: 3,5";
· Интерфейс: SATA;
· Предназначен для круглосуточной работы;
· Оптимизирован для непрерывной записи видеопотока;
· Совместимость с установленным IP-видеорегистратором.
Количество: 1 шт.

4. PoE-сетевой коммутатор — 1 шт.
Технические характеристики:
· Тип: неуправляемый;
· PoE-порты: 8×RJ45 10/100 Мбит/с;
· Uplink: 1×RJ45 10/100 Мбит/с;
· PoE-стандарты: IEEE 802.3af / IEEE 802.3at;
· Скорость коммутации: 1,8 Гбит/с;
· Скорость передачи пакетов: 1,34 Мбит/с;
· PoE-бюджет: 115 Вт;
· Максимальная мощность на порт: до 30 Вт;
· Защита от перенапряжения: до 6 кВ;
· Материал корпуса: металл;
· Тип установки: настольный/настенный;
· Питание: DC 48 В, 2,5 А, 120 Вт;
· Рабочая температура: от 0 °C до +40 °C;
· Масса: 0,35 кг;
· Габариты: 170×93,1×27,6 мм.
Количество: 1 шт.

5. Smart-телевизор Xiaomi — 1 шт.
Модель: Xiaomi A 2025 32", L32M8-A2RU.
Технические характеристики:
· Диагональ: 32";
· Разрешение: HD, 1366×768;
· Частота обновления: 60 Гц;
· Операционная система: Android;
· Процессор: Quad A55;
· Графический процессор: Mali G31 MP2;
· Оперативная память: 1,5 ГБ;
· Встроенная память: 8 ГБ;
· Угол обзора: 178°/178°;
· Динамики: 2×5 Вт;
· Wi-Fi;
· Bluetooth;
· HDMI: 2 порта;
· USB: 1 порт;
· AV;
· LAN;
· VESA: 100×100 мм;
· Рамка: металлическая;
· Цвет: чёрный.
Количество: 1 шт.

6. Кабель FTP Outdoor Cat.5e — 305 м
Технические характеристики:
· Категория: Cat.5e;
· Тип: FTP Outdoor;
· Конструкция: 4×2 жилы;
· Диаметр жилы: 0,51 мм;
· Назначение: организация сетевого соединения IP-видеокамер;
· Предназначен для наружной прокладки;
· Длина: 305 м.
Количество: 305 м.

7. Гофрированная труба ПНД Ø25 мм — 300 м
Технические характеристики:
· Материал: ПНД;
· Диаметр: 25 мм;
· Назначение: защита сетевого кабеля от механических воздействий;
· Предназначение: прокладка кабельных линий;
· Возможность использования для наружной прокладки;
· Длина: 300 м.
Количество: 300 м.

8. Кабель-канал 40×25 мм — 20 м
Модель: Промрукав PR.0540251.
Технические характеристики:
· Тип: кабель-канал;
· Цвет: белый;
· Размер: 40×25 мм;
· Конструкция: с двойным замком;
· Назначение: защищённая и аккуратная прокладка кабелей.
Количество: 20 м.

9. HDMI-кабель — 1 шт.
Модель: Dahua DH-W-HDMI10M.
Технические характеристики:
· Тип: HDMI;
· Длина: 10 м;
· Назначение: подключение видеорегистратора к телевизору;
· Передача цифрового видео- и аудиосигнала.
Количество: 1 шт.

10. Кронштейн для телевизора — 1 шт.
Технические требования:
· Тип: настенный;
· Назначение: крепление телевизора на стене;
· Совместимость с телевизором диагональю 32";
· Стандарт крепления: VESA 100×100 мм;
· Надёжное крепление и возможность безопасной эксплуатации.
Количество: 1 шт.

11. Монтажные работы и расходные материалы
В состав работ входит:
· монтаж 7 IP-видеокамер;
· прокладка FTP-кабеля;
· прокладка кабеля в ПНД-гофре;
· монтаж кабель-канала;
· установка IP-видеорегистратора;
· установка HDD 4 ТБ;
· подключение PoE-коммутатора;
· установка телевизора;
· монтаж кронштейна;
· подключение HDMI-кабеля;
· коммутация сетевых линий;
· настройка IP-видеокамер;
· настройка видеорегистратора;
· настройка записи и хранения архива;
· настройка обнаружения движения;
· настройка удалённого доступа HIK-Connect;
· проверка работоспособности системы;
· пусконаладочные работы;
· необходимые крепёжные и расходные материалы.
Количество: 1 комплекс.

12. Общие требования
Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не использовавшимся, соответствовать заявленным техническим характеристикам и быть совместимым между собой.
Система видеонаблюдения должна обеспечивать круглосуточную видеозапись, хранение архива, просмотр видеопотока в реальном времени, воспроизведение записей и удалённый доступ с мобильных устройств.

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Бейнебақылау жүйесі мен теледидар жабдықтарын жеткізу және монтаждау
1. IP-бейнекамера — 7 дана
Мақсаты: бейнебақылау жүйесін ұйымдастыруға арналған сыртқы IP-бейнекамера.
Техникалық сипаттамалары:
· Ажыратымдылығы: 4,0 Мп, 2560×1440, 20 кадр/с;
· Ажыратымдылығы: 2,0 Мп, 1920×1080, 25 кадр/с;
· Битрейт: 32 Кбит/с – 8 Мбит/с;
· Бейне кодектері: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG;
· Ағындар саны: 2;
· Желілік интерфейс: 1×RJ45 10/100 Мбит/с;
· Объектив: бекітілген, 2,8 мм;
· Көру бұрышы: 99°;
· Сандық масштабтау: 16×;
· Smart IR инфрақызыл жарықтандыру: 30 м дейін;
· Жарық сезімталдығы: 0,01 Люкс;
· Режимдер: Күн/Түн, ИҚ сүзгісі;
· 3D DNR — бейне шуын басу;
· WDR: 120 дБ;
· HLC/BLC — жарықтануды компенсациялау;
· AGC — күшейтуді автоматты реттеу;
· ROI — қызығушылық аймағы;
· Кадрдағы қозғалысты анықтау;
· Мобильді құрылғылардан қашықтан қол жеткізу;
· Хаттамалар: Hikvision, ONVIF, ISAPI, SDK;
· Корпус материалы: пластик/металл;
· Қорғаныс дәрежесі: IP67;
· Қуат көзі: DC 12 В ±25%, 5 Вт дейін;
· PoE: IEEE 802.3af;
· Жұмыс температурасы: -30 °C-тан +60 °C-қа дейін;
· Салмағы: 0,27 кг;
· Өлшемдері: 170,8×66×69,1 мм.
Саны: 7 дана.

2. IP-бейнежазғыш — 1 дана
Мақсаты: IP-бейнекамералардан алынған бейнемәліметтерді орталықтандырылған түрде жазу, сақтау және ойнату.
Техникалық сипаттамалары:
· Арналар саны: 8 IP;
· Жазу ажыратымдылығы: 4 Мп / 3 Мп / 2 Мп;
· Ойнату: 4×2,0 Мп / 2×4,0 Мп;
· Кіріс битрейті: 60 Мбит/с дейін;
· Шығыс битрейті: 60 Мбит/с дейін;
· Бейне кодектері: H.265+, H.265, H.264+, H.264;
· Ағындар саны: 2;
· Ethernet: 1×RJ45 10/100 Мбит/с;
· PoE: 8×RJ45 10/100 Мбит/с;
· IEEE 802.3af/at қолдауы;
· Жалпы PoE қуаты: 75 Вт дейін;
· PoE беру қашықтығы: 250 м дейін;
· USB: 2×USB 2.0;
· Бейне шығыстары: 1×HDMI, 1×VGA Full HD;
· HDD қолдауы: 1×SATA, 6 ТБ дейін;
· Бұлттық сервис: HIK-Connect;
· Мобильді құрылғылардан қашықтан қол жеткізу;
· Оқиға бойынша жазу;
· Қозғалысты анықтау;
· Сызықты кесіп өтуді анықтау;
· Аймаққа кіруді анықтау;
· Оқиғаларды интеллектуалды іздеу;
· Smart ойнату;
· Басқару: HIK-Connect, iVMS, WEB-клиент, тінтуір;
· Хаттамалар: Hikvision, ONVIF, ISAPI;
· Материалы: ABS пластик/металл;
· Орындау түрі: үстел үсті, 1U;
· Қуат көзі: DC 48 В ±10%, 10 Вт;
· Жұмыс температурасы: -10 °C-тан +55 °C-қа дейін;
· Салмағы: 1,0 кг;
· Өлшемдері: 265×225×48 мм.
Саны: 1 дана.

3. HDD қатқыл дискі — 4 ТБ — 1 дана
Мақсаты: бейнебақылау жүйесінің бейнежазбалар мұрағатын сақтау.
Техникалық талаптар:
· Түрі: бейнебақылау жүйелеріне арналған HDD;
· Сыйымдылығы: 4 ТБ;
· Форм-факторы: 3,5";
· Интерфейсі: SATA;
· Тәулік бойы жұмыс істеуге арналған;
· Бейне ағынын үздіксіз жазуға бейімделген;
· Орнатылатын IP-бейнежазғышпен үйлесімді.
Саны: 1 дана.

4. PoE-желілік коммутатор — 1 дана
Техникалық сипаттамалары:
· Түрі: басқарылмайтын;
· PoE порттары: 8×RJ45 10/100 Мбит/с;
· Uplink: 1×RJ45 10/100 Мбит/с;
· PoE стандарттары: IEEE 802.3af / IEEE 802.3at;
· Коммутация жылдамдығы: 1,8 Гбит/с;
· Пакеттерді беру жылдамдығы: 1,34 Мбит/с;
· PoE бюджеті: 115 Вт;
· Бір портқа максималды қуат: 30 Вт дейін;
· Артық кернеуден қорғау: 6 кВ дейін;
· Корпус материалы: металл;
· Орнату түрі: үстел үсті/қабырғаға;
· Қуат көзі: DC 48 В, 2,5 А, 120 Вт;
· Жұмыс температурасы: 0 °C-тан +40 °C-қа дейін;
· Салмағы: 0,35 кг;
· Өлшемдері: 170×93,1×27,6 мм.
Саны: 1 дана.

5. Xiaomi Smart теледидары — 1 дана
Моделі: Xiaomi A 2025 32", L32M8-A2RU.
Техникалық сипаттамалары:
· Диагоналі: 32";
· Ажыратымдылығы: HD, 1366×768;
· Жаңарту жиілігі: 60 Гц;
· Операциялық жүйе: Android;
· Процессор: Quad A55;
· Графикалық процессор: Mali G31 MP2;
· Жедел жады: 1,5 ГБ;
· Ішкі жады: 8 ГБ;
· Көру бұрышы: 178°/178°;
· Динамиктер: 2×5 Вт;
· Wi-Fi;
· Bluetooth;
· HDMI: 2 порт;
· USB: 1 порт;
· AV;
· LAN;
· VESA: 100×100 мм;
· Жақтауы: металл;
· Түсі: қара.
Саны: 1 дана.

6. FTP Outdoor Cat.5e кабелі — 305 м
Техникалық сипаттамалары:
· Санаты: Cat.5e;
· Түрі: FTP Outdoor;
· Құрылымы: 4×2 талшық;
· Талшық диаметрі: 0,51 мм;
· Мақсаты: IP-бейнекамералардың желілік қосылымын ұйымдастыру;
· Сыртқы төсеуге арналған;
· Ұзындығы: 305 м.
Саны: 305 м.

7. ПНД гофрленген құбыры Ø25 мм — 300 м
Техникалық сипаттамалары:
· Материалы: ПНД;
· Диаметрі: 25 мм;
· Мақсаты: желілік кабельді механикалық әсерлерден қорғау;
· Кабель желілерін төсеуге арналған;
· Сыртқы төсеу үшін пайдалануға болады;
· Ұзындығы: 300 м.
Саны: 300 м.

8. Кабель-канал 40×25 мм — 20 м
Моделі: Промрукав PR.0540251.
Техникалық сипаттамалары:
· Түрі: кабель-канал;
· Түсі: ақ;
· Өлшемі: 40×25 мм;
· Құрылымы: қос құлыпты;
· Мақсаты: кабельдерді қорғалған және ұқыпты түрде төсеу.
Саны: 20 м.

9. HDMI-кабелі — 1 дана
Моделі: Dahua DH-W-HDMI10M.
Техникалық сипаттамалары:
· Түрі: HDMI;
· Ұзындығы: 10 м;
· Мақсаты: бейнежазғышты теледидарға қосу;
· Цифрлық бейне және аудио сигналын беру.
Саны: 1 дана.

10. Теледидарға арналған кронштейн — 1 дана
Техникалық талаптар:
· Түрі: қабырғалық;
· Мақсаты: теледидарды қабырғаға бекіту;
· 32" диагональді теледидармен үйлесімді;
· Бекіту стандарты: VESA 100×100 мм;
· Сенімді бекіту және қауіпсіз пайдалану мүмкіндігі.
Саны: 1 дана.

11. Монтаж жұмыстары және шығын материалдары
Жұмыс құрамына мыналар кіреді:
· 7 IP-бейнекамераны монтаждау;
· FTP-кабелін төсеу;
· кабельді ПНД-гофра арқылы төсеу;
· кабель-каналды монтаждау;
· IP-бейнежазғышты орнату;
· 4 ТБ HDD орнату;
· PoE-коммутаторды қосу;
· теледидарды орнату;
· кронштейнді монтаждау;
· HDMI-кабелін қосу;
· желілік желілерді коммутациялау;
· IP-бейнекамераларды баптау;
· бейнежазғышты баптау;
· бейнежазбаны жазу және мұрағатты сақтау параметрлерін баптау;
· қозғалысты анықтау функциясын баптау;
· HIK-Connect қашықтан қол жеткізуін баптау;
· жүйенің жұмысқа қабілеттілігін тексеру;
· іске қосу-баптау жұмыстары;
· қажетті бекіту және шығын материалдары.
Саны: 1 кешен.

12. Жалпы талаптар
Жеткізілетін жабдық жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы, көрсетілген техникалық сипаттамаларға сәйкес келуі және өзара үйлесімді болуы тиіс.
Бейнебақылау жүйесі тәулік бойы бейнежазба жүргізуді, мұрағатты сақтауды, нақты уақыт режимінде бейнеағынды қарауды, жазбаларды ойнатуды және мобильді құрылғылар арқылы қашықтан қол жеткізуді қамтамасыз етуі тиіс.
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