

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Изготовление и установка площадки воркаут с установкой спортивного оборудования область Абай, район Мақаншы, с.Кабанбай КАЗАХСТАН, область Абай, район Мақаншы, с.Кабанбай, ПЧ-18

	№ п/п
	Наименование 
	Ед изм 
	Кол-во

	1
	установка площадки воркаут комплекс
	комп
	1

	2
	Полиуретановый клей (связующее) для тартановой и резиновой крошки 
	
	1

	3
	Тартановая крошка 
	
	800

	4
	Пигменты для покраски резиновой тартановый крошки 
	
	1


	5
	Услуги по укладке тартановоого покрытия 
	
	1



Уличный воркаут-комплекс — спортивное оборудование для выполнения упражнений с собственным весом, общей физической подготовки и занятий на открытых спортивных площадках. Комплекс предназначен для
эксплуатации на улице при соблюдении требований изготовителя к монтажу, основанию и техническому обслуживанию.
1. Технические характеристики
	№
	Параметр
	Характеристика

	1
	Тип оборудования
	Уличный воркаут-комплекс

	2
	Габариты комплекса № 1
	Не менее 6100 × 5400 мм

	3
	Вес комплекса № 1
	Не менее 415 кг

	4
	Объём комплекса № 1
	Не менее 1,7 м³

	5
	Опорные стойки комплекса № 1
	Труба Ø89 мм, толщина стенки Не менее 3 мм

	6
	Навесные элементы комплекса № 1
	Труба Ø33 мм, толщина стенки Не менее 2,8 мм

	7
	Перекладина для брусьев комплекса № 1
	Труба Ø42 мм, толщина стенки Не менее 2,8 мм

	8
	Материал отдельных элементов
	Влагостойкая фанера

	9
	Дополнительные элементы
	Гимнастические кольца

	10
	Крепёж навесных элементов
	Цельносварные хомуты — Не менее 34 шт.

	11
	Покрытие металлических элементов
	Полимерная порошковая окраска

	12
	Габариты комплекса № 2
	Не менее 5000 × 3900 мм

	13
	Вес комплекса № 2
	Не менее 450 кг

	14
	Объём комплекса № 2
	Не менее 1,7 м³



2. Требования к качеству и исполнению
· Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, без видимых повреждений и дефектов.
· Металлические элементы должны иметь целостные сварные соединения и защитное лакокрасочное покрытие.
· Элементы и узлы должны быть изготовлены и собраны в соответствии с конструкторской документацией изготовителя.
· Комплектность поставки должна соответствовать согласованной спецификации и документам, передаваемым вместе с товаром.
· Габариты, масса и состав оборудования указываются для соответствующей модели комплекса.
3. Комплектность и сопроводительные документы
· Воркаут-комплекс в количестве, предусмотренном договором/заказом.
· Документ с указанием наименования изделия, модели и основных технических характеристик.
· Инструкция или рекомендации по монтажу и эксплуатации — при наличии/если предусмотрено комплектом поставки.
· Паспорт изделия и сертификаты/документы о соответствии или происхождении — Имеется сертификат о происхождении товара. Форма СТ-KZ 3 102 00224.
4. Поставка, монтаж и приёмка
Поставка осуществляется в количестве и сроки, согласованные сторонами в договоре. Включение монтажа, устройства основания, крепления к фундаменту и пусконаладочных работ определяется условиями договора и отдельно согласованной спецификацией.
Работа  проводится по количеству, комплектности, внешнему состоянию и соответствию согласованным техническим характеристикам. При выявлении расхождений стороны оформляют акт с описанием выявленных
замечаний.
5. Гарантийные условия
Гарантийный срок и условия гарантийного обслуживания: 1 год со дня реализация продукта



