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Техническая спецификация закупаемых услуг

	№
п/п
	Наименование услуг
	Техническая спецификация, характеристика услуг

	1
	2
	3

	1. 
	Работы по изготовлению и монтажу вытяжных зонтов с устройством воздуховодов местной вытяжной вентиляции над жарочным шкафом и моечной раковиной.
	Наименование закупаемых работ: Работы по изготовлению и монтажу вытяжных зонтов с устройством воздуховодов местной вытяжной вентиляции над жарочным шкафом и моечной раковиной.
1. Технические и качественные характеристики
1.1. Общие требования
Исполнитель обязан выполнить работы по изготовлению и монтажу двух вытяжных зонтов с устройством воздуховодов и фасонных элементов для организации местной вытяжной вентиляции над жарочным шкафом и моечной раковиной.
Работы должны обеспечивать организованный сбор и отвод воздуха от указанных рабочих зон с подключением к существующей вентиляционной системе в соответствии с условиями объекта.
1.2. Состав и объём работ
1. Изготовление перехода с круглого сечения диаметром 250 мм на квадратное сечение 150×150 мм - 2 шт.
2. Изготовление отводов из оцинкованной стали сечением 150×150 мм - 4 шт.
3. Изготовление тройника сечением 150×150×150 мм - 1 шт.
4. Изготовление прямых участков воздуховода из оцинкованной стали сечением 150×150 мм - 5 шт. (длина каждого участка - 1 м).
5. Изготовление вытяжного зонта размером 1800×800 мм - 1 шт.
6. Изготовление вытяжного зонта размером 900×1000 мм - 1 шт.
7. Поставка крепёжных скоб размером 10 мм 8 мм - 2 кг.
8. Поставка шпилек М12 - 10 пог. м.
9. Поставка уплотнительных материалов, силикона, гаек и шайб.
10. Монтаж вытяжных зонтов - 2 шт.
11. Монтаж трассы вентиляции с отводами.
12. Сверление отверстия для короба вентиляции диаметром 180 дм - 1 шт.
1.3. Требования к материалам и качеству изготовления
Материалы и изделия должны быть новыми, пригодными для эксплуатации в условиях кухонного помещения, без видимых дефектов, повреждений, деформаций и следов коррозии.
Воздуховоды и предусмотренные конструкцией фасонные элементы должны быть изготовлены из оцинкованной стали.
Размеры изделий должны соответствовать пункту 1.2 настоящей технической спецификации.
Кромки металлических изделий должны быть обработаны. Соединения должны быть выполнены качественно, без дефектов, препятствующих нормальной эксплуатации вентиляционной системы.
1.4. Требования к монтажу
Исполнитель обязан обеспечить надёжное крепление вытяжных зонтов, воздуховодов и фасонных элементов.
Соединения воздуховодов должны быть выполнены качественно, без видимых щелей и неплотностей.
Смонтированные конструкции должны быть устойчивыми, не создавать препятствий для эксплуатации кухонного оборудования и проведения уборки помещения.
1.5. Требования к результату работ
По завершении работ вытяжные зонты и воздуховоды должны быть смонтированы в предусмотренных местах, надёжно закреплены и подготовлены к эксплуатации.
Не допускаются незакреплённые элементы, повреждения конструкций, некачественные соединения и иные дефекты, возникшие вследствие ненадлежащего выполнения работ.
2. Требования к качеству и соблюдению нормативов
2.1. Все работы и услуги выполняются с учётом строгого соблюдения всех применимых нормативных актов и стандартов безопасности Республики Казахстан.
2.2. Качество используемых материалов и выполненных работ должно соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан и применимым нормативным документам.
2.3. Исполнитель обязан предоставить документы на материалы и изделия в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
3. Условия и сроки выполнения работ
3.1. Работы выполняются по месту нахождения заказчика, указанному в договоре о государственных закупках.
3.2. Срок исполнения: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента вступления договора в силу.
3.3. Стоимость договора должна включать все расходы исполнителя, связанные с выполнением обязательств, в том числе стоимость материалов, изготовления изделий, транспортировки, доставки, грузовых и погрузочно-разгрузочных работ, монтажа, крепёжных и уплотнительных материалов, использования инструментов и оборудования, а также иных сопутствующих расходов.
3.4. Все транспортные, грузовые, погрузочно-разгрузочные и прочие сопутствующие расходы осуществляются силами и за счёт исполнителя и отдельно заказчиком не оплачиваются.
3.5. Исполнитель обязан выполнить работы в полном объёме, в установленные сроки и с соблюдением требований настоящей технической спецификации, предварительно согласовав с Заказчиком.
4. Порядок приёмки работ
4.1. Приёмка выполненных работ осуществляется заказчиком после завершения всего предусмотренного объёма работ.
4.2. При приёмке проверяются количество, размеры, качество изготовления, комплектность, надёжность крепления, качество соединений и соответствие результата требованиям настоящей технической спецификации.
4.3. При выявлении недостатков исполнитель обязан устранить их за свой счёт в порядке и сроки, предусмотренные договором и законодательством Республики Казахстан.
5. Гарантийные обязательства
5.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта выполненных работ.
5.2. В течение гарантийного срока исполнитель обязан за свой счёт устранить недостатки, возникшие по его вине вследствие некачественного изготовления, применения материалов или выполнения монтажа.
5.3. Расходы, связанные с устранением гарантийных недостатков, несёт исполнитель.
Примечание: Все работы и услуги выполняются с учётом строгого соблюдения всех нормативных актов и стандартов безопасности.

























2026 ж.  «___» _______________№ ___
Шартқа 2 қосымша

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшеліктері

	№ р/с
	Қызметтердің атауы
	Қызметтердің техникалық ерекшеліктері, сипаттамасы

	1
	2
	3

	1
	Қуыру шкафы мен жуу раковинасының үстінде жергілікті сору желдету құбырларының құрылғысы бар сору қолшатырларын дайындау және монтаждау жөніндегі жұмыстар.
	Сатып алынатын жұмыстардың атауы: қуыру шкафы мен жуу раковинасының үстінде жергілікті сору желдеткішінің ауа өткізгіштері бар сору қолшатырларын дайындау және монтаждау жөніндегі жұмыстар.
1. Техникалық және сапалық сипаттамалары
1.1. Жалпы талаптар
Орындаушы қуыру шкафы мен жуу раковинасының үстінде жергілікті сору желдеткішін ұйымдастыру үшін ауа өткізгіштері мен фасонды элементтері бар екі сору қолшатырын дайындау және монтаждау жұмыстарын орындауға міндетті.
Жұмыстар объектінің шарттарына сәйкес қолданыстағы желдету жүйесіне қосыла отырып, көрсетілген жұмыс аймақтарынан ауаны ұйымдастырылған жинауды және бұруды қамтамасыз етуі тиіс.
1.2. Жұмыстың құрамы мен көлемі
1.Диаметрі 250 мм дөңгелек қимадан 150×150 мм шаршы қимаға өтуді дайындау-2 дана.
2.Қимасы 150×150 мм мырышталған болаттан бұрмалар жасау-4 дана.
3.150×150×150 мм қимасы бар тісті жасау-1 дана.
4.150×150 мм қимасы бар мырышталған болаттан жасалған құбырдың тікелей учаскелерін дайындау-5 дана. (әр учаскенің ұзындығы - 1 м).
5.Көлемі 1800×800 мм сору қолшатырын жасау-1 дана.
6.Көлемі 900×1000 мм сору қолшатырын жасау-1 дана.
7.Өлшемі 10 мм 8 мм - 2 кг бекіткіш қапсырмаларды жеткізу.
8.М12-10 пог шпилькаларын жеткізу. М.
9.Тығыздағыш материалдарды, силиконды, жаңғақтарды және шайбаларды жеткізу.
10.Сорғыш қолшатырларды монтаждау-2 дана.
11.Желдету трассасын бұрмалармен монтаждау.
12.Диаметрі 180 дм желдету қорабына арналған тесікті бұрғылау-1 дана.
1.3. Материалдар мен өндіріс сапасына қойылатын талаптар
Материалдар мен бұйымдар жаңа болуы керек, ас үй жағдайында пайдалануға жарамды, көрінетін ақаулар, зақымданулар, деформациялар және коррозия іздері жоқ.
Құбырлар мен конструкцияда қарастырылған пішінді элементтер мырышталған болаттан жасалуы керек.
Бұйымдардың өлшемдері осы техникалық ерекшеліктің 1.2-тармағына сәйкес болуы тиіс.
Металл бұйымдарының жиектері өңделуі керек. Қосылыстар желдету жүйесінің қалыпты жұмысына кедергі келтіретін ақауларсыз сапалы орындалуы керек.
1.4. Монтаждауға қойылатын талаптар
Орындаушы сору қолшатырларының, ауа өткізгіштердің және пішінделген элементтердің сенімді бекітілуін қамтамасыз етуге міндетті.
Құбырлардың қосылыстары сапалы, көрінетін жарықтар мен бос орындарсыз жасалуы керек.
Орнатылған құрылымдар тұрақты болуы керек, ас үй жабдықтарын пайдалануға және үй-жайларды тазалауға кедергі келтірмеуі керек.
1.5. Жұмыс нәтижесіне қойылатын талаптар
Жұмыс аяқталғаннан кейін сору қолшатырлары мен ауа өткізгіштері көзделген орындарға орнатылып, сенімді бекітіліп, пайдалануға дайын болуы тиіс.
Бекітілмеген элементтерге, конструкциялардың зақымдалуына, сапасыз қосылыстарға және жұмыстарды тиісінше орындамау салдарынан туындаған өзге де ақауларға жол берілмейді.
2. Нормативтердің сапасы мен сақталуына қойылатын талаптар
2.1. Барлық жұмыстар мен қызметтер Қазақстан Республикасының барлық қолданылатын нормативтік актілері мен қауіпсіздік стандарттарының қатаң сақталуын ескере отырып орындалады.
2.2. Пайдаланылатын материалдар мен орындалған жұмыстардың сапасы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және қолданылатын нормативтік құжаттарға сәйкес келуге тиіс.
2.3. Орындаушы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда материалдар мен бұйымдарға құжаттарды ұсынуға міндетті.
3. Жұмыстарды орындау шарттары мен мерзімдері
3.1. Жұмыстар мемлекеттік сатып алу туралы шартта көрсетілген Тапсырыс берушінің орналасқан жері бойынша орындалады.
3.2. Орындалу мерзімі: шарт күшіне енген сәттен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде.
3.3. Шарттың құны міндеттемелерді орындауға байланысты Орындаушының барлық шығыстарын, оның ішінде материалдардың, бұйымдарды дайындаудың, тасымалдаудың, жеткізудің, жүк және тиеу-түсіру жұмыстарының, монтаждаудың, бекіту және тығыздау материалдарының, құралдар мен жабдықтарды пайдаланудың, сондай-ақ өзге де ілеспе шығыстардың құнын қамтуға тиіс.
3.4. Барлық көлік, жүк, тиеу-түсіру және басқа да ілеспе шығыстарды Орындаушының күшімен және есебінен жүзеге асырады және Тапсырыс беруші жеке төлемейді.
3.5. Орындаушы жұмысты толық көлемде, белгіленген мерзімде және осы техникалық ерекшеліктің талаптарын сақтай отырып, Тапсырыс берушімен алдын ала келісе отырып орындауға міндетті.
4. Жұмыстарды қабылдау тәртібі
4.1. Орындалған жұмыстарды қабылдауды Тапсырыс беруші барлық көзделген жұмыс көлемі аяқталғаннан кейін жүзеге асырады.
4.2. Қабылдау кезінде Саны, мөлшері, дайындау сапасы, жинақтылығы, бекітудің сенімділігі, қосылыстардың сапасы және нәтиженің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігі тексеріледі.
4.3. Кемшіліктер анықталған кезде Орындаушы оларды шартта және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен және мерзімдерде өз есебінен жоюға міндетті.
5. Кепілдік міндеттемелері
5.1. Орындалған жұмыстарға кепілдік мерзімі орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 (он екі) айды құрайды.
5.2. Кепілдік мерзімі ішінде орындаушы сапасыз дайындау, материалдарды қолдану немесе монтаждауды орындау салдарынан оның кінәсінен туындаған кемшіліктерді өз есебінен жоюға міндетті.
5.3. Кепілдік кемшіліктерін жоюға байланысты шығындарды Орындаушы көтереді.
Ескерту: барлық жұмыстар мен қызметтер барлық нормативтік актілер мен қауіпсіздік стандарттарының қатаң сақталуын ескере отырып орындалады.




