Тех.Спец по ремонту магистральных сетей 

Монтажно-сварочные работы по замене дефектных участков трубопроводов и отводов системы отопления, устранению порывов и восстановлению герметичности трубопроводов с использованием необходимых вспомогательных и расходных материалов. В состав работ входят обследование повреждённых участков, демонтаж неисправных элементов, подготовка и установка новых участков трубопроводов и отводов, выполнение сварочных соединений, замена повреждённых элементов, проверка качества соединений, устранение возможных протечек, восстановление целостности системы отопления, а также проведение необходимых пусконаладочных работ и проверка работоспособности системы после завершения ремонта. Все необходимые материалы, комплектующие, расходные элементы, инструменты и оборудование, используемые при выполнении работ, должны соответствовать назначению и условиям эксплуатации системы отопления. Работы выполняются с соблюдением требований безопасности, технических норм и правил, с обеспечением надлежащего качества сварных соединений и герметичности трубопроводов. Объём, конкретные участки и способы выполнения работ предварительно согласовываются с ГКП на ПХВ «Кокшетау жылу». По завершении работ система отопления должна находиться в исправном состоянии, без видимых повреждений и протечек, с обеспечением её нормальной работоспособности. Результат выполненных работ подлежит проверке и приёмке Заказчиком.










Магистральдық желілерді жөндеу бойынша арнайы 

Жылыту жүйесінің құбырлары мен бұрмаларының ақаулы учаскелерін ауыстыру, жарылыстарды жою және қажетті қосалқы және шығыс материалдарын пайдалана отырып, құбырлардың герметикалығын қалпына келтіру бойынша монтаждау-Дәнекерлеу жұмыстары. Жұмыстардың құрамына зақымдалған учаскелерді тексеру, ақаулы элементтерді бөлшектеу, құбырлар мен бұрмалардың жаңа учаскелерін дайындау және орнату, дәнекерлеу қосылыстарын орындау, зақымдалған элементтерді ауыстыру, қосылыстардың сапасын тексеру, ықтимал ағып кетулерді жою, жылу жүйесінің тұтастығын қалпына келтіру, сондай-ақ жөндеу аяқталғаннан кейін қажетті іске қосу-жөндеу жұмыстарын жүргізу және жүйенің жұмыс қабілеттілігін тексеру кіреді. Жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылатын барлық қажетті материалдар, компоненттер, шығыс элементтері, Құралдар мен жабдықтар жылыту жүйесінің мақсаты мен пайдалану шарттарына сәйкес келуі тиіс. Жұмыстар қауіпсіздік талаптарын, техникалық нормалар мен ережелерді сақтай отырып, дәнекерленген қосылыстардың тиісті сапасын және құбырлардың герметикалығын қамтамасыз ете отырып орындалады. Көлемі, нақты учаскелері және жұмыстарды орындау тәсілдері "Көкшетау жылу"ШЖҚ МКК-мен алдын ала келісіледі. Жұмыс аяқталғаннан кейін жылыту жүйесі қалыпты жұмыс қабілеттілігін қамтамасыз ете отырып, көрінетін зақымданусыз және ағып кетусіз жарамды күйде болуы керек. Орындалған жұмыстардың нәтижесін Тапсырыс беруші тексеруге және қабылдауға тиіс.
