Техническая спецификация

Система видеонаблюдения (далее система) предназначена для сбора, хранения и просмотра видеоинформации происшествий по периметру здания. Срок хранение записи: не менее 30 суток. Возможность видеонаблюдения в ночное время и при условии плохой видимости. Климатические условия применения системы видеонаблюдения: - Температура воздуха: от -35 до +40° С; - Влажность воздуха: от 0 до 80%. 
1. Основные функции системы:
1.1. Система должна осуществлять круглосуточную запись видеоинформации с указанием номера видеокамеры, даты и времени. 
1.2. Система должна предусматривать возможность просмотра по сети текущего изображения с видеокамер в любое время суток, без прерывания записи. 
1.3. Система должна предусматривать возможность выполнения следующих действий параллельно процессу записи: 
1) оперативный поиск и просмотр видеозаписи с заданной камеры за указанный временной интервал в пределах не менее последних 30 суток; 
2) сохранение интересующего фрагмента видеозаписи на USB-карте памяти или по сети на жестком диске видеорегистратора охраны. 
1.4. Зоны видеонаблюдения системы должны максимально перекрывать территорию всего наружного периметра объектов. 
1.5. Сбои в электроснабжении: переход на резервное питание должен происходить автоматически без нарушения установленных режимов работы и функционального состояния системы. 
• при переходе на резервное электропитание должен выдаваться световой и /или звуковой сигнал. 
• резервный источник питания при попадании напряжения в сети должен обеспечивать надежное выполнение основных функций системы в течение не менее 20 минут. 
• при использовании в качестве источника резервного питания аккумуляторных батарей должна выполняться их автоматическая подзарядка. 
• при использовании в качестве источника резервного питания аккумуляторных
или сухих батарей световая или звуковая индикация должна предупреждать о разряде батареи ниже допустимого предела. 
• после длительного (вызвавшего отключение системы) отсутствия и последующего восстановления электроснабжения система должна включиться и автоматически перейти в режим записи видеоинформации с настройками, заданными до отключения электропитания. 
1.6. Система должна предусматривать возможность входа по паролю для предотвращения несанкционированного доступа к ее ресурсам и настройкам.
2. Техническое обслуживание видеонаблюдения представляют собой комплекс регламентных работ по поддержанию видеокамер, устройств обработки видеосигнала и других компонентов системы видеонаблюдения в работоспособном состоянии в течение всего срока заключенного договором. 
2.1. Заказчику оказывается техническая помощь, консультации и обучение персонала, а также перенастройка. 
2.2. Техническое обслуживание видеонаблюдения включает следующие виды регламентных работ:
Ежемесячное обслуживание видеонаблюдения (день, и время по согласованию с Заказчиком):
1)Внешний осмотр на отсутствие механических повреждений, коррозии, прочность креплений и т.п. составных частей системы: видеокамер, коммутационных центров, видео сервера (видео регистратора), мониторов и источников питания. 
2)Тестирование видео сервера (видео регистратора) на работоспособность всех установленных видеокамер и видеорегистратор.
3) очистка, подпайка, замена или восстановление элементов, выработавших ресурс или пришедших в негодность;
4) очистка объективов и видеокамер от пыли и грязи;
5) очистка уличных кожухов и куполов от пыли и грязи;
6) замер величины питающего напряжения всех компонентов системы видеонаблюдения.
7) SLA и время реакции: критическая неисправность — реакция до 15–30 минут, восстановление  ; некритическая — 2 часа .
8) Круглосуточный мониторинг: контроль доступности камер, видеорегистраторов, се рверов, коммутаторов, каналов связи и архива.
9) Профилактическое обслуживание: плановые осмотры, очистка камер, проверка креплений, кабельных линий, PoE, ИБП, температурного режима.
10) Контроль качества изображения: проверка разрешения, FPS, экспозиции, фокусировки, ночного режима и корректности записи.
11) Контроль архива: регулярная проверка фактической глубины хранения и возможности воспроизведения записей.
12) Резервирование: проверка RAID/резервных дисков, резервного питания, сетевых соединений и механизмов отказоустойчивости.
13) Кибербезопасность: контроль учётных записей, журналов событий, актуальности прошивок, отключение неиспользуемых сервисов и изменение стандартных паролей.
14) Документирование: журнал всех неисправностей, выполненных работ, заменённых компонентов и результатов диагностики.
15) Отчётность: ежемесячный технический отчёт с перечнем оборудования, состоянием системы, статистикой отказов и рекомендациями.
16) Запасные части: все затраты по ремонту и замены вашедшего из строя обборудования возложить на подрядчика.
17) Приёмка работ: установить конкретные критерии, по которым считается, что обслуживание выполнено.
18) Аудит системы: первоначальное обследование с составлением исполнительной схемы, инвентаризацией оборудования и выявлением проблем.
19) Аварийные работы: предусмотреть выезд специалиста на объект и порядок эскалации неисправностей.


2.3. Годовое обслуживание видеонаблюдения:
1) установка и смена системного времени (зима-лето);
2) очистка внутренней поверхности системного блока видео сервера (видеорегистратора) и рабочих станций пользователей;
3) проверка функционирования системы видеонаблюдения на резервном питании.
2.4. Мероприятия, направленные на техническое обслуживание видеонаблюдения, проводятся в рамках двухсторонних договорных отношений между Заказчиком и Исполнителем и служат для недопущения несанкционированного доступа посторонних  лиц к системе видеонаблюдения, для предотвращения порчи оборудования и не разглашения  конфиденциальной информации. 
2.5. После подписания Договора Стороны проводят обследование Объекта, целью которого является определение состава системы видеонаблюдения, технического состояния системы, соответствие проводимых монтажных работ. Результаты работы комиссии могут оформляться в виде Акта первичного обследования, в котором указывается состав системы, отражается соответствие (несоответствие) оборудования, выдаются рекомендации по модернизации системы.
2.6. Техническое обслуживание видеонаблюдения проводится в сроки, оговоренные с заказчиком и согласно графика проведения работ, в строгом соответствии с требованиями нормативных документов.
Технические параметры и комплектация по монтажу видеонаблюдения согласно приложения 1. 
3. Документация и приемо-сдаточные испытания:
3.1. Заказчику должна быть предоставлена следующая документация: 
1) спецификация оборудования и работ; 
2) схема расположения оборудования и зон наблюдения; 
3) инструкция по эксплуатации. 
3.2. Все оборудование должно быть сертифицированным, и вся техническая документация (спецификации, описания, инструкции) должна быть написана на
русском и казахском языке и предоставлена заказчику. 
3.3. В случае невыполнения указанных ниже условий параметры системы должны быть приведены в соответствии с данными пунктами технической спецификации. 
1)просмотр текущего изображения камер: на рабочем месте охраны должны последовательно отображаться текущие изображения зон наблюдения со всех камер с оптимальным ракурсом. 
2) проверка глубины видеоархива: проверка глубины видеоархива проводится путем контрольной записи видеосигнала со всех камер в течение 1 часа в дневное (рабочее) время суток: 
• при отключенной записи отметить количество свободной памяти на жестком диске видеорегистратора; 
• установить видеорегистратор в режим записи видеоинформации со всех камер на 1 час; 
• после отключения записи зафиксировать объем использованной памяти на жестком диске регистратора. Уменьшение количества свободной памяти должно составлять не более 1/600 доли общего объема жесткого диска (600 часов=25 суток). 
Примечание: В случае, когда жесткий диск видеорегистратора полностью заполнен и идет его циклическая перезапись, проверка глубины архива видеоинформации проводится путем запроса списка записей за последний месяц и определения наиболее старой из них. 
3) просмотр записи: на рабочем месте охраны должен воспроизводиться фрагмент записи из произвольного выбранного временного интервала в пределах того периода, когда видеорегистратор находился в режиме записи. 
4) сохранение записи: выбранный фрагмент записи должен по команде охраны сохраняться в памяти жесткого диска видеорегистратора охраны. Сохраненный видеофрагмент должен воспроизводиться средствами предоставленного программного обеспечения. 
5) работа после сбоя питания: после принудительного отключения основного (сетевого) электропитания видеорегистратора и камеры должны функционировать в течение 20 минут. Все работы производятся с применением материалов Исполнителя.

Дополнительно необходимо заменить, ранее вышедшие из строя :
ТП1,2,3,8,6-регистратор 4-х канальный, и 3 камеры на каждой подстанции (одна наружняя, две внутренние). Все расходные материалы и товары необходимые для установки приобретаются и устанавливаются за счет поставщика.  
Камеры видеонаблюдения должны иметь следущие комплектации:
· IP-камера;
· кронштейн для настольной установки;
· крепежные элементы;
· инструкция по эксплуатации.
· Гарантия 3 г
Минимальные характеристики для камер видеонаблюдения:
Для камер внутреннего наблюдения:
IP-камера имеет 1/3″ CMOS матрицу с разрешением 4 Мп, фокусное расстояние 2.8 мм, ИК-подсветка 10 м, PIR-датчик, встроенные микрофон и динамик, слот для SD-карт, питание DC 12 В/PoE,поле обзора 110°, Гарантия 3 г

Для камер внешнего наблюдения:
IP-камера, разрешение 2мп, матрица 1/2.7", светочувствительность 0.01 ~ 0.09 люкс, объектив фиксированный, угол обзора 115, фокусное расстояние 2.8мм, видео кодек h.264 / h.264+ / h.265 / h.265+ / mjpeg, 2 потока сетевой интерфейс 	rj-45 (10/100base-t),питание dc12v / poe, потребляемая мощность 4.2w,рабочая температура -30° c ~ +60° c,степень защиты ip67

Для видеорегистраторов (по территории предприятия):
32-канальный сетевой видеорегистратор
H.264, H.265, Smart H.264 + и Smart H.265 +. Автоматический переключатель H.265
P2P удаленное наблюдение, воспроизведение видео на мобильном устройстве
Пропускная способность сети
Доступ: 160 Мбит / с; Хранение: 128 Мбит / с; Вперед: 48 Мбит / с
Сетевой протокол	
HTTP; HTTPS; TCP / IP; IPv4 / IPv6; UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP-фильтр; DDNS; FTP ; Сервер тревог; IP-поиск (поддержка IP-камеры Dahua; DVR; NVS; и т. Д.); P2P; авторегистрация
Сеть	
1 × RJ-45, самоадаптивный порт Ethernet 10/100/1000 Мбит / с
Совместимость
ONVIF (профиль T / S / G); CGI ; SDK
Разрешение
8MP; 6МП; 5 МП; 4 МП; 3 МП; 1080p; 720p; D1
Возможность декодирования
8 × 1080p при 30 кадрах в секунду
Замена вышедшего из строя оборудования на аналогичное или не хуже заявленным характеристикам.
Гарантия на установку составляет 12 месяцев, гарантия на расходные материалы – не менее 12 мес.

Количество имеющихся камер: 
41 трамвай по 4 камеры в каждом трамвай+видеорегистратор+преобразователь
Автопарк: 9 видеокамер
Конечные остановочные пункты:
ЧЛЦ-1шт; ТЭЦ-1шт; Дачный-1шт; Варушина-2шт; ТП5-3 шт, 
Территория ДЕПО-2 регистратора + 41 видеокамер.
Итого: 231 видеокамер, 43 видеорегистратора, 41 преобразователя
В случае изменения текущей потребности приобретаемых услуг, в связи с производственной необходимостью, Заказчик направляет в адрес Поставщика уведомление об отсутствии потребности в приобретении услуг в полном объеме, либо части, без уплаты штрафных санкций и убытков Поставщика, связанных с исполнением настоящего Договора.
В рамках действующей статьи 5 п.п.2 п.1 Закона «О государственных закупках», Заказчик предоставляет Поставщикам равные возможности для участия в государственных закупках. В связи с чем, не ведет консультативную работу с потенциальными Поставщиками на стадии осуществления государственных закупок.
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Бейнебақылау жүйесі (бұдан әрі-жүйе) ғимараттың периметрі бойынша оқиғалардың бейне ақпаратын жинауға, сақтауға және көруге арналған. Жазбаны сақтау мерзімі: кемінде 30 күн. Түнде және нашар көріну жағдайында бейнебақылау мүмкіндігі. Бейнебақылау жүйесін қолданудың климаттық шарттары: - ауа температурасы: -35-тен +40° С - қа дейін; - ауа ылғалдылығы: 0-ден 80% - ға дейін.
1. Жүйенің негізгі функциялары:
1.1. Жүйе бейнекамера нөмірін, күнін және уақытын көрсете отырып, тәулік бойы бейнеақпарат жазуды жүзеге асыруы тиіс.
1.2. Жүйе жазуды үзбей, тәуліктің кез келген уақытында бейнекамералардан ағымдағы кескінді желі арқылы қарау мүмкіндігін көздеуге тиіс.
1.3. Жүйе жазу процесіне параллель келесі әрекеттерді орындау мүмкіндігін қарастыруы керек:
1) соңғы 30 тәуліктен кем емес шектерде көрсетілген уақыт аралығы үшін берілген камерадан бейнежазбаны жедел іздеу және қарау;
2) бейнежазбаның қызықтыратын фрагментін USB-жад картасында немесе желі бойынша күзет бейнетіркегішінің қатты дискісінде сақтау.
1.4. Жүйенің бейнебақылау аймақтары объектілердің бүкіл сыртқы периметрінің аумағын барынша жабуға тиіс.
1.5. Электрмен жабдықтаудағы ақаулар: резервтік қуатқа көшу белгіленген жұмыс режимдерін және жүйенің функционалдық күйін бұзбай автоматты түрде жүруі керек.
* резервтік электрмен жабдықтауға ауысқан кезде жарық және /немесе дыбыстық сигнал берілуі тиіс.
* желіге кернеу түскен кезде резервтік қуат көзі жүйенің негізгі функцияларының кемінде 20 минут бойы сенімді орындалуын қамтамасыз етуі тиіс.
* батареяларды резервтік қуат көзі ретінде пайдаланған кезде оларды автоматты түрде қайта зарядтау керек.
* батареяларды резервтік қуат көзі ретінде пайдаланған кезде
немесе құрғақ батареялар жарық немесе дыбыстық көрсеткіш батареяның заряды рұқсат етілген шектен төмен екенін ескертуі керек.
* ұзақ уақыт бойы (жүйенің өшірілуіне себеп болған) және кейіннен электрмен жабдықтау қалпына келтірілгеннен кейін, жүйе қосылып, қуат көзін ажыратқанға дейін орнатылған параметрлермен бейне ақпаратты жазу режиміне автоматты түрде өтуі керек.
1.6. Жүйе оның ресурстары мен параметрлеріне рұқсатсыз кіруді болдырмау үшін құпия сөзбен кіру мүмкіндігін қарастыруы керек.
2. Бейнебақылауға техникалық қызмет көрсету-бұл шартта жасалған барлық мерзім ішінде бейнекамераларды, бейне сигналды өңдеу құрылғыларын және бейнебақылау жүйесінің басқа компоненттерін жұмыс күйінде ұстау бойынша регламенттік жұмыстар кешені.
2.1. Тапсырыс берушіге техникалық көмек, персоналға кеңес беру және оқыту, сондай-ақ қайта баптау көрсетіледі.
2.2. Бейнебақылауға техникалық қызмет көрсету регламенттік жұмыстардың мынадай түрлерін қамтиды:
Ай сайынғы бейнебақылау қызметі (Тапсырыс берушімен келісім бойынша күн, және уақыт):
1) жүйенің құрамдас бөліктерінің: бейнекамералардың, коммутациялық орталықтардың, бейне сервердің (бейне тіркеушінің), мониторлар мен қуат көздерінің механикалық зақымдануының, коррозиясының, бекітпелердің беріктігінің және т.б. болмауына сыртқы тексеру.
2) барлық орнатылған бейнекамералар мен бейнетіркегіштердің жұмыс қабілеттілігіне бейне серверді (бейне тіркеушіні) тестілеу.
3) ресурс әзірлеген немесе жарамсыз болып қалған элементтерді тазалау, дәнекерлеу, ауыстыру немесе қалпына келтіру;
4) линзалар мен бейнекамераларды шаң мен кірден тазарту;
5) көше қаптамалары мен күмбездерін шаң мен кірден тазарту;
6) бейнебақылау жүйесінің барлық компоненттерінің қоректендіру кернеуінің шамасын өлшеу.
2.3. Жылдық бейнебақылау қызметі:
1) жүйелік уақытты орнату және өзгерту (қыс-жаз);
2) бейне сервердің (бейнетіркегіштің) жүйелік блогының және пайдаланушылардың жұмыс станцияларының ішкі бетін тазалау;
3) резервтік қоректендіруде бейнебақылау жүйесінің жұмыс істеуін тексеру.
2.4. Бейнебақылауға техникалық қызмет көрсетуге бағытталған іс-шаралар Тапсырыс беруші мен орындаушы арасындағы екі жақты шарттық қатынастар шеңберінде жүргізіледі және жабдықтың бүлінуін болдырмау және құпия ақпаратты жария етпеу үшін бөгде адамдардың бейнебақылау жүйесіне рұқсатсыз кіруіне жол бермеу үшін қызмет етеді.
2.5. Шартқа қол қойылғаннан кейін Тараптар бейнебақылау жүйесінің құрамын, жүйенің техникалық жай-күйін, жүргізілетін монтаждау жұмыстарының сәйкестігін айқындау мақсаты болып табылатын объектіге тексеру жүргізеді. Комиссия жұмысының нәтижелері бастапқы тексеру актісі түрінде ресімделуі мүмкін, онда жүйенің құрамы көрсетіледі, жабдықтың сәйкестігі (сәйкессіздігі) көрсетіледі, жүйені жаңғырту бойынша ұсынымдар беріледі.
2.6. Бейнебақылауға техникалық қызмет көрсету Тапсырыс берушімен келісілген мерзімде және жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес нормативтік құжаттардың талаптарына қатаң сәйкес жүргізіледі.
1-қосымшаға сәйкес бейнебақылауды монтаждау бойынша техникалық параметрлер және жинақтау.
3. Құжаттама және қабылдау-тапсыру сынақтары:
3.1. Тапсырыс берушіге келесі құжаттама ұсынылуы керек:
1) Жабдықтар мен жұмыстардың ерекшелігі;
2) Жабдықтар мен бақылау аймақтарының орналасу схемасы;
3) пайдалану жөніндегі Нұсқаулық.
3.2. Барлық жабдықтар сертификатталған болуы керек және барлық техникалық құжаттар (спецификациялар, сипаттамалар, нұсқаулар) жазылуы керек
орыс және қазақ тілдерінде және Тапсырыс берушіге берілген.
3.3. Төменде көрсетілген шарттар орындалмаған жағдайда жүйенің параметрлері техникалық ерекшеліктің осы тармақтарына сәйкес келтірілуге тиіс.
1) камералардың ағымдағы кескінін қарау: күзет жұмыс орнында барлық камералардан бақылау аймақтарының ағымдағы суреттері оңтайлы бұрышпен дәйекті түрде көрсетілуі керек.
2) бейне мұрағаттың тереңдігін тексеру: бейне мұрағаттың тереңдігін тексеру тәуліктің күндізгі (жұмыс) уақытында 1 сағат ішінде барлық камералардан бейне сигналды бақылау арқылы жүргізіледі:
* жазу өшірілген кезде DVR қатты дискісіндегі бос жад мөлшерін белгілеңіз;
* DVR-ді барлық камералардан бейне ақпаратты жазу режиміне 1 сағатқа орнатыңыз;
* жазбаны өшіргеннен кейін, пайдаланылған жад көлемін тіркеушінің қатты дискісіне бекітіңіз. Бос жадтың азаюы қатты дискінің жалпы көлемінің 1/600 бөлігінен аспауы керек (600 сағат=25 күн).
Ескерту: DVR қатты дискісі толығымен толтырылған және оның циклдік қайта жазылуы болған жағдайда, бейне ақпарат мұрағатының тереңдігін тексеру өткен айдағы жазбалар тізімін сұрау және олардың ең ескісін анықтау арқылы жүзеге асырылады.
3) жазбаны қарау: күзет жұмыс орнында бейнетіркегіш жазу режимінде болған кезең шегінде еркін таңдалған уақыт аралығынан жазбаның үзіндісі ойнатылуы тиіс.
4) жазбаны сақтау: таңдалған жазбаның үзіндісі қауіпсіздік пәрмені бойынша қауіпсіздік камерасының қатты дискісінің жадында сақталуы керек. Сақталған бейне фрагменті берілген бағдарламалық құрал арқылы ойнатылуы керек.
5) қуат істен шыққаннан кейінгі жұмыс: негізгі (желілік) қуат көзін мәжбүрлеп ажыратқаннан кейін бейнетіркегіш пен камера 20 минут ішінде жұмыс істеуі тиіс. Барлық жұмыстар Орындаушының материалдарын қолдана отырып жүргізіледі.

Қосымша орнату қажет:
TP1,2,3,8, 6-4 арналы Тіркеуші және әр қосалқы станцияда 3 камера (бір сыртқы, екі ішкі). Орнатуға қажетті барлық шығын материалдары мен тауарлар жеткізушінің есебінен сатып алынады және орнатылады.
Бейнебақылау камераларында мынадай жиынтықтар болуы тиіс:
* IP камерасы;
• жұмыс үстелін орнатуға арналған кронштейн;
* бекіткіштер;
* пайдалану жөніндегі Нұсқаулық.
* 3 г кепілдік
Бейнебақылау камералары үшін минималды сипаттамалар:
Ішкі бақылау камералары үшін:
IP камерасында 4 МП ажыратымдылығы бар 1/3" CMOS матрицасы, 2.8 мм фокустық қашықтық, 10 м IR жарықтандыруы, PIR сенсоры, Кіріктірілген микрофон және динамик, SD картасының ұясы, DC 12V / Poe қуаты, 110° көру өрісі, 3г кепілдік

Сыртқы бақылау камералары үшін:
IP камерасы, ажыратымдылығы 2мп, матрица 1/2. 7", Жарық сезімталдығы 0.01 ~ 0.09 люкс, объектив бекітілген, көру бұрышы 115, фокустық қашықтық 2.8 мм, бейне кодек h.264 / h.264+ / h. 265 / h. 265+ / mjpeg, 2 ағын желілік интерфейс rj-45 (10/100base-t),DC12V / Poe қуаты, 4.2 w қуат тұтыну,жұмыс температурасы -30° C ~ +60° c,IP67 қорғаныс дәрежесі

Бейнетіркегіштер үшін (кәсіпорын аумағы бойынша):
32 арналы желілік DVR
H. 264, H. 265, Smart H. 264 + және Smart H. 265 +. H. 265 Автоматты қосқышы
P2P қашықтан бақылау, мобильді құрылғыда бейнелерді ойнату
Желінің өткізу қабілеті
Кіру: 160 Мбит/ с; сақтау: 128 Мбит/ с; Алға: 48 Мбит / с
Желілік хаттама
HTTP; HTTPS; TCP / IP; IPv4 / IPv6; UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP сүзгісі; DDNS ; FTP; дабыл сервері; IP іздеу (Dahua IP камерасын қолдау; DVR; NVS; және т. б.); P2P; авто тіркеу
Желі
1 × RJ-45, 10/100/1000 Мбит / с өздігінен жауап беретін Ethernet порты
Үйлесімділік
ENVIF (T / s / g профилі); CGI; SDK
Рұқсат
8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 720p; D1
Декодтау мүмкіндігі
8 × 1080p 30 кадр / сек
Істен шыққан жабдықты ұқсас немесе мәлімделген сипаттамаларға ауыстыру.
Орнату кепілдігі - 12 ай, шығын материалдарына кепілдік-кемінде 12 ай.

Қолда бар камералар саны:
41 трамвай әрқайсысында 4 камера трамвай+DVR + түрлендіргіш
Автопарк: 9 бейнекамера
Соңғы аялдамалар:
ЧЛЦ-1 дана; ЖЭО-1 дана; саяжай-1 дана; Варушина-2 дана; ТП5-3 дана,
ДЕПО аумағы-2 Тіркеуші + 41 бейнекамера.
Барлығы: 231 бейнекамера, 43 бейнетіркегіш, 41 түрлендіргіш
"Мемлекеттік сатып алу туралы" Заңның 1-тармағының 2-тармағының 5-бабының шеңберінде Тапсырыс беруші Өнім берушілерге мемлекеттік сатып алуға қатысу үшін тең мүмкіндіктер береді. Осыған байланысты, Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру сатысында әлеуетті өнім берушілермен консультациялық жұмыс жүргізбейді.	
           Өндірістік қажеттіліктерге байланысты сатып алынатын қызметтерге ағымдағы қажеттілік өзгерген жағдайда, Тапсырыс беруші Жеткізушіге қызметтерді толық немесе ішінара сатып алу қажеттілігінің жоқтығы туралы хабарламаны Жеткізушіге айыппұлдар мен шығындарды төлемей жібереді. осы Келісімнің орындалуы.

