Приложение 2
к договору


КГУ «Қоғамдық келісім» управления внутренней политики 
Карагандинской области Техническая спецификация закупаемых услуг

	Номер закупки
	

	Наименование закупки
	Техническое обслуживание автоматизированной системы дымоудаления.

	Номер лота
	

	Наименование лота
	Техническое обслуживание автоматизированной системы дымоудаления.

	Описание лота
	Техническое обслуживание автоматизированной системы дымоудаления.

	Дополнительное описание лота
	

	Количество
	1

	Единица измерения
	Услуга.

	Места поставки
	100000, Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек би, проспект Шахтёров, 64.

	Срок поставки
	Дата начала оказания услуги – 15 календарных дней со дня заключения договора, дата окончания предоставления услуги -  31 декабря 2026 года, включительно.

	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых  услуг
	Исполнение: ежемесячное техническое обслуживание автоматизированной системы дымоудаления.                                                                     
Общие требования к  потенциальному Поставщику.
Услуга должна соответствовать требованиям: 
· «Правил пожарной безопасности», утверждённым Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. 
· Приказу Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405 «Технический регламент "Общие требования к пожарной безопасности"требованиями»; 
· СН РК 2.02-11-2002* "Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре"; 
· ПОСОБИЕ 4.91 к СНиП 2.04.05-91 «Противодымная защита при пожаре»; 
· СНиП РК 4.02-42-2006
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ;
· Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 14 августа 2025 года № 322 «Об утверждении разрешительных требований, предъявляемых к индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам на осуществление деятельности по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики»;
· Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 28 августа 2025 года №372 «Правила выдачи разрешения на осуществление деятельности по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики утверждены приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 28 августа 2025 года №372»;
· Поставщик должен иметь необходимые допуски и удостоверения, согласно Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей - Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 246,  и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок-Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 253.
Все Услуги Поставщик должен оказывать в присутствии представителя Заказчика.
Поставщик обеспечивает предоставление Заказчику рекомендаций по улучшению работы автоматизированной системы дымоудаления;
Техническое обслуживание оборудования Поставщик должен производить без остановки работы всего комплекса Системы, за исключением случаев, необходимых при ремонте или замене вышедшего из строя оборудования.
Поставщик   должен   обеспечить   соблюдение    требований   техники  безопасности труда, при оказании услуг по техническому обслуживанию автоматизированной системы дымоудаления.
Поставщик ежемесячно и ежеквартально обеспечивает проверку правильности эксплуатации Заказчиком оборудования автоматизированной системы дымоудаления в соответствии с требованиями. 
Техобслуживание  системы дымоудаления должно включать в себя:
Внешний осмотр - контроль технического состояния (работоспособно-неработоспособно, исправно - неисправно) в том числе средствами контроля, номенклатура которых установлена
соответствующей документацией, т.е. определение технического состояния установок и отдельных ТС по внешним признакам;
Проверка работоспособности - определение технического состояния путём контроля выполнения системой дымоудаления части или всех свойственных ей функций, определенных ее назначением;
Профилактические работы - работы планово - предупредительного
характера для поддерживания системы дымоудаления в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей систем, проверку технического состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистку, притирку, смазку, подпайку, замену или восстановление элементов системы дымоудаления, выработавших ресурс или пришедших в негодность.
Техническое обслуживание должно производиться в соответствии с
графиком оказания услуг и включать в себя осуществление плановых
регламентных мероприятий, необходимых для содержания систем
дымоудаления в исправном состоянии.
Обеспечивать правильную техническую эксплуатацию, бесперебойную работу оборудования систем автоматического управления дымоудалением и подпором воздуха.
Выявлять и устранять причины неисправностей в автоматизированной системы дымоудаления.
Поставщик обязан устранять за свой счёт все неполадки, явившиеся следствием его некачественного технического обслуживания.
Требования к документированию.
Поставщик подготавливает и согласовывает с Заказчиком комплект исполнительной документации, в которую входит следующая документация:
1. Исполнительная документация (комплект рабочих чертежей), акты скрытых работ (при наличии), испытаний и замеров;
2. Паспорта на технические средства, входящие в состав систем и установок пожарной автоматики;
3. Ведомость смонтированных приборов и оборудования систем и установок пожарной автоматики по формуле согласно приложению 1-3 к   Правилам пожарной безопасности, утверждённым  Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55
6. Инструкция по эксплуатации систем и установок пожарной автоматики;
7. Поставщик подготавливает и согласовывает с Заказчиком Регламент работ по техническому обслуживанию;
8. Поставщик подготавливает и согласовывает с Заказчиком План-график технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта (один экземпляр храниться на объекте);
9. Эксплуатационный журнал по сервисному обслуживанию систем и установок пожарной автоматики по формуле согласно приложению 1-4 к настоящим Правилам пожарной безопасности;
10. Поставщик подготавливает и согласовывает с Заказчиком должностные инструкции дежурного и обслуживающего персонала, ответственного лица за проведение технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта.  
- техническая поддержка работоспособности автоматизированной системы дымоудаления Заказчика на объекте, должна осуществляться Поставщиком в течение 24 часов в сутки, включая выходные и праздничные дни;
- экстренное прибытие и локализация аварийной ситуации — в течение 3–5 часов с момента заявки Заказчика включая выходные и праздничные дни; 
- замена вышедшего из строя сложного оборудования - после предоставления Заказчиком запасных частей — до 3 рабочих дней, включая выходные и праздничные дни; 
- по условию Договора, заявка Поставщику, на незамедлительное устранение всех неисправностей, связанных с работой автоматизированной системы дымоудаления на объекте, оформляется Заказчиком через мобильные мессенджеры (текстовые сообщения на мобильный номер Поставщика), мобильное сообщение, прямая связь через мобильный телефон или по городскому телефону;
- основная мобильная связь, городской телефон должны быть в зоне доступа потенциального Поставщика 24 часа в сутки, семь дней в неделю, в случае неисправности связи или в не зоны обслуживания, необходимо заблаговременно указать дополнительные номера мобильной и городской телефонной связи;
- расходные материалы (изолента, смазка, гайки), инструменты, оборудование, спецодежда, средства индивидуальной защиты, необходимые при техническом обслуживании систем дымоудаления, обеспечиваются обслуживающей организацией - Поставщиком.
Поставщик должен обеспечить утверждение на 2026 год графика по проверке работоспособности систем дымоудаления в здании КГУ «Қоғамдық келісім» управления внутренней политики Карагандинской области, город Караганда, пр-т Шахтёров,64.
При обнаружении неисправности оборудования, узлов и агрегатов автоматизированной системы дымоудаления, вышедшего из строя, требующих замены, Поставщик составляет дефектную ведомость, с указанием названия оборудования (запасных частей), причины поломки или иное, для обеспечения Заказчиком нового оборудования. 
После получения от Заказчика нового оборудования (запасных частей), Поставщик производит ремонтно-восстановительные работы автоматизированной системы дымоудаления.
В случае неисполнения Поставщиком условий настоящей технической спецификации,  Договор будет расторгнут в порядке, установленном действующим законодательством РК в сфере государственных закупок. 













Шартқа
2-қосымша  

 Қарағанды облысы ішкі саясат басқармасының «Қоғамдық келісім» КММ
Сатып алынатын тауардың техникалық ерекшелігі

	Сатып алу нөмірі
	

	Сатып алу атауы
	Түтін сейілткіштің автоматтандырылған жүйесіне қызмет көрсету.

	Лот нөмірі
	

	Лот атауы
	Түтін сейілткіштің автоматтандырылған жүйесіне қызмет көрсету.

	Лот сипаттамасы
	Түтін сейілткіштің автоматтандырылған жүйесіне қызмет көрсету.

	Лоттың қосымша сипаттамасы
	

	Саны
	

	Өлшем бірлігі
	

	Жеткізу орны
	100000, Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Қазыбек би атындағы ауданы, Кеншілер даңғылы, 64.

	Жеткізу мерзімі
	[bookmark: _GoBack]Қызмет көрсетудің басталу күні-шарт жасалған күннен бастап күнтізбелік 15 күн, қызмет көрсетудің аяқталу күні-2026 жылғы 31 желтоқсан, қоса алғанда..

	Сатып алынатын тауарлардың сипаты мен талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

	Орындау: түтін шығарудың автоматтандырылған жүйесіне ай сайынғы техникалық қызмет көрсету. Әлеуетті жеткізушіге қойылатын жалпы талаптар. Қызмет талаптарға сай болуы керек: - Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген "Өрт қауіпсіздігі ережесі". - "Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар"техникалық регламенті"Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2021 жылғы 17 тамыздағы № 405 бұйрығына; - ҚР ҚН 2.02-11-2002* "ғимараттарды, үй-жайларды және құрылыстарды автоматты өрт дабылы жүйелерімен, автоматты өрт сөндіру қондырғыларымен жабдықтау және адамдарды өрт туралы хабардар ету нормалары"; -ҚНжЕ 2.04.05-91 "өрт кезіндегі түтінге қарсы қорғаныс"4.91-жәрдемақысы; - ҚР ҚНжЕ 4.02-42-2006 ЖЫЛЫТУ, ЖЕЛДЕТУ ЖӘНЕ КОНДИЦИОНЕРЛЕУ; - "Жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғаларға өрт автоматикасы жүйелерін монтаждау, баптау және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыруға қойылатын рұқсат беру талаптарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2025 жылғы 14 тамыздағы № 322 бұйрығы; - "Өрт автоматикасы жүйелерін монтаждау, баптау және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыруға рұқсат беру Қағидалары Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2025 жылғы 28 тамыздағы №372 бұйрығымен бекітілген"Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2025 жылғы 28 тамыздағы №372 бұйрығымен бекітілген; - Өнім берушіде тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану қағидаларына сәйкес қажетті рұқсаттар мен куәліктер болуы тиіс-Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 30 наурыздағы № 246 бұйрығы және электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы қағидалары-Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 253 Бұйрығы. Өнім беруші барлық қызметтерді Тапсырыс беруші өкілінің қатысуымен көрсетуі тиіс. Өнім беруші Тапсырыс берушіге түтін шығарудың автоматтандырылған жүйесінің жұмысын жақсарту бойынша ұсынымдар беруді қамтамасыз етеді; Жабдыққа техникалық қызмет көрсетуді жеткізуші істен шыққан жабдықты жөндеу немесе ауыстыру кезінде қажетті жағдайларды қоспағанда, жүйенің барлық кешенінің жұмысын тоқтатпай жүргізуі тиіс. Өнім беруші түтін шығарудың автоматтандырылған жүйесіне техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер көрсету кезінде еңбек қауіпсіздігі техникасы талаптарының сақталуын қамтамасыз етуге тиіс. Өнім беруші ай сайын және тоқсан сайын Тапсырыс берушінің талаптарға сәйкес түтін шығарудың автоматтандырылған жүйесінің жабдықтарын дұрыс пайдалануын тексеруді қамтамасыз етеді. Түтін шығару жүйесіне техникалық қызмет көрсету мыналарды қамтуы керек: Сыртқы тексеру-номенклатурасы белгіленген бақылау құралдарымен техникалық жай-күйді (жұмысқа жарамды-жұмыс істемейтін, ақаусыз-ақаулы) бақылау тиісті құжаттамамен, яғни сыртқы белгілері бойынша қондырғылардың және жекелеген КО-ның техникалық жай-күйін анықтау; Жұмыс қабілеттілігін тексеру-түтін шығару жүйесінің оның мақсатымен анықталған бөлігінің немесе оған тән барлық функциялардың орындалуын бақылау арқылы техникалық жағдайды анықтау; Алдын алу жұмыстары - жоспарлы-алдын алу жұмыстары жүйелердің сыртқы беттерін тазалауды, олардың ішкі монтажының (ішкі беттерінің) техникалық жай-күйін тексеруді, ресурс әзірлеген немесе жарамсыз болып қалған түтін шығару жүйесінің элементтерін тазалауды, сүртуді, майлауды, дәнекерлеуді, ауыстыруды немесе қалпына келтіруді қамтитын жұмыс жағдайындағы түтін шығару жүйесін қолдау үшін сипатта болады. Техникалық қызмет көрсету сәйкес жүргізілуі керек қызмет көрсету кестесі және жоспарлы қызметтерді жүзеге асыруды қамтиды жүйелерді ұстау үшін қажетті регламенттік іс-шаралар жақсы жағдайда түтін шығару. Түтін шығаруды және ауаны тіреуді автоматты басқару жүйелері жабдықтарының дұрыс техникалық жұмыс істеуін, үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету. Автоматтандырылған түтін шығару жүйесіндегі ақаулардың себептерін анықтаңыз және жойыңыз. Өнім беруші өзінің сапасыз техникалық қызмет көрсетуінің салдарынан болған барлық ақауларды өз есебінен жоюға міндетті. Құжаттамаға қойылатын талаптар. Өнім беруші Тапсырыс берушімен келесі құжаттаманы қамтитын атқарушылық құжаттама жиынтығын дайындайды және келіседі: 1. Атқарушылық құжаттама (жұмыс сызбаларының жиынтығы), жасырын жұмыстар (бар болса), сынақтар мен өлшеулер актілері; 2. Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларының құрамына кіретін техникалық құралдарға паспорттар; 3. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларына 1-3-қосымшаға сәйкес формула бойынша өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларының монтаждалған аспаптары мен жабдықтарының тізімдемесі 6. Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын пайдалану жөніндегі Нұсқаулық; 7. Өнім беруші Тапсырыс берушімен техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыс Регламентін дайындайды және келіседі; 8. Өнім беруші Тапсырыс берушімен техникалық қызмет көрсету және жоспарлы-алдын алу жөндеудің жоспар-кестесін дайындайды және келіседі (бір данасы объектіде сақталады); 9. Осы өрт қауіпсіздігі қағидаларына 1-4-қосымшаға сәйкес формула бойынша өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларына сервистік қызмет көрсету жөніндегі пайдалану журналы; 10. Өнім беруші Тапсырыс берушімен кезекші және қызмет көрсетуші персоналдың, техникалық қызмет көрсету және жоспарлы-алдын алу жөндеуін жүргізуге жауапты тұлғаның лауазымдық нұсқаулықтарын дайындайды және келіседі. - Тапсырыс берушінің объектідегі түтін шығарудың автоматтандырылған жүйесінің жұмысқа қабілеттілігін техникалық қолдауды өнім беруші демалыс және мереке күндерін қоса алғанда, тәулігіне 24 сағат ішінде жүзеге асыруы тиіс; — шұғыл келу және авариялық жағдайды оқшаулау-демалыс және мереке күндерін қоса алғанда, Тапсырыс беруші өтінім берген сәттен бастап 3-5 сағат ішінде; - істен шыққан күрделі жабдықты ауыстыру — Тапсырыс беруші қосалқы бөлшектерді ұсынғаннан кейін-демалыс және мереке күндерін қоса алғанда, 3 жұмыс күніне дейін; - Шарттың талабы бойынша өнім берушіге объектідегі түтін шығарудың автоматтандырылған жүйесінің жұмысына байланысты барлық ақауларды дереу жоюға өтінімді тапсырыс беруші мобильді мессенджерлер (өнім берушінің ұялы нөміріне мәтіндік хабарламалар), мобильді хабарлама, ұялы телефон арқылы немесе қалалық телефон арқылы тікелей байланыс арқылы ресімдейді; - негізгі ұялы байланыс, қалалық телефон әлеуетті Өнім берушінің қол жеткізу аймағында тәулігіне 24 сағат, аптасына жеті күн болуы тиіс, Байланыс ақаулы болған жағдайда немесе қызмет көрсету аймағынан тыс жерде алдын ала ұялы және қалалық телефон байланысының қосымша нөмірлерін көрсету қажет; - түтін шығару жүйелеріне техникалық қызмет көрсету кезінде қажетті шығын материалдарын (электр таспасы, майлау, гайкалар), құралдарды, жабдықтарды, арнайы киімдерді, жеке қорғаныш құралдарын жеткізуші-қызмет көрсетуші ұйым қамтамасыз етеді. Жеткізуші 2026 жылға Қарағанды облысы ішкі саясат басқармасының "Қоғамдық келісім" КММ ғимаратында түтін шығару жүйелерінің жұмысқа қабілеттілігін тексеру кестесін бекітуді қамтамасыз етуі тиіс, Қарағанды қаласы, Шахтерлер даңғылы,64. Ауыстыруды талап ететін, істен шыққан, түтін шығарудың автоматтандырылған жүйесінің жабдығының, тораптары мен агрегаттарының ақаулығы анықталған кезде Өнім беруші Тапсырыс берушінің Жаңа жабдықты қамтамасыз етуі үшін жабдықтың (қосалқы бөлшектердің) атауын, бұзылу себебін немесе басқасын көрсете отырып, ақаулы ведомость жасайды. Тапсырыс берушіден Жаңа жабдықты (қосалқы бөлшектерді) алғаннан кейін Өнім беруші түтін шығарудың автоматтандырылған жүйесін жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізеді. Өнім беруші осы техникалық ерекшеліктің талаптарын орындамаған жағдайда, Шарт ҚР Мемлекеттік сатып алу саласындағы қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен бұзылады.



    



  


