ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Барлық жұмыстар мен жабдықтар қатаң түрде осы техникалық ерекшелікке сәйкес қабылданады!
1. Орындалатын жұмыстар мыналарды қамтиды:
· Кабельдік желілерді монтаждау (кабельдік трассаларға арналған тесіктерді бұрғылау; кабельдік трассаларды, кабель-арналарды монтаждау; кабельдік трассаларды төсеу, тестілеу).
· Жаңа бейнебақылау жүйесін орнату (12 бейнекамерадан тұратын IP бейнебақылау жүйесі).
· Тараз қаласы, Колбасшы Қойгелді көшесі, 173А мекенжайындағы 3 аналогтық камераны демонтаждап, Тараз қаласы, Қарасу шағынауданы, 13Б мекенжайына орнату.
· Жақын орналасқан интернетке қолжетімділік нүктесінен бейнетіркегішке дейін интернет кабелін тарту.
· Бейнебақылау жүйесінің жабдықтарын жеткізу және монтаждау.
· Монтаж жұмыстары аяқталғаннан кейін жұмыстар жүргізу барысында қабырғалар мен төбелерде пайда болған сынықтар мен жарықтарды бітеу, сондай-ақ қоқысты шығару.
· Бейнебақылау жүйесін төсеу жұмыстарын қауіпсіздік техникасы талаптарына сәйкес орындау.
· Барлық кабельдерді серверлік бөлмеге енгізу және серверлік шкафтарды жинақтау.
· Кабельдерді төсеу технологиясы монтаждау жұмыстары аяқталғаннан кейін үй-жайлардың эстетикалық көрінісінің сақталуын қамтамасыз етуі тиіс.
· Өнім беруші бейнебақылау жүйелерін ҚР ҚН 1.03-05-2011 «Құрылыстағы еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы», ҚР ҚН 2.02.-02-2023 «Ғимараттар мен құрылыстардың өрт қауіпсіздігі» талаптарына және Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес монтаждауды жүзеге асыруға тиіс.
· Монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстары басталғанға дейін Өнім беруші барлық жабдықтар мен материалдарды толық жеткізуге тиіс. Жеткізу бір мезгілде және толық көлемде, оның ішінде Тапсырыс берушінің қоймасына түсіру жұмыстарын орындауды, сондай-ақ қаптама материалдары мен қоқысты шығаруды қамтуы тиіс.
· Жұмыстарды орындау кезінде қолданылатын бұйымдар мен материалдар техникалық ерекшелікке, мемлекеттік стандарттарға, техникалық шарттарға сәйкес келуге және олардың сапасын растайтын тиісті сертификаттары, техникалық паспорттары және басқа да құжаттары болуы тиіс.
· Өнім беруші жұмыстарды орындау кезінде қолданылатын материалдардың, құралдардың және жабдықтардың қажетті санын, сапасын, жарамдылығын және жиынтықталуын қамтамасыз етеді. Жұмыстардың құнына жұмыстарды орындау құны, оның ішінде жаңа материалдарды, жабдықтарды және т.б. сатып алу шығындары кіреді.
· Байланыс кабельдік желілерін монтаждауды Тапсырыс берушімен кабельдік желілерді тарату схемасы келісілгеннен кейін жабық тәсілмен (кабель-арна арқылы) жүргізу.
· Өнім беруші Тапсырыс берушінің объектісінде жұмыстарды орындау кезіндегі қауіпсіздік техникасына толық жауап береді және жұмысшылардың қауіпсіздігін, ғимараттың сақталуын, сондай-ақ өрт қауіпсіздігі талаптарының сақталуын қамтамасыз етуге міндетті.
· Өнім беруші жүргізген жұмыстардың немесе оның салғырттығының салдарынан инженерлік желілер (электр, телефон кабельдері және т.б.) және керме төбелер зақымдалған жағдайда, келтірілген залалды қалпына келтіруге байланысты барлық шығындарды Өнім беруші көтереді.
· Кабельдерді өткізуге арналған барлық кабель-арналарды Өнім беруші шарт шеңберінде өз қаражаты есебінен ұсынады (олар жаңа болуы тиіс).
· Тауарлар тізіміне кірмейтін жабдыққа қосымша шығындар анықталған жағдайда, оны сатып алу Өнім берушінің есебінен, шарт шеңберінде жүзеге асырылады.
· Барлық қажетті қосалқы бөлшектер, бөлшектер және шығыс материалдары (кабель-арна, кабель, гофра, бұранда, шеге) жұмыстардың құнына кіреді және жаңа болуы тиіс.
2. Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамалары
Осы техникалық ерекшелікте ұсынылған жабдықтардың барлық сипаттамалары ең төменгі техникалық сипаттамаларға сәйкес келуге немесе олардан асып түсуге тиіс.
Өнім беруші заманауи жабдық ұсынуы тиіс. Жабдық тұрақты түрде жоғары сапалы жұмыс істеуді қамтамасыз етуі, сенімділігімен, пайдалану жеңілдігімен ерекшеленуі және ақаулардың болмауына кепілдік беруі тиіс.
Жабдық өндірушінің ұсынымдарына сәйкес регламенттік жұмыстарға қажетті уақытты қоспағанда, тәулігіне 24 сағат, аптасына 7 күн жұмыс істеуге тиіс.
Бұрын пайдаланылған, қалпына келтірілген, қайта өңделген немесе қандай да бір жолмен өзгертілген жабдықты пайдалануға жол берілмейді.
Бейнетіркегіштер бейнежазбаны кемінде 45 күн сақтап жазуы тиіс.
3 кабинеттегі мониторлардың экрандарын бұралған жұп арқылы HDMI ұзартқыштардың көмегімен трансляциялау.
3. Орындау мерзімдері және қызмет көрсетушіге қойылатын талаптар
· Жұмыстарды жүргізуге байланысты барлық шығындар жұмыстардың жалпы құнына кіреді.
· Өнім беруші Тапсырыс беруші комиссиясына бейнебақылау жүйесінің жұмысқа жарамдылығын көрсетуге тиіс.
· Егер орындалған жұмыстарды Тапсырыс беруші тексеру барысында техникалық ерекшелік талаптарына және/немесе өрт қауіпсіздігі жөніндегі заңнама талаптарына сәйкес келмейтін жұмыстар анықталса, Өнім беруші Тапсырыс беруші тарапынан ешқандай қосымша шығынсыз, тексеру жүргізілген күннен бастап 3 жұмыс күні ішінде сәйкессіздіктерді жоюға міндетті.
· Жұмыстарға кепілдік мерзімі пайдалануға берілген күннен бастап 1 жыл болып белгіленеді. Егер кепілдік пайдалану кезеңінде Өнім берушінің кінәсінен туындаған ақаулар анықталса, кепілдік мерзімі ақауларды жою кезеңіне сәйкес ұзартылады. Ақауларды жоюды Өнім беруші өз қаражаты есебінен жүзеге асырады.
· Өнім беруші жұмыстар жүргізілетін кезеңде өз қызметкерлерін монтаждау жүйесін тиімді және үздіксіз жүргізу үшін қажетті барлық жабдықтармен, жеке қорғаныс құралдарымен (ЖҚҚ), құрал-саймандармен және автокөлікпен қамтамасыз етуге тиіс.
· Өнім беруші қажет болған жағдайда өз қызметкерлерінің тұруын, тамақтануын және логистикасын қамтамасыз етеді.
· Орындаушы қызметкерлердің еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігі бойынша барлық тиісті рұқсаттарының болуына және қажетті нұсқамалардан өтуіне толық жауап береді.
· Қызмет көрсету мерзімі: Шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.
· Қызмет көрсету орны:
· Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Колбасшы Қойгелді көшесі, 173А;
· Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Қарасу шағынауданы, 13Б.
Қабылдау-тапсыру сынақтары
1. Монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстары аяқталғаннан кейін қабылдау-тапсыру сынақтары жүргізіледі. Сынақ барысында Тапсырыс берушінің өкілі осы техникалық тапсырмада көрсетілген функционалдық ерекшеліктер шеңберінде жүйенің жұмысқа қабілеттілігін растайды немесе растамайды. Төменде көрсетілген шарттар орындалмаған жағдайда жүйе параметрлері техникалық тапсырманың тиісті талаптарына сәйкестендірілуі тиіс.
2. Өнім беруші Тапсырыс берушінің кемінде 4 қызметкеріне оқыту жүргізуге тиіс.
3. Қабылдау-тапсыру сынақтары келесі бақылау операцияларын қамтиды:
· орнатылған барлық бейнекамералардан ағымдағы бейнені көру, жазбаның сапасы мен ойнатылу жағдайын тексеру;
· тәуліктің күндізгі (жұмыс) уақытында барлық камералардан 1 сағат ішінде бейнесигналды бақылау жазбасын жүргізу арқылы бейнеархивтің тереңдігін тексеру;
· бейнетіркегіш жазу режимінде болған кезеңдегі кез келген уақыт аралығынан еркін таңдалған жазба фрагментін ойнату;
· таңдалған жазба фрагментін қатты дискіге сақтау және оны ұсынылған бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы ойнату;
· негізгі электр қорегін мәжбүрлі түрде өшіріп және қайта қосқаннан кейін бейнетіркегіштер мен бейнекамералардың баптаулары өзгермей жұмыс істеуін тексеру.
4. Қосымша шарттар
Потенциалды өнім беруші орнатылатын бейнебақылау жабдығына жобаны пайдалануға берген сәттен бастап 12 ай мерзімге кепілдік беруге тиіс.
Тапсырыс беруші жұмыстарды қабылдаған сәттен бастап кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін Өнім беруші ақаулар мен істен шығуларды өз қаражаты есебінен жояды.
Сондай-ақ 12 ай ішінде Өнім беруші бейнебақылау жүйесіне (барлық жабдықтар мен бейнебақылау жүйесінің барлық құрамдас бөліктеріне) тегін кепілді техникалық қызмет көрсетуді, оның ішінде Өнім беруші маманының объектіге келуін қамтамасыз етеді.
Өтінім электрондық пошта, телефон қоңырауы немесе мессенджерлер арқылы берілуі мүмкін.
Өнім беруші кепілдік қызмет көрсету мерзімі ішінде туындауы мүмкін барлық шығындарды алдын ала қарастырып, оларды жұмыстардың құнына енгізуге тиіс.
Шарт шеңберінде жеткізілген жабдық істен шыққан жағдайда, кепілдік бойынша жабдықты ауыстыруды потенциалды Өнім беруші өз есебінен 3 жұмыс күнінен аспайтын мерзімде жүзеге асырады.
Потенциалды Өнім беруші шартқа қол қойылған күннен бастап 7 күн ішінде Тапсырыс берушімен келісе отырып:
· объектідегі кабельдік жүйелерді төсеу схемаларын;
· коммутациялық және серверлік шкафтардың орналасу схемаларын (толтырылуымен және техникалық түсіндірмесімен);
· корпустардағы жабдықтарды орнату схемаларын;
· коммутациялық және серверлік шкафтарға электр қорегін жеткізу схемаларын ұсынуға және келісуге міндетті.
Әрбір шкаф электр желісіне міндетті түрде қос автоматты ажыратқыш арқылы қосылуы тиіс.
Бейнебақылау жүйесін монтаждау жөніндегі жұмыстар нормативтік құжаттардың талаптарына қатаң сәйкес жүргізілуі тиіс:
1. Өнім беруші жұмыстарды орындау кезінде қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғау, қоршаған ортаны қорғау және өрт қауіпсіздігі қағидаларын, сондай-ақ құрылыс өндірісінің технологиясын сақтауға міндетті.
2. Объектіде жұмыстарды орындау кезінде қауіпсіздік техникасы мен өрт қауіпсіздігі нормалары мен қағидаларын сақтау үшін барлық жауапкершілік Өнім берушіге жүктеледі.
3. Қағидаларды немесе жабдықты монтаждау технологиясын сақтамау салдарынан үшінші тұлғалардың мүлкіне немесе денсаулығына зиян келтірілген жағдайда, келтірілген залалды өтеу Өнім берушінің қаражаты есебінен жүзеге асырылады.
4. Жұмыстарды орындау кезінде Өнім беруші Тапсырыс берушінің мүлкінің сақталуын қамтамасыз етуге, қолданыстағы конструкциялардың бұзылуына немесе зақымдалуына, үй-жайлар мен аумақтардың ластануына жол бермеуге тиіс.
5. Өнім беруші әр жұмыс күнінің соңында құрылыс қоқысын жинап, шығаруға және жұмыстарды жүргізу барысында бұзылған абаттандыруды қалпына келтіруге міндетті.
6. Бейнебақылау жүйесін монтаждау жұмыстары Тапсырыс берушімен келісілген уақытта жүргізілуі тиіс.
7. Бейнекамераларды, бейнетіркегіштерді, дербес компьютерлерді, мониторларды, коммутаторлар мен шкафтарды орнату орындары, сондай-ақ кабельдерді төсеу трассалары Тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі тиіс.
8. Кабельдік трассалар кабельді рұқсат етілген иілу радиусын сақтай отырып төсеуді және орналастыруды қамтамасыз етуі тиіс. Кабельдерді ашық түрде төсеуге тыйым салынады. Кабельдер кабель-арналардың ішіне орналастырылуы тиіс.
9. Бейнебақылау жүйесінің жабдықтары шкафтарға орнатылуы тиіс, бұл ретте:
· байланыс кабельдері шкафқа осы мақсатқа арналған орын арқылы енгізілуі тиіс;
· жабдық арнайы стоялық бекіткіштер мен конструкцияларды пайдалана отырып шкафқа орнатылуы тиіс;
· жабдық шкафқа баптау немесе пайдалану барысында жабдықты ауыстыру кезінде әрбір жабдық бірлігіне қолжетімділік қамтамасыз етілетіндей етіп орналастырылуы тиіс;
· кабельдердің ұштары нормативтік құжаттарға сәйкес бөлініп, оконцевание жасалуы тиіс;
· кабельдер арнайы таңбалау элементтерімен және тәсілдерімен таңбалануы тиіс;
· шкаф ішіндегі жабдықтардың орналасуы аппаратураның салқындауына кедергі келтірмеуі тиіс.
10. Шкаф рұқсатсыз қол жеткізуден қорғаныспен жабдықталуы тиіс.
11. Барлық камералар, коммутаторлар, шкафтар және бейнебақылау жүйесінің жалғау кабельдері тиісті түрде таңбалануы тиіс.
12. Бейнебақылау камералары монтаждық қораптарымен бірге камераларды орналастыру жоспарына сәйкес орнатылуы тиіс.
5. Кепілдік міндеттемелері
· Барлық тауарларға кепілдік мерзімі: 12 ай (өндірушінің ресми кепілдігі). Өнім беруші кепілдік талондарын ұсынуға міндетті.
· Орындалған жұмыстарға кепілдік мерзімі Тапсырыс беруші орындалған жұмыстарды қабылдау актісіне қол қойған күннен бастап 12 (он екі) айды құрайды.
· Жұмыстарды орындау барысында орнатылған бейнебақылау жүйесінің жабдығы мен жиынтықтаушы бұйымдарға кепілдік мерзімі Тапсырыс беруші орындалған жұмыстарды қабылдау актісіне қол қойған күннен бастап 12 (он екі) айды құрайды.
· Монтаждау жұмыстары нәтижесінде ғимараттарға, коммуникацияларға, су құбырына, телефонияға және т.б. келтірілген залал Өнім берушінің есебінен жойылады.
Жеткізілетін жабдыққа қойылатын талаптар
	№
	Атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	IPC-B040(B) (2.8mm), цилиндрлік IP камера, HiWatch
	дана
	12

	2
	HiWatch NVR (желілік) DS-N104E бейнетіркегіші
	дана
	1

	3
	HiWatch NVR (желілік) DS-N316/2(D) бейнетіркегіші
	дана
	1

	4
	HiWatch DS-S0106-MP коммутаторы
	дана
	1

	5
	HiWatch DS-S0110-MP коммутаторы
	дана
	2

	6
	HiWatch бейнебақылауға арналған монтаждық қорабы
	дана
	12

	7
	Навесной тарату қалқаны ЩМП-04 400×300×155 мм IP31
	дана
	3

	8
	HDMI кабелі, 1 метр
	дана
	3

	9
	Бұралған жұп арқылы HDMI ұзартқышы, 120 м
	дана
	3

	10
	Yasin 55Q90 140 см қара түсті теледидары
	дана
	1

	11
	Xiaomi A27i P27FBA-RAGL 27" қара түсті мониторы
	дана
	2

	12
	SHIP FTP 8×56, 305 м кабелі
	бухта
	1

	13
	SVC кернеу тұрақтандырғышы
	дана
	1

	14
	Гофрленген құбыр 16 мм
	метр
	100

	15
	RJ-45 телекоммуникациялық коннекторы
	дана
	100

	16
	Кабель-арна 25×16
	дана
	30

	17
	Теледидарды жөндеу
	жұмыс
	1

	18
	Бейнебақылау жүйесін орнату және монтаждау
	жұмыс
	1

	Барлығы 
	
	



Барлық жабдық Тапсырыс берушімен қатаң түрде келісілуі тиіс!
Жабдықтың техникалық сипаттамалары
	№
	Атауы 
	Тех.спецификация

	1
	IPC-B040(B) (2.8mm), цилиндрлік IP камера, HiWatch

	Ажыратымдылығы: 4.0 МР, 2560×1440@20 к/с;Битрейт: 32 Кб/с–8 Мб/с; Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711u; Ағындар саны: 2; Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / Audio 1×Microphone; Объектив: бекітілген f2.8 мм; Көру бұрышы: 99°; Цифрлық масштабтау: 16X; Жарықтандыру: Smart IR 20 м дейін; Жарық сезімталдығы: 0.01 Люкс; Күн/түн режимі; IR Filter; 3D DNR бейнешуын басу; ENF аудиошуды басу; DWDR кең динамикалық диапазон; HLC/BLC жарықтануды компенсациялау; AGC автоматты күшейтуді реттеу; Функциялары: кадрдағы қозғалысты анықтау; Протоколдар: Hikvision/ONVIF/ISAPI/SDK; Материалы: пластик; Қорғаныс дәрежесі: IP67; Қуат көзі: DC 12V ±25%, 5W / PoE IEEE 802.3af;Жұмыс температурасы: -30°C...+60°C;  Салмағы: 0,2 кг; Өлшемі: 138,8×60,9×57,9 мм.

	2
	HiWatch NVR DS-N104E желілік бейнетіркегіші 
	Арналар саны: 4×IP; Жазу: 4×4MP 25 к/с / 4×2MP 25 к/с / 4×1MP 25 к/с; Ойнату: 1×4.0MP / 2×2.0MP; Битрейт: кіріс 40 Мбит/с / шығыс 60 Мбит/с;  Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711u; Ағындар саны: 2; Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / 2×USB 2.0 / 1×HDMI FullHD / 1×VGA FullHD; Тасымалдағыш: 1×SATA HDD 8 ТБ (жинаққа кірмейді); Бұлттық сервис: HIK-Connect; Мобильді құрылғылардан қолжетімділік: HIK-Connect; Жергілікті желі арқылы NVR бейнетіркегіші көмегімен трансляция мен жазбаны дубляждау; Баптау: түсті беру/жарықтық/контраст; Smart функциялары: оқиға немесе кадрдағы қозғалыс бойынша жазу; Мәзір: GUI, көптілді; Басқару: HIK-Central/HIK-Connect/iVMS/WEB Client/тышқан; Протоколдар: Hikvision/ONVIF/ISAPI; Материалы: ABS пластик/металл; Форм-фактор: үстел үстіне қойылатын; Қуат көзі: DC 12V +/-10%, 18W (қуат көзі жинақта бар); Жұмыс температурасы: -10°C...+55°C; Салмағы: 1,0 кг; Өлшемі: 205×205×48 мм.

	3
	HiWatch NVR DS-N316/2(D) желілік бейнетіркегіші
	Арналар саны: 4×IP; Жазу: 4×4MP@25 к/с / 4×2MP@25 к/с / 4×1MP@25 к/с; Ойнату: 1×4.0MP / 2×2.0MP; Битрейт: кіріс 40 Мбит/с / шығыс 60 Мбит/с; Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711u; Ағындар саны: 2; Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / 2×USB 2.0 / 1×HDMI FullHD / 1×VGA FullHD; Тасымалдағыш: 1×SATA HDD 8 ТБ (жинаққа кірмейді); Бұлттық сервис: HIK-Connect; Мобильді құрылғылардан қолжетімділік: HIK-Connect; Жергілікті желі арқылы NVR бейнетіркегіші көмегімен трансляция мен жазбаны дубляждау; Баптау: түсті беру/жарықтық/контраст; Smart функциялары: оқиға немесе кадрдағы қозғалыс бойынша жазу; Мәзір: GUI, көптілді; Басқару: HIK-Central/HIK-Connect/iVMS/WEB Client/тышқан; Протоколдар: Hikvision/ONVIF/ISAPI; Материалы: ABS пластик/металл; Форм-фактор: үстел үстіне қойылатын; Қуат көзі: DC 12V ±10%, 18W (қуат көзі жинақта бар); Жұмыс температурасы: -10°C...+55°C; Салмағы: 1,0 кг; Өлшемі: 205×205×48 мм.

	4
	HiWatch DS-S0106-MP коммутаторы
	PoE желілік коммутатор: Интерфейс: PoE 4×RJ45 10/100 Мбит/с / Uplink 2×RJ45 10/100 Мбит/с; PoE стандарты: IEEE 802.3af / IEEE 802.3at; Коммутация жылдамдығы: 1,2 Гбит/с; Пакеттерді беру жылдамдығы: 0,89 Мбит/с; PoE бюджеті: 35W / 30W/порт; Форм-фактор: 1U; Материалы: металл; Қуат көзі: AC 220V 50Hz 35W; Жұмыс температурасы: 0°C...+45°C; Салмағы: 0,54 кг; Өлшемі: 175×124×44 мм.

	5
	HiWatch DS-S0110-MP коммутаторы
	PoE желілік коммутатор: Интерфейс: PoE 8×RJ45 10/100 Мбит/с / Uplink 2×RJ45 10/100 Мбит/с; PoE стандарты: IEEE 802.3af / IEEE 802.3at; Коммутация жылдамдығы: 2 Гбит/с; Пакеттерді беру жылдамдығы: 1,49 Мбит/с; PoE бюджеті: 60W / 30W/порт; Форм-фактор: 1U; Материалы: металл; Қуат көзі: AC 220V 50Hz 60W; Жұмыс температурасы: 0°C...+45°C; Салмағы: 0,56 кг; Өлшемі: 175×124×44 мм.

	6
	HiWatch бейнебақылауға арналған монтаждық қорап
	Түсі: ақ; Материалы: алюминий қорытпасы; Өлшемі: Ф137×42 мм; Салмағы: 250 г.

	7
	Аспалы тарату қалқаны ЩМП-04 400×300×155 мм IP31

	Түрі: тарату қалқаны; Монтаждау түрі: навесной; Материалы: металл;  Кернеуі: 1000 В дейін; Өлшемі: 400×300×155 мм; Қорғаныс дәрежесі: IP31; Жиынтықталуы: есік, монтаждық панель, корпус, кілті бар құлып.


	8
	HDMI кабель 1 метр
	HDMI 2.1 TOOCKI TQ-X37 — 8K 60 Гц, 48 Гбит/с.
Жоғары жылдамдықты HDMI 2.1 Toocki кабелі бейне мен дыбысты барынша жоғары сапада беруге арналған. 60 Гц жиілікте 8K ажыратымдылығын және 48 Гбит/с өткізу қабілетін қолдайды — HDMI 2.0-ге қарағанда 2,5 есе жоғары.

	9
	Бұралған жұп арқылы HDMI ұзартқышы, 120 м

	KVM Extender 120 м — HDMI сигналын және тінтуір/пернетақтаны басқару сигналын кәдімгі Cat5e/Cat6 желілік кабелі арқылы 120 метрге дейін ұзартуға мүмкіндік беретін құрылғы.
Негізгі мүмкіндіктері:
бейнені сапасын жоғалтпай беру;
1920×1080 дейінгі ажыратымдылықты қолдау;
тінтуір мен пернетақтаны USB арқылы басқару;
барлық сигналдар үшін бір бұралған жұп кабелін пайдалану;
түрі: ұзартқыш;
қосқыштары: HDMI–RJ45;
ең жоғары қолдау көрсетілетін ажыратымдылық: 1920×1080;
ең жоғары ажыратымдылықтағы кадр жиілігі: 60 Гц;
берілетін сигнал форматы: цифрлық;
түсі: сұр.


	10
	Yasin 55Q90 140 см қара түсті теледидары
	Диагоналі: 55 дюйм (140 см);
Түрі: QLED Smart TV;
Ажыратымдылығы: 3840×2160 (4K UHD);
Жаңарту жиілігі: 60 Гц;
Smart TV: Google TV;
Wi-Fi, Bluetooth: бар;
Қосқыштары: HDMI, USB, AV, антенна кірісі;
Дыбыс қуаты: 20 Вт;
Цифрлық ТВ қолдауы: DVB-T2;
Қабырғаға бекіту мүмкіндігі: бар;
Түсі: қара;
Жиынтық: қашықтан басқару пульті, қуат кабелі, аяқтары, батареялар, нұсқаулық;
Кепілдігі: кемінде 12 ай.

	11
	Xiaomi A27i P27FBA-RAGL 27" қара түсті мониторы
	Диагоналі: 27 дюйм;
Матрицасы: IPS;
Ажыратымдылығы: 1920×1080 Full HD;
Жаңарту жиілігі: 100 Гц;
Жауап беру уақыты: 6 мс;
Жарықтығы: 250 кд/м²;
Контрастылығы: 1000:1;
Қаптамасы: күңгірт;
Қосқыштары: HDMI, DisplayPort;
Кадр арақатынасы: 16:9;
Түсі: қара.

	12
	SHIP кабель FTP 8x56, 305 м
	SHIP D175-P желілік кабелі — 4 жұпты экрандалған (FTP), 6-санатты кабель.
Жалпы фольгадан жасалған экранмен қорғалған. Экран электромагниттік сәулелену деңгейін төмендетеді және кабельдің сыртқы кедергілерден қорғалуын арттырады.
Сыртқы электромагниттік әсер деңгейі жоғары өндірістік үй-жайларда немесе ақпараттық қауіпсіздік талаптары жоғары болған жағдайда қолданылады.
5e санатты кабельден айырмашылығы, өзек диаметрі 0,574 мм, бұл 250 МГц жиілікте жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
Кабельдің ортасында жұптардың бір-бірімен шатасуына жол бермейтін бөлгіш арна орналасқан. Әр жұптың өз бұралу қадамы бар.
Кабель стандартты PVC қабықшасына ие, үй-жайлардың ішінде төсеуге арналған.
1 Гбит/с немесе 10 Гбит/с стандартындағы жергілікті есептеу желілерін (LAN) құру үшін пайдаланылады.
100 метрлік сегмент сертификацияланған Fluke аспабында сынақтан өткен.
Кабельдің бүкіл ұзындығы бойынша метрлік белгілеу бар.

	13
	SVC кернеу тұрақтандырғышы
	Түрі: релелік;
Кіріс: бір фазалы;
Кіріс кернеуі: 140–260 В;
Шығыс қуаты: 5000 ВА / 5000 Вт;
Қосылуы: клеммалық колодка;
Қорғаныс: қысқа тұйықталудан, артық жүктемеден, қызып кетуден, жоғары және төмен кернеуден;
Индикациясы: LED-дисплей;
Өлшемдері: 220×275×314 мм;
Салмағы: 10 кг-нан аспайды.

	14
	Гофрленген құбыр 16 мм
	Диаметрі: 16 мм;
Материалы: ПВХ;
Мақсаты: электр кабельдерін қорғау және төсеу үшін;
Түсі: сұр;
Иілгіштігі: иілгіш;
Пайдалану температурасы: кемінде -25…+60 °C;
Бухта: кемінде 50 м.

	15
	RJ-45 телекоммуникациялық коннекторы
	Түрі: RJ-45;
Санаты: Cat6;
Контактілер саны: 8P8C;
Корпус материалы: мөлдір пластик;
Мақсаты: бұралған жұп кабелін оконцевание жасау үшін;
Үйлесімділігі: UTP/FTP кабельдері.


	16
	Кабель-арна 25×16
	Өлшемі: 25×16 мм;
Материалы: ПВХ;
Түсі: ақ;
Түрі: жабық, қақпағы бар;
Монтаждау түрі: қабырғаға орнатылатын;
Мақсаты: электр және әлсіз токты кабельдерді төсеу және қорғау;
Жиынтықталуы: қақпағы бар кабель-арна.


	17
	Теледидарды жөндеу
	Smart TV теледидарын жөндеу:
Қызмет түрі: Smart TV теледидарын диагностикалау және жөндеу;
Ақауды диагностикалау: жүргізіледі;
Жөндеу және жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру: жүргізіледі;
Ақаулы бөлшектерді ауыстыру: қажет болған жағдайда;
Жөндеуден кейін Smart TV жұмысын тексеру: жүргізіледі;
Орындалған жұмыстарға кепілдік: кемінде 1 жыл.




Барлық жабдық Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісіліп алынуы тиіс.































[bookmark: _GoBack]Техническая спецификация

ВНИМАНИЕ!
[bookmark: _Hlk173309424]Все работы и оборудование будут приниматься строго согласно технической спецификации!!!

1. Выполняемые работы включают в себя:
· Монтаж кабельных сетей (сверление отверстий под кабельные трассы; монтаж кабельных трасс, кабельных каналов; прокладка кабельной трассы, тестирование).
· Установка нового системы видеонаблюдения. (IP видеонаблюдения 12 камер видеонаблюдения)
· Демонтаж 3  аналоговых камер по адресу г.Тараз, Колбасшы Койгельди, 173а и установить по адресу .Тараз, Микрорайон Карасу, 13Б.
· Проведение интернет кабелья до видеорегистратора с ближайщего точки доступа интернета.
· Поставка и монтаж оборудования системы видеонаблюдения.
· После завершения монтажа провести работы по заделке сколов и трещин на стенах и потолке, появившихся во время проведения работ, а также вывоз мусора.
· Работы по прокладке системы видеонаблюдения необходимо осуществлять в соответствии с правилами техники безопасности.
· Монтаж всех кабелей в серверную и сборка серверных шкафов.
· Технология прокладки кабеля должна обеспечивать сохранность эстетического вида помещений после производства монтажных работ.
· Поставщик должен осуществить монтаж систем видеонаблюдения в соответствии с требованиями СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», СН РК 2.02.- 02-2023 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и других нормативно правовых актов Республики Казахстан. 
· Перед началом монтажных и пусконаладочных работ Поставщик должен произвести поставку всего оборудования и материалов. Поставка должна осуществляться единовременно и в полном объеме, включая разгрузочные работы на склад Заказчика, а также вывезти упаковочный материал и мусор. 
· Изделия и материалы, применяемые при выполнениях работ, должны соответствовать технической спецификации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. 
· Поставщик обеспечивает необходимое количество, качество, состояние, комплектность применяемых материалов, инструментов и оборудования, используемых при выполнении работ. В стоимость работ входит стоимость выполнения работ, включая приобретение новых материалов, оборудования и др. 
· Монтаж кабельных линий связи производить закрытым способом (кабель-каналом) по факту согласования с заказчиком схемы разводки кабельных линий.
· Поставщик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте Заказчика и обязан создать все условия для безопасности рабочих и сохранности здания, а также за соблюдение требований пожарной безопасности.
· В случае повреждения инженерных сетей электрические, телефонные кабеля, и т.д),и натяжных потолков, произошедших по причине производимых Поставщиком работ, либо по упущению Поставщика, все затраты по восстановлению нанесенного ущерба берет на себя Поставщик.
· Все кабель-каналы для проведения кабель за счет Поставщика в счет договора (должны быть новыми).
· При обнаружении дополнительных затрат на оборудование, не входящее в перечень товара, приобретение осуществляется за счет Поставщика в счет договора.
            
 Все необходимые запасные части, детали и расходные материалы(кабель-канал, кабель, гофра, шуруп, гвозди) входят в стоимость работы, должны быть новыми.

2. Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:
Все характеристики оборудования предложенные в настоящей технической спецификации должны соответствовать или превосходить минимальные технические характеристики. Поставщик должен предоставить современное оборудование. Оборудование должно обеспечивать неизменно высокое качество функционирования, отличаться надежностью, легкостью эксплуатации, гарантировать отсутствие дефектов. Оборудование должно функционировать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, без учета времени необходимого для проведения регламентных работ в соответствии с рекомендациями производителя. Недопустимо оборудование, бывшее в употреблении, восстановленное, переработанное или каким-либо образом модифицированное. 
Видео регистраторы должны записывать видео не менее 45 дней.
Транслировать экран мониторах в 3-х кабинетах с помощью удлинители HDMI по витой паре 
3. Сроки исполнения и требования поставщику услуг.
· Все затраты, связанные с проведением работ, входят в общую стоимость работ.
· Поставщик должен продемонстрировать работоспособность системы видеонаблюдения комиссии Заказчика. Если при проверке выполненных работ Заказчиком были обнаружены работы несоответствующие требованиям технической спецификации и (или) требованиям законодательства по пожарной безопасности, Поставщик принимает меры по устранению несоответствий без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 3 рабочих дней со дня проверки.
· Гарантийный срок работ устанавливается на один год со дня сдачи в эксплуатацию. Если в период гарантийной эксплуатации обнаруживаются дефекты, возникающие по вине Поставщика, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Поставщиком за свой счет.
· Поставщик обязан обеспечить своих сотрудников на время проводимых работ всем необходимым оборудованием, СИЗ, инструментами и автотранспортом, для обеспечения эффективной и бесперебойной работы по монтажу системы. Также Поставщик обязан предусмотреть проживание, питание и логистику для своих работников по мере необходимости. Исполнитель несёт полную ответственность за наличие у работников, всех соответствующих допусков по технике безопасности с прохождением всех необходимых инструктажей по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности;
· Срок оказания услуг: в течении 15 календарных дней с даты заключения Договора.
· Место выполнения услуг: Жамбылская область, г.Тараз, Колбасшы Койгельди, 173а 
                                                            Жамбылская область, г.Тараз, Микрорайон Карасу, 13Б
· Приемосдаточные испытания
· 1.  После завершения монтажных и пусконаладочных работ проводятся приемосдаточные испытания, в ходе которых представитель Заказчика подтверждает или не подтверждает работоспособность системы в рамках оговоренных в настоящем техническом задании функциональных особенностей. В случае невыполнения указанных ниже условий параметры системы должны быть приведены в соответствии с данными пунктами технического задания.
· 2.  Поставщик должен провести обучение сотрудников Заказчика не менее 4-х человек.
· 3.  Приемосдаточные испытания включают следующие контрольные операции:
· - просмотр текущего изображения всех установленных видеокамер, состояния качества записи и воспроизведения;
· - проверка глубины видеоархива путем контрольной записи видеосигнала со всех камер в течение 1 часа в дневное (рабочее) время суток;
· - воспроизведение фрагмента записи из произвольно выбранного временного интервала в пределах того периода, когда видеорегистратор находился в режиме записи;
· - сохранение выбранного фрагмента записи на жестком диске и его воспроизведение средствами предоставленного программного обеспечения; 
· - проверка функционирования видеорегистраторов и видеокамер с неизменными настройками после принудительного отключения и включения основного электропитания.
· 4. Дополнительные условия. 
· Потенциальный поставщик обязан предоставить гарантию на устанавливаемое оборудование видеонаблюдения сроком на 12 месяцев с момента сдачи проекта в эксплуатацию. С момента принятия работ Заказчиком, и до истечения срока гарантии исполнитель устраняет дефекты и поломки за свой счет. Так же, на протяжении 12 месяцев Поставщик предоставляет гарантийное обязательство на бесплатное гарантийное техническое обслуживание системы видеонаблюдения (все оборудование и все составные части системы видеонаблюдения) с выездом специалиста поставщика на место. Заявка может подаваться посредством электронной почты, телефонного звонка или с использованием мессенджеров. Поставщик обязан предусмотреть и включить в стоимость работы все расходы, которые могут возникнуть в течении всего срока гарантийного обслуживания. В случае выхода из строя оборудования, поставленного в рамках договора, замена оборудования по гарантии производится за счет потенциального поставщика сроком не более 3 рабочих дней.
·          Потенциальный поставщик обязан предоставить и согласовать все схемы прокладки кабельных систем на объекте с заказчиком, схемы расположения коммутационных и серверных шкафов (с наполнением и тех. пояснением), схемы установки оборудования в корпусах, схемы подвода электропитания к коммутационным и серверным шкафам в течении 7 дней с момента подписания договора. 
· Каждый шкаф, в обязательном порядке, подключается к сети электропитания через двойной автоматический выключатель.
· Работы по монтажу системы видеонаблюдения должны осуществляться в строгом соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
· 1. Поставщик обязан при выполнении работ соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, охраны окружающей природной среды и противопожарной безопасности, а также технологию строительного производства.
· 2. Вся ответственность при выполнении работ на объекте за соблюдение норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Поставщика.
· 3. В случае причинения ущерба имуществу или здоровью третьих лиц в результате несоблюдения правил, технологии монтажа оборудования, возмещение ущерба производится за счет средств Поставщика.
· 4. При выполнении работ Поставщик должен обеспечить сохранность имущества Заказчика, а также не допускать ухудшения или порчи существующих конструкций, загрязнения помещений, территорий.
· 5. Поставщик обязан ежедневно, по окончании рабочего дня, производить уборку и вывоз строительного мусора и восстановить нарушенное при производстве работ благоустройство.
· 6. Работы по монтажу системы видеонаблюдения должны проводиться в согласованное с Заказчиком время.
· 7. Места установки камер видеонаблюдения, видеорегистраторов, персональных компьютеров, мониторов, коммутаторов и шкафов, а также трассы прокладки кабелей должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. 
· 8. Кабельные трассы должны обеспечить прокладку и размещение кабеля с допустимым радиусом изгиба. Запрещается открытая прокладка кабеля. Кабели должны быть уложены в кабельные каналы. 
· 9. Оборудование системы видеонаблюдения должно быть установлено в шкафах, при этом:
· кабели связи должны заходить в шкаф в предназначенном для этого месте;
· оборудование должно быть установлено в шкаф с использованием специальных стоечных креплений и конструктивов;
· оборудование должно быть установлено в шкафе таким образом, чтобы обеспечивался доступ к каждой единице оборудования при выполнении работ по наладке, замене оборудования в процессе эксплуатации;
· концы кабелей должны быть разделаны согласно нормативным документам;
· кабели должны быть промаркированы предназначенными для этого элементами и способами;
· компоновка оборудования в шкафе не должна препятствовать охлаждению аппаратуры.
· 10. Шкаф должен иметь защиту от несанкционированного доступа.
· 11. Все камеры, коммутаторы, шкафы и соединительные кабели системы видеонаблюдения должны быть соответствующим образом промаркированы.
· 12. Камеры видеонаблюдения в комплекте с распределительными коробками должны быть установлены согласно плану расстановки камер;
· 5. Гарантийные обязательства
· Гарантийный срок : 12 месяцев на все товары (официальная гарантия производителя) поставщик обязан предоставить гарантийные талоны;          
· Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ. Гарантийный срок на установленные в ходе выполнения работ оборудование системы видеонаблюдения и комплектующие изделия составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.
· Повреждения зданий, коммуникаций, водопровод, телефония и др. возникшие в результате монтажных работ устраняются Поставщиком за свой счет.

Требования к поставляемому оборудованию: 

	№
	Наименование
	Ед.изм
	Кол-во

	1
	IPC-B040(B) (2.8mm), IP Камера, цилиндрическая, HiWatch
	шт.
	12

	2
	Видеорегистратор HiWatch NVR (сетевой) DS-N104E
	шт.
	1

	3
	Видеорегистратор HiWatch NVR (сетевой) DS-N316/2(D)
	шт.
	1

	4
	Коммутатор HiWatch DS-S0106-MP
	шт.
	1

	5
	Коммутатор HiWatch DS-S0110-MP
	шт.
	2

	6
	HiWatch коробка монтажная для видеонаблюдения
	шт.
	12

	7
	Щит распределительный навесной ЩМП-04 400х300х155мм IP31
	шт.
	3

	8
	HDMI кабель 1 метр
	шт.
	3

	9
	Удлинитель HDMI по витой паре 120м 
	шт.
	3

	10
	Телевизор Yasin 55Q90 140 см черный
	шт.
	1

	11
	Монитор Монитор 27" Xiaomi A27i P27FBA-RAGL черный
	шт.
	2

	12
	SHIP кабель FTP 8x56, 305 м
	бухта
	1

	13
	Стабилизатор напряжения SVC
	шт.
	1

	14
	Гофрированная труба 16мм
	метр
	100

	15
	Коннектор телекоммуникационный RJ-45
	шт.
	100

	16
	Кабель канал 25х16
	шт.
	30

	17
	Ремонт телевизора
	работа
	1

	18
	Установка и монтаж системы видеонаблюдения
	работа
	1

	 
	Всего
	 
	 




Все оборудование строго согласовать с Заказчиком!!!




	№
	Наименование
	Тех.спецификация

	1
	IPC-B040(B) (2.8mm), IP Камера, цилиндрическая, HiWatch
	IPC-B040(B) (2.8mm) IP Камера, цилиндрическая - Разрешение: 4.0МР 2560×1440@20к/с | Битрейт: 32Кб/с~8Мб/с | Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711u | Количество потоков: 2 | Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / Аудио 1×Микрофон | Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 99° / 16X Цифровой Зум | Подсветка: Smart ИК до 20м. | Светочувствительность: 0.01 Люкс | День/Ночь | ИК Фильтр | 3D DNR Подавление видео-шумов | ENF Подавление аудио-шумов | DWDR Широкий динамический диапазон | HLC/BLC Компенсация засветки | AGC Авто. регулировка усиления | Функции: Движение в кадре | Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI/SDK | Материал: Пластик | Степень защиты: IP67 | Питание: DC 12V ±25% 5W / PoE IEEE 802.3af | Температура: -30°C...+60°C | Вес: 0.2кг | Размер: 138.8×60.9×57.9мм

	2
	Видеорегистратор HiWatch NVR (сетевой) DS-N104E
	Количество каналов: 4×IP Запись: 4×4MP 25к/с/ 4×2MP 25к/с/ 4×1MP 25к/с Воспроизведение: 1×4. 0MP/ 2×2. 0MP Битрейт: Входящий 40 Мбит/с/ Исходящий 60 Мбит/с Кодек: H. 265+/H. 265/H. 264+/H. 264/MJPEG/G. 711u Количество потоков: 2 Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps/ 2×USB 2. 0/ 1×HDMI FullHD/ 1×VGA FullHD Носители: 1×SATA HDD 8Тб (нет в комплекте) Облачный сервис: HIK - Connect Доступ с мобильных устройств: HIK - Connect Дублирование трансляции и записи по локальной сети при помощи NVR Регистратора Настройка: Цветопередача/Яркость/Контрастность Smart Функции: Запись по cсобытию или движению в кадре Меню: GUI Мультиязыковое Управление: HIK - Central/ HIK - Connect/ iVMS/ WEB Клиент/ Мышь Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI Материал: ABS Пластик/Металл Типоразмер: Настольный Питание: DC 12V +/ - 10% 18W (БП в комплекте) Температура: - 10 C.. +55 C Вес: 1. 0кг Размер: 205×205×48мм

	3
	Видеорегистратор HiWatch NVR (сетевой) DS-N316/2(D)
	Количество каналов: 4×IP | Запись: 4×4MP@25к/с / 4×2MP@25к/с / 4×1MP@25к/с | Воспроизведение: 1×4.0MP / 2×2.0MP | Битрейт: Входящий 40 Мбит/с / Исходящий 60 Мбит/с | Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711u | Количество потоков: 2 | Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / 2×USB 2.0 / 1×HDMI FullHD/ 1×VGA FullHD | Носители: 1×SATA HDD 8Тб (нет в комплекте) | Облачный сервис: HIK-Connect | Доступ с мобильных устройств: HIK-Connect | Дублирование трансляции и записи по локальной сети при помощи NVR Регистратора | Настройка: Цветопередача/Яркость/Контрастность | Smart Функции: Запись по cсобытию или движению в кадре | Меню: GUI Мультиязыковое | Управление: HIK-Central / HIK-Connect / iVMS / WEB Клиент / Мышь | Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI | Материал: ABS Пластик/Металл | Типоразмер: Настольный | Питание: DC 12V ±10% 18W (БП в комплекте) | Температура: -10°C...+55°C | Вес: 1.0кг | Размер: 205×205×48мм
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	Коммутатор HiWatch DS-S0106-MP
	PoE Сетевой коммутатор | Интерфейс: PoE 4×RJ45 10/100Мбит/с / Uplink 2×RJ45 10/100Мбит/с | PoE Стандарт: IEEE 802.3af / IEEE 802.3at | Скорость коммутации: 1.2Гбит/с | Скорость передачи пакетов: 0.89Мбит/с | PoE Бюджет: 35W / 30W/Порт | Типоразмер: 1U | Материал: Металл | Питание: AC 220V 50Hz 35W | Температура: 0°C...+45°C | Вес: 0.54кг | Размер: 175×124×44мм
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	Коммутатор HiWatch DS-S0110-MP
	PoE Сетевой коммутатор | Интерфейс: PoE 8×RJ45 10/100Мбит/с / Uplink 2×RJ45 10/100Мбит/с | PoE Стандарт: IEEE 802.3af / IEEE 802.3at | Скорость коммутации: 2Гбит/с | Скорость передачи пакетов: 1.49Мбит/с | PoE Бюджет: 60W / 30W/Порт | Типоразмер: 1U | Материал: Металл | Питание: AC 220V 50Hz 60W | Температура: 0°C...+45°C | Вес: 0.56кг | Размер: 175×124×44мм
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	HiWatch коробка монтажная для видеонаблюдения
	Монтажная коробка для камер
Цвет: белый
Материал: алюминиевый сплав
Размер: Ф137х42мм
Вес: 250 Гр
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	Щит распределительный навесной ЩМП-04 400х300х155мм IP31
	Тип: щит распределительный
Монтаж: навесной
Материал: металл
Напряжение: до 1000 В
Размер: 400 × 300 × 155 мм
Степень защиты: IP31
Оснащение: дверца, монтажная панель, корпус, замок с ключом
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	HDMI кабель 1 метр
	КАБЕЛЬ HDMI 2.1 TOOCKI TQ-X37 — 8K 60Гц, 48 ГБИТ/С Высокоскоростной кабель HDMI 2.1 Toocki для передачи видео и звука в максимальном качестве. Поддерживает разрешение 8K при 60 Гц и пропускную способность 48 Гбит/с — в 2,5 раза больше, чем у HDMI 2.0.
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	Удлинитель HDMI по витой паре 120м 
	KVM Extender 120м — это устройство, позволяющее удлинить сигнал HDMI и управление мышью/клавиатурой на расстояние до 120 метров с помощью обычного сетевого кабеля Cat5e/Cat6. Идеально подходит для ситуаций, когда компьютер или видеорегистратор находятся далеко от рабочего места, но требуется полный контроль и качественное изображение.
 Основные возможности:
Передача видео в разрешении без потери качества
Управление мышью и клавиатурой через USB
Использование одного кабеля витой пары для всех сигналов
Типудлинитель РазъемыHDMI - RJ45 Максимально поддерживаемое разрешение1920x1080 Частота кадров при максимальном разрешении60 Гц Формат передаваемого сигналацифровой Цветсерый
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	Телевизор Yasin 55Q90 140 см черный
	Диагональ: 55 дюймов (140 см)
Тип: QLED Smart TV
Разрешение: 3840×2160 (4K UHD)
Частота обновления: 60 Гц
Smart TV: Google TV
Wi-Fi, Bluetooth: есть
Разъёмы: HDMI, USB, AV, антенный вход
Звуковая мощность: 20 Вт
Поддержка цифрового ТВ: DVB-T2
Крепление на стену: есть
Цвет: чёрный
Комплектация: пульт ДУ, кабель питания, ножки, батарейки, инструкция
  Гарантия: не менее 12 месяцев.
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	Монитор Монитор 27" Xiaomi A27i P27FBA-RAGL черный
	Диагональ: 27 дюймов
Матрица: IPS
Разрешение: 1920×1080 Full HD
Частота обновления: 100 Гц
Время отклика: 6 мс
Яркость: 250 кд/м²
Контрастность: 1000:1
Покрытие: матовое
Разъёмы: HDMI, DisplayPort
Соотношение сторон: 16:9
 Цвет: чёрный
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	SHIP кабель FTP 8x56, 305 м
	Кабель сетевой SHIP D175-P Это экранированный (FTP) 4 - х парный кабель 6 категории. Защищён одним общим экраном в виде фольги. Экран снижает уровень электромагнитного излучения кабеля и повышает защищённость от внешних помех. Используется при значительном уровне внешних наводок (производственные помещения) или при повышенных требованиях к информационной безопасности. В отличии от кабеля 5e категории имеет жилу 0,574 мм. что позволяет работать на частоте 250 Мгц. В центре кабеля проходит разделительный канал, препятствующий переплетению пар между собой. Также по стандарту 6 категории, каждая пара имеет свой шаг скрутки. Кабель имеет стандартную PVC оболочку, применяется при прокладке внутри помещений. Используется для создания локальных вычислительных сетей (ЛВС) стандарта 1 Гигабит/сек. или 10 Гигабит/сек. 100 метровый сегмент успешно прошёл тестирование на сертифицированном приборе Fluke По всей длине кабеля присутствует метровая разметка.
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	Стабилизатор напряжения SVC
	Тип: релейный
Вход: 1-фазный
Входное напряжение: 140–260 В
Выходная мощность: 5000 ВА / 5000 Вт
Подключение: клеммная колодка
Защита: от короткого замыкания, перегрузки, перегрева, повышенного и пониженного напряжения
Индикация: LED-дисплей
Размеры: 220×275×314 мм
Вес: не более 10 кг
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	Гофрированная труба 16мм
	Диаметр: 16 мм
Материал: ПВХ
Назначение: для защиты и прокладки электрических кабелей
Цвет: серый
Гибкость: гибкая
Температура эксплуатации: не менее -25…+60 °C
Бухта: не менее 50 м
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	Коннектор телекоммуникационный RJ-45
	Тип: RJ-45
Категория: Cat6
Количество контактов: 8P8C
Материал корпуса: прозрачный пластик
Назначение: для оконцевания витой пары
Совместимость: кабель UTP/FTP
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	Кабель канал 25х16
	Размер: 25×16 мм
Материал: ПВХ
Цвет: белый
Тип: закрытый, с крышкой
Монтаж: настенный
Назначение: для прокладки и защиты электрических и слаботочных кабелей
Комплектность: кабель-канал с крышкой
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	Ремонт телевизора
	Ремонт телевизора Smart TV Вид услуги: диагностика и ремонт телевизора Smart TV Диагностика неисправности: проведение Ремонт и восстановление работоспособности: проведение Замена неисправных деталей: при необходимости Проверка работы Smart TV после ремонта: проведение Гарантия на выполненные работы: не менее 1 год





 
