Техникалық ерекшелік
Жұмыстың атауы: Абай Құнанбаев атындағы №19 жалпы білім беретін мектептің кіреберіс есігін Алюминий профильді материалынан дайындау, орнату және ауыстыру; өлшемі 2 м 45 см – 4 м 92 см, Жеткізуші міндеттенеді:
· Ескі есікті алып тастау. (материалдар тапсырыс берушіде қалады)
· Кіре беріс есіктің алдын ала өлшемін жүргізу
· ҚР ГОСТ-ының барлық нормаларына сәйкес жоғары сапалы материалдардан (алюминий профильден) сыртқы тұтас есікті дайындау
· Осы есікті оқушылар  пайдаланатынын ескере отырып, сапалы және қауіпсіз есікті орнату.
· Орнату кезінде есіктің барлық элементтері (тұтқа, құлып, жауап тақтайшасы, профильді цилиндр, қосымша кілттер, ысырма, топсалар, ілмекті бекіткіш, тығыздағыш) орнатылуы тиіс
· Есік жақтауларын орнату және қапталдарын бітеу
· Есікті ретке келтіру
Жұмыстарды орындау орны: Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы, Арай шағынауданы, Отырар көшесі, №65 А ғимарат.
Есікті орнату, қосымша материалдары жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады.
Барлық материалдар жаңа болуы және ҚР ГОСТ-ының барлық нормаларына сәйкес келуі тиіс. Жеткізуші барлық тауарларға сертификаттар ұсынуға міндеттенеді.
Жеткізуші пайдаланатын әрбір материал және орындайтын әрекеттер міндетті түрде Тапсырыс берушімен келісіледі.
Материалдарға және орындалған жұмыстарға кепілдікті Жеткізуші орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай мерзімге ұсынады.






Техническая спецификация

[bookmark: _GoBack]Наименование работ: Работы по изготовлению, установке и замене из Алюминиевого профиля парадно-входной двери размер 2м 45см – 4 м 92см,  Общеобразовательная школа №19 имени  Абая Кунанбаева  

Поставщик обязуется:
Демонтировать старую деревянную дверь (материалы останутся у заказчика)
Произвести предварительный замер проема
Изготовить из алюминиевого профиля наружную глухую дверь из высококачественных материалов согласно всем нормам ГОСТа РК
Установить алюминевую наружную дверь выполняя все пошаговые действия для установки качественной и безопасной двери (учитывая, что этой дверью будут пользоваться школьники)
При установке должны быть установлены все комплектующие                 элементы двери (ручка, замок, ответная планка, профильный цилиндр, ключи с запасом, шпингалет, петли, защелка, уплотнитель)
Установить наличники и заделать откосы
Выполнить регулировку двери
Место выпонения работ: Мангистауский область, г.Жанаозен, мкр. Арай, ул.Отырар, строение №65 А 
Установка двери  включая все основные и дополнительные  расходные материалы  и трудовые ресурсы будут производиться за счет Поставщика.
Все материалы должны быть новыми и соответствовать всем нормам ГОСТа РК. Поставщик обязуется предоставить  сертификаты на все товары. 
Каждый используемый материал и выполняемые действия Поставщика в обязательном порядке согласовывается с Заказчиком.

Гарантия на материалы и выполненную работу предоставляет Поставщик сроком на 12 месяцев со дня подписания акта выполненных работ. 


Заместитель по хоз. части:                                      Балтабаев Қ.






